Egz. PINB 

PROJEKT    BUDOWLANY

ZAKRES OPRACOWANIA :

TERMOMODERNIZACJA – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i dachu budynku „A” Zespołu Szkół w Makowie Maz.

 - IX kategoria obiektu

ADRES BUDOWY : 

Działka nr ew. 183/4,  06-200 Maków Mazowiecki  ul. Mickiewicza 37

INWESTOR : 

Powiat Makowski – Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej

06-200 Maków Maz. ul. Mickiewicza 39

OPRACOWAŁ : 

tech. bud. Jerzy Dąbrowski

SPECJALNOŚĆ :            konstrukcyjno-budowlana nr upr. 22/92/Os

                                        nr ewidencyjny MIIB        MAZ/BO/0631/02

ADRES               :            06-200 Maków Maz. ul. Gen. Pułaskiego 4 /2

PROJEKTOWAŁ:
  tech. bud. Witold Walery Chodkowski
SPECJALNOŚĆ:        architektoniczna    nr upr. AN-III-0073/145/80 
                                   nr ewidencyjny MIIB        MAZ/BO/0665/02

ADRES:                     06-200 Maków Maz. ul. Gen. Pułaskiego 2D m 10
Maków Maz.   luty 2009r
OPIS  TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora;

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1 : 500;

- inwentaryzacja – pomiary z natury;

- wstępne uzgodnienia z zarządcą obiektu;

- uzgodnienia robocze z inwestorem;

- instrukcja ITB Nr 334/2002 – Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych  budynków

- literatura fachowa oraz przepisy związane z zakresem opracowania;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zmianami)

- Polska Norma PN-91/B/02020 – „Ochrona cieplna budynków” – wymagania i obliczenia
2. Cel i przedmiot opracowania .

Niniejsze opracowanie określa sposób wykonania robót budowlanych termomodernizacyjnych, polegających na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku metodą lekko-mokrą z płyt styropianowych FS 15 w systemie BOLIX dopuszczonym do stosowania:

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-2693/2005 – zestaw wyrobów do wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem „BOLIX” CERTYFIKAT ZKP Nr ITB Nr – 003/Z/05 

oraz ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku dydaktycznego wełną mineralną granulowaną i stropodachów niewentylowanych sali gimnastycznej i łącznika płytami z wełny mineralnej grubości 15cm.

Celem ww. robót jest uzyskanie współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych, zgodnego z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki, a tym samym poprawa izolacyjności cieplnej budynku.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie:

· wymiana stolarki okiennej na okna PCV w budynku dydaktycznym - III piętro, sali gimnastycznej i łączniku.

· wymiana stolarki drzwiowej na drzwi z aluminium w budynku dydaktycznym, sali gimnastycznej i łączniku.

· ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem w metodzie lekkiej-mokrej budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej i łącznika. 

· ociepleniu wełną mineralną z dwuwarstwowym pokryciem papą termozgrzewalną stropodachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz  remontem głowic kominów ponad dachem (łącznik i sala gimnastyczna).
· ociepleniu granulatem z wełny mineralnej stropu ostatniej kondygnacji z dwuwarstwowym pokryciem papą termozgrzewalną stropodachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz remontem głowic kominów ponad dachem (budynek dydaktyczny),
· likwidacja studzienek piwnicznych,

· remont portyku wejściowego wraz ze schodami zewnętrznymi,

· remont istniejącego utwardzenia wokół budynku z kostki betonowej.
4. Lokalizacja i dane ogólne stanu istniejącego obiektu:

4.1

Kompleks szkolny Zespołu Szkół zlokalizowano w Makowie Mazowieckim przy ul. Mickiewicza 37 na działce nr ewidencyjny 183/4. Właścicielem budynku jest Powiat Makowski. 

4.2 Kompleks szkolny zrealizowano w technologii tradycyjnej, uprzemysłowionej.

4.3  W skład kompleksu szkolnego „A” wchodzą:

· Budynek dydaktyczny pięciokondygnacyjny (cztery kondygnacje naziemne), ze stropodachem wentylowanym czterospadowym pokrytym papą na lepiku.

· Łącznik z salą gimnastyczną dwukondygnacyjny (jedna kondygnacja naziemna), ze stropodachem niewentylowanym, jednospadowym pokrytym papą na lepiku.

· Sala gimnastyczna jednokondygnacyjna, ze stropodachem niewentylowanym na dźwigarach stalowych, pokrytym papą.

4.4 Ściany zewnętrzne budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej i łącznika grubości 51cm z cegły pełnej wapienno-piaskowej.

4.5 Stropodach wentylowany budynku dydaktycznego z płyt korytkowych opartych na ściankach ażurowych, pokryty papą asfaltową na lepiku na gorąco.

4.6 Strop ostatniej kondygnacji DZ-3, ocieplony trociną z wapnem grb. 15cm,

4.7 Stropodach niewentylowany budynku sali gimnastycznej z płyt korytkowych opartych na dźwigarach stalowych, ocieplony supremą grb. 2x5cm, pokryty papą asfaltową na lepiku na gorąco.

4.8 Stropodach niewentylowany łącznika gęstożebrowy DZ-3 opartych na ścianach konstrukcyjnych, ocieplony supremą grb. 2x5cm, pokryty papą asfaltową na lepiku na gorąco.

4.9 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm.

4.10 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55mm.

4.11 Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne nakrapiane.

4.12 Cokoły budynku lastryko płukane.

4.13 Stolarka okienna drewniana zespolona, typowa.

4.14 Stolarka drzwiowa drewniana typowa.

4.15 Schody zewnętrzne betonowe, wykończone lastrykiem płukanym.

4.16 Opaska wokół budynku z płytek betonowych na podsypce piaskowej.

4.17 Wysokości budynków:

· budynek dydaktyczny                           :     16,90 m    n.p.t.

· łącznik                                                   :       4,88 m    n.p.t.

· sala gimnastyczna



:       6,88 m    n.p.t.
5.
Przyjęcie metody ocieplenia wraz z uzasadnieniem

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku należy wykonać metodą „lekko-mokrą” w systemie „BOLIX” dopuszczoną do stosowania aprobatą techniczną ITB AT-15-2693/2005 oraz certyfikatem ZKP Nr ITB Nr – 003/Z/05. 

Powyższa metoda została przyjęta z następujących powodów :

-
metoda i przyjęty system są popularną technologią dociepleń budynków w skali kraju,

-
ogólną dostępnością niezbędnych materiałów przewidzianych do realizacji zadania,

-
ogólną dostępnością na rynku wykonawców specjalizujących się od kilku lat w realizacji powyższej metody i systemu,

-
przyjęta metoda daje przy zastosowaniu zalecanych materiałów fakturowych pozytywną ocenę estetyczną.

6.
Dobór grubości warstwy ocieplenia ścian 

Dobór grubości ocieplenia przegród zewnętrznych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. , poz. 690) izolacyjność zewnętrzna przegrody zewnętrznej dla budynków użyteczności publicznej winna wynosić:

· ściany zewnętrzne   Uk/max/ = 0,45 W/m2 K przy ti> 16 ºC

· stropodachy             Uk/max/ = 0,30 W/m2 K przy ti> 16 ºC

Obliczenia wykonano na podstawie PN-91/B-02020

1. ściana zewnętrzna budynku głównego, sali gimnastycznej i łącznika

ściany grubości 51cm – z cegły wapienno-piaskowej z dwustronnym tynkiem cem.-wap. grub. 2cm 

Uo = 1 / (Ri + Re + R1 + R2+ Rs)

d1 = 51 cm
λ 1,00

d2 = 10 cm      λ 0,04

Ri = 0,12 m2 K/W

Re = 0,04 m2 K/W

R1 = 0,51 : 1,00 = 0,51 m2 K/W

Rs = 0,10 : 0,04 =  2,50 m2 K/W

Uo = 1 : ( 0,12 + 0,04 + 0, 51 + 2,50 )

Uo = 1 : 3,17

Uo = 0,315  W/m2 K
2. stropodach wentylowany budynku głównego

strop DZ-3 grubości 24cm ocieplony trociną 15cm z dachem z płyt korytkowych pokrytych papą asfaltową. 

Uo = 1 / (Ri + R1 + R2  + R3  + Rw)

d1 = 24 cm
λ 1,80   Dz-3
d2 =   5 cm      λ 1,80  płyty korytkowe

d3 =   2 cm      λ 0,18  pokrycie z papy
dw =  20 cm     λ 0,04  wełna mineralna - granulat
Ri = 0,12 m2 K/W

Re = 0,04 m2 K/W

R1 = 0,24 : 1,80 = 0,13 m2 K/W

R2 = 0,05 : 1,80 = 0,03 m2 K/W

R3 = 0,02 : 0,18 = 0,11 m2 K/W

Rw = 0,20 : 0,04 = 5,00 m2 K/W

Uo = 1 : ( 0,12 + 0,04 + 0,13 + 0,03 + 0,11 + 5,00)

Uo = 1 : 5,43

Uo = 0,184  W/m2 K
3. stropodach niewentylowany sali gimnastycznej

płyty korytkowe 5cm, 2xpapa asfaltowa, suprema 10cm, 2xpapa na lepiku

Uo = 1 / (Ri + Re + R1 + Rs)

d1 =  5 cm
λ 1,80

d2 =   2 cm      λ 0,18

d3 = 10 cm      λ 0,19

d4 =   2 cm      λ 0,18

dw =  8 cm      λ 0,04

Ri = 0,12 m2 K/W

Re = 0,04 m2 K/W

R1 = 0,05 : 1,80 = 0,03 m2 K/W

R2 = 0,02 : 0,18 = 0,11 m2 K/W

R3 = 0,10 : 0,19 = 0,53 m2 K/W

R4 = 0,02 : 0,18 = 0,11 m2 K/W

Rw = 0,15 : 0,04 = 3,75 m2 K/W

Uo = 1 : ( 0,12 + 0,04 + 0, 03 + 0,11 + 0,53 + 0,11 + 3,75 )

Uo = 1 : 4,69

Uo = 0,213  W/m2
4. stropodach niewentylowany łącznika

strop Dz-3 24cm, 2xpapa asfaltowa, suprema 10cm, 2xpapa na lepiku

Uo = 1 / (Ri + Re + R1 + Rs)

d1 = 24 cm
λ 1,80

d2 =   2 cm      λ 0,18

d3 = 10 cm      λ 0,19

d4 =   2 cm      λ 0,18

dw =  8 cm      λ 0,04

Ri = 0,12 m2 K/W

Re = 0,04 m2 K/W

R1 = 0,24 : 1,80 = 0,13 m2 K/W

R2 = 0,02 : 0,18 = 0,11 m2 K/W

R3 = 0,10 : 0,19 = 0,53 m2 K/W

R4 = 0,02 : 0,18 = 0,11 m2 K/W

Rw = 0,15 : 0,04 = 3,75 m2 K/W

Uo = 1 : ( 0,12 + 0,04 + 0, 13 + 0,11 + 0,53 + 0,11 + 3,75 )

Uo = 1 : 4,79

Uo = 0,209  W/m2
Z doboru grubości ocieplenia ścian zewnętrznych budynków została wyliczona warstwa ocieplenia ze styropianu  FS 15 

- ściany zewnętrzne 





:      grub.  10 cm

- ościeża okienne i drzwiowe                                             
:      grub.    2 cm

- cokoły







:      grub.    5 cm

Warstwę fakturową wyprawy elewacyjnej należy wykonać jako tynk szlachetny z akrylowej wyprawy tynkarskiej Bolix w kolorach oznaczonych na elewacjach.

Z doboru grubości ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji budynku dydaktycznego została wyliczona warstwa ocieplenia z granulatu wełny mineralnej  
- strop nad ostatnią kondygnacją



:      grub.    20 cm

Z doboru grubości ocieplenia stropodachów Sali gimnastycznej i łącznika została wyliczona warstwa ocieplenia z płyt wełny mineralnej   
- stropodach niewentylowany



:      grub.    15 cm

	I N F O R M A C J A

Dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla projektu budowlanego


1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Termomodernizacja budynków – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i dachu.
Budowa jednoetapowa. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce zlokalizowany jest pięciokondygnacyjny budynek szkolny z salą gimnastyczną i łącznikiem, w którym zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie stropodachów z wymianą pokrycia wraz obróbkami blacharskimi.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W pobliżu działki nie przebiegają linie energetyczne. Na działce nie występują, jak również nie zaprojektowano nowych elementów zagospodarowania, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Roboty przy wykonywaniu których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m dotyczą zagrożeń mogących wystąpić przy wykonywaniu prac budowlanych na rusztowaniach zewnętrznych, a w szczególności:

- wykonanie ocieplenia 

- wykonywaniu  obróbek blacharskich

- wykonania pokrycia dachów papa

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed każdorazowym przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych pracownicy winni być zapoznani z instrukcją bezpieczeństwa wykonywania robót na wysokościach.

6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

· Środki techniczne i organizacyjne :

·  Podczas wykonywania prac na wysokościach należy korzystać z rusztowań, które powinny być montowane zgodnie z dokumentacją i wytycznymi producenta. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych dokonać odbioru rusztowań. Podczas wykonywania prac na wysokościach należy wykonać balustrady o wysokości 1.10m z deską krawężnikową 0.15m. Przemieszczalne w pionie stanowiska pracy winny być wyposażone w linki bezpieczeństwa przymocowane do prowadnicy poziomej.

· Przy pracach na wysokości, na kominach, konstrukcji więźby dachowej, pokryciu dachu należy zapewnić stosowanie przez pracowników odpowiedniego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak szelki bezpieczeństwa z linką przymocowaną do stałych elementów konstrukcji.

· Zapewnienie komunikacji i szybkiej ewakuacji.

· Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisom przeciw pożarowych.

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

Nie występują

