Tabela nr 16 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

|  |
| --- |
| Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 2, 3 i 6-14, udostępnianie do wglądu dokumentów i koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu |
| Lp. | Nazwa materiału zasobu/czynność | Jednostka rozliczeniowa | Stawka podstawowa (Sp) | Współczynniki korygujące *LR*, *PD*, *AJ* |
| 6. | Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu | Projektowana sieć uzbrojenia terenu jednego rodzaju | 150,0 zł | LR przyjmuje wartość:1,0 - dla Ljr nie większej niż 1 (przedmiotem koordynacji jest jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu); 0,7 - dla Ljr większej niż 1 (przedmiotem koordynacji jest więcej niż jeden rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu).PD przyjmuje wartość:1,0 - w przypadku gdy przedmiotem wniosku o koordynację są sieci uzbrojenia terenu niebędące przyłączami;0,7 - w przypadku gdy przedmiotem wniosku o koordynację są przyłącza.AJ przyjmuje wartość 1,0. |