*Postępowanie nr GP.271.25.2024*

**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym   
przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze.

Budynek jest użytkowany jako budynek mieszkalny oraz przedszkole. Wymiana okien przewidziana jest w **części mieszkalnej** zgodnie z zestawieniem stolarki oraz dokumentacją fotograficzną z oznaczeniem okien przeznaczonych do wymiany, stanowiących załączniki do niniejszego OPZ.

1. **Zakres prac**
2. Roboty pomiarowe
3. Roboty rozbiórkowe:

* Demontaż istniejących okien skrzynkowych oraz parapetów wewnętrznych

1. Roboty montażowe:

* Dostawa i montaż okien drewnianych i parapetów wewnętrznych PCV
* Obrobienie ościeży okiennych oraz miejsc pod parapetami
* Malowanie ościeży oraz miejsc pod parapetami
* Regulacja układu otwierania okien.

1. Roboty porządkowe:

* Wywóz i utylizacja zdemontowanych okien drewnianych
* Zabezpieczenie pomieszczenia mieszkalnego lub miejsca montażu
* Uporządkowanie pomieszczeń po zamontowaniu stolarki okiennej z odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót

1. **Wymagania i właściwości techniczne stolarki okiennej:**

* Ramy okienne drewniane
* Pakiet szybowy: trzy szyby
* Kolor stolarki analogiczny do okien wymienionych w budynku.
* Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna: pożądane U≤0,9 [W/m2K]
* Szyby zespolone z „ciepłą ramką” eliminującą mostki termiczne i kondensację pary wodnej
* Okna należy wyposażyć w nawiewniki ciśnieniowe (nie dotyczy okien na strychu ujętych   
  w poz. 6 zestawienia stolarki okiennej)
* Okucia umożliwiające ręczne rozszczelnienie okna (nie dotyczy okien na strychu ujętych   
  w poz. 6 zestawienia stolarki okiennej)
* Wszystkie skrzydła okienne winny być rozwieralne. W oknach wieloskrzydłowych, co najmniej jedno winno być uchylno-rozwieralne. Okna jednoskrzydłowe winny być uchylno-rozwieralne.
* Wygląd okien (m.in. kształt, szerokość/grubość ram, słupków, ślemienia, szprosów okiennych) należy identycznie odwzorować względem okien już wymienionych. **Wymagane jest wykonanie w oknach szprosów zewnętrznych** (wyklucza się zastosowanie szprosów wewnątrzszybowych).

**Wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Rodzinnej 1 należy wykonać stosując się ściśle do zaleceń Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –** **pismo nr B-NR.5183.515.2022.TW RPW 14875/2022 z dnia 26.09.2022 r.**

**Załączniki:**

**Zał. nr 1** – zestawienie stolarki okiennej do wymiany w budynku przy ul. Rodzinnej 1

**Zał. nr 1.1** – dokumentacja fotograficzna z oznaczeniem okien do wymiany

**Zał. nr 2** – zalecenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

(pismo nr B-NR.5183.515.2022.TW RPW 14875/2022 z dnia 26.09.2022 r.)