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Załącznik nr 1 do SWZ – „wymagania techniczne samochodu oraz parametry oferowanego samochodu”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANIA MINIMALNE DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP BODZECHÓW

	Lp.
	Wymagane parametry techniczno-użytkowe
	Podać wymagane informacje lub parametry albo potwierdzić 
spełnienie warunków

	1
	2
	3

	1. Wymagania ogólne:

	1.1.
	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.). 
	Spełnia/Nie spełnia

	1.2.
	Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej  (Dz. U. z 2019 r., poz. 594).
	Spełnia/Nie spełnia

	1.3.
	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).
Aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdu musi być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu.
Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). 
Aktualne świadectwa dopuszczenia (kopie dokumentów) sprzętu muszą być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego pojazdu wraz ze sprzętem.
	Spełnia/Nie spełnia

	1.4.
	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dostarczyć w dniu odbioru techniczno-jakościowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.
	Spełnia/Nie spełnia

	1.5.
	Pojazd musi być trwale oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP, poz. 3, z późn. zm). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.
Na pojeździe należy zamieścić tabliczki: pamiątkową oraz informacyjną formatu A3 (jeżeli warunki techniczne nie pozwolą na umieszczenie tabliczek formatu A3 wtedy będą umieszczane odpowiednio mniejsze, należy wpisać propozycję rozmiaru). Tabliczki należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można ich zamieszczać na szybach, żaluzjach, pod drabiną przeznaczoną do wejścia na dach pojazdu itp. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.
	Spełnia/Nie spełnia

	1.6.
	Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej): S (ciężka), kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-2 lub równoważnej): 2 (uterenowiony). 
	Spełnia/Nie spełnia

	1.7.
	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.
	Spełnia/Nie spełnia

	2. Podwozie

	2.1.
	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie wcześniejszy niż 2023. Silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta.
	Podać producenta, typ i model podwozia, rok produkcji 

	2.2.
	Na dachu pojazdu zamontowane urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED. Belka świetlna montowana na dachu kabiny. Długość belki nie mniejsza niż 1400 mm, pokrywa górna belki wykonana w kolorze niebieskim lub bezbarwna.Belka wyposażona w centralny układ zasilania modułów (każdy moduł zasilany osobno) oraz powinna umożliwiać w przyszłości rozbudowę belki o dodatkowe moduły LED. Belka montowana na dachu kabiny, musi być osłonięta konstrukcją w kolorze czarnym, uniemożliwiająca uszkodzenie jej przez np. gałęzie.
Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz dźwiękowych wyposażone w kontrolę poziomu głośności. Urządzenie sterowane pilotem umożliwiającym obsługę świateł, dźwięków. Generator winien posiadać minimum 3 dźwięki modulowane przez klakson.
Wartość ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie w zakresie od 100 do 115 dB, (mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni na której stoi pojazd). Wartość ciśnienia akustycznego w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej maksymalnie 85 dB (dotyczy wszystkich rodzajów sygnałów z wyłączeniem „AIR- HORN”).
Dodatkowo pojazd wyposażony w dźwięk typu AIR-HORN. Moc generatora sygnału akustycznego i głośników (minimum dwóch) nie mniejsza niż 200W. Głośniki wykonane w stopniu ochrony nie mniejszej niż IP56. Sygnał pneumatyczny włączany dodatkowym włącznikiem, zlokalizowanymi po stronie kierowcy oraz dowódcy,
Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED z przodu pojazdu (na masce silnika). Lampy (każda) wyposażone w minimum 4 ledy. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, wyposażone w min. 4 diody każda, zamontowane na każdym boku pojazdu.
Z tyłu pojazdu lampa niebieska, wykonana w technologii LED. Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik, tylnej niebieskiej lampy alarmowej w przypadku jazdy w kolumnie.
Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2.
Wszystkie lampy i klosze zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Zabudowa musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.3.
	Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO VI o mocy nie mniejszej niż 270 kW. 
W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka.
	Podać moc silnika w kW:
min. …... kW

	2.4.
	Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny. 
	

	2.5.
	Samochód wyposażony w podwozie układzie napędowym 4x4 - uterenowionym z przekładnią rozdzielczą z przełożeniem terenowymi szosowym oraz blokadą mechanizmów różnicowych w mostach napędowych. Blokowanie i rozłączanie wszystkich wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.6.
	Skrzynia biegów automatyczna (zamawiający dopuszcza skrzynię manualną). 
	Spełnia/Nie spełnia

	2.7.
	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25 °C ÷ +50 °C.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.8.
	Pojazd musi posiadać na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), o nośności dostosowanej do nacisku poszczególnych kół. Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone wraz z pojazdem.
Ogumienie kół nowe, nie starsze niż 24 miesiące od dnia odbioru faktycznego pojazdu. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.9.
	Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa, 6-osobowa, układ miejsc 1+1+4, siedzenia przodem do kierunku jazdy. Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową .
Zapewniony dostęp do silnika, np. przez uchylenie kabiny.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.10.
	Kabina z wyposażona w: 
· indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy i w części załogi,
· szyby w drzwiach przednich sterowane elektrycznie,
· fabryczny układ klimatyzacji,
· niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu,
· sygnalizacja otwartych skrytek w kabinie kierowcy,
· manometr lub wskaźnik niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych – wody i środka pianotwórczego, 
· radioodtwarzacz mp3  wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami.
· w przedziale załogi zamontować półkę na sprzęt, urządzenia pomiarowe, maski do aparatów powietrznych itp. Półkę należy zamontować pod sufitem pomiędzy przednim a tylnym rzędem foteli. W przypadku braku możliwości zamontowania w tym miejscu, Wykonawca może zaproponować umieszczenie półki w innym miejscu. Wykonawca może zaproponować inne rozwiązanie zapewniające przechowywanie ww. sprzętu. Zgodę na zmianę podejmie Zamawiający w trakcie inspekcji produkcyjnej. W przypadku braku półki pod sufitem należy rozważyć inne równoważne rozwiązanie.
	Spełnia/Nie spełnia

	 2.11.
	Należy zapewnić miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.12.
	Miejsca dla załogi:
· siedzenia wyposażone w wymienne pokrowce (maty, nakładki), wykonane z materiałów o wzmocnionej odporności na rozdarcie i ścieranie,
· wszystkie fotele oraz ew. ławka wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz w zagłówki,
· fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, z regulacją wysokości, odległości i kąta pochylenia oparcia.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.13.
	Cztery fotele lub ławka (siedzisko) dla 4 członków załogi w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uniwersalne uchwyty do mocowania aparatów oddechowych jednobutlowych różnych producentów i wyposażonych w butle różnej wielkości. Odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie, np. w czasie hamowania pojazdu).
Miejsca na aparaty powietrzne dla dowódcy i kierowcy należy zapewnić na stelażu w zabudowie pożarniczej, w sposób umożliwiający samodzielne zakładanie aparatu, bez zdejmowania ze stelaża.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.14.
	Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.15.
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefonów). Układ zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Ładowarki latarek i radiotelefonów przenośnych zasilane tylko podczas pracy silnika lub przy podłączeniu zasilania 230 V poprzez zintegrowane złącze.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.17.
	W kabinie załogi pojazdu zapewnione miejsce i wyprowadzona instalacja do zamontowania ładowarek latarek.

	Spełnia/Nie spełnia

	2.18.
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w Rozkazie Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r.  w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP  z 2019 r. poz. 7). Dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz oraz mający możliwość szyfrowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza min. 40 bitów.
Parametry szczególne:
Modulacje F3E, F1D, F2D, F1E, F7W z możliwością automatycznego rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym oraz automatycznym przełączeniem się nadajnika na modulację odbieraną, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz i 6,25 kHz w trybie cyfrowym, nie mniej niż 512 kanałów. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą IP54. Normy MIL-STD-810 C/D/E/F. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik oraz mikrofon, umożliwiający prowadzenie korespondencji za pomocą radiotelefonu zainstalowanego w kabinie kierowcy. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy - metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonanego po montażu anteny. Zasilanie radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny i modułu łączności zainstalowanego w przedziale autopompy.
Ukompletowanie zestawu:
- zespół N/O, 
- podstawa montażowa,
- mikrofon z klawiaturą DTMF,
- antena 1/4 fali,
-  moduł łączności do przedziału autopompy,
- wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu, (współczynnik fali nie może przekraczać wartości 1,4)
- komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu.
Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.19.
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3700 mm (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz ich mocowań). 
	Spełnia/Nie spełnia

	2.20.
	Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 250mm. Należy podać konkretną wartość dla oferowanego podwozia.
	Spełnia/Nie spełnia
Prześwit ……. mm

	2.21.
	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty posiadające taśmy ostrzegawcze. Mocowania na sprzęt rozmieszczone grupowo w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem ergonomii. Podesty robocze o szerokości mniejszej bądź równej 550 mm muszą być tak skonstruowane aby wytrzymywać obciążenie min 140 kg. Podesty większe niż 550 mm muszą wytrzymywać obciążenie min. 280 kg.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.22.
	Pojemność zbiornika paliwa 200 litrów lub 4 godziny pracy
autopompy, zbiornik AdBlue.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.23.
	Kolor:
· elementy podwozia – czarny lub ciemno-szary,
· błotniki i zderzaki – biały – (RAL  9010),	
· kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych) – czerwony (RAL  3000),
· drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium.
Podwozie zabezpieczone przed korozją.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.24.
	Pojazd należy wyposażyć w homologowany zaczep holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10000 kg, typ paszczowy zgodny lub równoważny z PN-92/S-48023 wraz z elektrycznymi i pneumatycznymi gniazdami przyłączeniowymi. Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie awaryjne oraz szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu. 
	
Spełnia/Nie spełnia

	2.25.
	Maksymalna prędkość pojazdu ograniczona elektronicznie do 90 km/h.	Comment by : 
	Spełnia/Nie spełnia

	2.26.
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie regulowane. Dodatkowo zainstalowane lusterka tzw. krawężnikowe z regulacją mechaniczną. Dodatkowe lampy w technologii LED oświetlające teren po bokach pojazdu (widoczny w lusterkach), włączane przy włączonym biegu wstecznym.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.27.
	Wymagania dotyczące wymiarów wewnętrznych kabiny, stopni wejściowych i drabinek wg obowiązujących norm w tym zakresie.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.28.
	Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową, środkami gaśniczymi i wyposażeniem.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.29.
	Samochód należy wyposażyć w zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym kamerę cofania umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera cofania powinna umożliwiać pomiar odległości od przeszkody (np. za pomocą linii parkowania). Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery wyświetlany na oddzielnym monitorze.
	Spełnia/Nie spełnia

	2.30.
	Podnoszona belka przeciw najazdowa. Ramiona belki zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez galwanizację.
	

	2.31.
	Pojazd wyposażony w co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową
o pojemności środka min. 2 kg.
	

	2.32.
	Z tyłu pojazdu zamontowane gniazda elektryczne wyjściowe na 12V – 1szt., 24V – 1szt.
	

	3. Zabudowa pożarnicza:

	3.1.
	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia, np. podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia bądź używania linii szybkiego natarcia, powinny być zabezpieczone.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.2.
	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, dodatkowo zamontowana min. jedna lub więcej skrzyń wykonanych z materiałów odpornych na korozję, z możliwością szczelnego zamknięcia (do przewożenia m. in. łopat, wideł, pachołków, deski ortopedycznej, noszy). Skrzynie winny gwarantować przewożenie ww. sprzętu. Liczba i wymiary skrzyni lub skrzyń zostaną określone w trakcie realizacji zamówienia, podczas inspekcji produkcyjnej.
Należy także zamontować uchwyt na drabinę ZS 2100 oraz uchwyt na drabinę nasadkową.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.3.
	Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.4.
	Skrytki w układzie 3+3+1 na sprzęt i przedział autopompy zamykane żaluzjami (roletami) bryzgoszczelnymi o podwyższonej odporności na kurz,  wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Żaluzje z uchwytem rurkowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy oraz skrzynie na dachu wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki/skrzyni jednak nie później niż po otwarciu ¼ wysokości skrytki. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną lub aluminiową bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. 
Poszczególne skrytki powinny posiadać opis jaki rodzaj sprzętu w nich się znajduje. Dopuszcza się stosowanie piktogramów. 
Zamki (systemy zamykania) szuflad, tac i podestów umożliwiających dostęp do skrytek, wzmocnione w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzaśnięciem
	Spełnia/Nie spełnia

	3.5.
	Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy, dodatkowy wyłącznik w przedziale autopompy.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.6.
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy typu LED wokół zabudowy samochodu i na dachu. Pojazd należy wyposażyć we włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.7.
	Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.8.
	Miejsce na zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych umieszczone na wysuwanych tacach lub platformach, umożliwiających łatwe (tzn. bez użycia dodatkowych narzędzi) wyjęcie narzędzi z samochodu lub pozwalających na użycie zestawu bez konieczności wyjmowania go na zewnątrz pojazdu. Nośność dopasowana do masy sprzętu.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.9.
	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.10.
	Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub z profili aluminiowych z poszyciem ze stali nierdzewnej, z systemem umożliwiającym płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb.	Comment by : 
	Spełnia/Nie spełnia

	3.11.
	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.12.
	Zbiornik wody o pojemności min. 5000 dm3, wykonany z materiału kompozytowego lub stali nierdzewnej, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz właz rewizyjny. 
	Spełnia/Nie spełnia

	3.13.
	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. 
Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu za pomocą pompy elektrycznej / układ do napełniania i opróżniania. 	Comment by : 
	Spełnia/Nie spełnia

	3.14.
	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego lub stali nierdzewnej, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.15.
	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania niezależny od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C. W przypadku zastosowania zdalnego sterowania zaworami układu wodno-pianowego, każdy z zaworów musi posiadać możliwość przesterowania ręcznego
	Spełnia/Nie spełnia

	3.16.
	Autopompa min. klasy A 32/8 dwuzakresowa o wydajności co najmniej 3200 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar i min. 300 dm3/min przy ciśnieniu 40 bar. Autopompa winna umożliwiać jednoczesne podanie środków gaśniczych z niskiego i wysokiego ciśnienia. Napęd autopompy realizowany z przystawki odbioru mocy podwozia. Należy podać konkretny typ i model zaoferowanej autopompy.
	Spełnia/Nie spełnia
Typ/model autopompy: ……………..

	3.17.
	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5 m. 
	Spełnia/Nie spełnia

	3.18.
	Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia wyposażona w pneumatyczny system odwadniania umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza bez konieczności jej rozwinięcia. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.19.
	Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz ręcznym, wyposażone w regulowany hamulec bębna.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.20.
	Pojazd wyposażony w:
4 nasady tłoczne W 75 umieszczone wewnątrz zabudowy po dwie na stronę,
2 nasady ssawne W110 Umieszczone wewnątrz przedziału autopompy,
2 nasady tankowania zbiornika W75.
Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.21.
	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.22.
	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu 30 s oraz z głębokości 7,5 m  w ciągu 60 s.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.23.
	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
- manowakuometr,
- manometr niskiego ciśnienia,
- manometr wysokiego ciśnienia,
- wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w kabinie kierowcy),
- wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,
- miernik prędkości obrotowej wału pompy,
- regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
- włącznik i wyłącznik silnika pojazdu,
- licznik motogodzin pracy autopompy,
- wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika,
- wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika,
- sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy,
- sterowanie automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy,
- sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne,
- głośnik i manipulator w przedziale autopompy, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej 
- schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim.
Przedział autopompy wyposażony w niezależne ogrzewanie.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.24.
	Uruchomienie silnika z przedziału autopompy powinno być zabezpieczone przed przypadkowym ruszeniem pojazdu. 
	Spełnia/Nie spełnia

	3.25.
	Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.26.
	Automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniającego uzyskanie stężeń w zakresie od 3% do 6% (system, w którym zmiana przepływu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gaśniczej lub działka wodno – pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika). Układ wodno – pianowy umożliwiający zassanie środka pianotwórczego z zewnętrznego źródła poprzez nasadę 52. Na wyposażeniu wąż do zasysania środka pianotwórczego o długości min. 3 m.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.27.
	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.28.
	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić całkowite odwodnienie przy wykorzystaniu dwóch dodatkowych zaworów odwadniających oraz innych stałych elementów układu wodno-pianowego np. zawory lub pokrywy.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.29.
	Na wlocie ssawnym pompy oraz nasady ssawne i zasilające wyposażone w sito zabezpieczające przed przedostawaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno ze zbiornika samochodu jak i zbiornika zewnętrznego wody.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.30.
	Maszt oświetleniowy teleskopowy o wysokości min. 5 m mierzonej od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, zamontowany na stałe w samochodzie (zamontowany w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami typu LED o łącznej mocy strumienia świetlnego min. 30000 lm. Mostek z reflektorami z możliwością obracania się wokół osi pionowej o kąt co najmniej 135° w obie strony. Każdy reflektor powinien mieć możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 135° w obie strony (za ustawienie zerowe należy przyjąć takie, przy którym oprawa czołowa reflektora ustawiona jest poziomo i skierowana w stronę podłoża).Możliwość oświetlenia pod masztem może być realizowana poprzez wysterowanie reflektorów. Możliwość oświetlenia pod masztem może być realizowana poprzez wysterowanie reflektorów. Zasilanie z instalacji elektrycznej samochodu 24 V. Stopień ochrony najaśnic min. IP 55. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika – pilota na przewodzie. Maszt wyposażony w układ umożliwiający automatyczne składanie do pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie. Stopień ochrony masztu min. IP 55.
	Spełnia/Nie spełnia

	3.31.
	Działko wodno-pianowe o regulowanym natężeniu przepływu 1600, 2400, 3200 dm3/min. Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej powinien wynosić min. 240°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Powinno posiadać możliwość sterowania ręcznego. Dodatkowo działko należy wyposażyć w deflektor. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający, w korpusie działka musi być zamontowany manometr. Na działku należy zapewnić możliwość sterowania obrotami silnika. Możliwość podawania wody z działka zarówno w postaci prądu zwartego jak i prądu rozproszonego.
	Spełnia/Nie spełnia

	4. Wymagania dodatkowe

	4.1.
	Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim.
	Spełnia/Nie spełnia

	4.2.
	
Okres gwarancji:
-  dla podwozia min. 24 miesiące, 


-  dla zabudowy 5 lat
	
Oferowany okres gwarancji na podwozie:

…………………………………

Spełnia/Nie spełnia


	4.3.
	Czas reakcji serwisu maks. 72 godziny.
	Spełnia/Nie spełnia

	4.4.
	Wszystkie wymagane dokumenty (za wyjątkiem świadectwa dopuszczenia na pojazd) niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. Sprzęt podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem dostarczony najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego
przedmiotu zamówienia.
	Spełnia/Nie spełnia
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