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Powiat Świebodziński 							Świebodzin, dnia  20.04.2023 r.
ul. Kolejowa 2
66-200 Świebodzin                         


ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT 

Zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści Zaproszenia do składania ofert na zadanie: 
„Dostawa i wdrożenie sprzętu serwerowego i sieciowego w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie”



I. Zmiana Zaproszenia do składania ofert – Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia:
Było: 
[bookmark: _Toc128483711]” System serwerowy

	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. 
Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.

	Dyski twarde
	Zainstalowane: 
· 4x dysk SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gbps, Hot-Plug
· 2 x dysk HDD SATA o pojemności min. 4T, 6Gbps, Hot-Plug 
Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1.
Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

	System operacyjny/System wirtualizacji/dodatkowe oprogramowanie
	Microsoft Windows Serwer 2022 Standard wraz z:
· 80 x licencja Windows Server 2022/2019 User CALs
Microsoft SQL Server 2022 Standard, OEM wraz z:
· 2 x licencja Microsoft SQL Server 2022 Standard USER CALs


[bookmark: _Toc128483712]UPS
	Praca bateryjna
	Napięcie wyjściowe: ~230V
Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz/60Hz ± 0,5Hz
Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej: sinusoidalny
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe gniazd wyjściowych: Bezpiecznik automatyczny 16 A
Zabezpieczenie przeciążeniowe: elektroniczne
Akumulatory wewnętrzne w UPS : minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe
Czas podtrzymania dla obciążenia 3kW - przy zastosowaniu baterii wewnętrznych lub zewnętrznych modułów bateryjnych : minimum 30 min
Czas ładowania baterii wew w UPS /w modułach bateryjnych (nie zależnie od ilości podłączonych modułów) - po 80% wyładowaniu baterii: do 3h
UPS / Moduły Bateryjne wyposażone w niezależne ładowanie z sieci: wymagane


[bookmark: _Toc128483713]
Przełącznik typ I
	Parametry fizyczne platformy
	•	wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U
•	Zasilanie 230V, maksymalny pobór mocy 24W
•	Redundantne zasilacze
•	MTBF > 10lat

	Parametry wydajnościowe
	•	przepustowość urządzenia - min. 120 Gbps, min. 200 Mpps
•	możliwość zapamiętania co najmniej 16 000 adresów MAC
•	Opóźnienie  - poniżej 1 mikrosekundy
•	Bufor pakietów: min. 2 MB
•	Pamięć DRAM: min. 1 GB
•	Pamięć FLASH: min. 256 MB



[bookmark: _Toc128483714]Przełącznik typ II
	Parametry wydajnościowe
	•	przepustowość urządzenia - min. 176 Gbps, min. 262 Mpps
•	możliwość zapamiętania co najmniej 32000 adresów MAC
•	Opóźnienie  - poniżej 1 mikrosekundy
•	Bufor pakietów: min. 2 MB
•	Pamięć DRAM: min. 1 GB
•	Pamięć FLASH: min. 256 MB


[bookmark: _Toc128483715]Urządzenie klasy UTM
	Wymagania minimalne
	W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy aktualizację serwisów dla posiadanych urządzeń Fortigate 100E o numerach seryjnych: 
· FG100ETK20004085
· FG100ETK20019568
na min. 12 miesięcy w zakresie obejmującym minimum: Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)



Jest:
System serwerowy
	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. 
Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.




	Dyski twarde
	Zainstalowane: 
1. 4x dysk SSD SATA o pojemności min. 960GB, 6Gbps, Hot-Plug
1. 2 x dysk HDD SATA o pojemności min. 4T, 6Gbps, Hot-Plug 
Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1.
Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

	System operacyjny/System wirtualizacji/dodatkowe oprogramowanie
	Microsoft Windows Serwer 2022 Standard wraz z:
1. 80 x licencja Windows Server 2022 User CALs
1. Microsoft SQL Server 2022 Standard, OEM wraz z:
1. 2x licencja Microsoft SQL Server 2022 Standard USER CALs



UPS
	Praca bateryjna
	Napięcie wyjściowe: ~230V
Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz/60Hz ± 0,5Hz
Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej: sinusoidalny
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe gniazd wyjściowych: Bezpiecznik automatyczny 16 A
Zabezpieczenie przeciążeniowe: elektroniczne
Akumulatory wewnętrzne w UPS : minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe
Czas podtrzymania dla obciążenia 3kW - przy zastosowaniu baterii wewnętrznych lub zewnętrznych modułów bateryjnych : minimum 15 min
Czas ładowania baterii wew w UPS /w modułach bateryjnych (nie zależnie od ilości podłączonych modułów) - po 80% wyładowaniu baterii: do 3h
UPS / Moduły Bateryjne wyposażone w niezależne ładowanie z sieci: wymagane



Przełącznik typ I
	Parametry fizyczne platformy
	•	wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U
[bookmark: _Hlk128658528]•	Zasilanie 230V, maksymalny pobór mocy 27W
•	Redundantne zasilacze
•	MTBF > 10lat

	Parametry wydajnościowe
	[bookmark: _Hlk128658487]•	przepustowość urządzenia - min. 120 Gbps, min. 190 Mpps
•	możliwość zapamiętania co najmniej 32000 adresów MAC
•	Opóźnienie  - poniżej 1 mikrosekundy
•	Bufor pakietów: min. 2 MB
•	Pamięć DRAM: min. 512MB
•	Pamięć FLASH: min. 64 MB



Przełącznik typ II
	Parametry wydajnościowe
	[bookmark: _Hlk128658221]•	przepustowość urządzenia - min. 176 Gbps, min. 260 Mpps
•	możliwość zapamiętania co najmniej 32000 adresów MAC
•	Opóźnienie  - poniżej 1 mikrosekundy
•	Bufor pakietów: min. 2 MB
•	Pamięć DRAM: min. 512 MB
•	Pamięć FLASH: min. 64 MB



Urządzenie klasy UTM

	Wymagania minimalne
	W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy aktualizację serwisów dla posiadanego urządzenia Fortigate 100E o numerze seryjnym: 
1. [bookmark: _Hlk128658125]FG100ETK20019568
na min. 12 miesięcy w zakresie obejmującym minimum: Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)



II. Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert – Pkt. 5 Forma, miejsce i termin złożenia oferty:
Było:
- ofertę w zamkniętej kopercie należy składać w terminie do dnia 26.04.2023r. do godz. 9.00

Jest:
- ofertę w zamkniętej kopercie należy składać w terminie do dnia 28.04.2023r. do godz. 9.00



W załączeniu poprawiony:
[bookmark: _GoBack]- Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia.

Niniejszy dokument stanowi integralną część Zaproszenia do składania ofert.
Pozostałe warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.



     /-/ Bogdan Nowakowski
Naczelnik Wydziału Inwestycji 
        i Zamówień Publicznych 



Projekt „Cyfrowy Powiat” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

image1.emf

