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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiotem zamówienia gwarantowanego jest zakup i sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem cementu przeznaczonego do przygotowania mieszanki betonowej w ilości około 487,2 ton. Cement portlandzki popiołowy luzem spełniający obowiązujące normy. Podana ogólna ilość cementu jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez roszczeń Wykonawcy. 
1.1 Dostawy będą realizowane sukcesywnie w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w godzinach 800– 1500. 
1.2 Miejsce dostawy: Urząd Gminy Brańsk, Brzeźnica 67, 17-120 Brańsk. 
1.3 Najniższa ilość cementu, jaką zamawiający może zamówić jednorazowo wynosi około 27 ton 
1.4 Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
44111200 - Cement.
1.5 Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2024 r. Wymagane parametry cementu:
a) cement portlandzki popiołowy (CEM II, A-V);
b) klasa wytrzymałości 42,5R;
c) wysoka wytrzymałość wczesna;
d) spełniające obowiązujące normy tj. PN-EN 197-1, PN-EN 197-2, PN-B-19707

2. [bookmark: _GoBack]Przedmiotem zamówienia obejmującego prawo opcji jest zakup i sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem cementu przeznaczonego do przygotowania mieszanki betonowej w ilości do 216 ton. Cement portlandzki popiołowy luzem spełniający obowiązujące normy. Zamówienia na realizację prawa opcji zostaną zlecone po zrealizowaniu zamówienia gwarantowanego na warunkach zamówienia gwarantowanego po zabezpieczeniu środków w budżecie na ten cel oraz potrzebie ich realizacji przez Zamawiającego. 
2.1. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w godzinach 800– 1500. 
2.2. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Brańsk, Brzeźnica 67, 17-120 Brańsk. 
2.3. Najniższa ilość cementu, jaką zamawiający może zamówić jednorazowo wynosi około 27 ton 
2.4. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44111200 - Cement.
2.5. Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.04.2024 r.
2.6. Wymagane parametry cementu:
e) cement portlandzki popiołowy (CEM II, A-V);
f) klasa wytrzymałości 42,5R;
g) wysoka wytrzymałość wczesna;
h) spełniające obowiązujące normy tj. PN-EN 197-1, PN-EN 197-2, PN-B-19707

