[image: image1.png]Dom samapomocy - PGPR 2008 I KSIAZKA PRZECMIARGWY

A
i
§

1 ol owym. 1,651 64 524 2 = 5.4 m2 porn. 01 6113 |
2360 - |m? 2360| H
T RzEm BE,
Fcle 2 i Sl vl  PowraEhm G5 T2 Tbvioe o, 1o
I 14 iwortanyzack. o
o S = 100
73] K]
Tl e HEREG Sl o pom 80T m - Ca
T bk 0.77X2 30 18 mE o 1 13 :
160 w2 100
2 B A 1|
TAFRIcle 2 ory Podokan o Gyl el o
hseo I 1550
- —— RAZEN, EE
[Damontaz sir2ydel drzwiowyoh stalowych o pow ponad 2 m2 - skrzydia drzwi  [m? §
Lo, oo o eriape o wym. .48 X220 G 4- wtrohp (ko G-
I do
656 jm? 6.56| N
— T 3
ST (Geayaccaerse Gpovber oz 1 GEoE ok, 2 odboH Aok oRer i
0.1/0385.02 [nych v miefacy weisazamym przaz invesdors.
s et s00]
L L7y —)
TR0 [Oecysmron sposber oy T k. % e w2y v [ t
{8505 [wych okinanyoh w miefec waARzar™ Pz voetos .
ido ozt 1400
— —— RRZEW | A
[Wtaucie 2 muru cicieznic drewnlenych drzwiowych z nadwistiem G pow.poned Z|m?
Im2
oot o praco 0.8 x 250 x5 a2t = 100m2 |
100 2 1000
[Wikucle z muru odcleznic stalowyoh o pow.do 2 m2 - drzwl w pom. zaplecza
i)
[Oraczere sposcben i v Gy, < o ok G
Wyoh W riejacy wekazanym przez Inwestora.

120

{[KNR 401 [Oczyazcasrie sposcben recznym | e UzyaK. 2 rozblborid akrzydel drzwio
ARSI oyt mapcuebary s i

ERE EE &

icle OWorGw orat Gasdzenle SEOIMK] OKIene] | EVIOWS] WEa £ Fobotat

T2KNNR 7 [Okna 2 worzyw 3zhucznyoh o powierzoh ponad 22 - ok 2.49x1.64 821 2 J°
42070195 [y9 ot pom 213
la2 o2 820
RAZEW L
TIIRNRVY 202 Chuadzerva. podokeiie 2 Rogirmeret it orowegs dhogodcl Z30m 1 [k
4210 [seor00m i
B 500 st 500
— |, [ L)
TAKNNR T O = ey sthezryoh o powercah pored 3 2 ke 18561 8 e 2 [
92070108 o O pom 8113 |
(4] I S0l
U I RAZEM
18KNRW 2:02/0béaizerie Pocdenribow  KongRomeraiu marrTurowege chagob 1701 [at
42013502 lazer e |
: e _ et 200
: PR 7 1
TSR 7 D e e sEhanyh o poerzs 8022~ 7
42070104 ezt {typ O pom, o 13 |
0g0] |
RAZEM | GR0|
™ |
e 214 |

-1a.

Homa 28 Liencle 683 diadoy Daprowels:



[image: image2.png]Dom samopmocy - PCPR 2008 I KSIAZKA PRZEDMAROW

OpisTwyliczonta | Posier

[p] Podm

TBIRNNF 3 [Obrdbid Diacharaide 2 Dachy ooyriowane) 2 fozErka, ZRzcZonyeh , podoklenil{me
420607.05  |dzemgirme
185,

i
(I £ - . "

TERNR 02| OBT0DI pray e3eFckobcr w roZATgGl 0 25 o - 2 By stalowe] oGykowane) [T
42051401 | sanhadaty !
PN - e 112
SR VW 2027 vd Wuiowe G isiozychoms Wewinetizns polpei Zitne o wym. 14020 [T |

42104002 st 1 hpOALT )
33 e | 330

: R 2%
S RH 02 o aiikoms SUmliasdims omains B, wypiss, oo, i ¢
2104002 [epleowym. 146202 1 p DAL2
a3 ; e 330
- FRTE 3%

SRR 407 Wyl ohvorGw i $canach b 25 G 2 oagiel 1 Z3praie Gementowoa. I
4204802 plennol da otwortw drzwiowych - 6o pom. rr 7 11
105 )

e
- —— - 1 8|
™ Z3K0R W 4.5 [Wylaxcla Gbworb w ScHINGGh  GoHel > Grubobcl 172 00g. v age@vis ot~ I
42033102 hwowepienne e poszerzenia bwert drviowyeh 2 aze. 60 60 7t 80
'S m2
Co _ ~ T P}
“SRNRW 203 Oiazorie AT drownVanyoh Z DaiHiStem s2Kdory SOr WIez 28 SkZyS.
42102802 [em-wym. 050X 2508 5
113 R T
—— — RAZEM 3|
(KNROVY 202 Owedzerie oo Grawriaiyh Sw Oy wres 26 SRzyomen oy -7 0,72 ;
42102801 (902,001 8- drzwl wichotzace i Konyarz ‘
108" . w2 1080 _ |
. RAZEM 00
28 KNR W 302 Coadzorsa GAEIEES Srewrianych ZWh Wz 7o sk2yOH 2y - REROITY :
[ww wm. 0.60% 20082t 2 pom. e 11112
22 ]

: .
TR 01 Wanarie Yooy vty wour, Kt 1 o o vap. 1 caokzae |1 T
2070602 [oeni arzw s2ar. do 25 om

ot m. 01

28] KNR-W 4-01 [Wykonae Tynkiw Zwyldyoh wewn, ket 1| Z Zapriey 06, -wap, 1@ odciazach [
420070801 ldrzwi ser. 4o 150m
- 4980 - L im 500

- = RAZEM. Y]





