Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego
……………………..…………………………………………….
(nazwa Wykonawcy)
……………………..…………………………………………….
 (adres)
……………………..…………………………………………….
(NIP, REGON)
……………………..…………………………………………….
(telefon, fax, e-mail)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest: „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Mężeninie nad rzeką Bug” oferujemy realizację w/w przedmiotu zamówienia w cenie:

1. Cena brutto za realizację całości zamówienia wynosi …………………………..…………………… (słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………),

1. Zobowiązuję/zobowiązujemy* się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 
z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym .
2. Oświadczam/oświadczamy*, że powyższa cena brutto zawiera wszelkie koszty związane 
z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam/oświadczamy*, że:
1. zapoznałem/zapoznaliśmy* się z Zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami), nie wnoszę/nie wnosimy* żadnych zastrzeżeń i uwag i w pełni akceptuję/akceptujemy* jego treść;
1. zapoznałem/zapoznaliśmy* się z postanowieniami Umowy i jednocześnie zobowiązuję się/zobowiązujemy się* w przypadku wyboru mojej/naszej* oferty do zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego;
1. uzyskałem/uzyskaliśmy* wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;
1. posiadam/posiadamy*/ nie posiadam/nie posiadamy* wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia;
1. uważam/uważamy* się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania  ofert;
1. osoba/osoby* skierowane/e do realizacji zamówienia posiada/posiadają* uprawnienia zawodowe kwalifikacje.
4. Oświadczam, że wypełniłem/wypełniliśmy* /nie wypełniłem/nie wypełniliśmy* obowiązki/obowiązków* informacyjne/informacyjnych* przewidziane/przewidzianych* w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym: RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy* w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
TAK					NIE				NIE DOTYCZY


UWAGA!
W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (należy zaznaczyć NIE DOTYCZY poprzez wstawienie znaku X).



5. Wraz z ofertą składam/składamy* następujące oświadczenia i dokumenty:
1)………………………………………………….
2)………………………………………………….
3)………………………………………………….
4)…………………………………………………..


……………………………………..                                               …………………………………………………………
         (miejscowość, data)   	              	            (podpis i pieczątka Wykonawcy 
        		   lub osób upoważnionych 
   	   do występowania w imieniu Wykonawcy)



Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

*niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

…………………….., dnia …………………….. 2022 r.


……………………..…………………………………………….
(nazwa przedsiębiorstwa)
……………………..…………………………………………….
 (adres)
……………………..…………………………………………….
(NIP, REGON)
……………………..…………………………………………….
(telefon, fax, e-mail)



OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
	Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące: „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Mężeninie nad rzeką Bug”
niniejszym oświadczam/y, że
1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1. posiadam/y wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
1. dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
1. nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania,
1. spełniamy warunki udziału w postepowaniu określone w zapytania ofertowego.




……………………..…………………………………………….
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)*

*podpis osoby figurującej/osób figurujących w rejestrze do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy/we właściwym upoważnieniu






załącznik nr 2 do formularza ofertowego

…………………….., dnia …………………….. 2021 r.

……………………..…………………………………………….
(nazwa przedsiębiorstwa)
……………………..…………………………………………….
 (adres)
……………………..…………………………………………….
(NIP, REGON)
……………………..…………………………………………….
(telefon, fax, e-mail)


WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT 
PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące: Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji 
w Mężeninie nad rzeką Bug”

oświadczam/y, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy następujące roboty budowlane odpowiadające wymaganiom, które określone zostały w zapytaniu ofertowym:

	Lp.
	Zakres (przedmiot) zamówienia
	Termin realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia)
	Wartość zamówienia brutto w złotych
	Nazwa podmiotu, na rzecz którego wykonana została robota budowlana (zamawiający)
	Uwagi

	1.
	

	
	
	
	
	

	2.
	

	
	
	
	
	

	3.
	

	
	
	
	
	



Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały lub są wykonane należycie.


……………………..…………………………………………….
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)*

*podpis osoby figurującej/osób figurujących w rejestrze do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy/we właściwym upoważnieniu



załącznik nr 3 do formularza ofertowego

NAZWA INWESTYCJI : Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w Mężeninie nad rzeką Bug
INWESTOR : Powiat Łosicki
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice
 	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	………………………	zł
Podatek VAT		:	………………………	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	 :……………………... 	zł

[bookmark: _GoBack]Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..…………


Wykonawca 



Data opracowania	




OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU


Remont istniejącej altany o konstrukcji drewnianej z miejscem ogniskowym oraz montaż kosza, stojaka na rowery, lampy solarnej na działce ewid. o numerze 312/27 zlokalizowanej w m. Mężenin i budowa dwóch altan o konstrukcji drewnianej z lampą solarną oraz montaż kosza na odpady na działce ewid. o numerze 312/23 zlokalizowanej w m. Mężenin.
W altanie drewnianej na działce ewid. o numerze 312/27 zlokalizowanej w m. Mężenin do remontu zostaną wykonane prace naprawcze. W środkowej część działki zostanie urządzone miejsce na ognisko wokół, którego zostaną ustawione ławki drewniane wykonane z półbala, ustawiona latarnia z lampą solarną, kosz na śmieci o konstrukcji metalowo-drewnianej oraz drewniany stojak na rowery.
Na działce ewid. o numerze 312/23 zlokalizowanej w m. Mężenin zostaną wykonane 2 altany drewniane z drewna impregnowanego z latarnią z lampą solarną. Altana w rzucie ma kształt prostokąta o wymiarach 2,00 x 2,5m, drewniana o ścianach otwartych, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 20°. Konstrukcję altany stanowi 5 drewnianych ram, z których każda składa się z belki podłogowej, 2 słupów i 2 krokwi 8x12 cm, usztywnione w jętkami i ściągami. W środku znajduje się stół (65x250 cm) i 2 ławki 40x250 cm). Przy altanach zostaną ustawione kosz na śmieci o konstrukcji metalowo-drewnianej.
Działki posiadają bezpośredni dostęp do drogi gminnej zapewniający swobodny dojazd samochodom służb ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia.
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[bookmark: bookmark1]        KOSZTORYS OFERTOWY
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Ilość
	Wartość

	1
	
	Prace rozbiórkowe

	1
	KNR 4-01
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
	m2
	
	

	d.1
	0535-07
	itp. z blachy nadającej się do użytku
	
	
	

	
	
	((3.7+3.7+3)*2 + 5)*0.3
	m2
	7.740
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	2
	KNR 4-01
	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku
	m2
	
	

	d.1
	0535-01
	
	
	
	

	
	
	57.2
	m2
	57.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	3
	KNR 4-01
	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
	m
	
	

	d.1
	0430-10
	
	
	
	

	
	
	((3.7+3.7+3)*2 + 5)
	m
	25.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	4
	KNR 4-01
	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm
	m2
	
	

	d.1
	0430-03
	
	
	
	

	
	
	57.2
	m2
	57.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	5
	KNR 4-01
	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub pół-
	m2
	
	

	d.1
	0426-03
	wpust
	
	
	

	
	
	4.5*2.5+0.5*4.5*2.5*2+5*2.5
	m2
	35.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	6
	KNR 4-01
	Rozebranie starych balustrad wraz ze sztachetami z materiału nie nadającego się
	m2
	
	

	d.1
	0426-05
	do użytku.
	
	
	

	
	
	(2.5+5+2.5) *0.95
	m2
	9.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	7
	
	Utylizacja materiałów nie nadających się do użytku. Koszt utylizcji materiału na wy-
	m3
	
	

	d.1
	kalk. własna
	sypisku.
	
	
	

	
	
	0.2
	m3
	0.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	8
	
	Zabezpieczenie oraz wywiezienie blachy w bezpieczne miejsce wskazane przez in-
	kpl.
	
	

	d.1
	
	westora. Po wykonanej naprawie dachu ponowne przywiezienie na miejsce budo-
	
	
	

	
	
	wy. Transport Około 5km w jedną stronę.
	
	
	

	
	
	1
	kpl.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	2
	
	Prace naprawcze

	9
	KNR 4-01
	Wymiana słupów z dwoma zastrzałami w ścianach drewnianych ( Drewno powin-
	m
	
	

	d.2
	0401-02
	no być suszone oraz strugane czterostronnie impregnowane x3 impregnatem do
	
	
	

	
	
	drewna przyjęto wymianę 50% elementów)
	
	
	

	
	
	Krotność = 0.5
	
	
	

	
	
	19.8
	m
	19.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	10
	KNR 4-01
	Wymiana wieńców w ścianach drewnianych ( Drewno powinno być suszone oraz
	m
	
	

	d.2
	0401-05
	strugane czterostronnie impregnowane x3 impregnatem do drewna przyjęto wy-
	
	
	

	
	
	mianę 50% elementów)
	
	
	

	
	
	Krotność = 0.5
	
	
	

	
	
	32.5
	m
	32.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	11
	KNR 4-01
	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze ( Drewno
	m
	
	

	d.2
	0412-02
	powinno być suszone oraz strugane czterostronnie impregnowane x3 impregna-
	
	
	

	
	
	tem do drewna przyjęto wymianę 50% elementów)
	
	
	

	
	
	Krotność = 0.5
	
	
	

	
	
	57.2
	m
	57.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	12
	KNR 9-21
	Ręczne czyszczenie,mycie oraz szlifowanie starych konstrukcji drewnianych, które
	m2
	
	

	d.2
	0103-01
	nie zostały wymienione.
	
	
	

	
	
	49
	m2
	49.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	13
	KNKRB2
	Malowanie trzykrotne ze szpachlowaniem starych konstrukcji drenwianych
	m2
	
	

	d.2
	1403-01
	Krotność = 1.5
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	

	
	
	49
	m2
	49.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	14
	KNR 4-01
	Wymiana dwustronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19
	m2
	
	

	d.2
	0402-03
	mm
	
	
	

	
	uw.p.tab.
	
	
	
	

	
	
	47.5
	m2
	47.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	15
	KNR-W 2-02
	Malowanie deski elewacyjnej przed położeniem na ścianę x3 (1x podkład plus 2 x
	m2
	
	

	d.2
	1514-01
	impregnat)
	
	
	

	
	
	Krotność = 1.5
	
	
	

	
	
	4.5*2.5+(0.5*4.5*2.5)*2+5*2.5*2
	m2
	47.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	16
	KNR 0-21
	Poszycie dachu z desek podbitkowych profilowanych gr. od 20 mm szer. od 80
	m2
	
	

	d.2
	4004-01
	mm
	
	
	

	
	
	57.2
	m2
	57.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	


























	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Ilość
	Wartość

	17
	KNR-W 2-02
	Malowanie deski podbitkowej przed położeniem na dach x3 (1x podkład plus 2 x
	m2
	
	

	d.2
	1514-01
	impregnat)
	
	
	

	
	
	Krotność = 1.5
	
	
	

	
	
	57.2
	m2
	57.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	18
	KNR 0-21
	Wykonanie nowych balustrad wraz ze sztachetami.
	m2
	
	

	d.2
	4001-03
	
	ściany
	
	

	
	
	10
	m2
	10.000
	

	
	
	
	ściany
	
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	19
	KNR-W 2-02
	Malowanie nowych balustrad x3 (1x podkład plus 2 x impregnat)
	m2
	
	

	d.2
	1514-01
	Krotność = 1.5
	
	
	

	
	
	10
	m2
	10.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	20
	KNR 2-02
	Pokrycie dachów papą lub na podłożu drewnianym jednowarstwowo.
	m2
	
	

	d.2
	0501-01
	
	
	
	

	
	
	57.2
	m2
	57.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	21
	KNR 2-02
	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy-
	m2
	
	

	d.2
	0410-03
	conej
	
	
	

	
	
	57.2
	m2
	57.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	22
	NNRNKB
	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową ocynkowaną-trapezową o pow. arkuszy do
	m2
	
	

	d.2
	202 0529-01
	4.00 m2 na łatach lub deskowaniu. Montaż blachy wcześniej zdjętej z obiektu.
	
	
	

	
	
	57.2
	m2
	57.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	23
	NNRNKB
	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów pochodzycych z de-
	m
	
	

	d.2
	202 0539-01
	montażu
	
	
	

	
	
	5.5
	m
	5.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	24
	NNRNKB
	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic
	m
	
	

	d.2
	202 0539-03
	pochodzących z demontażu.
	
	
	

	
	
	20.8
	m
	20.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	3
	
	Elementy wyposażenia

	25
	
	Stojaki wykonany z bala sosnowego lub innego o średnicy minimum 30 cm dłu-
	stojak
	
	

	d.3
	analiza indy-
	gość 300 m
	
	
	

	
	widualna
	
	
	
	

	
	
	1
	stojak
	1
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	26
	
	Latarnia z lampą solarną o mocy 800W z panelem o regulwanym kącie obrotu o
	lampa
	
	

	d.3
	analiza indy-
	wym. 53x35 cm. Czas pracy lampy min.20h wysokość słupa 295 cm na wyposa-
	
	
	

	
	widualna
	żeniu akumlator. Wykonana z aluminium. Możliwość sterowania pilotem.
	
	
	

	
	
	3
	lampa
	3
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	27
	
	Kosz na śmieci do segregacju odpadów wolnostojący
	kosz
	
	

	d.3
	analiza indy-
	
	
	
	

	
	widualna
	
	
	
	

	
	
	1
	kosz
	1
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	28
	
	Kosz na śmieci metalowy wolnostojący
	kosz
	
	

	d.3
	analiza indy-
	
	
	
	

	
	widualna
	
	
	
	

	
	
	2
	kosz
	2
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	4
	
	

	29
	
	Altana wykonana z drewna struganego czterostronnie impregnowanego x3 posa-
	altana
	
	

	d.4
	analiza indy-
	dowiona na bloczkach betonowych
	
	
	

	
	widualna
	
	
	
	

	
	
	2
	altana
	2
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	5
	
	

	30
	KNR 2-31
	Ręczne wykonanie koryta pod kostkę
	m2
	
	

	d.5
	0101-05
	
	
	
	

	
	
	12.56
	m2
	12.560
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	31
	KNR 2-31
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
	m2
	
	

	d.5
	0103-04
	wierzchni w gruncie kat. I-IV
	
	
	

	
	
	12.56
	m2
	12.560
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	32
	KNR 2-31
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego -
	m2
	
	

	d.5
	0204-01
	grubość po zagęszczeniu 14 cm
	
	
	

	
	
	12.56
	m2
	12.560
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	33
	KNR 2-31
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	
	

	d.5
	0402-04
	
	
	
	




	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Ilość
	Wartość

	
	
	0.5
	m3
	0.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	34
	KNR 2-31
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
	m
	
	

	d.5
	0407-03
	spoin piaskiem
	
	
	

	
	
	13
	m
	13.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	35
	KNR 2-31
	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
	m
	
	

	d.5
	0407-06
	
	
	
	

	
	
	13
	m
	13.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	36
	NNRNKB
	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6
	m2
	
	

	d.5
	231 0511-02
	
	
	
	

	
	
	12.56
	m2
	12.560
	

	
	
	
	
	RAZEM
	

	37
	
	ławki drewniane z półbali sosnowych szerokość odkrycia minimum 25 cm długość
	ławka
	
	

	d.5
	analiza indy-
	2,4 mb
	
	
	

	
	widualna
	
	
	
	

	
	
	6
	ławka
	6
	

	
	
	
	
	RAZEM
	





9

5

