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Ciągnik rolniczy:
	Dane sprzętu
	Wymagany przez Zamawiającego

	Rok produkcji
	Fabrycznie nowy (nie starszy niż z 2024 r.) maks. 10 mtg

	Typ silnika
	Wysokoprężny, turbodoładowany, chłodzony cieczą 

	Pojemność
	3500 do 3700 cm3

	Ilość cylindrów – min. 
	4

	Moc nominalna przy 2200 obr./min. - minimum
	110 KM

	Max moment obrotowy - minimum
	440 (Nm)

	Norma emisji spalin minimum
	Min. EURO STAGE V

	Skrzynia biegów
	Synchronizowana

	Ilość przełożeń- przód/tył
	Min. 12/12

	Rewers 
	Mechaniczny

	Min. prędkość maksymalna
	40 km/h  

	Rodzaj napędu
	4WD 

	Obroty tylnego WOM/min. - minimum
	
540/540 E , 
	

	Prędkość min.
	40 km/h

	Tylny TUZ

	Dolne ramiona kategorii II 
z hakami,  zaczep przesuwny

	Udźwig podnośnika- minimum
	46 kN

	Zaczep górny 
	Transportowy przesuwny

	Zaczep dolny 
	Zaczep dolny

	Szybkozłącza hydrauliczne
	Nie mniej niż 6+1 z ociekaczami 

	Złącza pneumatyczne dla układów hamulcowych przyczep
	· dwuprzewodowych
· jednoprzewodowych

	Kabina
	Z klimatyzacją, ogrzewana cieczą 
z układu chłodzenia silnika, 2 drzwi, tylna szyba  z siłownikami gazowymi, siedzenie kierowcy z pasami bezpieczeństwa, spryskiwacz przedniej i tylnej szyby wraz z  wycieraczkami, podgrzewana szyba tylna ,szyberdach szklany otwierany, siedzenie dla pasażera, instalacja radiowa, lampa sygnalizacyjna pomarańczowa. Kabina homologowana na dwie osoby, na 6 słupkach.

	Układ kierowniczy
	Hydrauliczny

	Hamulce robocze
	Tarczowe mokre sterowane hydraulicznie

	Hamulce przednie
	Tarczowe mokre sterowane hydraulicznie 

	Hamulec postojowy
	Mechaniczny

	Rozstaw osi min.                                
	2 300 mm

	Max długość
	4 800 mm

	Max szerokość (bez lusterek)
	2 500 mm

	Max wysokość
	2 900 mm

	Koła  przód / tył min. 
	Fabryczne (min 380/70 R24 48/70 R34)

	Wyposażenie
	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, 

	Wskaźniki
	Licznik motogodzin, wskaźnik  obrotów, poziomu paliwa, wskaźnik  temperatury cieczy chłodzącej 
i ciśnienia oleju silnika

	Oświetlenie 
	2 przednie główne światła, 2 przednie przeciwmgielne, 2 reflektory robocze z przodu, minimum 2 reflektory robocze z tyłu,  światła ostrzegawcze i kierunkowskazy

	Wyposażenie dodatkowe
	· Przedni TUZ + 2 wyjścia hydrauliczne przód + 12V

	Dokumentacja
	· Świadectwo zgodności WE oraz wszelkie niezbędne dokumenty do rejestracji pojazdu i jego eksploatacji (wraz z osprzętem) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
· ilość miejsc w kabinie 2
· Instrukcja obsługi w języku polskim
· Odległość od stacjonarnego serwisu wykonawcy do 70 km

	Gwarancja
	24 miesiące od dostawy





Pług lemieszowy do ciągnika rolniczego 
	Dane sprzętu
	Wymagany przez Zamawiającego

	Rok produkcji
	Fabrycznie nowy (nie starszy niż z 2023 r.)

	Rodzaj pługa
	Pług do odśnieżania składany mocowany do ciągnika rolniczego

	Mocowanie do ciągnika rolniczego
	Przystosowany do montażu w trzypunktowym układzie zawieszenia z przodu ciągnika na TUZ-ie 

	Szerokość lemiesza wyprostowanego
	od 3,0 do 3,3 m

	Wysokość lemiesza
	od 0,90 m do 1,1 m

	Gwarancja 
	24 miesiące od dostawy 

	Elementy robocze
	Hydraulicznie sterowane lemiesze z wymienną gumową listwą zgarniającą (prawy, lewy), kopiowanie terenu
Zabezpieczenie lemiesza sprężynowe.
Oświetlenie obrysowe.


	Waga
	Min.450kg

	Sposoby odgarniania
	Co najmniej cztery pozycje robocze
· w prawo
· w lewo
· symetrycznie prawo – lewo
· zbieranie do środka

	Kąty wychylenia lemieszy 
	Prawo / lewo  - do 30°

	Gwarancja
	24 miesiące od dostawy



 Ładowacz czołowy
	Dane sprzętu
	Wymagany przez Zamawiającego

	Rok produkcji
	Fabrycznie nowy (nie starszy niż z 2024r.) 

	Udźwig
	Od 1600 kg

	Mocowanie do ciągnika rolniczego
	Przystosowany do montażu i współpracujący z wybranym ciągnikiem rolniczym , rekomendowany na stronie producenta  producenta Ciągnika. 
Przystosowany do współpracy z przednim TUZ 

	Łyżka załadowcza 
	od 2,0 m

	Wysokość podnoszenia min. 
	3750 mm 

	Wyposażenie dodatkowe
	

	
	- łyżka załadowcza min. 2,0 m 

	Gwarancja 
	24 miesiące od dostawy 



Posypywarka samozaładowcza 
	Dane sprzętu
	Wymagany przez Zamawiającego

	Rok produkcji
	Fabrycznie nowa (nie starsza niż z 2024 r.)

	Rodzaj posypywarki
	Posypywarka samozaładowcza 

	Mocowanie do ciągnika rolniczego.
	Mocowanie na tylny TUZ ciągnika

	Napęd elementów roboczych
	Hydrauliczny

	Elementy robocze 
	Siłownik wywrotu

	Szerokość robocza
	od 2 do max. 6  m  - regulowana hydraulicznie 

	Gwarancja
	24 miesiące od dostawy



Zamiatarka 
	Dane sprzętu
	Wymagany przez Zamawiającego

	Rok produkcji
	Fabrycznie nowa (nie starsza niż z 2024 r.)

	Rodzaj posypywarki
	Zawieszana 

	Mocowanie do ciągnika rolniczego.
	Mocowanie na tylny TUZ ciągnika

	Napęd elementów roboczych
	Hydrauliczny

	Elementy robocze 
	Siłownik wywrotu szufelki 

	Szerokość robocza szczotki głównej
	od 2400 mm 

	Wyposażenie dodatkowe
	Szczotka boczna , koła pneumatyczne 

	Gwarancja
	24 miesiące od dostawy



Rębak Tarczowy Spalinowy 
	Dane sprzętu
	Wymagany przez Zamawiającego

	Rok produkcji
	Fabrycznie nowa (nie starsza niż z 2024 r.)

	Silnik 
	Benzynowy , Euro 5 , 4- suwowy

	MOC silnika 
	Min. 25 KM 

	Pojemność skokowa min. 
	700 cm 3

	Rodzaj chłodzenia 
	Powietrze 

	Zbiornik paliwa min. 
	40 l. 

	Rodzaj podwozia 
	Przyczepka z homologacją europejską jako przyczepka specjalna zintegrowana z urządzeniem, która pozwala na rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego 

	Hamulce 
	Hamulec najazdowy i postojowy.

	Zaczep 
	Oczkowy 

	Gabaryty min. 
	3700x1800x2200 mm

	Waga min. 
	860 kg 

	Średnica rozdrabnianych gałęzi min. 
	120 mm

	Ilość noży max.
	2 tnące , 2 podporowe

	Sposób podawania 
	Podajnik hydrauliczny – nim. 2 rolki podające napędzane osobnymi silnikami hydraulicznymi 

	Średnica tarczy min. 
	550 mm 

	Wymiar Gardzieli (szer. X wysokość ) min. 
	285x165 mm

	Rozruch 
	elektryczny

	Gwarancja
	24 miesiące od dostawy




