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Brańsk, dnia 18 lipca 2024 r.
GMINA BRAŃSK 
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk

RI.271.17.2024


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Brańsk”



MODYFIKACJA TREŚCI SWZ_1


Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Gmina Brańsk jako Zamawiający, modyfikuje zapisy SWZ. 

Modyfikacja zapisów dotyczy Załącznika nr 10 – Opis przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 2_Zakup i dostawa koparko – ładowarki.


1. MODYFIKACJA 1:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1.2 Układ napędowy: 
· moc silnika minimum 82 kW wg ISO 14396,

nadając mu następujące brzmienie:
· moc silnika minimum 81 kW wg ISO 14396,

2. MODYFIKACJA 2:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1.2 Układ napędowy: 
· zbiornik paliwa minimum 160 litrów,

nadając mu następujące brzmienie:
· zbiornik paliwa minimum 150 litrów,

3. MODYFIKACJA 3:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1.2 Układ napędowy: 
· osłona wału napędowego przedniej osi

nadając mu następujące brzmienie:
· osłona wału napędowego przedniej osi – Zamawiający dopuszcza bez osłony wału napędowego




4. MODYFIKACJA 4:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1.4 Ramię koparki: 
· zasięg na poziomie gruntu liczony od sworznia obrotu ramienia koparki minimum 7000mm,

nadając mu następujące brzmienie:
· zasięg na poziomie gruntu liczony od sworznia obrotu ramienia koparki minimum 6,52 m,

5. MODYFIKACJA 5:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1.4 Ramię koparki: 
· głębokość kopania minimum 6100mm, 

nadając mu następujące brzmienie:
· głębokość kopania minimum 5,97 m, 

6. MODYFIKACJA 6:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1.5 Ramię ładowarkowe: 
· udźwig na maksymalnej wysokości minimum 3200 kg,

nadając mu następujące brzmienie:
· udźwig na maksymalnej wysokości minimum 3 169 kg,

7. MODYFIKACJA 7:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 1.6  Kabina: 
· kabina operatora zamknięta, wyciszona z wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem, spełniająca normy ROPS/FOPS, fotel operatora z zawieszeniem pneumatycznym z pasem bezpieczeństwa, matą podłogową, drzwiami z obu stron kabiny z otwieranymi szybami, odchylaną kolumną kierowniczą, wyposażona w wycieraczki szyb oraz dwa lusterka zewnętrzne, dwie otwierane szyby boczne,

nadając mu następujące brzmienie:
· kabina operatora zamknięta, wyciszona z wentylacją, klimatyzacją i ogrzewaniem, spełniająca normy ROPS/FOPS, fotel operatora z zawieszeniem pneumatycznym z pasem bezpieczeństwa, matą podłogową, drzwiami z obu stron kabiny z otwieranymi szybami (Zamawiający dopuści maszynę z drzwiami, z obu stron maszyny bez otwieranych szyb), odchylaną kolumną kierowniczą, wyposażona w wycieraczki szyb oraz dwa lusterka zewnętrzne, dwie otwierane szyby boczne,


Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian

Wójt Gminy Brańsk
/-/ Tomasz Stygański
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