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1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

TERMOMODERNIZACJA – wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej, docieplenie ścian i dachu w budynku A

Zespołu Szkół w Makowie Mazowieckim
Kody CPV  :   

 45421125-6 ; 45321000-3 ; 45261410-1 ;

                45261320-3 ; 45262522-6 ; 45453000-7

   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania   

   techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych polegających na :

-
  wymianie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej ,

-
  ociepleniu ścian zewnętrznych metodą „lekko-mokrą”, system BOLIX

-
  ociepleniu wełną mineralną z dwuwarstwowym pokryciem papą   

            termozgrzewalną stropodachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, 

            rynien i rur spustowych oraz  remontem głowic kominów ponad dachem 

            (łącznik i sala gimnastyczna)

-
  ociepleniu granulatem z wełny mineralnej stropu ostatniej kondygnacji 

            z dwuwarstwowym pokryciem papą termozgrzewalną stropodachu wraz 

            z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz  

            remontem głowic kominów ponad dachem (budynek dydaktyczny),

-
  remoncie schodów wejścia głównego oraz wejść ewakuacyjnych,

-
  remoncie istniejącego utwardzenia wokół budynku z kostki betonowej

Podstawa opracowania : 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. z 2004 r. Nr 202; poz. 2072) 

oraz 

· Obowiązujące przepisy i normatywy techniczne.

· Mapa sytuacyjna w skali 1:500.

· Wizja lokalna w terenie oraz uzgodnienie z inwestorem.

W trakcie realizacji robót należy przestrzegać zasad i warunków

wynikających z następujących aktów prawnych :

1.
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -  Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156; poz. 1118 z dn. 27.10.2006r.  ze zmianami).

2.  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

3.

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie- szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego ratownictwa technicznego , chemicznego i ekologicznego oraz warunków jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.

4.
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu Budownictwa , Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Geodezji i Kartografii.

5.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 lipca 2002 r . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2002r. Nr 134, poz. 1130).

6.
Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 listopada 2001 r, w sprawie rodzajów obiektów budowlanych , przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (D.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).
7.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w   sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr 25; poz. 133).
8.

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w   sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M P z 1995 r. Nr 2 ;poz. 29).
9.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie (Dz.U. z 1991 r. Nr 83; poz. 376 ze zmianami).

10.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92; poz. 881)

11.
Rozporządzenie Ministara Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  (Dz.U. z 2004r., Nr 198; poz.2041

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących :TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 
              Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim
2.0. ZAKRES OPRACOWANIA:

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

· Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robót.

· Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowiązujące oraz zalecane Polskie Normy, normatywy i wytyczne.

3.0. DEFINICJA I POJĘCIA:

Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojecia należy rozumieć następująco:

· Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego celu jednostkę;

· Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi;

· Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną;

· Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektoratem Nadzory, Wykonawcą i Projektantem;

· Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

· Odpowiednia (bliska) zgodność -  zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót;

· Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem Budowy;

· Projektant – autor Dokumentacji Projektowej;

· Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót;

4.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1. PRZEKAZANIE TERENU (PLACU) BUDOWY:

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz następujące dokumenty:

· Pozwolenie na budowę;

· Dokumentacje Projektową;

· Dziennik Budowy;

· Specyfikacje Techniczne;

4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczególnych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową:

- Zamawiającego,

- sporządzoną przez Wykonawcę;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

4.3. MATERIAŁY:

Wszystkie stosowane do budowy materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jeden z niżej wymienionych dokumentów:

· Atest;

· Certyfikat;

· Aprobatę techniczną ITB;

· Certyfikat zgodności;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem na budowę materiałów do robót . Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzących przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 

4.4. SPRZĘT:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.5. TRANSPORT:

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

1. Główne zadania w okresie przygotowania budowy dla Wykonawcy to:

· Szczegółowe poznanie zadania (projektu technicznego) i warunków jego realizacji;

· Przygotowanie projektu organizacji budowy;

· Przygotowanie (wykonanie) zagospodarowania placu budowy;

· Poznanie potrzeb w dziedzinie zatrudnienia maszyn i urządzeń oraz dostaw materiałów;
2. Zamawiający protokolarnie przekaże teren budowy.

3. Podstawowe wyposażenie placu budowy powinno obejmować:

· Ogrodzenie terenu budowy;

· Budynki tymczasowe na przebieralnie i jadalnie, urządzenia sanitarne, magazyny itp.;

· Wiaty i zadaszenia stanowisk materiałów wrażliwych na  niekorzystne warunki atmosferyczne;

· Składowiska otwarte materiałów budowlanych;

· Składowiska maszyn i urządzeń dla bezpieczeństwa obsługi procesu budowy, jak np. przenośniki taśmowe, rusztowania itp.;

· Drogi transportu wewnętrznego materiałów na stanowiska robocze, a w tym pomosty przenośne, pochylnie i podesty;

· Przyłącza poboru wody i energii elektrycznej oraz sieci odprowadzające;

· Odwodnienie terenu budowy i zapewnienie odprowadzenia ścieków technologicznych i sanitarnych;
4. Kolejność wykonywania robót przy urządzaniu placu budowy powinna uwzględniać następujące grupy potrzeb:

· Wykonanie tymczasowych obiektów socjalno – bytowych oraz magazynów zamkniętych;

· Wykonanie pozostałych urządzeń wyposażenia placu budowy.

Wszystkie koszty związane z urządzeniem placu budowy pokrywa Wykonawca w ramach zawartej Umowy.

II. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  -   CPV-45421100-5
Stolarka okienna – PCV z szybą zespoloną.

Stolarka drzwiowa – aluminium ciepłe.

STOLARKA OKIENNA

Wymiary stolarki okiennej wg załączonego zestawienia w dokumentacji.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych i drzwiowych dla różnych ścian podano w poniżej tabeli:

	Rodzaj ściany i sposób wykonania ościeża
	Odchyłki, mm
	Dopuszczalna różnica długości przekątnych, mm

	
	Szerokość
	Wysokość
	

	Prefabrykowane ściany wielkowymiarowe, wyprawy pocienione
	+7

-3
	+/- 3
	10

	Prefabrykowane ściany pasmowe, wyprawy pocienione
	+/- 6
	+/- 4
	Nie sprawdza się

	Ściany murowane, wyprawa tynkowa
	+10
	+10
	10


Płaszczyzny wykazujące wyłamania i krzywizny należy naprawić przed osadzeniem stolarki.

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. Osadzona w ścianach stolarka musi być uszczelniona miedzy ościeżem a ościeżnicą w taki sposób, aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Szczeliny te powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym lub poliuretanową pianką montażową. Materiały te powinny być odporne na drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania wbudowanych elementów. Po ustawieniu drzwi sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwarciu i zamykaniu. Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Po zamontowaniu kotwami przestrzeń między ościeżnicą a murem wypełnia się montażowa pianką poliuretanową. Wstrzykuje się ja ze zbiorniczka w szczelinę ościeżnicy przy ościeżnicy. Należy mieć na uwadze, że powiększająca objętość pianka może na tyle rozepchnąć stojaki ościeżnicy, iż niemożliwe się stanie zamykanie skrzydła. Aby się przed tym zabezpieczyć przed wstrzyknięciem pianki rozpiera się stojaki za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych krawędziaków.

1.
Zakres robót :

1.1       Demontaż istniejącej stolarki okiennej . 

Ułożenie uzyskanych z rozbiórki ościeżnic i skrzydeł okiennych w miejscu wskazanym przez inwestora. Wywiezienie innych materiałów pochodzących z rozbiórki, demontażu wraz ze zdaniem ich na zwałkę czy złomowanie.

1.2
Montaż nowej stolarki z PCV.

Parapety zewnętrzne z blachy stal. powlekanej grub. 0,50 mm.

Naprawa ościeży muru po montażu nowych okien – obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych okiennych z uzupełnieniem tynku 


Przed przystąpieniem do robót należy wykonać zabezpieczenia (osłony) folią w miejscach robót. Wykonawca winien przystąpić do demontażu dopiero z chwilą, gdy na budowę dostarczone zostaną wyroby przewidziane do wbudowania w miejsce zdemontowanych.

1.3
Montaż nowych zestawów okien z PCV wg wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Na rysunkach wykazu  okna podano w widoku od zewnątrz. Wykonawca jest obowiązany, odpowiednio do okoliczności wynikłych przy montażu w istniejących otworach, uwzględnić ewentualną potrzebę zastosowania elementów konstrukcyjnych mocujących, listew osłaniających, wykończających (szczególnie na styku ościeżnicy z parapetem wewnętrznym na części widocznej od wewnątrz).  

1.4      Doprowadzenie pomieszczeń, gdzie wymieniono stolarkę okienną, zaplecza robót i   

           terenu wokół budynku do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

2.
Warunki realizacji robót :

2.1
Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania:

-    kolejności wykonania wymiany stolarki okiennej, 

-    organizacji robót  w sposób nie powodujący utrudnienia funkcjonowania i  

     eliminujący jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w  

     obiekcie oraz najemców lokali mieszkalnych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie  

     obiektu przed dostępem z zewnątrz na czas wymiany okien osób trzecich.

2.2
Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza budowy zostanie wskazane przy 

protokolarnym wprowadzeniu na budowę. 

Wykonawca powinien je zabezpieczyć przed dostępem użytkowników obiektu. Wykonawca 

odpowiada  za prowadzenie robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób korzystających z obiektu, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porządku i czystości oraz nie powodujący uszkodzenia budynku. 

Koszty z tym związane winny być uwzględnione w oferowanych cenach ryczałtowych wymiany poszczególnych zestawów okien.

3.
Wymagania techniczne dla okien PCV:

· Wartości współczynników przenikania ciepła Uk okien nie mogą być większe niż wartości Uk(max) określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Profile wielokomorowe, wykonane z nieplastikowanego PCV, wzmocnione kształtownikami stalowymi, ocynkowanymi.

· Kolor stolarki - biały.

· Szklenie – pakiet szybowy jednokomorowy 4/16/4 (float+argon+termofloat).

· Okucia obwiedniowe, centralnie ryglowane z zaczepami antywłamaniowymi.

· Mikrowentylacja – 0,5 – 1.

· Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej.

· Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szybowego U = 1,1 W/(m²K).

· Współczynnik izolacyjności akustycznej zgodnie z normą PN-87/B-021551/03 Rw > 31 dB.

· Współczynnik infiltracji powietrza zgodnie z PN-91/B-02020 0,5 – 1 m³/(mxh daPa²´³).

· Spełnienie wymagań szczelności na przeciekanie wody opadowej zgodnie z BN-75/7150-03.

· Spełnienie wymagań sztywności skrzydła przy obciążeniach statycznych i dynamicznych zgodnie z BN-75/7150-03.

· Wymagane certyfikaty zgodności oraz aprobaty techniczne na gotowy wyrób. 

3.1
Parapety zewnętrzne :  z blachy stalowej powlekanej grubości 0,50 mm. Towarzysząca wymianie okien wymiana parapetów zewnętrznych musi być wykonana z użyciem wyrobów systemowo dostosowanych do oferowanego systemu okien ( profil parapetu winien być dostosowany do profilu dolnej ościeżnicy okna ) i do szerokości dolnego ościeża muru.

Zamawiający nie dopuszcza montowania parapetów zewnętrznych na wierzch dolnej  ościeżnicy okna przez ich przykręcenie wkrętami metalowymi. 

Prawidłowo wykonane obróbki powinny wystawać poza lico ściany min. 4 cm.

3.2
Wymagane szklenie : szyby zespolone, jednokomorowe termofloat – 4/16/4TF;  U-1,1.               

                                               UWAGA :  Wymagany znak bezpieczeństwa B.

3.3
Przekrój poprzeczny kształtownika ościeżnicy : min. trójkomorowy, z komorą wewnętrzną wzmocnioną profilem z blachy stalowej ocynkowanej. Wykonawca dobiera system okien z kształtowników z PCV i ich wzmocnień stalowych do realizacji przedmiotu zamówienia, a w jego ramach dobór profili okiennych PCV i ich wzmocnień stalowych do warunków realizacji  niniejszego zamówienia.

3.4 
Ukształtowanie systemowych profili kształtowników oferowanych okien ( ościeżnic, słupków, ramiaków,  skrzydeł ) winno zapewniać skuteczne odprowadzenie wody na zewnątrz (skroplonej pary wodnej ) bez niebezpieczeństwa jej zamarzania w przestrzeniach przymykowych.

3.5
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje okna wg wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca nie może dokonać zmiany w zamawianym asortymencie okien, niedopuszczalne są zmiany w wielkości skrzydeł, podział okien w wymaganym sposobie szklenia i otwierania, a także wszelkie inne zmiany. 

3.6

Materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156; poz. 1118 z dn. 27.10.2006r.  ze zmianami).

3.7
Oferowane przez wykonawców do wbudowania okna z PCV muszą spełniać warunki określone w § 155 oraz Załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690 ze zmianami).
3.8
Montaż okien winien być wykonany z zastosowaniem systemowych listew transportowo-montażowych pod dolna częścią ościeżnicy. Sposób montażu parapetów zewnętrznych musi umożliwiać ich ewentualny demontaż bez naruszania zamontowanych okien, w przypadku ich wymiany oraz docieplenia  ścian zewnętrznych budynku. Nowe parapety zewnętrzne należy wykonać z blachy stalowej grub. min. 0,55 mm, szerokość parapetów około 30 cm w rozwinięciu ( z dostosowaniem szerokości do obmiaru z natury ), obustronnie ocynkowanej .Dopuszcza się zastosowanie parapetów zewnętrznych o innym rozwiązaniu materiałowo-systemowym, jednakże podwyższone walory materiałowo-użytkowe nie podlegają ocenie w ofercie. Wobec stosowania kryterium korzystnej ceny Wykonawca sam decyduje o doborze oferowanych parapetów, przy spełnieniu warunku, że Zamawiający wymaga udzielenia na nie 5 letniej gwarancji. Wymagana gwarancja na okna min. 5 lat. 

3.9
Wymiary okien podano w wykazie jedynie do celu wyceny zamówienia w świetle tynku ościeży wewnętrznych i parapetów wewnętrznych. Wykonawca do zamówienia produkcji okien, winien zdjąć szczegółowe wymiary z natury  z uwzględnieniem warunków ich montażu. 

Odchylenia wymiarów zdjętych z natury przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na  wysokość oferowanych cen jednostkowych poszczególnych typów okien i odpowiadającym im parapetów.

3.10
Oferowany system okien winien posiadać  aktualną Aprobatę Techniczną. Wymaga się od Wykonawcy jej powołania z określeniem numeru, daty wydania, ważności, a na żądanie Zamawiającego – Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia jej pełnej treści w terminie 3 dni od otrzymania żądania pod rygorem odrzucenia oferty.

3.11 Odpowiednio do wymaganego sposobu otwierania okien, określonego na załączonych     

           rysunkach poszczególnych okien w wykazie, należy dobrać okucia obwiedniowe systemu o     

           wysokiej niezawodności i zgodne z Aprobatą Techniczną dla oferowanego systemu okien.

    STOLARKA DRZWIOWA

1.  Drzwi zewnętrzne z aluminium ciepłego, część z naświetlem szkolnym w ramie, w drzwiach górą szyba bezpieczna, dołem panel pełny. Wyposażenie drzwi wg opisu w zestawieniu stolarki i ślusarki.

2.   Wymiary ślusarki drzwiowej wg rys. zestawienia dokumentacji.

3.   Obróbka węgarów i ościeży od wewnątrz styropianem 2 cm i płytą STG z kątownikiem bez siatki.

4.   Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania oscieża i stan powierzchni do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni należy naprawić i oczyścić.

5.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych i drzwiowych dla różnych ścian podano w poniższej tabeli:

6.   Płaszczyzny wykazujące wyłamania i krzywizny należy naprawić przed osadzeniem drzwi w ścianie.

7.   Drzwi należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w poniższej tabeli:

8.   W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osądzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.

9.   Osadzona w ścianach ślusarka musi być uszczelniona miedzy ościeżem a ościeżnicą w taki sposób, aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej.

10.   Szczeliny te powinny być wypełnione elastycznym materiałem uszczelniającym lub poliuretanową pianką montażową. Materiały te powinny być odporne na drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania wbudowanych elementów

11.   Montaż ościeżnic drzwiowych:

Ościeżnica drzwi misi być zakotwiona do muru lub konstrukcji ściany. Ościeżnice wąskie, szerokości do 1,0 m mocuje się sześcioma kotwami (po trzy na każdy stojak). Górna kotew powinna być od krawędzi nadproża oddalona o około 40cm. Pozostałe rozmieszcza się tak samo, umiejscawiając po około 70cm od poprzedniej. Ościeżnice zawsze mocuje się tak samo, umiejscawiając po trzy kotwy na każdym stojaku.

12.   Ościeżnice można również mocować przy użyciu blaszanych kotew.

  Po zamocowaniu kotwami przestrzeń miedzy ościeżnicą a  murem wypełnia się montażową     

  pianką poliuretanową. Wstrzykuje się ja ze zbiorniczka w szczelinę ościeżnicy przy   

ościeżnicy. Należy mieć na uwadze, że powiększająca objętość pianka może na tyle rozepchnąć stojaki ościeżnicy, iż niemożliwe się stanie zamykanie skrzydła. Aby się przed tym zabezpieczyć przed wstrzyknięciem pianki rozpiera się stojaki za pomocą trzech równomiernie rozmieszczonych rozpórek z drewnianych krawędziaków.

13.  Odbiór wykonania stolarki otworowej:

  Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje się po ich dostarczeniu na stałe. Odbiór  

  osadzenia ościeżnicy powinien być prowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian.  

  Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach   

  połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie  

  może przekraczać 2 mm na 1m ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na całą ościeżnicę.    

  Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe    

  niż 3mm a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych nie większe niż 6mm. Zamknięte skrzydła 

  okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub oliwkę wykazywać żadnych luzów.  

  Otwarte skrzydła drzwiowe lub okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna 

  sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy oscieżnicą a ramiak paska 

  papieru pakowego o szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się 

  wyciągnąć bez zerwania, okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być 

  zamocowane w sposób trwały. Okucia wpuszczane nie mogą wystawać ponad powierzchnie 

  drewna.

  Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i    

  uszczelnienia papierów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie 

  odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni  

  okien i drzwi, a także wykończenia malarskiego, szyb, PCV, uszczelek i okuć.

  Konieczność dodatkowych prasowań skrzydeł drzwiowych (np. regulacja zawiasów, zamka, 

  przycinanie skrzydeł od dołu) wymaga wykonania tych prac wyjątkowo ostrożnie i starannie.

III. ROBOTY BLACHARSKIE. RYNNY I RURY SPUSTOWE – CPV 45261320-3

1. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy

stosować wzorniki z ostruganych desek o wilgotność nie większej niż 18%, ze sklejki lub twardych płyt pleśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić +/- 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.

2. Chodzenie po blasze należy ograniczyć do minimum, stawiając stopy na miękkim

czystym obuwiu tylko na dnie fali (niezastosowanie się do tych zaleceń grozi 

uszkodzeniem powierzchni ochronnej lakieru i odkształceniem blachy).

3. W przypadku uszkodzenia – zarysowania powłoki zewnętrznej należy bezwzględnie 

uszkodzone miejsce zabezpieczyć (odtłuścić i nanieść farbę zaprawową wyłącznie na

uszkodzone miejsce).

4.   Składowanie blach na placu budowy przez okres dłuższy niż dwa tygodnie powinno mieć miejsce w zadaszonym, dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. Arkusze blachy powinny być umieszczone około 20cm nad powierzchnią ziemi, z dala od rozpuszczalników, kwasów i innych materiałów żrących.

5.   Do cięcia blachy zaleca się stosować elektryczne nożyce młotkowe typu NIBLER lub narzędzia ręczne – nożyce.

6.   Należy bardzo starannie usunąć wszystkie metalowe odpady i opiłki mogące spowodować odbarwienie lub uszkodzenie mechaniczne powierzchni, zabrania się również używania do cięcia narzędzi powodujących efekt termiczny, takich jak szlifierki kątowe i inne urządzenia działające na podobnej zasadzie.

7.   Obróbki blacharskie:

· Wiatrownica – ma ona za zadanie osłonić i uszczelnić boczną krawędź arkusza i zamaskować deskę wiatrową. Mocuje się ją do powierzchni bocznej deski wiatrowej i punktowo do skrajnej górnej fali arkusza. Jej wymiar jest uzależniony od szerokości deski wiatrowej.

· Pas nadrynnowy. Ma za zadanie zapobiegać podciekaniu wody deszczowej pod powierzchnią blachy poprzez odprowadzenie jej do rynny, oraz osłonę widoku konstrukcji kratownicy.

· Pas podrynnowy – ma on za zadanie osłonę czoła krokwi i deski czołowej.

8.   Transport powinie odbywać się samochodem z czystą skrzynią ładunkową tak, aby nie dopuścić do dostania się piasku, cementu i innych materiałów sypkich pomiędzy arkusze blachy. Podczas rozładunku i przy rozpakowywaniu pakietów niedopuszczalne jest przeciąganie arkuszy po podłożu i wzajemne po sobie, gdyż prowadzi to do zarysowania powłoki zewnętrznej.

9.   Odbiór robót  pokrywczych powinien obejmować:

· Odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych;

· Odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub pokrycia na określonym fragmencie dachu.

10.   Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

11.   Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stany wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko – blacharskich im połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

12.   Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy poprowadzony komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego i przedstawiciel inwestora.

13.   Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentacje techniczna i dziennik budowy.

14.   Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania  należy je poddać szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonym z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja.

15.   Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami.

16.   W przypadku, gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami.

17.   W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy tez wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych.

IV. WYKONANIE DOCIEPLEIA STROPODACHU  – CPV 45321000-3

Strop ocieplony wełną mineralną prasowaną ułożona luzem jako warstwa termomoizolacyjna.

Powierzchnia pod wełną powinna być sucha bez śladów zwilgocenia. Płyty na styk w taki sposób, aby po ułożeniu powierzchnia była równa. Płyty kotwić do podłoża łącznikami mechanicznymi – dyblami systemowymi poprzez warstwę papy podkładowej. Warstwę wierzchnią papy zagrzewać z warstwą podkładową, tak aby przylegała szczelnie do całej powierzchni, tworzyła równa i gładką płaszczyznę.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu prawidłowości wykonania i stanu szczelności wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko – blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

W projektowanych robotach przewidziano:

Wymianę istniejących obróbek blacharskich (pasy pod i nadrynnowe na obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm

Wymianę istniejących rur fi 120 i 150  oraz rynien dachowych fi 150 i fi 180 na rynny i rury z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm (elementy systemowe).

Rozebranie żelbetowych nakryw kominów ponad dachem.

Przemurowanie istniejących  kominów z cegły ceramicznej pełnej kl. 150 z doprowadzeniem do jednakowej wysokości tj. min. 0,60 m od poziomu kalenicy dachu.

Założenie żelbetowych nakryw kominów grub. 7 cm z wykonaniem impregnacji z emulsji asfaltowej 2x .

Wykonanie tynku cem.-wap. kat. III na głowicach kominów ponad dachem.

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych na głowicach kominów ponad dachem wraz z obsadzeniem kratek wentylacyjnych.

Wykonanie żelbetowych ogniomurów (attyk) szer 20cm i wys. 30 cm.

Wykonanie ocieplenia stropodachu wełną mineralną dachową grub. warstwy 15 cm mocowaną do podłoża za pomocą kołków systemowych wraz z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej  PYE PV 250 S5 grub. 5,2 mm papa wierzchniego krycia  i 4,2 mm papa podkładowa. Przy attykach i głowicach kominów ponad dachem należy przed wykonaniem pokrycia z papy zamontować izolacyjne kliny systemowe.

Parametry techniczne płyt z wełny mineralnej :

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym : > 50 kPa

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni : > 15 kPa

Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu : < 1,0 kg/m²

Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu  : < 3,0 kg/m²

Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mmdla grub. 80-200 mm : > 500N

Deklarowany współczynnik przenikania ciepła dla grub. 80-200 mm      = 0,040 W/mK

Klasa reakcji na ogień : A1 – wyrób niepalny

Minimalne dane techniczne papy wierzchniego krycia :

a) grubość




: 5,2 mm

b) powierzchnia



: górna łupek naturalny








: dolna foliowana

c) wkładka nośna


         
: włóknina poliestrowa 250 g/m2

d) wytrzymałość na rozciąganie

:  wzdłużne min. 800 N/5cm








: poprzeczne min. 700 N/5cm

e) wydłużne przy zerwaniu


: wzdłużne min. 35%








: poprzeczne min. 35%

f) łamliwość w niskich temp.


: min. - 30°C

g) temperatura mięknięcia


: min. + 120 °C

h) termiczna stabilność wymiarowa    
: min. 0,1%

i) kolor łupka




:  szary

Mocowanie rynien i rur spustowych.

Przed zamocowaniem rynien należy wykonać obróbki blacharskie pas podrynnowy i nadrynnowy.

Uchwyty rynnowe systemowe należy mocować blachowkrętami.

Odległość uchwytów powinna wynosić 50 cm.

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%.

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najniższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.

Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna przekraczać 20m, licząc odległości pomiędzy sąsiednimi rurami spustowymi.

Układanie rur spustowych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż 1m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm.

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze w końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie. 

V. DOCIEPLENIE MURÓW ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU – CPV 45321000-3

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku należy wykonać metodą „lekko-mokrą” w systemie „BOLIX” lub  systemem równoważnym.

Technologia wykonania robot elewacyjnych ( ociepleniowych ) ściśle wg zaleceń producenta w systemu „BOLIX”  lub systemu równoważnego. 


Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych powinny być zakończone

wszystkie roboty związane z remontem pokrycia dachu. Powierzchnia ścian przed ociepleniem powinna być sucha, twarda, stabilna, równa, pozbawiona zanieczyszczeń. Wykonawca sprawdzi stabilność podłoża naklejając w kilku miejscach próbki styropianu i dokona po 72 godzinach próby oderwania. Parametry materiału izolacyjnego muszą być w pełni zgodne z określonymi w Dokumentacji projektowej. Spoiny między płytami izolacyjnymi muszą pozostawać wolne od kleju. Przed naniesieniem kleju szpachlowego, należy wyszlifowac płyty izolacyjne papierem ściernym. Nierówności ścian powyżej 5 mm, należy wyrównać zaprawą cementowo-wapienną. Jeżeli nie będzie możliwe uzyskanie pełnej stabilności podłoża należy zastosować mechaniczne mocowanie płyt styropianowych łącznikami izolacyjnymi.

System ociepleniowy powinien składać się co najmniej z następujących komponentów 

- płynu gruntującego,

- kleju szpachlowego do klejenia izolacji,

- izolacji termicznej,

- kleju szpachlowego,

- siatki zbrojeniowej z włókna szklanego

- kleju szpachlowego

- płynu gruntującego,

- tynku cienkowarstwowego

 
Wykonanie prac elewacyjnych należy przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż

+5 Cº i pod warunkiem, ze w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej zera. W niższych

temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

środków zabezpieczających zgodnie z ITB. 


 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych

dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godziny dziennie. Należy je

osłaniać matami, daszkami lub w inny odpowiedni sposób.


W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe,

cementowo - wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.w

ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą.

W murze ceglanym, w miejscach skucia tynku, spoiny powinny być nie zapełnione

zaprawą na głębokość 10- 15 mm od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny

pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki

zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.

Bezpośrednio przed pierwszym gruntowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu

szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych

można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie

lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru należy zwilżyć woda.

Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni

owinięte siatką stalowa lub druciano - ceramiczna przewiązana drutem lub w inny

sposób zamocowana trwale do podłoża

Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych)~ a w przypadku tynków cementowych i

cementowo - wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy

wykonywaniu tynków gipsowych lub gipsowo - wapiennych podłoże metalowe

powinno być zabezpieczone przed korozja.

Siatka stanowiąca .samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o

oczkach nie większych niż 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub prętami

stalowymi

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej

na wodę do celów budowlanych PN-88/B-32250.

Tynki systemowe układać na gładkich i równych elewacjach. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel Zamawiającego z udziałem Wykonawcy potwierdzony wpisem da dziennika budowy.

Etapy robót przewidzianych do odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego :

1. 
Jakość przygotowanej powierzchni po montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po naprawie tynków i oczyszczeniu mechanicznym ścian.

2. 
Stan powierzchni po gruntowaniu..

3. 
Powierzchnia ściany po nałożeniu warstwy kleju i siatki.

4. 
Jakość powierzchni po gruntowaniu.

5. 
Jakość Powierzchni po nałożeniu struktury .

6.
Wykonanie. obróbek blacharskich i osadzenie podokienników oraz innych robót.

Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór wstępny (ostateczny)

przeprowadzony komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć Kierownik budowy,

Inspektor nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego, należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów

częściowych (miedzy operacyjnych) oraz dokumentację techniczną i Dziennik budowy.

Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy 

poddać je szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja.

Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty ociepleniowe, należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik

ujemny, wówczas całość odbieranych robót ociepleniowych lub tylko niewłaściwie

wykonana ich cześć należy uznać za niezgodna z niniejszymi warunkami.

W razie uznania całości lub części robót ociepleniowych za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy tez wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych.

Prace  elewacyjne powinny być wykonywane przez zespoły robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim doświadczeniem.

System wykonania ocieplenia może być zmieniony na inny niż przyjęty w Dokumentacji projektowej  pod warunkiem, że nie będzie on wykazywał niższych parametrów technicznych i użytkowych po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

W/w roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów wykonawstwa) oraz wiedzą i sztuką budowlaną.

Roboty budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania należy wykonać pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaświadczenia wymagane przepisami ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu

