Skąpe, dnia 05 maja 2026 r. 

GP. 6220.4.7.2025.2026
DECYZJA Nr 4/2025/2026
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn.zm.), oraz art. 71 ust. 2, pkt. 2, art. 75 ust 1, pkt.4, art. 84 ust. 1,1a, 2, art. 85 ust. 1,2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn.zm.) w związku 
z § 3 ust.1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2025 r. złożonego przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa wystąpił Pan Paweł Ratuś, PROGAMP, Przylep, Gronowa 3, 66-015 Zielona Góra w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1225F w m. Rokitnica (etap I) i od m. Rokitnica do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1227F – ronda (etap II), na działkach o nr ewid. 253/1, 260, 277, 275, 302, 281, obręb 0010 Rokitnica i na działce nr ewid. 327, obręb 0004 Międzylesie, gmina Skąpe.

po otrzymaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie znak: NZ. 9022.33.2025 z dnia 
13.11.2025 r. 
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, znak: WZŚ.4220.183.2025.PT z dnia 01.12.2025 r. 
(data wpływu do urzędu – 02.12.2025 r.), 
- PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, znak VG.ZZŚ.4901.270.2025 z dnia 10.03.2026 r. (data wpływu do urzędu – 11.03.2026 r.), 
orzekam
1. stwierdzić dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1225F w m. Rokitnica (etap I) i od m. Rokitnica do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1227F – ronda (etap II), na działkach o nr ewid. 253/1, 260, 277, 275, 302, 281, obręb 0010 Rokitnica i na działce nr ewid. 327, obręb 0004 Międzylesie, gmina Skąpe brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
2. ustalić, zgodnie z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, znak: VG.ZZŚ.4901.270.2025 z dnia 10.03.2026 r. (data wpływu do urzędu – 11.03.2026 r.),  następujące wymagania:
· podczas realizacji inwestycji racjonalnie gospodarować powierzchnią ziemi w obrębie planowanego przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren robót należy uporządkować oraz przywrócić do stanu najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego.

· Cały obszar przedsięwzięcia w fazie jego realizacji wyposażyć w wystarczającą ilość sorbentów służących do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych,
· do wszelkich wykonywanych prac na terenie inwestycji stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. Prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować, 

· Zlokalizować bazę materiałowo – sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w jego powierzchnię, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, poza terenami występowania wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach piaszczysto – źwirowych oraz poza terenami stagnowania wód roztopowych w okresie wiosennym, z zachowaniem zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego. Po zakończeniu prac budowlanych obszar terenu przeznaczony na bazę materiałowo – sprzętową przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku zmiany lokalizacji bazy zorganizować jej nową lokalizację z zachowaniem dotychczasowych zabezpieczeń środowiska gruntowo - wodnego

· paliwa i pozostałe substancje ropopochodne należy przechowywać w szczelnych zbiornikach, Stosować izolowane od gruntu (np. wyściełane odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręczne magazyny substancji. Produkty stosowane do budowy stanowiące zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego nie należy magazynować w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu. Miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodną wyścielić materiałem izolacyjnym, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym. 
· wszelkie naprawy sprzętu budowlanego oraz tankowanie prowadzić w przeznaczonych do tego celu miejscach, na terenie utwardzonym z zabezpieczeniem środowiska gruntowo – wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami np. poprzez zastosowanie geomembrany lub maty sorbcyjnej.

· przy szczegółowych rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić przepisy zawarte w ustawie Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (tj. z 2025 r. poz. 960 z późn.zm.). w przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych, w tym budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub likwidacji wymagane jest uzyskanie stosownej zgody wodnoprawnej.
· wodę niezbędną w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji dostarczać z zewnątrz na teren przedsięwzięcia, 

· plac budowy wyposażyć w szczelne, przenośne sanitariaty, których zawartość należy systematycznie opróżniać przez wyspecjalizowane podmioty. 

· ograniczyć powierzchnię prac do niezbędnego minimum. Uporządkować teren po zakończeniu prac.

· wody opadowe lub roztopowe z powierzchni jezdni odprowadzać na obszarze planowanej inwestycji bez powodowania szkód na terenie działek sąsiednich.

· na wszelkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, tj. minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez uprawnione podmioty
· podczas fazy eksploatacji inwestycji należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie środków do eliminacji śliskości nawierzchni, zgodnie z obowiązującymi normami i zarządzeniami,. Stosować środki które będą zapewniały bezpieczne poruszanie się po drodze z jednoczesną dbałością o niepogorszenie się jakości wód w odbiornikach systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. W miarę możliwości stosować środki niezawierające jonów chlorkowych lub wprowadzać substancje pozwalające uzyskać wystarczającą wydajność przy jednoczesnym zmniejszaniu ładunku jonów chlorkowych wprowadzanych do środowiska. 
3. ustalić, że charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji
uzasadnienie
W dniu 24 października 2025 r. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa wystąpił Paweł Ratuś, PROGAMP, Przylep, Gronowa 3, 66-015 Zielona Góra 
złożył do Wójta Gminy Skąpe wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1225F w m. Rokitnica (etap I) i od m. Rokitnica do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1227F – ronda (etap II), na działkach o nr ewid. 253/1, 260, 277, 275, 302, 281, obręb 0010 Rokitnica i na działce nr ewid. 327, obręb 0004 Międzylesie, gmina Skąpe, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1839) w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko w myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn.zm.), zwanej w dalszej części ustawą ooś.
W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Teren inwestycji objęty nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację i lokalizację – organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Skąpe.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz znajdujących się w odległości 100 m od granicy terenu inwestycyjnego. W przedmiotowym postępowaniu organ na podstawie wypisów z powszechnej ewidencji gruntów (EGiB) ustalił, że liczba stron w postępowaniu jest większa niż 10. 
Mając powyższe na uwadze, działając zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o.o.ś. jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
W dniu 28.10.2025 r. Wójt Gminy Skąpe wszczął postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie a następnie, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze z wnioskiem w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Wójt gminy Skąpe zapewniając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji poinformował o wszczęciu postępowania, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, organie właściwym do wydania decyzji, 
a także o organach właściwych do wydania postanowienia nt. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 i możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w dniu 28.10.2025 r. zamieszczając ww. informacje w formie obwieszczeń w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skąpe, oraz w obrębie realizacji inwestycji  na tablicach ogłoszeń w sołectwach Rokitnica, Międzylesie.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie pismem znak NZ. 9022.33.2025 z dnia 
13.11.2025 r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp, pismem znak: WZŚ.4220.183.2025.PT z dnia 01.12.2025 r. (data wpływu do urzędu – 02.12.2025 r.), po dokonaniu. przez pełnomocnika Inwestora (w dniu 25.11.2025 r.) uzupełnienia złożonego wniosku także stwierdziła brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze Opinią znak VG.ZZŚ.4901.270.2025 z dnia 10.03.2026 r. (data wpływu do urzędu – 11.03.2026 r.), wyraziła opinię, że dla ww przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże wskazała na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:
· podczas realizacji inwestycji racjonalnie gospodarować powierzchnią ziemi w obrębie planowanego przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren robót należy uporządkować oraz przywrócić do stanu najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego.

· cały obszar przedsięwzięcia w fazie jego realizacji wyposażyć w wystarczającą ilość sorbentów służących do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych,

· do wszelkich wykonywanych prac na terenie inwestycji stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. Prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować, 

· zlokalizować bazę materiałowo – sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w jego powierzchnię, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, poza terenami występowania wód gruntowych w dobrze przepuszczalnych utworach piaszczysto – źwirowych oraz poza terenami stagnowania wód roztopowych w okresie wiosennym, z zachowaniem zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego. Po zakończeniu prac budowlanych obszar terenu przeznaczony na bazę materiałowo – sprzętową przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku zmiany lokalizacji bazy zorganizować jej nową lokalizację z zachowaniem dotychczasowych zabezpieczeń środowiska gruntowo - wodnego

· paliwa i pozostałe substancje ropopochodne należy przechowywać w szczelnych zbiornikach, Stosować izolowane od gruntu (np. wyściełane odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręczne magazyny substancji. Produkty stosowane do budowy stanowiące zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego nie należy magazynować w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu. Miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodną wyścielić materiałem izolacyjnym, np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym. 

· wszelkie naprawy sprzętu budowlanego oraz tankowanie prowadzić w przeznaczonych do tego celu miejscach, na terenie utwardzonym z zabezpieczeniem środowiska gruntowo – wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami np. poprzez zastosowanie geomembrany lub maty sorbcyjnej.

· przy szczegółowych rozwiązaniach projektowych należy uwzględnić przepisy zawarte w ustawie Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (tj. z 2025 r. poz. 960 z późn.zm.). w przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych, w tym budowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub likwidacji wymagane jest uzyskanie stosownej zgody wodnoprawnej.

· wodę niezbędną w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji dostarczać z zewnątrz na teren przedsięwzięcia, 

· plac budowy wyposażyć w szczelne, przenośne sanitariaty, których zawartość należy systematycznie opróżniać przez wyspecjalizowane podmioty. 

· ograniczyć powierzchnię prac do niezbędnego minimum. Uporządkować teren po zakończeniu prac.

· wody opadowe lub roztopowe z powierzchni jezdni odprowadzać na obszarze planowanej inwestycji bez powodowania szkód na terenie działek sąsiednich.

· na wszelkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji przedsięwzięcia, tj. minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, oraz zapewnić ich sprawny odbiór przez uprawnione podmioty

· podczas fazy eksploatacji inwestycji należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie środków do eliminacji śliskości nawierzchni, zgodnie z obowiązującymi normami i zarządzeniami,. Stosować środki które będą zapewniały bezpieczne poruszanie się po drodze z jednoczesną dbałością o niepogorszenie się jakości wód w odbiornikach systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych. W miarę możliwości stosować środki niezawierające jonów chlorkowych lub wprowadzać substancje pozwalające uzyskać wystarczającą wydajność przy jednoczesnym zmniejszaniu ładunku jonów chlorkowych wprowadzanych do środowiska. 

W oparciu o powyższe w dniu 12 marca 2026 r. Wójt Gminy Skąpe Zawiadomieniem znak: GP.6220.4.6.2025.2026 zawiadomił Strony postępowania o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji i Obwieszczeniem znak:GP.6220.4.7.2025.2026 zawiadomił społeczeństwo o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji. Zawiadomienia zamieszczono na tablicy ogłoszeń urzędu gminy w Skąpem, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwach Rokitnica. Międzylesie na okres 30 dni (od dnia 16.03.2026 r. do dnia 24.04.2026 r.). We wskazanym terminie do organu nie wpłynęły żadne uwagi do prowadzonego postępowania.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę Opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp, Opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie – organ zważył, co następuje:
Zgodnie z przedłożoną do wniosku Kartą informacyjną przedsięwzięcia planowane przedsięwzięcie polegać będzie na 
przebudowie drogi powiatowej nr 1225F w m. Rokitnica (etap I) i od m. Rokitnica do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1227F – ronda (etap II) na terenie gminy Skąpe, powiat świebodziński, województwo lubuskie. 

Zakres przedsięwzięcia  będzie obejmował: 

· przebudowę drogi powiatowej etap I (IAi IB)  – długość odcinka do 1000 m

· przebudowę drogi powiatowej etap II – długość odcinka do 4100 m

Łącznie przewiduje się przebudowę drogi powiatowej o długości sumarycznej do 5100m.
Zestawienie działek planowanych pod przebudowę drogi:

	L.p.
	Nr działki
	Nazwa obrębu
	Jednostka ewidencyjna
	Dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu – własność

	1.
	253/1
	0010 Rokitnica
	080803_2 Skąpe
	pas drogowy

	2.
	260
	0010 Rokitnica
	080803_2 Skąpe
	pas drogowy

	3.
	277
	0010 Rokitnica
	080803_2 Skąpe
	pas drogowy

	4.
	275
	0010 Rokitnica
	080803_2 Skąpe
	pas drogowy

	5.
	302
	0010 Rokitnica
	080803_2 Skąpe
	pas drogowy

	6.
	281
	0010 Rokitnica
	080803_2 Skąpe
	pas drogowy

	7.
	327
	0004 Międzylesie
	080803_2 Skąpe
	pas drogowy


Charakterystyka terenu – obszar zabudowany (występuje zabudowa zagrodowa/wiejska skupiona wzdłuż drogi powiatowej lub wydzielone są działki budowlane) i niezabudowany (użytki leśne).

W ramach przebudowy drogi powiatowej przewiduje się wykonanie następujących podstawowych robót budowlanych:

· roboty branży drogowej:

· Przebudowa/remont nawierzchni jezdni

· Odcinkowa przebudowa chodnika

· Przebudowa/budowa zjazdów 

· Budowa szykan drogowych; wysp spowalniających; wyniesionego przejścia dla pieszych

· Reprofilacja skarp nasypu/czyszczenie rowów w obrębie pasa drogowego 

· Regulacja wysokościowa istniejących włazów i pokryw uzbrojenia podziemnego

· Rozbiórka i odtworzenie wpustów deszczowych z przykanalikami

· Profilowanie terenu i humusowanie pasów zieleni

· ewentualna przebudowa istniejącej infrastruktury kolidującej z planowanym przedsięwzięciem (np. linii telekomunikacyjnej, energetycznej, wodociągowej) w niezbędnym zakresie określonym w warunkach technicznych wydanych przez właściwych Właścicieli (zarządców) sieci.

Parametry techniczne drogi:

Szerokość jezdni:

od  5,0m do 7,0m

Szerokość poboczy:
do 1,00m

Kategoria ruchu

KR3,
Obciążenie 

115 kN/oś,

Uwzględniając łączne uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określone w art. 63 ustawy ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzam, że nie będzie ono położone na obszarach wodno – błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych na obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, nie będzie także zlokalizowane na obszarach objętych ochroną , w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochrony zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej. 
Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Droga powiatowa nr 1225F stanowi układ komunikacyjny służący obsłudze terenów mieszkalnych i usługowych pomiędzy miejscowością Rokitnica a pozostałymi miejscowościami gminy Skąpe (bezp. Węgrzynice, Skąpe, Cibórz). Powiązanie z inną drogą publiczną odbywa się bezpośrednio skrzyżowaniem z drogi powiatowej nr 1227F. Droga usytuowana jest w kierunku z południa na północ. Po obu stronach pasa drogowego występuje zabudowa jednorodzinna  / zagrodowa, wydzielone działki pod taką zabudowę lub użytki leśne.
Inwestycja umiejscowiona zostanie w krajobrazie o nazwie Bory Pojezierza Lubuskiego, podtyp A3a – leśne : z przewagą siedlisk borowych, który należy do zbioru krajobrazów priorytetowych województwa lubuskiego według przyjętego uchwałą nr IV/66/24 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 28.10.2024 r. w sprawie audytu środowiskowego woj. Lubuskiego.
Realizacja ww zamierzenia inwestycyjnego nie pozostaje w sprzeczności z rekomendacjami i wnioskami dot. kształtowania krajobrazu priorytetowego o nazwie Bory Pojezierza Lubuskiego, nie wpłynie negatywnie na realizację zadań mających na celu zachowanie dotychczasowego stanu krajobrazu lub poprawy jego wartości oraz właściwego kształtowania. Nie narusza także wytycznych Audytu Środowiskowego dot. kierunków i zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania i użytkowania terenu.
Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną, w tym w obszarach Natura 2000. Teren planowanej inwestycji graniczy z obszarem chronionego krajobrazu Rynna Paklicy i Ołoboku a w odległości ok. 5,5 km od planowanego przedsięwzięcia znajduje się obszar Natura 2000 Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach PLH 080035.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w projektowanym korytarzu ekologicznym o nazwie Dolina Leniwej Obry, którego granice są obecnie aktualizowane.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wycinkę 52 sztuk drzew, na które uzyskano decyzję Wójta Gminy Skąpe z dnia 13.10.2025 r. znak: OŚ.6131.71.2.2025.

Należy podkreślić, że jeżeli wykonywany zakres prac będzie wymagał dokonania zniszczenia dziko występujących roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową jak również ich siedlisk, ostoi a także zwierząt objętych ochroną gatunkową – przed przystąpieniem do prac należy każdorazowo uzyskać zezwolenie, o którym mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry teren inwestycji znajduje się  w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP RW o kodzie RW60001015859 Ołobok do Świebodki z jez. Niesłysz i Wilkowskim oraz RW60001115899 Ołobok od zal. Skąpe (z zalewem) do Odry.

RW60001015859 Ołobok do Świebodki z jez. Niesłysz jest to zlewnia zakwalifikowana jako SZCW - silnie zmieniona część wód, monitorowana, zagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych, czyli dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód. 

RW60001115899 Ołobok od zal. Skąpe (z zalewem) do Odry jest to zlewnia zakwalifikowana jako SZCW - silnie zmieniona część wód, monitorowana o złym stanie wód, zagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych, czyli dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód. 

Teren inwestycji leży w jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie UE PLGW600068. Jest to zlewnia wód podziemnych o powierzchni 1743,09 km2 o stanie dobrym, niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. 

Wykonana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na odbiornik, nie będzie miało również wpływu na osiągniecie celów środowiskowych JCWP, ponieważ wody opadowe i roztopowe powstają na obszarze zlewni własnej odbiorników. Ilości i stężenia zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków nie spowodują pogorszenia stanu jakości wód powierzchniowych, ponieważ jest to inwestycja o lokalnym zasięgu oddziaływania.

Inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla pogorszenia stanu wód podziemnych.

Wprowadzanie wód opadowych do gruntu nie wpłynie niekorzystnie na odbiornik, nie będzie miało również wpływu na osiągniecie celów środowiskowych JCWP, ponieważ wody opadowe i roztopowe powstają na obszarze zlewni własnej odbiorników. Ilości i stężenia zanieczyszczeń odprowadzanych ścieków nie spowodują pogorszenia stanu jakości wód powierzchniowych, ponieważ jest to nieduża inwestycja o lokalnym zasięgu oddziaływania.
Po  zapoznaniu  się  z  wytyczonymi  celami  dla  jednolitych  części  wód  stwierdza  się,  że  przy  zastosowaniu odpowiednich  rozwiązań  technologicznych  planowana  inwestycja  nie  będzie  oddziaływała  na  te  cele.  Z przedstawionej  analizy  w  planie  gospodarowania  wodami  Dorzecza  Odry  wynika,  że  głównym  źródłem zanieczyszczeń  wód  jest  rolnictwo  (źródła  obszarowe)  i  niedostateczne  uporządkowanie  w  gospodarce wodnościekowej.  Planowane przedsięwzięcie nie  jest  związane  
z  wytwarzaniem  jakichkolwiek  zanieczyszczeń,  które  mogłyby wpływać na stan wód podziemnych.

  Zarówno  w  wyniku  realizacji,  jak  i  eksploatacji  przedmiotowe  przedsięwzięcie nie  wpłynie  na ryzyko  nieosiągnięcia  celów  środowiskowych  zawartych  w  Planie  Gospodarowania  Wodami  na  obszarze Dorzecza Odry.  

Zarówno realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje emisji substancji mogących wpłynąć na pogorszenie stanu chemicznego, jak też pogorszyć potencjał ekologiczny. Ze względu na rodzaj i skalę  przedsięwzięcia,  zastosowaną  technologię,  lokalizację  oraz  sposób  postępowania  z  substancjami mogącymi  zanieczyścić  środowisko  gruntowo  -  wodne  nie  spowoduje  nieosiągnięcia  ww.  celów środowiskowych.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie strefy ochronnej ujęcia wód. Najbliższe ujęcie wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę znajduje się bezpośrednio przy terenie inwestycji. Ujęcie składa się z dwóch studni i nie posiada ustanowionej strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych. 
Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Najistotniejsze oddziaływanie na środowisko planowanego przedsięwzięcia wystąpi na etapie inwestycyjnym – podczas prac budowlanych, poprzez generowanie hałasu związanego z wykorzystaniem samochodów ciężarowych, maszyn i urządzeń. Uciążliwości związane będą z emisją gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu powstałego w wyniku pracy maszyn i urządzeń. Odpowiednia organizacja pracy oraz użytkowanie atestowanego i sprawnego sprzętu spowoduje minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie. Wyżej wymienione uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, nieznaczący, okalny, odwracalny i ograniczony wyłącznie do prac budowlanych. 
Użytkowanie planowanego przedsięwzięcia będzie powodować powstawanie wód opadowych i roztopowych, emisję gazów i pyłów do powietrza oraz emisję hałasu. Wykazano, że po zastosowaniu rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w Karcie Informacyjnej przedsięwzięcia – oddziaływanie nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji lub energii w środowisku oraz pogorszyć stanu środowiska naturalnego. 

Podobnie jak w stanie istniejącym, wody opadowe i roztopowe z powierzchni przebudowywanych dróg oraz pozostałych elementów odprowadzone zostaną na przyległe tereny zielone w granicach pasa drogowego. 

Eksploatacja przedmiotowej drogi powiatowej  nie stworzy zagrożenia do jakości powietrza atmosferycznego. 

Teren inwestycji znajduje się częściowo w obszarze zabudowanym. Przedsięwzięcie przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania akustycznego, które w stanie obecnym w znacznej mierze zależy od złego stanu nawierzchni. Zmiana nawierzchni pomoże uzyskać większą płynność ruchu pojazdów, a tym samym przyczyni się do zminimalizowania oddziaływania w zakresie hałasu komunikacyjnego. Ze względu na zakres i skalę planowanej inwestycji nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego na  środowisko (w chwili obecnej w sąsiedztwie przebudowywanego układu drogowego nie realizuje się nowych przedsięwzięć).

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowanych przez działania towarzyszące inwestycji  - ruch komunikacyjny podczas eksploatacji, będą miały charakter lokalny i nie wpłyną na zmiany klimatu. 

Z uwagi na rodzaj oraz lokalizację planowanej inwestycji należy uznać, że brak jest przesłanek do stwierdzenia możliwości powstania oddziaływań skumulowanych. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowalnej. Ewentualne oddziaływania choć mogą być krótkotrwałe to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 
z późn.zm.), nie jest również wymienione wśród obiektów, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 w cyt. ustawy. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej czy budowalnej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac ocenia się jako bardzo niskie. 
Reasumując, powyższa analiza z uwzględnieniem aspektu lokalizacyjnego planowanego przedsięwzięcia, 
a także jego skali i charakteru oraz rozpoznania bezpośrednich i pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć 
w planowanym do realizacji projekcie uzasadniają stanowisko organu o braku znaczącego oddziaływania powyższego przedsięwzięcia zarówno na środowisko, jak i na zdrowie ludzi. 
Organ, wypełniając zapisy art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 ustawy OOŚ w zakresie wymagań odnoszących się do wymogu uzasadnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie, w sytuacji, gdy nie przeprowadzono oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dokonał analizy, jak wyżej wykazano.
Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji. 
Informacja o wydaniu niniejszej decyzji została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Skąpe oraz tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Skąpem, 
oraz sołectw w obrębie inwestycji. Treść decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Organu.

pouczenie
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedkłada się przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 
72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, 
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi 
do sądu administracyjnego.









Wójt Gminy Skąpe








/-/ Zbigniew Woch
Otrzymują: 
1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa wystąpił Paweł Ratuś, Przylep, Gronowa 3, 66-015 Zielona Góra
2. Strony postepowania (zgodnie z art.49 kpa)
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, ul. 30 Stycznia 5, 66-200 Świebodzin

3. PGW WP Zarząd Zlewni Zielona Góra, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra
Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia
sprawę prowadzi: Dorota Kuriata, 

Inspektor ds. planowania przestrzennego UG Skąpe
 tel. 68 34705 38
Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Nr 4/2025/2026 z dnia 05 maja 2026 r. 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1225F w m. Rokitnica (etap I)
 i od m. Rokitnica do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1227F – ronda (etap II), na działkach o nr ewid. 253/1, 260, 277, 275, 302, 281, obręb 0010 Rokitnica i na działce nr ewid. 327, obręb 0004 Międzylesie, gmina Skąpe.

Przedmiotowa droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną. Przed wykonaniem prac nawierzchniowych zostanie wykonana:

1.  miejscowa rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni, 
2. frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, 
3. rozbiórka istniejącej konstrukcji zjazdów itd. 
4. korytowanie nawierzchni gruntowej (celem poszerzenia). 

Przebudowa jezdni - istniejąca warstwa ścieralna zostanie sfrezowana z profilowaniem na średnią grubość do 6cm a następnie zostaną ułożone pasy geosiatki przeciwspękaniowej, oraz  warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego min. 6cm celem nadania jej odpowiednich spadków poprzecznych (daszkowy/jednostronny 2%) oraz nową warstwę ścieralną gr. 4cm z betonu asfaltowego Największe ubytki/koleiny przed układaniem warstw bitumicznych miejscowo zostaną  uzupełnione warstwą mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm do gr. 20cm. 

W miejscu poszerzeń zostanie ułożona 10 cm warstwa z kruszywa związanego hydraulicznie cementem, 20cm warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie następnie 7cm podbudowa z betonu asfaltowego min. 6cm warstwa wyrównawczo-profilującą z betonu asfaltowego i 4 cm warstwa ścieralną z betonu asfaltowego.

Remont jezdni –istniejąca warstwa ścieralna zostanie sfrezowana z profilowaniem na średnią grubość do 4cm a następnie zostanie ułożona nowa warstwa ścieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego.

W ramach inwestycji zaprojektowano utworzenie poboczy z kruszywa oraz pasy zieleni o zmiennej szerokości.

Planowane prace dotyczące przebudowy/remontu jezdni wymagać będą wykonania odcinkowej przebudowy/przełożenia istniejącego chodnika z opornikami. 

Zaprojektowano budowę zjazdów zwykłych i nawierzchni z betonowej kostki brukowej lub kruszywa. Nawierzchnię zjazdów z kostki brukowej zaprojektowano z krawężnikiem betonowym najazdowym.

Planowane prace dotyczące przebudowy/remontu jezdni wymagać będą wykonania miejscowej przebudowy istniejących zjazdów z opornikami celem dowiązania do projektowanej krawędzi jezdni. Konstrukcja tożsama ze wskazaną powyżej.

Budowa szykan drogowych; wysp spowalniających; wyniesionego przejścia dla pieszych.

Zaprojektowano rozbiórkę i odtworzenie istniejących wpustów i przykanalików. 

Przebudowa drogi wymagać będzie odcinkowej reprofilacji skarp nasypu/skarp rowów. 

Dno oraz skarpy istniejących rowów oczyścić i odmulić – przy zachowaniu istniejącego pochylenia podłużnego rowu oraz pozostałych parametrów. 

Roboty ziemne

Roboty ziemne będą się ograniczały do wykonania:

· koryta o głębokości do ok. 0,5 m pod warstwy konstrukcyjne dróg oraz do ok. 0,20 m                        pod pobocza,

· w przypadku stwierdzenia występowania gruntów słabonośnych przewiduje się ewentualną wymianę gruntów i dostosowanie podłoża do grupy nośności G1.

Nadmiar robót ziemnych (w przypadku wystąpienia) zostanie wywieziony poza teren robót przez Wykonawcę i zagospodarowany zgodnie z ustawą o odpadach. 

Warstwa gleby urodzajnej zostanie zdjęta w ramach robót przygotowawczych i zeskładowana w pryzmach. Podczas robót wykończeniowych humus zostanie ponownie rozłożony, a jego ewentualny nadmiar zostanie rozplantowany w granicach pasa drogowego lub wywieziony przez Wykonawcę z terenu robót i zagospodarowany zgodnie z Ustawą o odpadach.

W celu zminimalizowania ewentualnego negatywnego oddziaływania prac prowadzonych w sąsiedztwie cieków i urządzeń wodnych zastosowane zostaną rozwiązania mające na celu zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego wskazane w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz wymienione poniżej:

- cały obszar inwestycji wyposażony zostanie w odpowiednią ilość sorbentów do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropochodnych;

- baza materiałowa zostanie zlokalizowana w odległości co najmniej kilkudziesięciu metrów od cieków wodnych i urządzeń wodnych;

- w trakcie wykonywania prac ziemnych podjęte zostaną wszelkie działania niedopuszczające do zanieczyszczenia terenu, szczególnie substancjami ropopochodnymi. Po zakończeniu prac ziemnych usunięte zostaną wszelkie materiały i urządzenia stosowane w ich trakcie. Grunt zostanie zagęszczony do warunków pierwotnych;

- w przypadku konieczności wykonania jakichkolwiek napraw sprzętu wykorzystywanego w trakcie prowadzenia inwestycji, miejsca prowadzenia tych prac zostaną zabezpieczone przed ewentualnym przedostawaniem się substancji do gleby;

- plac budowy będzie wyposażony w szczelne przenośne toalety, których zawartość będzie systematycznie opróżniana przez wyspecjalizowane podmioty;

- sprzęt wykorzystywany podczas realizacji inwestycji będzie systematycznie kontrolowany, przede wszystkim układ paliwowy używanych maszyn. 

Przebudowa istniejącej infrastruktury kolidującej z planowanym przedsięwzięciem (np. linii telekomunikacyjnej, energetycznej, wodociągowej) w niezbędnym zakresie określonym w warunkach technicznych wydanych przez właściwych Właścicieli (zarządców) sieci.
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