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Załącznik Nr 9 do SWZ   
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentów w formacie PDF.
Wypełniony należy złożyć do oferty.
………………………………………………
………………………………………………
              Wykonawca

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO AUTOBUSU – FORMULARZ RZECZOWY

Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich 
na terenie powiatu ostrowieckiego 

*kolumnę 5 należy uzupełnić zgodnie z uwagami z kolumny 4.
	Marka, model
(podać markę, model)

	

	Rok produkcji 
(nie wcześniej niż 2024 r.)
(podać rok produkcji)

	



	L.p.
	Cecha, parametr, itp.
	Wymagania Zamawiającego
	Uwagi
	Parametr oferowany
	Potwierdzenie parametrów oferowanego pojazdu 
(do wypełnienia przez wykonawcę) 
Wpisać – spełnia lub nie spełnia.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Dane ogólne
	Autobus międzymiastowy kategorii M3 klasy I z napędem spalinowym ON 
	
	
	

	1.2.
	Wymiary autobusu
	● długość: do 8,00 m
	
	
	

	1.3.
	Dopuszczalna masa całkowita
	● do 6 750 kg
	
	
	

	1.4.
	Układ osi
	● dwie osie
	
	
	

	1.5.
	Liczba miejsc 
do przewozu pasażerów
	● co najmniej 30, w tym minimum 14 miejsca siedzące (bez fotela kierowcy) i jedno miejsce do przewozu pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim lub wózka dziecięcego
	
	
	

	1.6.
	Liczba drzwi
	● elektryczne dwie pary drzwi 
    w układzie 1-2
	
	
	

	2.
	Układ napędowy
	
	
	

	2.1.
	Silnik spalinowy
	● 4- o cylindrowy (wysokoprężny) 
z zapłonem samoczynnym,
● chłodzony cieczą,
● umieszczony z przodu pojazdu,
● o pojemności skokowej nie większej niż 2,0 dm³,
● o mocy silnika minimum 180 KM,
● spełniający wartości graniczne normy minimum  Euro 6

	
	
	

	2.1.1.
	Układ zasilania silnika spalinowego
	wyposażony w: 
● zbiornik oleju napędowego wykonany z materiałów odpornych na korozje o pojemności minimum 70 litrów,
● zbiornik AdBlue,
	
	
	

	2.1.2.
	Układ chłodzenia silnika spalinowego
	wyposażony w:
● chłodnicę,
● przewody układu chłodzenia (odporne na korozję) 
● wypełniony płynem niskokrzepnącym o temperaturze krystalizacji minimum – 37°C, 
	
	
	

	3.
	Układ jezdny
	
	
	

	3.1.
	Skrzynia biegów
	● automatyczna z liczbą biegów nie mniej niż 7, 
	
	
	

	3.2.
	Oś przednia
	● zawieszenie mechaniczne
	
	
	

	3.3.
	Koła i ogumienie
	·  opony radialne na felgach stalowych, bezdętkowe, 
w rozmiarze 16”,
· koło zapasowe,
· na tylnej osi koła podwójne

	
	
	

	3.4.
	Układ kierowniczy
	● ze wspomaganiem hydraulicznym lub elektrycznym,
● kolumna kierownicy 
z dwupłaszczyznową regulacją położenia koła kierownicy (pochylenie i wysokość koła kierownicy)
	
	
	

	4
	Układ hamulcowy
	● hamulce tarczowe na wszystkich osiach;
● hamulec zasadniczy – dwuobwodowy wyposażony 
co najmniej w system EBS,
● hamulec postojowy
	
	
	

	5.
	Konstrukcja nadwozia
	
	
	

	5.1.
	Kratownica nośna 
i grupa podłogowa
	Konstrukcja podwozia (kratownica, rama) integralnie związana ze szkieletem nośnym nadwozia, wykonana: 
· ze stali nierdzewnej lub
· ze stali konstrukcyjnej 
o podwyższonej odporności na korozję lub
· ze stali konstrukcyjnej 
o podwyższonej jakości, zabezpieczonej antykorozyjnie 
w procesie całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej, 
Szkielet konstrukcji nadwozia wykonany z tych samych materiałów, co konstrukcja elementów podwozia lub z aluminium.
Oferowane materiały i zabezpieczenia konstrukcyjne muszą zapewnić minimum 2 – letni okres eksploatacji autobusu bez konieczności wykonania rozszerzonych napraw blacharskich (poza naprawami powypadkowymi) 
	
	
	

	5.2.
	Poszycie
	Podzielone pionowymi liniami podziału, na moduły, ułatwiające wykonanie napraw powypadkowych, wykonane:
● ze stali nierdzewnej lub
● ze stali konstrukcyjnej 
o podwyższonej odporności na korozję lub
● ze stali konstrukcyjnej 
o podwyższonej, jakości, zabezpieczonej antykorozyjnie 
w procesie całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej lub z aluminium lub 
z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym.
Oferowane materiały i zabezpieczenia konstrukcyjne muszą zapewnić minimum 2 – letni okres eksploatacji autobusu bez konieczności wykonania rozszerzonych napraw blacharskich (poza naprawami powypadkowymi);
● lakier metaliczny – kolor nadwozia: biały, srebny;
● nadwozie pojazdu oklejone folią wylewaną zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiającego po podpisani umowy (powierzchnia oklejenia ok. 20 m2)
	
	
	

	5.3.
	Okna
	● szyba czołowa niedzielona, wykonana ze szkła wielowarstwowego klejonego,
● okna boczne z szybą podwójną lub pojedynczą,
● co najmniej połowa szyb bocznych musi być wyposażana w część uchylną lub przesuwną, zapewniająca naturalną wentylację wnętrza pojazdu, część uchylna okien bocznych musi być wyposażona w rygiel, który umożliwi otwarcie okna,
● przesuwna lub opuszczana szyba pojedyncza w oknie bocznym kabiny kierowcy,
● część okien musi pełnić rolę okien awaryjnych (wyjść bezpieczeństwa), okna awaryjne  muszą  się  znajdować  na  lewej,  prawej  oraz  na  tylnej  ścianie autobusu. 
	
	
	

	5.4
	Drzwi
	● dwie pary drzwi w układzie 1-2, otwierane elektrycznie na zewnątrz, wyposażone w mechanizm powrotnego otwierania w przypadku natrafienia na przeszkodę (mechanizm ten musi działać zarówno podczas otwierania jak i też podczas zamykania poszczególnych drzwi), sterowanie  drzwi  z  miejsca  (stanowiska)  pracy  kierowcy,  za  pomocą przycisków  umieszczonych  na  desce  rozdzielczej  po  prawej  stronie kierownicy;
● z blokadą, uniemożliwiającą otwarcie drzwi podczas jazdy autobusu;
● na zewnątrz zainstalowany dodatkowy przycisk z piktogramem  wózka  dziecięcego  i  wózka  inwalidzkiego  (oznakowane znakami wypukłym w języku „Braille'a) sygnalizujący kierowcy zamiar wejścia do autobusu przez „inwalidę poruszającego się na wózku inwalidzkim” lub „matkę z dzieckiem w wózku”;
● wejście do pojazdu: podwójny obniżony stopień przy drzwiach przednich, oświetlone w czasie otwierania drzwi.
	
	
	

	5.5.
	Lusterka zewnętrzne 
i wewnętrzne
	● lusterka zewnętrzne, podgrzewane 
i sterowane elektrycznie,
● lusterko wewnętrzne zapewniające kierowcy widoczność wnętrza autobusu,
	
	
	

	5.6.
	Kamera cofania
	● autobus winien być wyposażony 
w kamerę cofania
	
	
	

	6.
	Wnętrze przestrzeni pasażerskiej
	
	
	

	6.1.
	Ogólne zagospodarowanie wnętrza
	● niska podłoga w tylnej części pojazdu,
● w tylnych  drzwiach rozkładana ręcznie rampa najazdowa o nośności
minimalnej 300 kg, umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka dziecięcego, rampa musi być tak skonstruowana, aby było możliwe jej użycie na przystankach bez podwyższonej  platformy przystankowej (brak krawężnika), 
● naprzeciwko drugich drzwi specjalna przestrzeń przystosowana do przewozu wózka inwalidzkiego lub dziecięcego z bezpiecznym unieruchomieniem osób tam przewożonych, zaopatrzona 
w przyciski z piktogramem wózka dziecięcego i wózka inwalidzkiego (oznakowane znakami wypukłym w języku „Braille’a) sygnalizujące kierowcy zamiar opuszczenia autobusu przez „inwalidę” lub „matkę 
z dzieckiem w wózku”,
● gniazda USB dla pasażerów;
● dodatkowe nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej,
● wykładzina antypoślizgowa 
o podwyższonej odporności na ścieralność,
● tapicerka z izolacją termiczną 
i dźwiękową całego pojazdu,
● barierki ułatwiające wsiadanie 
i wysiadanie,
● poręcze oraz uchwyty w kolorze żółtym dla osób podróżujących 
w pozycji stojącej,
● przyciski sygnalizujące zamiar wyjścia z autobusu na przystanek, oznaczone napisem na przycisku „STOP” oraz dodatkowo napisem 
w alfabecie Braille’a.
	
	
	

	6.2.
	Siedzenia
	● fotele z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, z pasami bezpieczeństwa i rozkładanymi podłokietnikami od strony przejścia, tapicerka o wzmocnionej odporności i wytrzymałości na ścieralność i eksploatację,
● kolory tapicerki jednolite dla każdego pojazdu.
	
	
	

	6.3
	Ogrzewanie
	● ogrzewanie całopojazdowe zapewniające równomierne i skuteczne ogrzewanie całego wnętrza pojazdu w tym szyby przedniej, konwektorowe, postojowe wodne (webasto)
	
	
	

	6.5.
	Wentylacja przedziału pasażerskiego
	● naturalna poprzez:
a) okna uchylne lub przesuwne 
b) co najmniej jedno okno dachowe (luk dachowy),
	
	
	

	6.6.
	Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej
	● dachowa klimatyzacja dla pasażerów rozprowadzona punktowo za pomocą przewodów nawiewnych przestrzeni pasażerskiej,
	
	
	

	6.7.
	Stanowisko kierowcy
	● wydzielona kabina kierowcy typu półzamkniętego, (brak całkowitego odizolowania kierowcy od przestrzeni pasażerskiej),
● drzwi kabiny kierowcy, 
● schowek na dokumenty przewozowe kierowcy, wieszak na kurtkę
	
	
	

	6.7.1.
	Fotel kierowcy
	● fotel amortyzowany „ergoactive” z wielopołożeniową regulacją siedziska i oparcia, z przesuwem wzdłuż osi pojazdu, wyposażony
 w zagłówek, podłokietnik i trójpunktowy pas bezpieczeństwa,
	
	
	

	6.7.2.
	Dodatkowe wyposażenie kabiny kierowcy
	● osłona przeciwsłoneczna dla szyby czołowej,  
● radioodbiornik z wejściem USB i instalacją antenową,
	
	
	

	7.
	Instalacja elektryczna
	● napięcie pokładowe 12 V,
● obwody instalacji zabezpieczone bezpiecznikami;
● akumulatory zasilające pokładową instalację elektryczną
	
	
	

	7.1.
	Oświetlenie zewnętrzne
	● zgodne z obowiązującymi przepisami,
● wyposażone dodatkowo:
a) w światła przeciwmgłowe przednie,
b) światła do jazdy dziennej, 
	
	
	

	7.2.
	Oświetlenie wnętrza
	● oświetlenie przestrzeni pasażerskiej poprzez lampy sufitowe typu  LED (dzienne + nocne),
● oświetlenie kabiny kierowcy, włączane niezależnie, 
● oświetlenie strefy drzwi, 
	
	
	

	7.3.
	System informacji pasażerskiej
	● tablice kierunkowe LED 
(przód, bok, tył)
	
	
	

	8.
	Wyposażenie dodatkowe do każdego autobusu
	●  monitoring wewnątrz pojazdu 
z co najmniej dwoma kamerami rejestrującymi,
● gaśnica z atestem,
● trójkąt ostrzegawczy, 
● apteczka, 
● klin podkładowy pod koło (2 szt.),
● kamizelka ostrzegawcza,
● dwa komplety kluczy z pilotami,
● zaczep holowniczy przedni,
● dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi
	
	
	

	9.
	Gwarancja 
(licząc od dnia przekazania autobusu)
	● na silnik, podzespoły mechaniczne 
i elektroniczne: minimum 24 miesiące – maksymalnie 48 miesięcy bez limitu kilometrów;
● na powłokę lakierniczą i perforacje korozyjną elementów nadwozia: 
minimum 24 miesiące – maksymalnie 48 miesięcy bez limitu kilometrów
	
	
	

	10.
	Warunki dodatkowe wymagane od wykonawcy
	● Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia przekaże zamawiającemu dla każdego autobusu dokumentację  techniczną autobusu oraz wymaganą przez prawo polskie dokumentację w języku polskim niezbędną do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu, 
w szczególności:
 - świadectwo homologacji typu pojazdu albo świadectwo homologacji typu WE wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź też dokument równoważny dopuszczający do poruszania się 
i rejestracji Pojazdu na terenie Polski,
 - instrukcje obsługi i konserwacji autobusu w języku polskim,
- wykaz adresów punktów serwisowych na terenie kraju,
- książkę gwarancyjno-przeglądową 
w języku polskim, 
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