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[bookmark: _Toc128483709]Wstęp

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dla przedmiotu zamówienia dotyczącego realizacji projektu pn.: „Cyfrowy Powiat” realizowany przez Powiat Świebodzin.

Zakup jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczący realizacji projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” dla Powiatu Świebodzińskiego.
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Sprzęt o parametrach równoważnych lub lepszych.
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[bookmark: _Toc128483711]System serwerowy

	
Nazwa
	
Minimalne wymagania dla sprzętu


	Obudowa
	Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. 
Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI.

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów Intel 3rd Gen. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	Chipset
	Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych

	Procesor
	[bookmark: _Hlk128483587]Zainstalowany jeden procesor 8-rdzeniowy klasy x86, min. 2.8GHz, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 134 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej - wydruk należy dołączyć do oferty. Dopuszcza się wydruk w języku angielskim.

	RAM
	64GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM.

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing

	Gniazda PCI
	- minimum dwa sloty PCIe z czego przynajmniej jeden generacji 4 

	Interfejsy sieciowe/FC/SAS
	Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz min. 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe)

	Dyski twarde
	Zainstalowane: 
· 4x dysk SSD SATA o pojemności min. 480GB, 6Gbps, Hot-Plug
· 2 x dysk HDD SATA o pojemności min. 4T, 6Gbps, Hot-Plug 
Możliwość instalacji dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1.
Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.

	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, umożliwiający konfigurację poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków SED.

	System operacyjny/System wirtualizacji/dodatkowe oprogramowanie
	Microsoft Windows Serwer 2022 Standard wraz z:
· 80 x licencja Windows Server 2022/2019 User CALs
Microsoft SQL Server 2022 Standard, OEM wraz z:
· 2 x licencja Microsoft SQL Server 2022 Standard USER CALs

	Wbudowane porty
	Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej,
Tylne: min. 1x VGA, min. 2x USB w tym 1x USB 3.0,

	Video
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug min. 800W każdy

	Bezpieczeństwo 
	· Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. 
· Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. 
· BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła 
· Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 
· Moduł TPM 2.0 
· Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera
Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem

	Diagnostyka
	Serwer wyposażony w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
· wsparcie dla IPv6;
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
· integracja z Active Directory;
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
· wsparcie dla dynamic DNS;
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
· możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera
· możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera

	Oprogramowanie do zarządzania
	Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: 
· Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych 
· integracja z Active Directory 
· Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta 
· Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish 
· Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram 
· Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów 
· Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF 
· Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. 
· Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika 
· Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji 
· Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach 
· Szybki podgląd stanu środowiska 
· Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 
· Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu 
· Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. 
· Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń 
· Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej 
· Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 
· Możliwość podmontowania wirtualnego napędu 
· Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 
· Możliwość importu plików MIB 
· Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich 
· Możliwość definiowania ról administratorów 
· Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów 
· Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) 
· Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta 
· Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów 
· Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. 
· Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. 
· Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile 
· Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. 
· Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. 
· Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. 
· Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. 
Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. 

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001
Serwer musi posiadać deklaracja CE
Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

	Warunki gwarancji
	Min. 36 miesięcy gwarancji producenta
Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. 
Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik wykonawcy / producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę.  
Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy.
Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. 
Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu.
Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. 
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.
Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii. 
Automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych.
[bookmark: _Hlk128483606]Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń 
[bookmark: _Hlk128483664]Wymagane dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

	Wymagania dodatkowe
	W ramach dostawy systemu serwerowego Wykonawca dostarczy szafę rackową o wymiarach minimum 42U o głębokości i szerokości kompatybilnej z dostarczonym sprzętem serwerowym w ramach niniejszego zamówienia. 
Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących usług: 
1) rekonfiguracja serwera:
Wykonawca stworzy plan wdrożenia polegający na wykonaniu schematów wdrażanej infrastruktury uwzględniający położenie Serwera Wirtualizacyjnego w szafie rack zamawiającego. 
·         montażu w/w sprzętu w szafach rack Zamawiającego w sposób zgodny z zaleceniami producenta dostarczanych serwerów. Prowadzenie kabli nie może powodować zaburzeń w cyrkulacji gorącego powietrza wydmuchiwanego z serwerów. 
·         Uruchomienie systemu operacyjnego wraz z aktualizacją do najnowszych wersji systemu operacyjnego oraz oprogramowania układowego serwera.
·         podłączenia Serwera do Przełącznika za pomocą właściwych kabli zapewniający bezawaryjną i ciągłą pracę w przypadku awarii jednej z kart sieciowych serwera
·         testów niezawodności środowiska serwerowego poprzez odłączanie jednej ze ścieżki/wyłączanie urządzenia oraz test redundancji zasilania 
·         instalacji oprogramowania wirtualizacyjnego na dostarczonym sprzęcie.  

	Ilość
	1 szt. 



[bookmark: _Toc128483712]UPS

	
Nazwa
	
Minimalne wymagania dla sprzętu


	Wymagania minimalne
	Moc pozorna: min. 3000VA
Moc rzeczywista: min. 3000W
Technologia: on-line (VFI), podwójna konwersja
Sprawność max (dla VFI): ˃ 90 %
Typ obudowy: rack/tower
Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy: < 1200 BTU / h

	Praca sieciowa
	Napięcie wejściowe: 110 ÷ 300 V AC ± 5%
Częstotliwość napięcia wejściowego: 50 / 60 Hz
Zakres napięcia wyjściowego: 208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC ± 1 %
Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD: tak
Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny
Czas przełączania sieć – UPS: 0ms
Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi: < 10%

	Praca bateryjna
	Napięcie wyjściowe: ~230V
Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50Hz/60Hz ± 0,5Hz
Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej: sinusoidalny
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe gniazd wyjściowych: Bezpiecznik automatyczny 16 A
Zabezpieczenie przeciążeniowe: elektroniczne
Akumulatory wewnętrzne w UPS : minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe
Czas podtrzymania dla obciążenia 3kW - przy zastosowaniu baterii wewnętrznych lub zewnętrznych modułów bateryjnych : minimum 30 min
Czas ładowania baterii wew w UPS /w modułach bateryjnych (nie zależnie od ilości podłączonych modułów) - po 80% wyładowaniu baterii: do 3h
UPS / Moduły Bateryjne wyposażone w niezależne ładowanie z sieci: wymagane

	Pozostałe
	Przeciążalność: 110 % ÷ 120 % = 60s, >120 % = 100ms
Wejście zasilania: 1 x IEC 320 C20 (16 A)
Ilość i typ gniazd wyjściowych: min 8x IEC 320 C13 (10 A) + 1x IEC 320 C19 (16 A), z czego minimum 4 gniazda sterowalne
Sygnalizacja: Wyświetlacz LCD
Test baterii: wymagana możliwość uruchomienia testu baterii przyciskiem na obudowie zasilacza
Możliwość podłączenia dodatkowych, zewnętrznych modułów bateryjnych: Wymagana możliwość podłączenia do 10 zewnętrznych modułów bateryjnych
Możliwość pracy w trybie konwertera częstotliwości: wymagane
Interfejs komunikacyjny: RS232, USB HID
Przewody: min 1szt USB + 2szt IEC 320 C13-C14 10A + 1szt IEC 320 C19-C20 16A
Wsporniki do montażu w szafie RACK: wymagane
Remote ON/OFF – możliwość zdalnego załączenia/wyłączenia zasilacza: wymagane
Złącze EPO: wymagane ustawienie NC

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące na elektronikę i 24 miesiące na akumulatory;

	Serwis
	Autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce
Naprawa w maksymalnie 5 dni roboczych
Serwis realizowany w systemie door to door

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie w języku polskim do zarządzania i monitorowania pracy UPS dla Windows, Linux oraz systemów wirtualizacji VMware, Hyper-V, Citrix XenServer 
Możliwość nadawania unikalnych nazw dla kilku tych samych modeli UPSów
Możliwość zarządzania różnymi UPSami tego samego producenta
Wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów.

	Certyfikaty
	ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania
Deklaracja CE producenta sprzętu 
Oświadczenie producenta o spełnieniu minimlanych wymaganych parametrów specyfikacji – dołączyć do oferty
Karta katalogowa oferowanego sprzętu

	Ilość
	1 szt. 



[bookmark: _Toc128483713]Przełącznik typ I

	
Nazwa
	
Minimalne wymagania dla sprzętu


	Typ
	Przełącznik sieciowy typ I

	Parametry fizyczne platformy
	•	wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U
•	Zasilanie 230V, maksymalny pobór mocy 24W
•	Redundantne zasilacze
•	MTBF > 10lat

	Interfejsy sieciowe – wymagania minimalne
	•	24 porty GE, RJ-45
•	4 porty 10 GE SFP+

	Zarządzanie
	•	dedykowany interfejs do zarządzania GE – RJ-45
•	port konsoli szeregowej
•	Zarządzanie przez konsolę szeregową (SSH) oraz poprzez graficzny interfejs poprzez przeglądarkę

	Parametry wydajnościowe
	•	przepustowość urządzenia - min. 120 Gbps, min. 200 Mpps
•	możliwość zapamiętania co najmniej 16 000 adresów MAC
•	Opóźnienie  - poniżej 1 mikrosekundy
•	Bufor pakietów: min. 2 MB
•	Pamięć DRAM: min. 1 GB
•	Pamięć FLASH: min. 256 MB

	Wymagane funkcje
	•	możliwość automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń
•	obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree)
•	możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad, ilość grup min. 20, ilość portów w grupie: min. 8
•	obsługa co najmniej 4000 VLANów, zgodna z 802.1Q
•	możliwość wykonywania routingu statycznego
•	możliwość wykonywania routingu dynamicznego (OSPFv2, RIPv2) – jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji, to nie jest ona wymagana do dostarczenia
•	funkcjonalność DHCP Relay, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IGMP Snooping
•	port-mirroring
•	obsługa sFlow
•	obsługa list kontrolnych ACL
•	wsparcie dla protokołu wysokiej dostępności MCLAG (multi-chassis link aggregation)
•	kontrola dostępu na poziomie portu  w oparciu o standard 802.1x (port oraz MAC-based), możliwość uwierzytelniania w oparciu o bazę Radius
•	zarządzanie przy użyciu Telnet/SSH, HTTP/HTTPS
•	Wsprarcie dla SNTP oraz LLDP (w trybie odbioru)
•	wsparcie dla SNMP w wersjach 1 - 3
•	możliwość zarządzania przez interfejs graficzny i tekstowy
•	możliwość aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI
•	wsparcie dla HTTP REST API dla konfiguracji i monitoringu

	Gwarancja oraz wsparcie
	•	Dożywotnia Gwarancja: urządzenia muszą być objęte dożywotnią producenta, gwarantującą wymianę wadliwego sprzętu (okres 5 lat od ogłoszenia zakończenia produkcji).
•	Wsparcie serwisowe: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości

	Wymagania dodatkowe
	W ramach dostawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest także do przeprowadzenia wdrożenia dostarczanego przełącznika, które musi objąć zakres minimum:
- fizyczny montaż i adresację
- konfiguracje do 5 wirtualnych sieci (VLAN). 
- segmentację sieci z podziałem na sieć do zarządzania oraz sieć Lan
- wykonanie jednej spójnej dokumentacji sieci z wdrażanego urządzenia (urządzeń sieciowych) w ramach całego postępowania.

	Ilość
	1 szt. 
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Nazwa
	
Minimalne wymagania dla sprzętu


	Typ
	

	Parametry fizyczne platformy
	•	wymiary urządzenia powinny pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie powinna być wyższa niż 1U
•	Redundantne zasilanie 230V
•	MTBF > 10lat

	Interfejsy sieciowe – wymagania minimalne
	•	48 porty GE, RJ-45
•	4 porty 10 GE SFP+ (z obsługą wkładek 1GE)

	Zarządzanie
	•	dedykowany interfejs do zarządzania GE – RJ-45
•	port konsoli szeregowej
•	Zarządzanie przez konsolę szeregową (SSH) oraz poprzez graficzny interfejs poprzez przeglądarkę

	Parametry wydajnościowe
	•	przepustowość urządzenia - min. 176 Gbps, min. 262 Mpps
•	możliwość zapamiętania co najmniej 32000 adresów MAC
•	Opóźnienie  - poniżej 1 mikrosekundy
•	Bufor pakietów: min. 2 MB
•	Pamięć DRAM: min. 1 GB
•	Pamięć FLASH: min. 256 MB

	Wymagane funkcje
	•	możliwość automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń
•	obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree)
•	możliwość agregacji portów zgodna z 802.3ad, ilość grup min. 26, ilość portów w grupie: min. 8
•	obsługa co najmniej 4000 VLANów, zgodna z 802.1Q
•	możliwość wykonywania routingu statycznego
•	możliwość wykonywania routingu dynamicznego (OSPFv2, RIPv2) – jeżeli funkcjonalność wymaga dodatkowej licencji, to nie jest ona wymagana do dostarczenia
•	funkcjonalność DHCP Relay, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IGMP Snooping
•	port-mirroring
•	obsługa sFlow
•	obsługa list kontrolnych ACL
•	wsparcie dla protokołu wysokiej dostępności MCLAG (multi-chassis link aggregation)
•	kontrola dostępu na poziomie portu  w oparciu o standard 802.1x (port oraz MAC-based), możliwość uwierzytelniania w oparciu o bazę Radius
•	zarządzanie przy użyciu Telnet/SSH, HTTP/HTTPS
•	Wsprarcie dla SNTP oraz LLDP (w trybie odbioru)
•	wsparcie dla SNMP w wersjach 1 - 3
•	możliwość zarządzania przez interfejs graficzny i tekstowy
•	możliwość aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI
•	wsparcie dla HTTP REST API dla konfiguracji i monitoringu

	Gwarancja oraz wsparcie
	•	Dożywotnia Gwarancja: urządzenia muszą być objęte dożywotnią producenta, gwarantującą wymianę wadliwego sprzętu (okres 5 lat od ogłoszenia zakończenia produkcji).

•	Wsparcie serwisowe: System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 12 miesięcy, realizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości.

	Ilość
	2 szt. 
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Nazwa
	
Minimalne wymagania dla sprzętu


	Typ
	Wznowienie serwisów dla posiadanych urządzeń

	Wymagania minimalne
	W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy aktualizację serwisów dla posiadanych urządzeń Fortigate 100E o numerach seryjnych: 
· FG100ETK20004085
· FG100ETK20019568
na min. 12 miesięcy w zakresie obejmującym minimum: Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)

	Ilość
	2 szt.  
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W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z jego rozpakowaniem, sprawdzeniem poprawności działania i ustawieniem w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu na terenie Urzędu.  

Wykonawca zobowiązany do utylizacji na własny koszt wszelkich niepotrzebnych materiałów zabezpieczających urządzenia podczas transportu, w tym kartony, folie, taśmy klejące etc. 

Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminów dostaw z Zamawiającym, we wskazanym przez niego miejscu, z uwzględnieniem charakteru pracy Urzędu. 

Projekt „Cyfrowy Powiat” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.
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