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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANIA MINIMALNE DLA KOPARKO ŁADOWARKI SAMOBIEŻNEJ Z PODWOZIEM KOŁOWYM

	Lp.
	Wymagane parametry techniczno-użytkowe
	Podać wymagane informacje lub parametry albo potwierdzić
spełnienie warunków

	1
	2
	3

	1. Wymagania ogólne:

	1.1.
	Maszyna fabrycznie nowa rok prod. 2025 koparko-ładowarka technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych,
	Spełnia/Nie spełnia

	1.2.
	masa eksploatacyjna maszyny
	Podać masę

	1.3.
	silnik wysokoprężny o poj. max. 4 litry, turbodoładowany o mocy znamionowej brutto w przedziale od 80 KM do 140 KM, spełniający normę emisji spalin STAGE V,
	Spełnia/Nie spełnia

	1.4.
	napęd koparko-ładowarki na dwie osie,  z blokadą mechanizmu różnicowego
	Spełnia/Nie spełnia

	1.5.
	koła jezdne z oponami przednie od 18 do 20 cali, tylne w  rozmiarze od 28 do 30 cali włącznie
	Podać rozmiar opon przednich i tylnych

	1.6.
	przednia oś wahliwa, minimum przednie koła skrętne
	Spełnia/Nie spełnia

	1.7.
	skrzynia biegów automatyczna z pełną synchronizacją minimum cztery biegi w przód trzy biegi w tył
	Podać rodzaj skrzyni, liczbę biegów w przód i w tył

	1.8.
	układ stabilizacji jazdy
	Posiada/nie posiada

	1.9.
	blokada zmiennika momentu obrotowego
	Posiada/nie posiada

	1.10.
	hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się,
	Posiada/nie posiada

	1.11.
	system hydrauliczny o zmiennej wydajności układu hydraulicznego dostosowującej się do bieżącego zapotrzebowania
	Posiada/nie posiada

	1.12.
	układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową
	Posiada/nie posiada
podać minimalną wydajność i ciśnienie

	1.13.
	błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa
	Posiada/nie posiada

	1.14.
	kabina operatora klimatyzowana, z obrotowym i pneumatycznie amortyzowanym fotelem z pełną regulacją, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie max 80dB
	Posiada/nie posiada

	1.15.
	zbiornik paliwa o pojemności minimum 120 litrów.
	Podać pojemność

	1.16.
	minimalny prześwit 300 mm
	Podać wielkość prześwitu

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki


	2.1.
	Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka,
	Spełnia/Nie spełnia

	2.2.
	system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej,
	Spełnia/Nie spełnia

	2.3.
	układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania
	Spełnia/Nie spełnia

	2.4.
	łyżka ładowarkowa dzielona z widłami
	Spełnia/Nie spełnia
podać funkcje

	2.5.
	pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,5 m
	Spełnia/Nie spełnia

	2.6.
	maksymalna wysokość załadunku (sworznia obrotu łyżki) minimum 3,0 m
	Spełnia/Nie spełnia

	2.7.
	udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum
3 000 kg.
	Spełnia/Nie spełnia

	3. Osprzęt koparkowy podsiębierny

	3.1.
	sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków,
	Spełnia/Nie spełnia

	3.2.
	możliwość przesuwu mechanicznego lub hydraulicznego wysięgnika koparkowego,
	Spełnia/Nie spełnia

	3.3.
	łyżki koparkowe o szerokościach 30, 60, 150 (łyżka skarpowa)
	Spełnia/Nie spełnia

	3.4.
	szybkozłącze koparkowe mechaniczne
	Spełnia/Nie spełnia

	3.5.
	instalacja hydrauliczna dwukierunkowa na ramieniu koparkowym
	Spełnia/Nie spełnia

	3.6.
	ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe)
	Spełnia/Nie spełnia

	3.7.
	głębokość kopania minimum 5,20 m
	Spełnia/Nie spełnia

	3.8.
	wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m
	Spełnia/Nie spełnia

	3.9.
	udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 1400 kg
	Spełnia/Nie spełnia

	4. Wymagania dodatkowe

	4.1.
	Okres gwarancji
	Oferowany okres gwarancji

	4.2.
	Certyfikat CE
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