IRIOS 6220.4.3.24 DSS                                                            Olszanka dnia 31 marca 2025 r.
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. Poz. 527), w związku z art. 63 ust. 1, art. 64 ust.1, art 66 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.10.24 r. dla przedsięwzięcia: „Budowa budynków magazynowo -produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 841, 846, 847/1 obręb Przylesie, gmina Olszanka”, którego wnioskodawcą jest spółka 7R PROJEKT 88 Sp. z o.o ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Łukasza Wawszczaka, os. Łokietka 2/4 32-340 Wolbrom
postanawiam
I Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedięcwzięcia pn: „Budowa budynków magazynowo -produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 841, 846, 847/1 obręb Przylesie, gmina Olszanka”, którego wnioskodawcą jest spółka 7R PROJEKT 88 Sp. z .o.o ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Łukasza Wawszczaka, os. Łokietka 2/4 32-340 Wolbrom.
II Określam zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem:
1. Zagadnień z zakresu analizy wpływu planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne, w aspekcie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz realizację ich celów środowiskowych.
2. Przewidywanych działań i rozwiązań technicznych oraz technologicznych mających na celu zapobieganie oraz ograniczanie negatywnych oddziaływań w/w inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi oraz zatrudnionych pracowników, przy uwzględnieniu wszystikich obowiązującyh przepisów, w szczególnosci dotyczących egzekwowania skutecznych rozwiązań  z zakresu ochrony środowiska, środowiska pracy oraz zapenienia właściwych warunków pracy.
3. Stanu powietrza atmosferycznego.
4. Klimatu akustycznego w terenach chronionych.
5. Kwestiii adaptacji do zmian klimatu.
UZASADNIENIE
W dniu 30.10.24 r. wpłynął wniosek  z dnia 25.10.2024 r.o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia:„ „Budowa budynków magazynowo -produkcyjnych wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach nr 841, 846, 847/1 obręb Przylesie, gmina Olszanka”, którego wnioskodawcą jest spółka 7R PROJEKT 88  Sp. z o. o. ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Łukasza Wawszczaka, os. Łokietka 2/4 32-340 Wolbrom. Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 ( instalacje do wytwarzania produktów przez  mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych); § 3 ust. 1 pkt 31 (instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 20  oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko); § 3 ust. 1 pkt  37d i 37e( instalacje do naziemnego magazynowania gazów łatwopalnych i kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d, inne niż wymienione w  § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10m3 oraz zbiorników  na olej o łącznej pojemności  nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych); § 3 ust. 1 pkt 54b ( zabudowa przemysłowa lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy); § 3 ust 1 pkt  58b (garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa  w pkt 52, 54-57 i 59 wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż : 0,5 ha na obszarach innych niż objętych formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy) rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko ( Dz.U. 2019 poz. 1839) i kwalifikują się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 16 września 2019 r. (Dz. U. 1839). Teren realizacji przedsięwzięcia objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, podjętego uchwałą nr LXIV/388/2024 r. Rady Gminy Olszanka z dnia 14 lutego 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 427) i jest z nim zgodny. Przedmiotowy obszar stanowi teren P-U dla którego ustalono przeznaczenie podstawowym- obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa.  Najbliższy teren zabudowy mieszkanionwej chronionej ze względu na hałas zlokalizowany jest w kierunku pólnocnym w odległości 600 m od terenu inwestycji. Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i ust.4 oraz art. 75 ust. 1 pkt.4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) wniosek wraz z kartą inf. przedsięwzięcia został przedłożony do zaopiniowania co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Brzegu oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) jest Wójt Gminy Olszanka. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu pismem z dn. 07.02.2025 r. Nr NZ.9022.1.2.2025.MW wydał opinię, w której stwierdził konieczność oceny oddziaływania na środowisko, przewidywanych działań i rozwiązań technicznych oraz technologicznych mających na celu zapobieganie oraz ograniczanie negatywnych oddziaływań w/w inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi oraz zatrudnionych pracowników, przy uwzględnieniu wszystikich obowiązującyh przepisów, w szczególnosci dotyczących egzekwowania skutecznych rozwiązań  z zakresu ochrony środowiska, środowiska pracy oraz zapenienia właściwych warunków pracy. Postanowieniem z dnia 19.02.2025 r. Nr WOOŚ.4220.28.2025.MSe Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowił stwierdzić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art. 66 ust. 1 ustawy ooś, ze szczególnym uwzględnieniem: stanu powietrza atmosferycznego,  klimatu akustycznego w terenach chronionych, kwestii adaptacji do zmian klimatu. Jednocześnie Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody  Polskie opinią z dnia 04.02.2025 r. nr VC.ZZŚ.4901.7.2025.KM nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedsięwzięcie polega na budowie obiektów produkcyjno-magazynowych przeznaczonych głównie do magazynowania materiałów oraz prostych czynności produkcyjnych polegających na składaniu, skręcaniu elementów ze sobą itp. Towar  dostarczany  będzie  do  magazynów  bramami  dokowymi  i  składowany  na  paletach umieszczonych  na  regałach  lub  w  stosach.  Projekt  rozstawienia  regałów  w  hali  będzie wykonywany indywidualnie przez każdego najemcę i dostosowany do wielkości wynajętego obszaru  hali.  W  hali  istnieje  możliwość  transportowania  składowanego  towaru  wózkami elektrycznymi. Sposób składowania materiałów w halach – głównie w paletach na regałach lub w stosach na posadzce.  W  hali  mogą  być  prowadzone  także  czynności  poboczne takie  jak np. konfekcjonowanie,  etykietowanie, przepakowywanie  itp.  Obecnie  nie  da  się  określić  rodzaju  składowanych materiałów,  jednakże  ze  względu  na  przewidywany  standard  wyposażenia  w  instalacje wentylacyjne i  wodociągowe – można  stwierdzić,  iż  hala  nie  będzie  przystosowana  do  prowadzenia prac związanych z przepakowywaniem i przesypywaniem materiałów sypkich pylących lub składowania ich w formie luźnej, bez opakowań. Sama powierzchnia zajęta pod planowaną budowę obiektów kubaturowych to ok. 4,8 ha +/- 20% przy zachowaniu wymagań MPZP (zaplanowane są: 2 hale o powierzchni zabudowy odpowiednio ok. 1.8 ha i 3,0 ha oraz dodatkowo budynek portierni i pompowni ppoż. ze zbiornikiem pożarowym – ich powierzchnia zabudowy to ok. 0,05 ha +/- 20%).Dodatkowo, w ramach analizowanego przedsięwzięcia rozważana jest również możliwość produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej z użyciem ogniw fotowoltaicznych o mocy elektrycznej na poziomie min. 200 kWp. Ogniwa zlokalizowana będą na dachach planowanych budynków hal lub na powierzchni terenu zajmując teren poniżej określonych wartości wymagających osobnej kwalifikacji przedsięwzięcia z uwagi na ww panele wobec czego podlegają pod wyłączenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 54a: Powierzchnia użytkowa parkingów samochodowych, miejsc postojowych wraz z infrastrukturą obliczona wg wytycznych zawartych w ww. rozporządzeniu wynosi: ok. 3,3 ha +/- 20% przy zachowaniu wymagań MPZP > 1,0 ha (jako powierzchnię użytkową brano pod uwagę powierzchnię miejsc postojowych oraz powierzchnię placów manewrowych (dojazdy) i dojścia, co odpowiada całości terenów utwardzonych). Inwestycja będzie wyposażona w zespół zbiorników naziemnych do magazynowania LNG, gdzie łączna pojemność tych zbiorników będzie wynosić do  80 m3. Zbiorniki powstaną wyłącznie w sytuacji, gdy nie będzie możliwe/nie będzie opłacalne wykorzystanie gazu ziemnego w zakładanym zapotrzebowaniu. Inwestycja będzie wyposażona również w zespół zbiorników naziemnych  do magazynowania cementu przy węźle betoniarskim w ilości 3 st. o pojemności 80 Mg każdy silos. W ramach niniejszego przedsięwzięcia planowane jest ustawienie i wykorzystanie węzła betoniarskiego do produkcji gotowych mieszanek betonowych. W obrębie przedmiotowej inwestycji powstaną nie drogi, ale place manewrowe służące obsłudze ruchu po terenie inwestycji. Nie przewiduje się ponadto działalności uciążliwych dla otoczenia, w tym w zakresie przetwarzania odpadów. Nie przewiduje się składowania substancji  niebezpiecznych  w rodzaju  i  ilości decydującej o zaliczeniu zakładu do obiektów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dopuszczalna  jest  ewentualna  lekka  produkcja  typu  montowanie,  montaż  elementów  z komponentów  już  dostarczonych,  bez  przedsięwzięć  produkcyjnych  kwalifikowanych  do przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 841, 846, 847/1 obręb Przylesie gmina Olszanka. Najbliższy tren zabudowy chronionej z uwagi na hałas zlokalizowany jest w kierunku północnym w odległości 600 m od terenu inwestycji. W okolicy przedsięwzięcia występuje: od strony zachodniej – tereny użytków rolnych/wg stanu faktycznego; wg MPZP są to tereny zabudowy usługowej/ - obecnie od tej strony powstaje zabudowa produkcyjno-usługowa; od strony południowej – tereny użytków rolnych /wg stanu faktycznego; wg MPZP są to tereny zabudowy produkcyjno-usługowej/;od strony północnej – tereny użytków rolnych /wg stanu faktycznego; wg MPZP tereny zabudowy produkcyjno-usługowej /;od strony – wschodniej – tereny użytków rolnych /wg stanu faktycznego; wg MPZP tereny zabudowy produkcyjno-usługowej /. 	Przedsięwzięcie planowane jest na obszarze terenu planowanej strefy przemysłowej w Przylesiu. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się (licząc teren całego zakładu jako obszar przedsięwzięcia) w odległości około 2,5 km od zjazdu drogowego na autostradę A4 /odległość od ww autostrady w linii prostej to wyłącznie 0,25 km/. Otoczenie terenu, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie, stanowią wyłącznie pola uprawne. Wg docelowego zagospodarowania tego terenu zostaną tu zlokalizowane głównie obiekty przemysłowe, a także zabudowa usługowo-magazynowa. Brak jest zwartej zabudowy wiejskiej i miejskiej – występuje wyłącznie pojedyncza zabudowa mieszkaniowa, z czego najbliższa zabudowa tego typu jest w odległości ok. 600 metrów w kierunku północnym /pojedyncze zabudowanie/ oraz teren miejscowości Przylesie w odległości ok. 900 metrów w kierunku północno-wschodnim. Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka (uchwała UCHWAŁA NR LXIV/388/2024 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w rejonie węzła autostradowego „Brzeg”, pomiędzy drogą wojewódzką nr 401 i autostradą A4 – są to tereny usług lub produkcji. Sam układ komunikacyjne na terenie planowanych obiektów jest rozwiązany w sposób umożliwiający prowadzenie do miejsc rozładunku na teren zakładu  wzdłuż budynków. Powstaną również zjazdy na parkingi dla pracowników oraz klientów. Układ komunikacyjny na terenie zakładu został przygotowany głównie dla ruchu samochodów ciężarowych i dostawczych. Wszystkie dojazdy i place manewrowe to trakty pieszo-jezdne. W związku z realizacją inwestycji planowane jest utworzenie max. 258 miejsc parkingowych dla pojazdów osobowych i dodatkowo max.  4 miejsca parkingowe dla pojazdów typu TIR). Projektowana inwestycja zakłada budowę: zespołu zabudowy produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi, instalacji elektroenergetycznej, gazowej, wod-kan, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji i klimatyzacji, c.o. zewnętrznych instalacji: gazowej, energoelektrycznej, wod-kan, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej placów manewrowych i miejsc postojowych zabudowanie części powierzchni dachu panelami fotowoltaicznymi, budowa pompowni wraz ze zbiornikami wody pożarowej, portierniami. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Dodatkowo – niezależnie od budowy nowych obiektów – planowane jest wykonanie utwardzeń terenu, budowa zbiorników retencyjnych oraz wykonanie infrastruktury technicznej (rozbudowa o przyłącza). Ze względu na planowaną technologię, posadowienie budynków będzie zrealizowane bezpośrednio lub pośrednio za pomocą pali fundamentowych. W analizowanym zespole hal magazynowane będą towary o charakterze uniwersalnym, o neutralnym wpływie na środowisko takie jak np.: produkty z papieru i kartonu, materiały biurowe, sprzęt i elementy AGD, elementy / produkty stalowe, elementy / części samochodowe, elementy plastikowe, farmaceutyki, produkty spożywcze w tym również te wymagające przechowywania w warunkach kontrolowanej temperatury, stąd planuje się zastosowanie chłodni i mroźni) W chłodni składowane będą produkty nabiałowe, w części mięsne, tłuszcze roślinne, zwierzęce oraz owoce i warzywa, produkty przemysłowe (w tym kosmetyki, chemia gospodarcza: proszki do prania, mydła, artykuły higieniczne itp.) Towar będzie składowany na paletach, na standardowych regałach wysokiego składowania. Możliwe jest, że w poszczególnych częściach hal odbywać się będzie praca polegająca na montażu gotowych komponentów w całe układy, np. składanie liczników samochodowych, podzespołów elektronicznych, zabawek, rowerów itd. Działalność taka nie będzie miała znamion zakładu produkcyjnego, który mogłaby oddziaływać na otoczenie poprzez emisję hałasu, odprowadzenia ścieków technologicznych, czy zanieczyszczenia powietrza. Przewiduje się także prowadzenie procesu produkcyjnego, polegającego na konfekcjonowaniu lub składaniu gotowych elementów. Pod pojęciem konfekcjonowania, w analizowanym kontekście, rozumie się czynności techniczne wykonywane w procesach logistycznych, polegające na zestawianiu, pakowaniu, przepakowywaniu i oznaczaniu produktu zgodnie z wymogami klienta. Proces będzie polegać na dzieleniu wyrobów na porcje oraz na pakowaniu logistycznym – nie zawierającym się w definicji §3 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia OOŚ rozumianego jako „instalacja do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemiczne półproduktów lub produktów podstawowych”. W obrębie hal przeznaczonych pod produkcję zlokalizowane zostaną stoły montażowe, na których pracownicy prowadzić będą ręczne bądź z użyciem narzędzi, montaż i konfekcjonowanie na produktach dostarczanych przez dostawców (zamawiających) takie jak klejenie na zimno sklejanie pudełek, opakowań, klejenie kartonów, niestandardowych produktów poligraficznych. Używany klej PA – 32 należy do grupy klejów dyspersyjnych, które są zawiesiną nierozpuszczalnych żywic, będących w formie drobnych cząsteczek dokładnie wymieszanych z wodą. Wiązanie tego typu kleju odbywa się przez odparowanie wody, która jest jedyną substancją wprowadzaną do powietrza podczas procesu klejenia.
Szacuje się, że rocznie będzie zużywane ok. 200 kg kleju: bigowanie ręczne robienie wgnieceń (bigów) w postaci rowków w celu ułatwienia późniejsze zginania papieru etykietowanie naklejanie etykiet samoprzylepnych, etykiet adresowych, zdrapek, taśm zabezpieczających, metkowanie, itp., foliowanie opakowania foliowe, pakowanie produktu w worki foliowe, folię typu stretch, pakowanie w folię termokurczliwą, pakietowane- łączenie produktów w zestaw promocyjny w pudełku, obkurczanie w tunelu, pakowanie zbiorcze. Planowana betoniarnia - przedsięwzięcie będzie polegać na ustawieniu nowego, nowoczesnego węzła betoniarskiego obok już działającego. Wprowadzone zmiany mają na celu podniesienie konkurencyjności firmy (nowoczesny węzeł pozwala na bardziej wydajną i ekonomiczną produkcję oraz produkcję betonu o lepszych parametrach). Po uruchomieniu węzła betoniarskiego wielkość ta będzie wynosić do 100 000 Mg/rok. Beton będzie wytwarzany w węźle betoniarskim (1 szt.), w którego skład wejdą: zasobniki surowców (kruszywo, środki wiążące), podajniki, wagi, dozownik wody, układy automatyki i sterowania. Materiały pyliste tj. cement i pył lotny będą dostarczane specjalistycznym transportem samochodowym (cementonaczepy) i magazynowane w zamkniętych i szczelnych zbiornikach – silosach. Silosy są wyposażone w rurociągi do pneumatycznego odbioru cementu z cementowozów, a więc proces przeładunku materiałów pylistych jest procesem hermetycznym. Silosy będą wyposażone w wysokowydajne filtry pyłowe ograniczające emisję zorganizowaną podczas załadunku ich cementem (tzw. „duży oddech”). Do podawania cementu do mieszalnika służą zamknięte (hermetyczne) przenośniki. Kruszywo - piasek i żwir będą magazynowane w oddzielnych boksach o utwardzonym podłożu na placu składowym położonym przy betoniarni, skąd podawane są do zbiornika węzła betoniarskiego W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej magazyn kruszyw wyposażony będzie w instalację zraszającą przeciwdziałającą pyleniu Woda do produkcji i do celów sanitarno-porządkowych pochodzić będzie z sieci wodociągowej (dodatkowo wykorzystana będzie woda „brudna” pochodząca z produkcji i wody deszczowe gromadzone w szczelnych zbiornikach na terenie zakładu). Czas mieszania jednej porcji betonu wynosi kilka (5 – 10) minut. Węzeł betoniarski jest wyposażony w sterowanie automatyczne, może także pracować półautomatycznie lub być sterowany ręcznie przez obsługę węzła. Do produkcji używane są następujące surowce: kruszywa o różnym stopniu rozdrobnienia magazynowane w zasobnikach, cement, pył - magazynowane w zamkniętych silosach wyposażonych w filtry workowe ograniczające emisję zorganizowaną występującą podczas załadunku ich cementem lub pyłem, domieszki chemiczne służące do otrzymywania betonów o podwyższonych 
i żądanych parametrach technologicznych. Domieszki te są składowane 
w pojemnikach zwrotnych dostarczanych przez dostawcę, woda z instalacji wodociągowej. Proces produkcji mieszanki betonowej przebiega następująco: kruszywo z zasieków grawitacyjnie transportowane jest do kosza zasypowego mieszarki, który przenosi je do mieszarki. Do mieszarki jednocześnie z kruszywem podawane są z silosów również odpowiednie ilości środków wiążących (cementu, pył) oraz odmierzone ilości wody. Po napełnieniu mieszarki surowcami następuje cykl ich mieszania, w wyniku czego powstaje mieszanka betonowa, która jest z niej odprowadzana lejem spustowym do betoniarki samochodowej. Woda z mycia betoniarek, betonomieszarek i węzłów zawracana będzie do produkcji. Podawanie cementu i pyłów do mieszalnika będzie się odbywać za pomocą hermetycznych połączeń rurowych. W tym celu zostanie wykorzystana sieć przewodów pneumatycznych wokół węzła połączonych ze sobą szybkozłączami doprowadzająca odpowiednie ciśnienie do podzespołów urządzenia oraz sprężarka tłokowa chłodzona powietrzem, jednostronnego działania. Dostarcza sprężone powietrze o dedykowanym ciśnieniu do wszystkich elementów węzła betoniarskiego, które tego wymagają (klapy, elektrozawory, itd.), w odpowiedni sposób zapewniający jego właściwe funkcjonowanie. Planowana wielkość produkcji mieszanki betonowej wynosić będzie średnio 
do 50 000 m3/rok (tj. 100 000 Mg/rok). Wyprodukowana mieszanka betonowa jest produkowana w ramach zleceń zewnętrznych i odsprzedawana innym firmom i odbiorcom indywidualnym. Z tego powodu wielkość produkcji jest głównie zależna od ilości otrzymywanych zleceń. W ramach analizowanego przedsięwzięcia rozważana jest również możliwość produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej z użyciem ogniw fotowoltaicznych o mocy elektrycznej na poziomie min. 200 kWp. Ogniwa zlokalizowana będą na dachach planowanych budynków hal magazynowo-produkcyjno-usługowych lub na powierzchni terenu zajmując teren ponizej określonych wartości wymagających osobnej kwalifikacji przedsięwzięcia z uwagi na ww panele. Planowane jest zasilenie przedsięwzięcia w gaz z zewnętrznej sieci gazowej. Jednakże w razie utrudnień lub opóźnień związanych z przyłączeniem gazociągu z gazem ziemnym, rozważana jest możliwość zastosowania wewnętrznej sieci zasilania gazowego przy pomocy instalacji do magazynowania LNG lub LPG o łącznej pojemności zbiorników do 80 m3. Zakładana instalacja służyłaby do zasilenia projektowanych promienników oraz kotłów gazowych, będących źródłem ciepła dla projektowanych obiektów lub na potrzeby procesów technologicznych. Łączna moc cieplna projektowanych urządzeń wynosi ok. 3,75 MW. Zakłada się możliwość zastosowania agregatu/ów prądotwórczego/ych. Ewentualny/e agregat/y będzie/będą zlokalizowany/e na zewnątrz lub w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu wewnątrz hal. Standardowym elementem wyposażenia w/w agregatów będzie/będą zbiornik/ki zapasu paliwa na ok. 6 do 8 godz. pracy znamionowej o pojemości około 2000 litrów dla każdego agregatu.
W wyniku analizy przedmiotowego wniosku w oparciu o kartę informacyjną przedsięwzięcia, na etapie realizacji inwestycji najistotniejszym źródłem odziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów  do powietrza atmosferycznego będą prace budowlano-montażowe, spalanie paliw w silnikach pojazdów transportujących materiały służące do budowy, roboty ziemne. Emisja ta nie spowoduje trwałych zmian w powietrzu atmosferycznym i ustanie z chwilą zakończenia prac. W trakcie realizacji inwestycji nastąpi oddziaływanie akustyczne, związane z wykonywaniem prac budowlano - montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów. Oddziaływanie hałasu  trakcie realizacji inwestycji będzie miało charakter przejściowy i ograniczy się do czasu trwania prac budowlanych. W związku z realizacją przedsięwzięcia powstaną źródła emisji hałasu. W raporcie ooś należy wyszczególnić wszystkie źródła hałasu i przedstawić propagację hałasu w środowisku z przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji. Przedsięwzięcie nie będzie wymagało prac rozbiórkowych. W związku z realizacją przedsięwzięcia będą powstawać odpady głównie z grupy 17 np. zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych  i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, żelazo i stal) oraz grupy 15 (np. opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych  lub nimi zanieczyszczone, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania  i ubrania ochronne  inne niż wymienione w 17 01 06. Za prawidłowe gospodarowanie powstałych odpadów odpowiedzialny będzie wykonawca robót. Natomiast podczas funkcjonowania planowanej inwestycji będą powstawały odpady niebezpieczne (np. odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach, szlamy z odwadniania olejów w separatorach, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi )  i inne niż niebezpieczne (np. opakowania z papieru, tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metali, odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne, niesegregowane odpady komunalne, odpady betonowe i szlam betonowy), które są ewidencjonowane, selektywnie magazynowane i przekazywane uprawnionym odbiorcom. Na etapie realizacji inwestycji zapewnione zostanie zaplecze socjalno-sanitarne dla pracowników budowy. W raporcie należy wskazać jednoznaczny sposób odprowadzania ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych z terenu planowanego przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie  nie będzie generować ścieków przemysłowych. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy pkt 1-4, 6-9 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn.zm), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami oraz poza bezpośrednim
sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami
przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je
wyznaczono. Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 od inwestycji są: Opolska Dolina
Nysy Kłodzkiej PLH160014 (10,09 km), Grądy Odrzańskie PLB020002 (10,35 km) oraz
Karszówek PLH020098 (10,85 km).W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest informacji o występowaniu w granicach planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego  oddziaływania roślin, zwierząt, grzybów podlegających ochronie prawnej oraz siedlisk przyrodniczych o znaczeniu dla Wspólnoty. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących - wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. Inwestycja realizowana będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006). Inwestycja realizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza zasięgiem korytarzy wyznaczonych przez Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot. Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegające do jezior,  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Ze względu na zakres prac oraz rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej i budowlanej. Przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. (Dz.U. 2016 r. poz. 138). 
W raporcie ooś należy wskazać czy w ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się działania mające na celu adaptację przedsięwzięcia do zmian klimatu, a także podać w jaki sposób inwestycja wpłynie na zmiany klimatu. Przeanalizować przedsięwzięcie pod katem oddziaływań skumulowanych z podobnymi obiektami na danym terenie. Należy jednocześnie uwzględnić zagadnienia z zakresu analizy wpływu planowanej inwestycji na środowisko gruntowo-wodne, w aspekcie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz realizację ich celów środowiskowych. Dodatkowo należy  rozpatrzeć przedsięwzięcie w zakresie przewidywanych działań i rozwiązań technicznych oraz technologicznych mających na celu zapobieganie oraz ograniczanie negatywnych oddziaływań w/w inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi oraz zatrudnionych pracowników, przy uwzględnieniu wszystikich obowiązującyh przepisów, w szczególnosci dotyczących egzekwowania skutecznych rozwiązań  z zakresu ochrony środowiska, środowiska pracy oraz zapenienia właściwych warunków pracy.  Ze wzgledu na lokalizację przedsięwziecia ( z dlal od granic państwa ) oraz jego charakter inwestycja nie wymaga przeprowadzenia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Sporządzenie raportu oceny oddziaływania na środowisko pozwoli więc dokładniej ocenić wpływ planowanej inwestycji na środowisko naturalne i tereny sąsiednie, ze szczególnym rozpoznaniem konfliktów społecznych, umożliwiając jednocześnie dokładniej rozpoznać warunki realizacji przedsięwzięcia konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji oraz zapewni mozliwosć udziału społeczeństwa w postepowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko.  Biorąc pod uwagę powyższe, uwględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w tym zakres palnowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko, organ wyraził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres jak na wstępie.
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanka w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zgodnie z dyspozycją art. 49 KPA.

Otrzymuje:
1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu Postepowania Administracjnego
2. 7R PROJEKT 88 Sp. z o.o ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Łukasza Wawszczaka, os. Łokietka 2/4 32-340 Wolbrom
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu.
5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
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