Zamawiający: Powiat Makowski -  Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Krótka 3
06-200  Maków Mazowiecki
tel (29) 71 71 522 , fax (29)  71 71 522

Nr sprawy ZDP 340- 1/10
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane 

o wartości szacunkowej  powyżej 14.000 euro i poniżej  4.845.000 euro
Nazwa zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej
nr  3227W Przasnysz – Baranowo, odcinek o długości 1,46 km wraz         

z przebudową skrzyżowania z drogą nr 3234W w miejscowości Drążdżewo”
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

Opracowała: 

Marta Osiecka
                                                                                                      Zatwierdził:

                             
                                               Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                 /-/ Zdzisław Soból
INFORMACJE OGÓLNE

1. Na niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną w dalszej treści „specyfikacją” składa się:

Rozdział  I  Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II Formularz oferty przetargowej wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami:

· Oświadczenie Wykonawcy /druk/
· Wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia /druk/

· Wykaz sprzętu /druk/

· Doświadczenie Wykonawcy /druk/
Rozdział III  Projekt umowy
Rozdział IV Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia:

· Przedmiar robót

· Ślepy (ofertowy) kosztorys

· Szczegółowy przedmiar robót 

Załącznik A do kosztorysu ofertowego – WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW 

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
· Rondo Drążdżewo 
2. Postępowanie o zamówienie  jest prowadzone  w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej  „ustawą Pzp” ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).  

3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),

b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr  226, poz. 1817) 

ROZDZIAŁ I 

 INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Zamawiający: Powiat Makowski  -  Zarząd Dróg Powiatowych

                                                                 Adres:  ul. Krótka 3

                                                                 06-200  Maków Mazowiecki

                                      tel (29) 71 71 522  , fax (29)  71 71 522

1.1 Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo,             odcinek o długości 1,46 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 3234W                 w miejscowości Drążdżewo.
1.2 Oznaczenie postępowania: Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument  oznaczone jest znakiem ZDP 340-1/10. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
2. Tryb udzielenia zamówienia:    Przetarg nieograniczony. 

2.1.  Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego - art. 39 ustawy Pzp.
2.2.  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) art. 36 ustawy Pzp;
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr  226, poz. 1817).
2.3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

· Biuletyn Zamówień Publicznych 

· strona internetowa www.bip.powiat-makowski.pl    
· tablica ogłoszeń w budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim 
3.   Przedmiot zamówienia 
3.1  Rodzaj zamówienia - Roboty budowlane o wartości szacunkowej  poniżej progów
                                               unijnych
3.2  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo, odcinek o długości 1,46 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 3234W w miejscowości Drążdżewo.
Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót:
I.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1. Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej. Transport gruzu na odległość do 3 km
2. Rozebranie obrzeży betonowych. Transport gruzu na odległość do 3 km.

3. Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5. Transport gruzu na odległość do 3 km

4. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o średniej grubości warstwy 8 cm                       z transportem urobku poza teren robót+ nawierzchnia zatok  2 x 70 m2

5. Rozbiórka istniejącego przepustu rurowego  Ф 600 mm

III. PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. Budowa przepustu z rur betonowych ф 600 na ławie grub. 20 cm z kruszywa naturalnego

2. Ścianki czołowe z betonu B-15 przy przepustach rurowych o średnicy; 600mm-2 szt.
IV. PODBUDOWA

1. Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni, grubość 25cm:  odcinek  132 mb x 2,2 mna wysokości szkoły,  zatoki 115m2 oraz 500 mb x 1,75 z wywozem urobku poza teren robót

2. Podbudowa grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie 

3. Oczyszczanie i skropianie emulsją asfaltową K1 65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej

4. Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 

                  odc od ronda do mostu 25 mb x 7 m; odc.  Od km 17+625 do ronda  637 mb x 5m

V. PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA 

a. Roboty rozbiórkowe 

1. Mechaniczne rozebranie istniejącej nawietrzni bitumicznej grubości średnio  10 cm z wywozem destruktu na odkład. 

2. Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego z wywozem na odkład

3. Rozbiórka chodnika z płyt betonowych z wywozem na odkład.

4. Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych obramowujących chodnik.

5. Rozbiórka istniejących studzienek ściekowych z wywozem rur na odkład.

6. Rozbiórka istniejących przykanalików.

7. Rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy przy wykonywaniu wykopów pod przykanaliki i studzienki ściekowe Pn=(9+6+7+7+5.5)*1.5+1.5*1.5*5+2*2=67m2
1. Roboty ziemne

2. Roboty ziemne wykonane mechanicznie w gruncie kat. III z wywozem ziemi na odkład.

3. Roboty ziemne wykonane mechanicznie w gruncie kat. II z przywozem ziemi          z ukopu z wbudowaniem w nasyp.

b. Podbudowa

1. Wykonanie koryta  pod poszerzenie  jezdni  w gruncie kat. III z profilowaniem  i  zagęszczeniem podłoża  Pp=169.2+67=236,2

2. Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm z zagęszczeniem - warstwa odcinająca

3. Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa  łamanego stabilizowanego  mechanicznie  grubości 20 cm

4. Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  o uziarnieniu 0/20 grubości 7cm 

5. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (bitumicznych                      i niebitumicznych)   P=236,2*3+1188,1*2=3084,8

6. Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 

7. Wykonanie warstwy wyrównawczej  z chudego betonu  na rondzie i wysepkach  średni grubości 15 cm  Vw=182,3*0,15=27,35 m3

c. Nawierzchnia

1. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  grubości 6 cm  P= 169,2+67=236,2

2. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm – warstwa ścieralna

d. Elementy ulicy

1. Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 0,15x0,30 x1,0 na ławie betonowej z oporem

2. Ustawienie krawężnika  granitowego  o wymiarach 0.15*0,25  na płask na rondzie  

3. Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 0,08x0,30x1,0m  na ławie żwirowej

4. Wykonanie podbudowy  pod chodnik  z kruszywa naturalnego  stabilizowanego mechanicznie  grubości 12cm 

5. Ułożenie chodnika z kostki betonowej grubości 6 cm   na podsypce cementowo-piaskowej  (1:4) grubości 3 cm  

6. Ułożenie nawierzchni  z  kostki betonowej  grubości 8 cm  na podsypce cementowo=piaskowej grubości 3 cm na wysepkach dzielących   

7. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej koloru czerwonego na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) - na pierścieniu ronda

e. Zjazdy bramowe

1. Wykonanie koryta pod zjazdy bramowe w gruncie kat III z wywozem ziemi na odkład  Vw=105,5*0,3=31,65=32m3

2. Profilowanie i  zagęszczenie podłoża  pod zjazdy bramowe 

3. Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm z zagęszczeniem - warstwa odcinająca

4. Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 0,15x0,30 x1,0  obramowujących zjazd

5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  grubości 15cm 

6. Ułożenie nawierzchni  z  kostki betonowej  grubości 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm   

f. Odwodnienie

1. Wykonanie wykopów pod projektowane studzienki ściekowe  i projektowane studnie kanalizacyjne z wywozem gruntu  kat III na odkład i umocnieniem ścian wykopów Vw=58*1,2+8*1,5*1,5*2,5+2*2*2*2,5=134,6    =137m3

2. Wykonanie studzienek ściekowych z wpustem ulicznym typu ciężkiego,                   o średnicy 500 mm

3. Wykonanie studni kanalizacyjnych kompletnych o średnicy 1500mm z włazami typu ciężkiego 

4. Wykonanie przykanalików  z rur  PCV  Ø 200mm łączonych na wcisk  układanych  w gotowym wykopie z włączeniem do  studni wpustowych. Obsypanie rur warstwą piasku grub. 30cm z zagęszczeniem

5. Zasypanie  ułożonych elementów  odwadniających  gruntem  kat II z ukopu  Vz=134,6- (3,14*0,25*0,25*0,25*58+3,14*0,6*0,6*0,25*2,5*8+3,14*1,6*1,6*0,25*2,5*2)=116,1 m3

g. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

1. Ustawienie  słupków  przeszkodowych  U-5

2. Wykonanie oznakowania poziomego  -   malowanie grubowarstwowe;

· linie ciągłe 

· linie  przerywane  

· linie na  przejściach dla pieszych

h. Roboty wykończeniowe

1. Wyprofilowanie powierzchni  przyległego terenu pasa drogowego                           z humusowaniem i obsianiem  trawą

VI. PRZEBUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH 

1. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 ; 2x38mb+krawężnik układany na płasko 2x34mb

2. Podbudowa grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie 

3. Nawierzchnia zatok z kostki brukowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

VII. CHODNIKI

1. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 odcinek do mostu 2 x 25 mb  + odc.do szkoły do ronda (kratka ściekowa) 127 mb + prawa strona 20 mb 280mb+do końca zatoki148 mb 

2. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na ławie żwirowej 200 mb+odc.od mostu 1226mb

3. Podbudowa grub.10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

4. Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej grubości 6cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kolor szary.

VIII. NAWIERZCHNIA

1. Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego KR 2 o o uziarnieniu 0/16.Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm(poszerzenie)

2. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K1 65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej (25 mb x 7 + 139 mb x 7 + 500mb x 5,5 m0

3. Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 4 cm z BA KR-3 o uziarnieniu 0/12,8

IX. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

1. Pionowe znaki drogowe z grupy A,C,D tarcze foliowane- folia II generacji. Wielkość znaki średnie.

2. Słupki ocynkowane do znaków drogowych

3. Montaż wygrodzeń sztywnych przy Szkole Podstawowej; rozstaw słupków co 2 m 

X. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1. Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym. Średnia grubość 6 cm 515 mb x 2 strony x 1,5 m

3.3 Wspólny  Słownik Zamówień   /CPV/

        Roboty w zakresie nawierzchni dróg - CPV 45.23.32.20-7

4. Informacja o zamówieniach uzupełniających

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o którym mowa                    w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
2. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych              w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.
5.  Wymagania dla materiałów: 

Materiały muszą spełniać wymagania określone w SST i aktualnie obowiązujących normach.
6. Podwykonawstwo: Wykonawca  może powierzyć podwykonawcom następujące roboty:  

1) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (chodniki, ronda) 
2) przebudowa elementów odwodnienia ulicy (przykanaliki, studzienki ściekowe)

3) oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome grubowarstwowe masami chemoutwardzalnymi.
Pozostałe roboty składające się na przedmiot zamówienia wykonawca zrealizuje samodzielnie. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

7. Termin wykonania zamówienia:  zakończenie robót  do  31.10.2010 r. (termin  nieprzekraczalny). 
    Odbiór robót i rozliczenie budowy do 15.11.2010 r.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie następujących dokumentów:
· aktualnego  odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
· oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza oferty, że Wykonawca spełnia  warunki udziału w postępowaniu  zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
· aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

· aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne                         i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

· aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym               w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

· aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym               w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b. posiadania wiedzy i doświadczenia;

warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej               i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 zadania (maksymalnie 5 zadań) porównywalne z przedmiotem zamówienia. 
Za porównywalne zadanie uważać się będzie budowę lub przebudowę lub rozbudowę drogi     o przekroju ulicznym lub półulicznym, obejmującą swym zakresem wszystkie niżej wymienione elementy robót:
a. wykonanie nawierzchni w technologii betonu asfaltowego produkowanego                          i wbudowywanego na gorąco,
b. wykonanie chodników i rond w technologii kostki brukowej (betonowej i kamiennej).
Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                      o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku, tj. liczba wykazanych robót, wartość wykazanych robót i zakresy wykazanych robót będą zsumowane                      z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie wykazu stanowiącego załącznik nr 4  do formularza oferty - Doświadczenie wykonawcy.
8.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

a) warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającą wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia w danej specjalności do obsadzenia niżej podanych stanowisk:
	Lp.
	Stanowisko
	Minimalna liczba osób
	Wymagane doświadczenie zawodowe

	1
	Kierownik budowy - wymagane uprawnienia  budowlane do kierowania robotami  w specjalności drogowej*
	1
	Minimum 1 zadanie z zakresu budowy lub rozbudowy lub przebudowy dróg obejmujące wykonanie nawierzchni bitumicznych jako Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Drogowych

	Kierownik budowy i kierownik robót powinni być członkami Izby Inżynierów Budownictwa ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej


*lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie. 
Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu, stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty – Wykaz personelu.
b) Wykonawca powinien dysponować co najmniej niżej wymienionymi jednostkami sprzętu, zapewniającym wykonanie robót zgodnie z SST:
	Typ i charakterystyka sprzętu
	Minimalna wymagana

liczba jednostek

	Frezarka drogowa sterowane elektronicznie o głębokości frezowania regulowanej w zakresie 0-10 cm i o szerokości frezowania:                    min 1,2 m
	1

	Szczotka mechaniczna
	1

	Wytwórnia (otaczarka) mieszanki mineralno-bitumicznej                          o parametrach technicznych zgodnych z SST, o wydajności                  min. 100 t/h
	kpl 1

	Układarka do mieszanki mineralno-bitumicznej elektronicznie sterowana o zmiennej szerokości roboczej do 7 m
	1

	Walec stalowy gładki średni i ciężki
	1+1

	Walec wibracyjny mały lub zagęszczarka wibracyjna
	1

	Koparka 
	1


Wykonawca może także wymienić alternatywny, porównywalny technicznie sprzęt proponowany przez siebie dla danych prac dołączając uzasadnienie swoich propozycji.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia (konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie. 

Dopuszcza się zakup mieszanki mineralno - bitumicznej pod warunkiem, że zostanie wyprodukowana w wytwórni  zlokalizowanej w takiej odległości, że czas transportu  od załadunku do wbudowania nie przekroczy 2 godzin ze spełnieniem warunku utrzymania temperatury wbudowania.  

W takim przypadku nie wymaga się, aby Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował  wytwórnią  do produkcji mieszanki betonu asfaltowego. Wymagane jest natomiast wskazanie wytwórni (z podaniem jej podstawowych parametrów), w której będzie produkowany beton asfaltowy i odległości od miejsca wbudowania mieszanki.
Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego                 w sprzęt do badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia                o treści zgodnej z  załącznikiem nr 3 do formularza oferty  – Wykaz sprzętu.
8.4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca musi potwierdzić wysokość posiadanych środków finansowych (środki własne na rachunku lub kredyt, o ile środki z kredytu nie są przeznaczone na zrealizowanie innego konkretnego celu) lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN. 

Środki finansowe podane w zaświadczeniu z banku w walutach innych niż PLN będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia zaświadczenia. 

Przy ocenie spełnienia tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                 o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 10 SIWZ, metodą                     spełnia/nie spełnia.

9. Oferta powinna zawierać:
1) Prawidłowo wypełniony formularz „OFERTA” 
2) Kosztorys ofertowy  z cenami jednostkowymi  
3) Załącznik A Wykaz stawek i narzutów 

4) Wstępny harmonogram robót

5) Dokumenty i oświadczenia  niezbędne do oceny spełnienia warunków udziału                                w przetargu wymienione w pkt 10 poniżej.
10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
10.1 Status prawny - wymagane dokumenty

1. Aktualny  odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24           ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
2. Oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza oferty, że Wykonawca spełnia  warunki udziału w postępowaniu  zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz, że  nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy                 w imieniu Wykonawcy – o ile osoba/y podpisujące ofertę nie posiadają takich uprawnień na podstawie dokumentów rejestrowych  firmy;
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne                         i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym               w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym               w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.2 Potencjał ekonomiczno – finansowy:
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy, nie jest mniejsza niż                   1.000.000 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, informację  przedkłada ten /lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.
10.3 Potencjał  kadrowy – wymagane dokumenty:
Wykaz osób, zgodny z treścią załącznika nr 2 - Wykaz personelu, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Do informacji należy załączyć oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć                     w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami oraz oświadczenia, że są członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, informację  przedkłada ten /lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ  wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.
10.4 Potencjał sprzętowy – wymagane dokumenty:
Wykaz urządzeń i narzędzi, jakimi dysponuje Wykonawca niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 – Wykaz sprzętu wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.3 niniejszej SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, informację  przedkłada ten /lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ  wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.
10.5 Doświadczenie  zawodowe – wymagane dokumenty:
Informacja o doświadczeniu Wykonawcy winna być umieszczona na formularzu, zgodnym z treścią  załącznika nr 4 – Doświadczenie wykonawcy. 

W formularzu należy zamieścić wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (kopia protokołów odbiorów końcowych z oceną jakości wykonanych robót lub referencje od właściwych zamawiających). Maksymalnie należy wykazać 5 zadań. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, informację  przedkłada ten /lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ  wymaga potwierdzenia spełnienia warunku.
11.  Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, stosuje się regulacje zawarte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oaz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). 
12.  Wykonawcy składający ofertę wspólną (konsorcjum)

12.1 Oferta składana przez konsorcjum (dwa lub więcej podmiotów gospodarczych  działających  wspólnie) musi spełniać  następujące wymagania:

1) Dokumenty  wymienione w pkt 10.1  wymagane są od każdego podmiotu.
2) Oświadczenie wymienione w pkt 10.1.2 powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców i podpisane przez każdego Wykonawcę lub Pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu,
3) Do oferty będzie załączone pełnomocnictwo dla wyznaczonego jednego                            z podmiotów jako „Lidera konsorcjum”. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych podmiotów. Zakres pełnomocnictwa będzie zawierać upoważnienie do podejmowania zobowiązań                          i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu każdego z osobna i wszystkich podmiotów tworzących konsorcjum.

4) Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców                          w postępowaniu lub  reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. 
5) Zamiast pełnomocnictwa może być załączona umowa konsorcjum zawierająca                  w swej treści regulacje opisane w punkcie 12.2  poniżej.

6) Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana, Zamawiający zażąda – przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy konsorcjum, regulującej współpracę podmiotów składających ofertę wspólną. 

12.2 Umowa konsorcjum musi zobowiązywać wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i zawierać, co najmniej:

1) oznaczenie stron umowy przez podanie pełnych nazw i adresów firm, form organizacyjno prawnych, wskazanie rejestrów lub ewidencji działalności,                    w których konsorcjanci są wpisani. 

2) wskazanie celu gospodarczego do realizacji którego utworzono konsorcjum. Cel ten powinien pokrywać się z zakresem przedmiotu przetargu.

3) oznaczenie czasu trwania umowy z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi.

4) określenie sposobu reprezentacji konsorcjum. Przy tym zapisie należy uwzględnić fakt, iż zamawiający nie wyraża zgody na reprezentowanie konsorcjum przez osobę trzecią nie będącą członkiem konsorcjum (np. firmę doradczą lub kancelarię prawniczą)
5) Wyznaczenie jednego z podmiotów jako „Lidera konsorcjum”. Będzie on upoważniony do podejmowania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu każdego z osobna i wszystkich podmiotów tworzących konsorcjum.  Będzie odpowiedzialny za wykonanie Umowy i realizację zobowiązań wobec zamawiającego okresie gwarancji i rękojmi. Upoważnienie będzie udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli  pozostałych podmiotów.   

13.  Jeden wykonawca, jedna oferta

1) Każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę, samodzielnie lub jako członek konsorcjum, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

2) Wykonawca zdobędzie własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy oraz poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

      Korespondencja z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia winna być   prowadzona pisemnie na adres:  Zarząd Dróg Powiatowych
                                                    ul. Krótka 3    
                                                    06-200 Maków Maz.
  lub faksem nr (0 29) 71 71 522  

W przypadku korespondencji przesłanej faksem, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić pisemnie fakt jej otrzymania.  

Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia.   

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Halina Skwiot, tel. (029) 71 71 522.
 Informacji w sprawie przetargu udziela się w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00.
15.  Zmiana treści SIWZ
Przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie przekazana Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, a także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będącej konsekwencją zmiany treści SIWZ Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Uwaga: 

Niniejsze postępowanie dotyczy zadania realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (NPBDL 2008-2011). W przypadku wejścia                 w życie nowych regulacji prawnych dotyczących tego programu, a mających wpływ na przebieg postępowania przetargowego  i realizację umowy, Zamawiający niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tym fakcie, zamieści na stronie internetowej                        www.bip.powiat-makowski.pl   stosowną informację.

 Możliwe, że w związku z tym zostanie dokonana  zmiana treści SIWZ, która będzie wprowadzona procedurą przewidzianą  w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

W żadnych okolicznościach nie ulegnie zmianie termin  zakończenia przedmiotu zamówienia - jest to zadanie jednoroczne dotowane w ramach NPPDL i musi być wykonane                           i  rozliczone w bieżącym roku.  

16. Wyjaśnienia treści SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,

3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

 - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający będzie mógł udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie będzie wpływać na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

17. Przedłużenie terminu składania ofert.
  Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmiany treści  SIWZ. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego  i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację  na stronie internetowej.

18. Inne informacje dotyczące postępowania i oferty przetargowej:
1) Nie dopuszcza się  składanie ofert częściowych. 

2) Nie dopuszcza się  składania ofert   wariantowych. 

3) Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej

4) Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

5) Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
19. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 

1) Kosztorys ofertowy należy sporządzić w podziale na branże i części w układzie takim jak załączone przedmiary robót i określić cenę całkowitą oferty. 

2) VAT należy doliczyć odpowiednim wskaźnikiem procentowym zgodnie z ustawą                 o podatku od towarów i usług. 

3) Przed sporządzeniem kosztorysu Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z:

· dokumentacją projektową 

· przedmiarem robót  i specyfikacją techniczną (SST) 

· terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

· w przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności  w dostarczonych przez Zamawiającego materiałach, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie               o tym fakcie  poinformować  Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 

4) Wykonawca określi ceny jednostkowe dla wszystkich  pozycji  przedmiarów  robót. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe, uważać się będzie jako ujęte w cenach innych pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostaną dodatkowo zapłacone po ich wykonaniu. 

5) Ceny jednostkowe /netto/ należy skalkulować w oparciu o dostępne w branży źródła wyceny i specyfikę robót właściwą dla określonej w przedmiarze robót                              i specyfikacjach technicznych.  
6) Wartości poszczególnych pozycji kosztorysowych należy obliczyć jako iloczyn  ilości jednostek przedmiarowych  i  zaproponowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.  Wartość całkowita netto jest równa sumie wartości wszystkich pozycji kosztorysu. 

7) VAT należy doliczyć do całkowitej wartości kosztorysowej netto, odpowiednim wskaźnikiem procentowym  zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 

8) Przez „cenę jednostkową” należy rozumieć całkowitą cenę danej  pozycji  kosztorysowej  uwzględniającą wszystkie składniki, tj.:

a. koszty bezpośrednie R; M; S
b. koszty pośrednie, 

c. zysk kalkulacyjny, 

d. koszty zakupu, 
e. koszty jednorazowe.
9) Cena całkowita oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające ze  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiaru robót, a także koszty, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności: 

(1) koszty obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej

(2) koszty opracowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu

(3) koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania w okresie wykonywania robót

(4) koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                     w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych, oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.

10) Ceny jednostkowe i wartości pieniężne należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 
11) Tam, gdzie w którymkolwiek dokumencie składającym się na niniejszą SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w  SIWZ.
12) Zastrzeżenie - Zakaz ingerencji w treść przedmiarów robót
Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego dokonywania zmian                       w przekazanym przedmiarze robót (dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, zmiany opisów.) Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Zasady udzielania wyjaśnień do treści SIWZ zostały określone w  niniejszej Instrukcji.
 20. Związanie ofertą
1) Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie bądź na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się do Wykonawców, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,                o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o czas nie dłuższy niż 60 dni. 
21.  Wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
22.  Opis sposobu przygotowania ofert przetargowych. 

1. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Formularz oferty oraz załączniki nr 1, 2, 3, 4 i załącznik A do kosztorysu ofertowego   należy  wypełnić  bez dokonywania  zmian.  W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy".

3. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby

4. Dokumenty dotyczące oferty należy napisać na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

5. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda od Wykonawcy okazania  oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo należy złożyć  w oryginale. 

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

7. Oferty muszą być podpisane przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa. 

8. Oferta wraz z załącznikami będzie sporządzona w języku polskim, zgodnie                       z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Waluta oferty – PLN. 

10. Poprawki w ofercie można wprowadzić poprzez skreślenie błędnych zapisów                    i wprowadzenie  właściwych, lub omówić w uwadze z  podpisem uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

11. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej kopercie i zapieczętować  w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości  wcześniejszego otwarcia, lub ujawnienia  treści oferty przez osoby nieupoważnione.  
      Kopertę  należy  oznaczyć następująco:

 Zarząd Dróg Powiatowych
„Oferta przetargowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo, odcinek o długości 1,46 km wraz z przebudową skrzyżowania              z droga nr 3234W w miejscowości Drążdżewo” 

23.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych, ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki lub przesłać na powyższy adres. 

      Termin składania ofert upływa w dniu  17 lutego 2010 r. o godz. 10.00
2) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone wykonawcom nie otwarte, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3)  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu  zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. 
      Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 22, a koperta                                   z zawiadomieniem będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

4) Wykonawca nie może wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

24. Otwarcie ofert. 

1) Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami  w  dniu 17 lutego 2010 r.                  o godz. 10.00 w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć do siedziby zamawiającego na sesję otwarcia ofert. 

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) W pierwszej kolejności zostaną otwarte i odczytane zewnętrzne koperty oznaczone  „WYCOFANIE”. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

4) Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi:

· datę i godzinę złożenia ofert podstawowych i zmian

· nazwy i adresy wykonawców

· ceny ofertowe brutto.
5) Powyższe informacje Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert, na ich pisemny wniosek.
25. Ocena ofert. 

1) Zamawiający wezwie do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw wyłącznie w przypadku, gdy ich nie złożono lub zawierają one błędy lub wady. Wskazane dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż                 w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

2) W toku dokonywania oceny złożonych ofert, zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.                 W przypadku ofert zawierających rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o przedłożenie kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych dla wybranych pozycji kosztorysu ofertowego. 

Jeżeli wykonawca nie złoży wyjaśnienia w określonym przez zamawiającego terminie  lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę, oferta zostanie odrzucona. 

3) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie powiadomi  wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Milczenie Wykonawcy będzie traktowane przez Zamawiającego jako wyrażenie zgody na dokonanie poprawek. 

 26. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty,    

       wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów sposobu oceny ofert.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. 
2. Znaczenie kryterium: cena 100% 

3. Oferta o najniższej cenie całkowitej otrzyma 100 punktów. Pozostałym ofertom zostanie przypisana proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Oferty będą oceniane poprzez porównanie cen brutto.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu zawierająca najniższą cenę całkowitą.
5. W przypadku dwóch lub więcej ofert spełniający warunki i zawierających taką samą cenę całkowitą, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaproponowali w złożonych ofertach. Nie mogą też określić ceny dodatkowej poprzez zaproponowanie upustu kwotowego lub procentowego. W dodatkowych ofertach cenowych wymagane jest sporządzenie kosztorysu według zasad opisanych w punkcie 19 niniejszej instrukcji.
27. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu       zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, adresy i siedziby Wykonawców którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium i łączną punktację. 

2. Powyższe informacje Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 

3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, lecz nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 

4. W przypadku złożenia tylko jednej oferty Zamawiający może zawrzeć umowę                   w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 7 dni.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi po wyborze   najkorzystniejszej oferty.

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy               w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba że wystąpią przesłanki do unieważnienia postępowania.
28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Na dzień podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia                          - w pełnej wysokości - zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny (brutto) w zaokrągleniu do pełnych 100 zł      w jednej lub kilku formach wybranych spośród wymienionych poniżej:
· w pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy;
· poręczeniu bankowym lub poręczeniu SKOK, z tym że zobowiązanie SKOK jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
· gwarancji bankowej;
· gwarancji ubezpieczeniowej;
· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PARP.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w:

· wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub SKOK;
· przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
· przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych                       w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może zmienić formę zabezpieczenia, pod        warunkiem zachowania wysokości i  ciągłości. Warunki i termin zwrotu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono w „Istotnych postanowieniach umowy”.
29. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę                 w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 
      Projekt umowy zawarty jest w Rozdziale III niniejszej SIWZ. 
30. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:
      Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku:

1) ustawowej zmiany wysokości podatku VAT.

2) konieczność zmiany zakresu prac, wynikająca z wprowadzenia                                        w dokumentacjach projektowych istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy prawo budowlane.

3) zmiana danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy.

4) likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

5) konieczność wykonania prac wynikających z zleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości.

6) zmiana kierownika budowy lub zmiany w składzie kierowników branżowych Wykonawcy.

7) konieczność przedłużenia terminu umowy z powodu:

a) działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof),

b)  z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

31. Prawo zamawiającego do unieważnienia przetargu.

1) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy                 w sprawie zamówienia publicznego.

2) W zawiadomieniu o unieważnieniu przetargu zamawiający poda uzasadnienie faktyczne i prawne. Zawiadomienie zostanie wysłane do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

32. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
    Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego zgodnie z postanowieniami art. 180 ustawy Pzp. 

Wykonawca ma prawo:

1. Wnieść protest do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
Protest dotyczący treści ogłoszenia  wnosi się  w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego. 
W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
Protest wniesiony po terminie lub przez nieuprawniony podmiot, lub protest  niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Pzp, będzie przez zamawiającego odrzucony.
Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego dotyczącego:

· opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

· wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia;

· odrzucenia oferty,

       Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu. 

33. Jawność protokołu i ofert
1. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być udostępnione po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia na pisemny wniosek Wykonawcy. Wykonawca nie może zastrzec – jako tajemnicy przedsiębiorstwa -  informacji, które podaje się podczas otwarcia ofert  (art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).
2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia               16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.

3. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.                W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

4. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ 

Nr sprawy ZDP 340 – 1/10
OFERTA PRZETARGOWA

Do  Zamawiającego :   ……………………..
      Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z dnia  26 stycznia 2010 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                   (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo, odcinek o długości 1,46 km wraz                               z przebudową skrzyżowania z drogą nr 3234W w miejscowości Drążdżewo” składamy niniejszą ofertę  na wykonanie zamówienia  zgodnie z warunkami  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.                     

I. Dane Wykonawcy: /w przypadku konsorcjum podać dane wszystkich podmiotów/ 
Nazwa....................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

NIP..................................................... 

II.  Przedmiot zamówienia: roboty budowlane 

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo, odcinek                       o długości 1,46 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 3234W w miejscowości Drążdżewo.
Zakres robót:  Zgodnie z przedmiarem robot  i kosztorysem ofertowym.
III.  Zobowiązania  wykonawcy:

1. Zobowiązujemy się  zrealizować  zamówienie cenę:  …………………….PLN netto +

       22% VAT tj. ………………………. PLN

       Cena brutto……………………
       Słownie: ……………………………………………………………………………. zł

2. Ceny jednostkowe  zaproponowane przez nas w  Kosztorysie ofertowym pozostaną niezmienione  w okresie realizacji umowy.  
3. Zamówienie realizujemy w nieprzekraczalnym  terminie do ......................... 2010 r. 
4. Całość zamówienia zrealizujemy samodzielnie / następujące roboty zlecimy podwykonawcom*: 
….............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................                  /podać rodzaj  i wartość robót  zleconych podwykonawcy/
5. Zobowiązujemy się do terminowego regulowania płatności podwykonawcom*
6. Jeżeli nasza firma zostanie wybrana, zobowiązujemy się do  wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej  brutto                                 /w zaokrągleniu do  100 zł/ w formie  ..............................................................................
7. Na wykonany przedmiot umowy udzielimy gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres  36  miesięcy.
IV. Oświadczamy, że:

1. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum  zarządzanego przez ….........................................................................................………

(nazwa lidera)

i potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

2. Nasza firma (włączając w to wszystkich partnerów Konsorcjum) i nasi podwykonawcy:

· nie świadczyli usług doradczych w czasie etapów przygotowawczych niniejszego zamówienia, 

· nie zostali zatrudnieni i nie mają zamiaru być zatrudnieni jako zarządzający umową.

3. Okres związania niniejszą ofertą  wynosi 30 dni, licząc łącznie z dniem, w którym upływa termin na składanie ofert.

4. Treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest nam znana i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 

5. Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

6. Akceptujemy zaproponowane przez  Zamawiającego  istotne  postanowienia  umowy.

7. Wadium nie jest wymagane.

8. Akceptujemy 30-dniowy termin płatności faktur.     
Miejscowość ……………………., dnia ……………….

                                                                                 …………………………………………….

                                                                                                                      (imię, nazwisko i podpis 

                                                                                                       uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Wykaz załączników do oferty:
1. Kosztorys ofertowy

2. Załącznik A do kosztorysu – Wykaz stawek i narzutów 
3. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w przetargu.

 (1) ..............................................................
 (2) ..............................................................

 (3) ..............................................................
 (4) ..............................................................
V . Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:
1. ...................................................................................................................
2. ...................................................................................................................

3. ...................................................................................................................
Uwaga:

*   niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 1 do formularza oferty
  …………...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)
Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Oferenta warunków art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych 

(tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie: ………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..……………………………
Ja ………………………………………..………………………………………………………


(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

reprezentując firmę …………………………………………………………………………………………………..          

                                                          (nazwa i adres firmy)

jako upoważniony na piśmie lub wpisany do odpowiednich dokumentów rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które brzmią:

„Art. 22.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.”

Jednocześnie, zgodnie z zgodnie z  § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania. 

………………………….………, dnia …........................

                  (miejscowość)                                      (data)

…………..............................................................

                                                                                       (podpis upełnomocnionego przedstawiciela)
Załącznik nr 2 do formularza oferty
Nazwa  Wykonawcy .....................................................................................

Adres Wykonawcy  ......................................................................................

WYKAZ PERSONELU

Kierownictwo   firmy

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Aktualne stanowisko

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	


Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia

	Lp.
	Stanowisko 

(funkcja)
	Imię i Nazwisko
	Numer uprawnień zawodowych
	Staż pracy

(ogółem)
	Staż pracy  w podanej funkcji

	1


	Kierownik budowy
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Objaśnienia do tabeli:

Ad. poz. 1: Do informacji należy załączyć oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami oraz oświadczenia, że są członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej.
Miejscowość, ..........................., dnia .............................
podpisano   ...........................................

Załącznik nr 3 do formularza oferty
Nazwa  Wykonawcy .........................................................................................

Adres  Wykonawcy ............................................................................................

WYKAZ SPRZĘTU

Składając ofertę przetargową, oświadczamy, że  dysponujemy  następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu:

	Wyszczególnienie ( typ, model)
	Ilość sztuk
	Rok produkcji
	Wydajność
	Forma władania 1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1 Określić, czy sprzęt jest własnością  Wykonawcy, czy też wynajęty, dzierżawiony, użyczony itp.
Miejscowość, ........................., dnia ...............................
podpisano   ........................................................................

Załącznik  nr 4 do formularza oferty
Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................

Adres  .................................................................................................................
DOŚWIADCZENIE   WYKONAWCY 

Składając ofertę w przetargu na przebudowę drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz – Baranowo, odcinek o długości 1,46 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą nr 3234W w miejscowości Drążdżewo oświadczamy, że w latach ........................... firma wykonała następujące zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z przedmiotem  zamówienia.
Wykaz robót o podobnym charakterze wykonanych przez ostatnich 5 lat.
	Nazwa przedsięwzięcia

(rodzaj robót)
	Całkowita wartość robót,  za które Wykonawca odpowiadał
	Okres obowiązywania umowy
	Data rozpoczęcia
	Nazwa Zamawiającego   i  miejsce
	Zakończone

tak / nie

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	1
	Rodzaj robót i specjalne cechy zrealizowanych umów. 

/prosimy tutaj podać krótką charakterystykę wykonanych zadań, uwzględniając informacje wymagane przez Zamawiającego do oceny spełnienia warunku udziału w przetargu. Należy wymienić tylko zadania zakończone. Prosimy podać nie więcej niż 5 zadań /



	2
	Rola  firmy w umowie (prosimy określić jedną z poniższych  opcji)

[  ] jedyny wykonawca  [  ] Główny wykonawca  [  ]  Podwykonawca

[  ] Partner w joint venture/konsorcjum


Do niniejszego załącznika prosimy dołączyć referencje od właściwych zamawiających lub protokoły odbioru robót.
Data i podpis Wykonawcy ……………………………………………….

ROZDZIAŁ III   -   PROJEKT UMOWY 

UMOWA NR …../2010
O ROBOTY BUDOWLANE
Niniejszą umowę zawarto w wyniku wyboru  najkorzystniejszej oferty  z dnia …………2010 r. w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym  w trybie  przetargu nieograniczonego             o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro i poniżej 4.845.000 euro - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655               ze zm.)    
Dnia …………………  pomiędzy   POWIATEM MAKOWSKIM – ZARZĄDEM DRÓG POWIATOWYCH 

Adres:  ul. Krótka 3

            06-200 Maków Mazowiecki 
NIP  757 – 12 – 90 – 325

 zwanym  w dalszej treści umowy „Zamawiającym” ,  w imieniu którego działają:   

ZDZISŁAW SOBÓL – DYREKTOR Zarządu Dróg Powiatowych 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Grabowskiej 

a 

 ………………………………………………………………………

NIP: ………………………………….

zwaną  w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym   przez :

……………………………………….

została  zawarta  umowa następującej treści: 

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ,,Przebudowę drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz - Baranowo, odcinek o długości 1,46 km wraz                  z przebudową skrzyżowania z drogą nr 3234W w miejscowości Drążdżewo”                     w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy, SIWZ i Dokumentacji projektowej.
2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany również  zgodnie z Ogólną Specyfikacją Techniczną oraz Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).
3. Wymagania dla materiałów.
(1) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
(2) Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w OST i SST. 
(3) Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w OST i w SST.

(4) W przypadku zastosowania materiałów nie opowiadających SST,  Inspektor Nadzoru ma prawo polecić ich wymianę, a Wykonawca zobowiązany wymiany tej dokonać.  Koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.
(5)  Materiały pochodzące z rozbiórki – z wyjątkiem zdemontowanych urządzeń energetycznych - stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiały te winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U.             z 2007 r. Nr 39, poz.251 ze zm.).

(6) Zdemontowane urządzenia energetyczne stanowią własność Zakładu Energetycznego w Przasnyszu i zostaną mu dostarczone zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy sieci, załączonymi do dokumentacji projektowej. 

4.  Podwykonawstwo: 

4.1. Przedmiot umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawcy/ów. Podwykonawcy wykonają następujące roboty:

1. …………………………………wartość;
2. …………………………………wartość;

3. ………………………………….wartość;
4.2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

4.3. Powierzenie Podwykonawcy innego zakresu robót niż wskazany w ofercie Wykonawcy musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

4.4. Nie później  niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę               z Podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu robót.
4.5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
4.6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
4.7. Podwykonawca nie ma prawa zlecać robót sobie powierzonych dalszym podwykonawcom. Każda umowa zawarta z Podwykonawcą z naruszeniem niniejszego postanowienia będzie traktowana jako nieważna.
4.8. W umowie  z  podwykonawcą  wykonawca zobowiąże się do płatności wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przyjęcia faktury od podwykonawcy.  
4.9. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy potwierdzenia zapłaty należności podwykonawcom, przy  pomocy  których  realizował zamówienie.  
5. Wynagrodzenie Wykonawcy

5.1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.  1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……………. zł, plus ………. % podatek VAT …………. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł (słownie…………………………….).
5.2. Klauzula o zmienności ceny umowy: Nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych zaproponowanych w kosztorysie ofertowym.  
5.3. W ramach wynagrodzenia określonego w  § 1 pkt 4 Wykonawca  będzie ponosił koszty:

(1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej,
(2) opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz koszty ustawienia             i utrzymania oznakowania związanego z czasową zmianą organizacji ruchu,
(3) urządzenia i utrzymania zaplecza budowy,
(4) badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych w zakresie wynikającym z SST,
(5) opłaty  związane z wyłączeniem  napięcia w urządzeniach energetycznych                  w czasie przebudowy sieci elektroenergetycznych,
(6) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami,
(7) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.
§ 2 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

(1) wykonanie robót uwzględnionych w Dokumentacji projektowej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót,
(2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumentacji projektowej,

(3) dokonanie zmiany kolejności wykonania robót  określonej harmonogramem rzeczowo – finansowym, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde                          z powyższych poleceń.

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają              w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót,  oraz  otrzymania  wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 3.

§ 3
1. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1 zmian, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona                 w kosztorysie ofertowym, będzie stosowana do wyliczenia wysokości wynagrodzenia.

2. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 2 ust. 1 zmian, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót                    z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w załączniku A  do kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tych załącznikach – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych                             w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.

§ 4

Gwarancja jakości i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udziela  gwarancji                      i rękojmi  na okres 36 miesięcy – zgodnie z ofertą przetargową. 

2. Bieg terminu gwarancji  rozpoczyna się w dniu  podpisania  przez strony umowy  protokołu odbioru końcowego.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
4. Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania przez  strony umowy protokołu odbioru końcowego. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy             o wadzie, a kończy z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych. 
5. Wady ujawnione w terminie rękojmi usuwane będą bezpłatnie (dotyczy  to  zakupu niezbędnych  materiałów, transportu,  oraz czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach ustalonych każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 14 dni od daty zgłoszenia wady. 
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
8. W celu zapewnienia właściwej jakości robót, ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ................... zł  co stanowi  5%  wartości umowy,  które Wykonawca wnosi w formie/formach ...................... 
8.1 W przypadku należytego wykonania robót, 70% wartości zabezpieczenia będzie zwolnione  w ciągu 14 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie gwarancji i rękojmi. Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół  z odbioru pogwarancyjnego. 

8.2 W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie  staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu  gwarancji i rękojmi. 

§ 5

Termin realizacji Umowy

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik  do niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram  rzeczowo-finansowy w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy,            a aktualizację w terminie 5 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego zmian,                 o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Rozpoczęcie robót  - zgodnie z harmonogramem.

4. Zakończenie  robót w terminie  do ………………….  
5. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się pisemne zgłoszenie gotowości inwestycji   do odbioru końcowego, potwierdzone wpisem do dziennika  budowy  przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania  robotami personel wskazany               w Ofercie Wykonawcy. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę  wymaga  zaakceptowania przez  Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje                               i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji                         i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami  SIWZ.
2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy  i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

3. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana  kierownika budowy/robót, o których mowa  w ust. 1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca  ustanawia Kierownika  budowy  w osobie  .......................... 

6. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie  Inspektor  Nadzoru  ......................................

§ 7

1. Odbiory robót
1.1. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym ewentualne korekty bez hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Informację z czynności  odbioru  i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
1.2. Odbiór częściowy obejmuje elementy  robót  wyszczególnione w  harmonogramie rzeczowo finansowym. Odbiory częściowe będą dokonywane nie częściej niż raz                   w miesiącu. Do odbioru częściowego Wykonawca przedłoży zestawienie rzeczowo -finansowe wykonanych robót . Zestawienie musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego.  
1.3. Odbiór końcowy /ostateczny/ zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru   zakończenia  i gotowości robót do odbioru. 

      Do odbioru  Wykonawca przedłoży:

 (1) dziennik budowy

 (2) dokumentację projektową otrzymaną od Zamawiającego z naniesionymi zmianami /jeśli wystąpiły/ 

 (3) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną

 (4) protokoły odbioru technicznego urządzeń elektroenergetycznych przeprowadzonego z udziałem zarządcy sieci  energetycznych 

 (5) zestawienie rzeczowo – finansowe wykonanych robót  

 (6) wyniki badań laboratoryjnych zgodnie z SST  

 (7) wyniki pomiarów  kontrolnych zgodnie z SST

 (8) aprobaty techniczne na wbudowane materiały w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność

1.4. Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 15 dni  przed  upływem  okresu gwarancji, który wynosi  36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
2. Z czynności odbioru  częściowego, końcowego i pogwarancyjnego  będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad. 
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
3.1. Jeśli wady nadają się do usunięcia, to odbiór końcowy wstrzymuje się do czasu usunięcia wad.

3.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeśli nie uniemożliwiają  one użytkowania  przedmiotu umowy zgodnie                   z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej  i technicznej. 

b) Jeżeli  z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

c) Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

§ 8

 Rozliczenie umowy
1. Niniejsza umowa przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe. Rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie rzeczywistych  ilości  wykonanych robót ustalonych obmiarem i cen jednostkowych zaproponowanych przez wykonawcę                       w kosztorysie ofertowym. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru częściowego. Odbiorowi częściowemu podlegać będą elementy robót wyszczególnione                             w   harmonogramie  rzeczowo- finansowym.

3. Podstawą wystawienia faktury częściowej jest protokół częściowego odbioru wykonanych  robót.

4. Do momentu  końcowego odbioru  przedmiotu umowy suma faktur częściowych, nie może przekroczyć 50 %  całkowitej  wartości wynagrodzenia, o którym mowa                   w § 1 ust. 5.
5. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane tytułem płatności częściowych. 
Inspektor Nadzoru sprawdzi zestawienie wartości wykonanych robót w ciągu 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę zestawienia łącznie z wszystkimi badaniami zgodnie              z SST, a zamawiający zatwierdzi zestawienie w ciągu 5  dni od sprawdzenia przez Inspektora.
6. Do końcowej faktury VAT Wykonawca załączy:

 (1) zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
 (2) kopie polecenia przelewu na kwoty wynikające z faktur wystawionych przez Podwykonawców 

 (3) oryginały oświadczeń wszystkich Podwykonawców, że otrzymali należne im wynagrodzenie.

7. Termin płatności faktur  wynosi  do 30  dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać  się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

(1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 zł  brutto, za każdy dzień opóźnienia, 
(2) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości                      100 złotych  brutto, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek, 
(3) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień przerwy,
(4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –                      w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 1 ust. 5 umowy. 

2. Łączne zobowiązania Wykonawcy z tytułu kar  umownych  nie mogą przekroczyć 35% całkowitej  wartości umowy.
3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną  za:

(1) nieterminowe przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości  100 zł  za każdy dzień   zwłoki.

(2) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność,                                  z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10 %  całkowitej ceny umownej.
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że  posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu prowadzonej działalności Ubezpieczeniem są objęte: 
a) zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy 

b) zniszczenia mienia zamawiającego i własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy 

c) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

d) osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy. 

e) osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren budowy i  prowadzone roboty oraz dbać o dobry stan techniczny zabezpieczenia  przez cały czas realizacji robót.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora.

§ 11

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

 (1) oferta Wykonawcy z dnia ……………...............  

 (2) kosztorys ofertowy 

 (3) załącznik A – Wykaz stawek i narzutów
 (4) szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy

 (5) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:

(1) Wykonawca nie rozpoczął robót  w terminie wskazanym w harmonogramie

(2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących  po  jego stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni

(3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy

(4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny              z Dokumentacją projektową, SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

(5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

(1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,
(2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
(3) W terminie 5 dni od daty zgłoszenia,  Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia.
(4) Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

(1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia
(2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,
(3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 13
1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania            art. 144 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających                     z niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegają zakaz cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

§ 14
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają  rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Podpisy stron

                 ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA

        .................................................                               ................................................

 Kontrasygnata Skarbnika:   .............................................
ROZDZIAŁ IV 

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)
Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W, odcinek o długości 1,46 km
	Lp
	CPV
	Opis robót
	jedn.
miary
	ilość
	cena jednostkowa netto
	wartość w zł

	
	Nr SST
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	45233252-0
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	 
	 
	 

	1.
	D- 01.01.01
	Odtwarzanie trasy i punktow wysokościowych oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	km
	1,46
	 
	 

	 
	Razem cz.I
	
	 
	 
	 

	 
	45111100-9
	II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	
	 
	 
	 

	2.
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej.Transport gruzu na odleglość do 3 km.
	m
	260
	 
	 

	3.
	D- 01.02.04
	Rozebranie obrzeży betonowych.Transport gruzu na odleglość do 3 km.
	m
	260
	 
	 

	4.
	D-01.02.04
	Rozebranie chodnika z płyt betnowych 35x35x5 . Transport gruzu na odległość do 3 km.
	m2
	333
	 
	 

	5.
	D-01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej  o średniej grubości warstwy 8 cm z transprtem urobku poza teren robót+ nawierzchnia zatok  2 x 70 m2
	m2
	140
	 
	 

	6.
	D-01.02.03
	Rozbiórka istniejącego przepustu rurowego  Ф 600 mm
	mb
	21
	 
	 

	 
	Razem cz.II
	
	 
	 
	 

	 
	452331206-6
	III. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
	
	 
	 
	 

	7.
	D-03.01.01
	Budowa przepustu z rur betonowych ф 600 na ławie grub.20 cm z kruszywa naturalnego
	m
	21
	 
	 

	8.
	D-03.01.01
	Ścianki czołowe z betonu B-15 przy przepustach rurowych o średnicy:;600mm-2 szt
	szt.
	4
	 
	 

	 
	 
	Razem cz. III
	
	 
	 
	 

	 
	45233320-8
	IV. PODBUDOWA 
	
	 
	 
	 

	9.
	D-04.04.01
	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni, grubość 25cm:  odcinek  132 mb x 2,2 mna wysokości szkoły,  zatoki 115m2 oraz 500 mb x 1,75 z wywozem urobku poza teren robót
	m2
	1441,6
	 
	 

	10.
	D- 04.04.02
	Podbudowa grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie 
	m2
	1441,6
	 
	 

	11.
	D-04.03.01
	Oczyszczanie i skropianie emulsją asfaltową K1 65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
	m2
	6850
	 
	 

	12..
	D-0408.01
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 
	ton
	517,5
	 
	 

	 
	 
	odc od ronda do mostu 25 mb x 7 m; odc.  Od km 17+625 do ronda  637 mb x 5m
	
	 
	 
	 

	 
	 
	Razem cz. IV
	
	 
	 
	 

	 
	45233128-2
	V.PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA
	
	 
	 
	 

	 
	45233140-2
	 a. Roboty rozbiórkowe
	
	 
	 
	 

	13.
	D-01.02.04
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości średnio 10 cm z wywozem destruktu na odkład.
	m2
	42,30
	 
	 

	14.
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego z wywozem na odkład
	m
	274,30
	 
	 

	15.
	D-01.02.04
	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych z wywozem na odkład.
	m2
	484,90
	 
	 

	16.
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych obramowujących chodnik.
	m
	274,30
	 
	 

	17.
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejących studzienek ściekowych z wywozem rur na odkład.
	szt.
	5,00
	 
	 

	18.
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejących przykanalików.
	m
	7,00
	 
	 

	19.
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy przy wykonywaniu wykopów pod przykanaliki i studzienki ściekowe                                                      Pn=(9+6+7+7+5.5)*1.5+1.5*1.5*5+2*2=67m2
	m2
	67,00
	 
	 

	 
	 
	Razem cz.V a
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	b. Roboty ziemne 
	
	 
	 
	 

	20.
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonane mechanicznie w gruncie kat.III z wywozem ziemi na odkład.
	m3
	178,70
	 
	 

	21.
	D-02.03.01
	Roboty ziemne wykonane mechanicznie w gruncie kat.II z przywozem ziemi z ukopu z wbudowaniem w nasyp.
	m3
	18,60
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem cz. V B
	
	 
	 
	 

	 
	45233330-1
	c. Podbudowa
	
	 
	 
	 

	22.
	D-04.01.01
	Wykonanie koryta  pod poszerzenie  jezdni  w gruncie kat. III z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża  Pp=169.2+67=236,2
	m2
	236,20
	 
	 

	23.
	 D-04.02.01  
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm z zagęszczeniem - warstwa odcinająca
	m2
	236,20
	 
	 

	24.
	  D-04.04.02  
	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa  łamanego stabilizowanego  meczanicznie  grubości 20 cm
	m2
	236,20
	 
	 

	25.
	 D-04.07.01  
	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  o uziarnieniu 0/20 grubości 7cm 
	m2
	236,20
	 
	 

	26.
	D-04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (bitumicznych i niebitumicznych)   P=236,2*3+1188,1*2=3084,8
	m2
	3 084,80
	 
	 

	27.
	 D-04,08,01  
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 
	t
	37,00
	 
	 

	28.
	 D-04.08.03 
	Wykonanie warstwy wyrównawczej  z chudego betonu  na rondzie i wysepkach  średni grubości 15 cm  Vw=182,3*0,15=27,35 m3
	m3
	27,35
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem cz. V c
	
	 
	 
	 

	 
	45233252-0
	d. Nawierzchnia 
	
	 
	 
	 

	29.
	 D-05,03,05  
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  grubości 6 cm  P= 169,2+67=236,2
	m2
	236,20
	 
	 

	30.
	D-05.03.05/03
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm – warstwa ścieralna
	m2
	579,00
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem cz. V d
	
	 
	 
	 

	 
	45233222-1
	e. Elementy ulicy 
	
	 
	 
	 

	31.
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 0,15x0,30 x1,0 na ławie betonowej z oporem
	m
	359,80
	 
	 

	32.
	D-08.01.01  
	Ustawienie krawężnika  granitowego  o wymiarach 0.15*0,25  na płask na rondzie  
	m
	37,70
	 
	 

	33.
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 0,08x0,30x1,0m  na ławie żwirowej
	m
	254,90
	 
	 

	34.
	D-04.04.01
	Wykonanie podbudowy  pod chodnik  z kruszywa  naturalnego  stabilizowanego mechanicznie  grubości 12cm 
	m2
	444,10
	 
	 

	35.
	D-08.02.02  
	Ułożenie chodnika z kostki betonowej grubosci 6 cm   na podsypce cementowo-piaskowej  (1:4) grubości 3 cm  
	m2
	444,10
	 
	 

	36.
	D-08.02.02  
	Ułożenie nawierzchni  z  kostki betonowej  grubości 8 cm  na podsypce cementowo=piaskowej grubości 3 cm na wysepkach dzielących   
	m2
	45,30
	 
	 

	37.
	 D-05.03.01  
	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej koloru czerwonego  na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) - na pierścieniu ronda
	m2
	113,00
	 
	 

	 
	 
	Razem cz V e
	
	 
	 
	 

	 
	 
	f. Zjazdy bramowe
	
	 
	 
	 

	38.
	 D-02.01.01  
	Wykonanie koryta pod zjazdy bramowe w gruncie kat III z wywozem ziemi na odkład  Vw=105,5*0,3=31,65=32m3
	m3
	32,00
	 
	 

	39.
	D-04.01.01  
	 Profilowanie i  zagęszczenie podłoża  pod zjazdy bramowe 
	m2
	105,50
	 
	 

	40.
	 D-04.02.01  
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm z zagęszczeniem - warstwa odcinająca
	m2
	105,50
	 
	 

	41.
	D-08.01.01  
	Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 0,15x0,30 x1,0  obramowujących zjazd
	m
	84,30
	 
	 

	42.
	 D-04.04.02  
	Wykonanie podbudowy   z kruszywa łamanego   stabilizowanego mechanicznie  grubości 15cm 
	m2
	105,50
	 
	 

	43.
	D-05.03.23  
	Ułożenie nawierzchni  z  kostki betonowej  grubości 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm   
	m2
	105,50
	 
	 

	 
	 
	Razem V f
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	g. odwodnienie
	
	 
	 
	 

	44.
	D-02.01.01  
	Wykonanie wykopów pod projektowane studzienki ściekowe  i projektowane studnie knalizacyjne z wywozem gruntu  kat III na odkład i umocnieniem ścian wykopów Vw=58*1,2+8*1,5*1,5*2,5+2*2*2*2,5=134,6    =137m3
	m3
	137,00
	 
	 

	45.
	D-03.02.01  
	Wykonanie studzienek ściekowych z wpustem ulicznym typu ciężkiego ,  o średnicy 500 mm
	szt.
	8,00
	 
	 

	46.
	D-03.02.01  
	Wykonanie studni kanalizacyjnych kompletnych o srednicy 1500mm z włazami typu ciężkiego 
	szt.
	2,00
	 
	 

	47.
	D-03.02.01  
	Wykonanie przykanalików  z rur  PCV  Ø 200mm łączonych na wcisk  układanych  w gotowym wykopie z włączeniem do  studni wpustowych. Obsypanie rur warstwą piasku grub. 30cm z zagęszczeniem
	m
	58,00
	 
	 

	48.
	 D-02.03.01  
	Zasypanie  ułożonych elementów  odwadniających  gruntem  kat II z ukopu  Vz=134,6- (3,14*0,25*0,25*0,25*58+3,14*0,6*0,6*0,25*2,5*8+3,14*1,6*1,6*0,25*2,5*2)=116,1 m3
	m3
	116,10
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem cz. V g
	
	 
	 
	 

	  
	45233290-8
45233221-4
	h. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
	
	 
	 
	 

	49.
	D-07.02.01  Zał Nr 7
	Ustawienie  słupków  przeszkodowych  U-5
	szt.
	3,00
	 
	 

	50.
	D-07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego  -   malowanie grubowarstwowe;
	
	 
	 
	 

	
	
	- linie ciągłe 
	m2
	12,96
	 
	 

	
	
	- linie  przerywane  
	m2
	48,48
	 
	 

	
	
	- linie na  przejściach dla pieszych
	m2
	75,00
	 
	 

	 
	 
	Razem cz. IV h
	
	 
	 
	 

	 
	 
	i.   Roboty wykończeniowe
	
	 
	 
	 

	51.
	D-06.01.01
	Wyprofilowanie powierzchni  przyległego terenu pasa drogowego z humusowaniem i obsianiem  trawą
	m2
	211,20
	 
	 

	 
	 
	Razem  cz. V:  roboty przy budowie ronda 
	
	 
	 
	 

	 
	45233200-1
	VI. PRZEBUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH
	
	 
	 
	 

	52.
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie btonowej z oporem z betonu B-15 ; 2x38mb+krawężnik układany na płasko 2x34mb
	m
	144
	 
	 

	53.
	D-04.04.02
	Podbudowa grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie 
	m2
	115
	 
	 

	54.
	D-07.06.02
	Nawierzchnia zatok z kostki brukowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
	m2
	115
	 
	 

	 
	 
	Razem cz.V
	
	 
	 
	 

	 
	45233222-1
	VII.  CHODNIKI
	
	 
	 
	 

	55.
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 odcinek do mostu 2 x 25 mb  + odc.do szkoły do ronda (kratka ściekowa) 127 mb +prawa strona 20 mb 280mb+do końca zatoki148 mb 
	m
	350
	 
	 

	56.
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na ławie żwirowej 200 mb+odc.od mostu 1226mb
	m
	350
	 
	 

	57.
	D-04.04.02
	Podbudowa grub.10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
	m2
	600
	 
	 

	58.
	D-08.02.01
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej grubości 6cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.Kolor szary.
	m2
	600
	 
	 

	 
	 
	Razem cz.VII
	
	 
	 
	 

	 
	45233223-8
	VIII. NAWIERZCHNIA
	
	 
	 
	 

	59.
	D-05.03.05/03
	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego KR 2 o o uziarnieniu 0/16.Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm(poszerzenie)
	m2
	1076,6
	 
	 

	60.
	D-04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K1 65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej
	m2
	7705
	 
	 

	 
	
	(25 mb x 7 + 139 mb x 7 + 500mb x 5,5 m0
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	61.
	D-05.03.05/03
	Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 4 cm z BA KR-3 o uziarnieniu 0/12,8
	m2
	7705
	 
	 

	 
	 
	Razem cz.VIII
	
	 
	 
	 

	 
	45233290-08
	IX. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
	
	 
	 
	 

	62.
	D-07.02.01  Zał Nr 7
	Pionowe znaki drogowe z grupy A,C,D tarcze foliowane- folia II generacji.Wielkość znaki średnie.
	szt.
	29
	 
	 

	63.
	D-07.02.01  Zał Nr 7
	Słupki ocynkowane do znaków drogowych
	szt.
	29
	 
	 

	65.
	D-07.04.01
	Montaż wygrodzeń sztywnych przy Szkole Podstawowej ; rozstaw słupków co 2 m 
	mb
	20
	 
	 

	 
	 
	Razem cz. IX
	
	 
	 
	 

	 
	45233253-7
	X. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
	 
	 
	 

	66.
	D-06.03.01
	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym. Średnia grubość 6 cm
	m2
	4186
	 
	 

	 
	
	515 mb x 2 stony x 1,5 m
	
	
	
	

	 
	 
	 
	Razem cz. X
	
	 
	 
	 

	 
	RAZEM cz. I-X
	
	 
	 
	 

	
	Podatek 22 %
	
	 
	 
	 

	
	OGÓŁEM
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Słownie złotych:


SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

	Lp.
	CPV
	Opis robót
	jedn.
miary
	ilość jednostek

	
	Podstawa wyceny
	Nr SST
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	45233252-0
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 
	 

	1.
	KNNR 1     0111-0100
	D- 01.01.01
	Odtwarzanie trasy i punktow wysokościowych oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	km
	1,46

	 
	45111100-9
	II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	 
	 

	2.
	KNNR 6   0806-0100
	D-01.02.04
	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej.Transport gruzu na odleglość do 3 km.
	m
	260

	3.
	KNNR 6   0806-0700
	D- 01.02.04
	Rozebranie obrzeży betonowych.Transport gruzu na odleglość do 3 km.
	m
	260

	4.
	KNNR 6    0805-0500
	D-01.02.04
	Rozebranie chodnika z płyt betnowych 35x35x5 . Transport gruzu na odległość do 3 km.
	m2
	333

	5.
	KNNR 6 0801-0800
	D-01.02.04
	Rozbiórka nawierzchni bitumicznej  o średniej grubości warstwy 8 cm z transprtem urobku poza teren robót+ nawierzchnia zatok  2 x 70 m2
	m2
	140

	6.
	Kalkulacja własna
	D-01.02.03
	Rozbiórka istniejącego przepustu rurowego  Ф 600 mm
	mb
	21

	 
	452331206-6
	III. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
	 
	 

	7.
	KNR 2-33  0601-01
	D-03.01.01
	Budowa przepustu z rur betonowych ф 600 na ławie grub.20 cm z kruszywa naturalnego
	m
	21

	8.
	KNR 2-33 0606 01
	D-03.01.01
	Ścianki czołowe z betonu B-15 przy przepustach rurowych o średnicy:;600mm-2 szt
	szt.
	4

	 
	45233320-8
	IV. PODBUDOWA 
	 
	 

	9.
	KNNR 6 0102-0210
	D-04.04.01
	Wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni, grubość 25cm:  odcinek  132 mb x 2,2 mna wysokości szkoły,  zatoki 115m2 oraz 500 mb x 1,75 z wywozem urobku poza teren robót
	m2
	1441,6

	10.
	KNNR  6   0113-0200 
	D- 04.04.02
	Podbudowa grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie 
	m2
	1441,6

	11.
	KNNR 6    1005-0600 + 0700
	D-04.03.01
	Oczyszczanie i skropianie emulsją asfaltową K1 65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy wyrównawczej
	m2
	6850

	12..
	KNNR 6  0108-0201
	D-04.08.01
	Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 75 kg/m2 
	ton
	517,5

	
	
	
	odc od ronda do mostu 25 mb x 7 m; odc.  Od km 17+625 do ronda  637 mb x 5m
	 
	 

	 
	45233128-2
	V.PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA
	 
	 

	 
	45233140-2
	 a. Roboty rozbiórkowe
	 
	 

	13.
	KNNR 6 0801-0800
	D-01.02.04
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej grubości średnio 10 cm z wywozem destruktu na odkład.
	m2
	42,30

	14.
	KNNR 6   0806-0100
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego z wywozem na odkład
	m
	274,30

	15.
	KNNR 6    0805-0500
	D-01.02.04
	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych z wywozem na odkład.
	m2
	484,90

	16.
	KNNR 6   0806-0700
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych obramowujących chodnik.
	m
	274,30

	17.
	Kalkulacja własna
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejących studzienek ściekowych z wywozem rur na odkład.
	szt.
	5,00

	18.
	"
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejących przykanalików.
	m
	7,00

	19.
	"
	D-01.02.04
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy przy wykonywaniu wykopów pod przykanaliki i studzienki ściekowe                                                      Pn=(9+6+7+7+5.5)*1.5+1.5*1.5*5+2*2=67m2
	m2
	67,00

	 
	b. Roboty ziemne 
	 
	 

	20.
	KNNR 1 0201-0200
	D-02.01.01
	Roboty ziemne wykonane mechanicznie w gruncie kat.III z wywozem ziemi na odkład.
	m3
	178,70

	21.
	KNNR1 0407-0100
	D-02.03.01
	Roboty ziemne wykonane mechanicznie w gruncie kat.II z przywozem ziemi z ukopu z wbudowaniem w nasyp.
	m3
	18,60

	 
	45233330-1
	c. Podbudowa
	 
	 

	22.
	KNNR 6 0102-0210
	D-04.01.01
	Wykonanie koryta  pod poszerzenie  jezdni  w gruncie kat. III z profilowaniem i  zagęszczeniem podłoża  Pp=169.2+67=236,2
	m2
	236,20

	23.
	KNNR 6 0105-0100 anal.
	 D-04.02.01  
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm z zagęszczeniem - warstwa odcinająca
	m2
	236,20

	
	
	
	
	
	

	24.
	KNNR  6   0113-0200 
	  D-04.04.02  
	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa  łamanego stabilizowanego  meczanicznie  grubości 20 cm
	m2
	236,20

	25.
	KNNR 6  0110-0102
	 D-04.07.01  
	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  o uziarnieniu 0/20 grubości 7cm 
	m2
	236,20

	26.
	KNNR 6    1005-0600 + 0700
	D-04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (bitumicznych i niebitumicznych)   P=236,2*3+1188,1*2=3084,8
	m2
	3 084,80

	27.
	KNNR 6 0108-0200
	 D-04,08,01  
	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 
	t
	37,00

	28.
	KNNR 6 0107-0301
	 D-04.08.03 
	Wykonanie warstwy wyrównawczej  z chudego betonu  na rondzie i wysepkach  średni grubości 15 cm  Vw=182,3*0,15=27,35 m3
	m3
	27,35

	 
	45233252-0
	d. Nawierzchnia 
	 
	 

	29.
	KNNR 6 0308-01-6
	 D-05,03,05  
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  grubości 6 cm  P= 169,2+67=236,2
	m2
	236,20

	30.
	KNNR 6 0309-0215
	D-05.03.05/03
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm – warstwa ścieralna
	m2
	579,00

	 
	45233222-1
	e. Elementy ulicy 
	 
	 

	31.
	KNNR 6  0401-0100
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 0,15x0,30 x1,0 na ławie betonowej z oporem
	m
	359,80

	32.
	KNNR 0402-0300
	D-08.01.01  
	Ustawienie krawężnika  granitowego  o wymiarach 0.15*0,25  na płask na rondzie  
	m
	37,70

	33.
	KNNR 404-0300
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 0,08x0,30x1,0m  na ławie żwirowej
	m
	254,90

	34.
	KNNR 6 0112-0500
	D-04.04.01
	Wykonanie podbudowy  pod chodnik  z kruszywa  naturalnego  stabilizowanego mechanicznie  grubości 12cm 
	m2
	444,10

	35.
	KNNR 6 0502-0100
	D-08.02.02  
	Ułożenie chodnika z kostki betonowej grubosci 6 cm   na podsypce cementowo-piaskowej  (1:4) grubości 3 cm  
	m2
	444,10

	36.
	KNNR 6 0502-0300
	D-08.02.02  
	Ułożenie nawierzchni  z  kostki betonowej  grubości 8 cm  na podsypce cementowo=piaskowej grubości 3 cm na wysepkach dzielących   
	m2
	45,30

	37.
	KNR 2-31 0305-01
	 D-05.03.01  
	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej koloru czerwonego  na podsypce cementowo – piaskowej (1:4) - na pierścieniu ronda
	m2
	113,00

	 
	 
	 
	f. Zjazdy bramowe
	 
	 

	38.
	KNNR 6 0102-0210
	 D-02.01.01  
	Wykonanie koryta pod zjazdy bramowe w gruncie kat III z wywozem ziemi na odkład  Vw=105,5*0,3=31,65=32m3
	m3
	32,00

	39.
	 
	D-04.01.01  
	 Profilowanie i  zagęszczenie podłoża  pod zjazdy bramowe 
	m2
	105,50

	40.
	KNNR 6 0105-0100 anal.
	 D-04.02.01  
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm z zagęszczeniem - warstwa odcinająca
	m2
	105,50

	41.
	KNNR 6  0401-0100
	D-08.01.01  
	Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 0,15x0,30 x1,0  obramowujących zjazd
	m
	84,30

	42.
	KNNR  6   0113-0200 
	 D-04.04.02  
	Wykonanie podbudowy   z kruszywa łamanego   stabilizowanego mechanicznie  grubości 15cm 
	m2
	105,50

	43.
	KNNR 6 0502-0300
	D-05.03.23  
	Ułożenie nawierzchni  z  kostki betonowej  grubości 8 cm  na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm   
	m2
	105,50

	 
	45232453-2
	g. odwodnienie
	 
	 

	44.
	KNNR 1 0201-0200
	D-02.01.01  
	Wykonanie wykopów pod projektowane studzienki ściekowe  i projektowane studnie knalizacyjne z wywozem gruntu  kat III na odkład i umocnieniem ścian wykopów Vw=58*1,2+8*1,5*1,5*2,5+2*2*2*2,5=134,6    =137m3
	m3
	137,00

	45.
	KNNR 4 1424-0100
	D-03.02.01  
	Wykonanie studzienek ściekowych z wpustem ulicznym typu ciężkiego ,  o średnicy 500 mm
	szt.
	8,00

	46.
	KNNR 4 1413-0500
	D-03.02.01  
	Wykonanie studni kanalizacyjnych kompletnych o srednicy 1500mm z włazami typu ciężkiego 
	szt.
	2,00

	47.
	KNNR 4  1008-0600
	D-03.02.01  
	Wykonanie przykanalików  z rur  PCV  Ø 200mm łączonych na wcisk  układanych  w gotowym wykopie z włączeniem do  studni wpustowych. Obsypanie rur warstwą piasku grub. 30cm z zagęszczeniem
	m
	58,00

	48.
	KNNR1 0407-0100
	 D-02.03.01  
	Zasypanie  ułożonych elementów  odwadniających  gruntem  kat II z ukopu  Vz=134,6- (3,14*0,25*0,25*0,25*58+3,14*0,6*0,6*0,25*2,5*8+3,14*1,6*1,6*0,25*2,5*2)=116,1 m3
	m3
	116,10

	
	
	
	
	
	

	  
	45233290-8
45233221-4
	h. Urządzenia bezpiewczeństwa ruchu drogowego
	 
	 

	49.
	KNNR6 0702-0101
	D-07.02.01  Zał Nr 7
	Ustawienie  słupków  przeszkodowych  U-5
	szt.
	3,00

	50.
	KNNR 6 0705-0301
	D-07.01.01
	Wykonanie oznakowania poziomego  -   malowanie grubowarstwowe;
	 
	 

	
	
	
	- linie ciągłe 
	m2
	12,96

	
	
	
	- linie  przerywane  
	m2
	48,48

	
	
	
	- linie na  przejściach dla pieszych
	m2
	75,00

	 
	 
	 
	IV I. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	 
	 

	51.
	KNNR 1 0507-0100
	D-06.01.01
	Wyprofilowanie powierzchni  przyległego terenu pasa drogowego z humusowaniem i obsianiem  trawą
	m2
	211,20

	 
	45233223-8
	VI. PRZEBUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH
	 
	 

	52.
	KNNR 6 0403-0301
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie btonowej z oporem z betonu B-15 ; 2x38mb+krawężnik układany na płasko 2x34mb
	m
	144

	53.
	KNNR 6 0113-0200
	D-04.04.02
	Podbudowa grubości 20 cm z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie 
	m2
	115

	54.
	KNNR 6 0502-0300
	D-07.06.02
	Nawierzchnia zatok z kostki brukowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
	m2
	115

	 
	45233222-1
	VII.  CHODNIKI
	 
	 

	55.
	KNNR 6 0403-0301
	D-08.01.01
	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 odcinek do mostu 2 x 25 mb  + odc.do szkoły do ronda (kratka ściekowa) 127 mb +prawa strona 20 mb 280mb+do końca zatoki148 mb 
	m
	350

	56.
	KNNR 6 0404-0100
	D-08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 na ławie żwirowej 200 mb+odc.od mostu 1226mb
	m
	350

	57.
	KNNR 6 0112-0500
	D-04.04.02
	Podbudowa grub.10 cm z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
	m2
	600

	58.
	KNNR 6 0502-0100
	D-08.02.01
	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej grubości 6cm, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.Kolor szary.
	m2
	600

	 
	45233223-8
	VIII. NAWIERZCHNIA
	 
	 

	59.
	KNNR 6 0308-01-6
	D-05.03.05/03
	Warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego KR 2 o o uziarnieniu 0/16.Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm(poszerzenie)
	m2
	1076,6

	60.
	KNNR 6 1005-0600+0700
	D-04.03.01
	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową K1 65 powierzchni jezdni przed ułożeniem warstwy ścieralnej
	m2
	7705

	
	
	
	(25 mb x 7 + 139 mb x 7 + 500mb x 5,5 m0
	
	

	61.
	KNNR 6 0309-0215
	D-05.03.05/03
	Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 4 cm z BA KR-3 o uziarnieniu 0/12,8
	m2
	7705

	 
	45233290-08
	IX. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
	 
	 

	62.
	KNNR 6 0702-0400+0500+0600
	D-07.02.01  Zał Nr 7
	Pionowe znaki drogowe z grupy A,C,D tarcze foliowane- folia II generacji.Wielkość znaki średnie.
	szt.
	29

	63.
	KNNR 6 0702-0101
	D-07.02.01  Zał Nr 7
	Słupki ocynkowane do znaków drogowych
	szt.
	29

	65.
	Kalkulacja własna 
	D-06.03.01
	Montaż wygrodzeń sztywnych przy Szkole Podstawowej ; rozstaw słupków co 2 m 
	mb
	20

	 
	45233253-7
	X. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	 
	 

	66.
	KNNR 6-0202-05 anal. 
	D- 06.03.01
	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym. Średnia grubość 6 cm
	m2
	4186

	 
	 
	 
	515 mb x 2 stony x 1,5 m
	
	

	
	
	
	
	
	

	


Załącznik A do kosztorysu ofertowego

	(pieczęć Wykonawcy)
	WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że przy realizacji zamówienia dla robót nieprzewidzianych/zamiennych będą stosowane podane niżej stawki i narzuty:

	Lp.
	Wyszczególnienie czynników produkcji
	  Jednostka
	Stawka obliczeniowa

	1.
	Robocizna (R)


	złotych za 1 r-g (roboczogodzina)
	

	2.
	Sprzęt (S)


	złotych za 1 mg(maszynogodzina)
	nie wyższa niż ceny

SEKOCENBUDU            (§ 3 ust. 2 umowy)

	3.
	Materiały (M)


	złotych za j.m
	wg rzeczywistych cen potwierdzonych fakturami zakupu

	4.
	Koszty zakupu materiałów Kz


	          %
	……………od M

	5.
	Koszty pośrednie


	          %
	……………od(R+S)

	6.
	Zysk kalkulacyjny


	          %
	…………..od(R+S+Kp)


Powyższy wykaz będzie stanowić podstawę do sporządzenia kosztorysu w sytuacji, gdy wystąpi konieczność wykonani robót nieprzewidzianych/zamiennych.

……………………..dnia………………….

                                                                           …………………………………………

                                                                             ( podpis Wykonawcy/ pełnomocnika)
