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1roboty przygotowawcze
1KNR-W 4-01  |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na umo- [m? 1825.67
d.10518-01 icowaniu pokrycia i zakitowaniu
2IKNNR 3 0503- |Pokrycie dachu papa termozgrzewalng podkiadowa i m2 1360.98
d.1/03 nawierzchniowa,
analogia .
3KNR-W 2-02 _|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z m2 13.44
d.1/0504-03 apy nawierzchniowej
" 4JKNR 0-23 2612-Przymocowanie katownikow aluminiowych 15x15na  |m 336
d.1j08 zakonczeniu obrobki z papy termozgrzewalnej
lanalogia
5KNR 2-02 0406-Montaz kolkéw drewnianych 0,1x0,09x0,45 m dla mo- |m? drew. 1.85
d.107 lcawania obrabek
6KNNR 2 0602- [izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny mineral- m?2 1360.98
d.1 . nej twardej gr. 8 cm(5+3 cm) Izoldach na kofki
7IKNR 0-23 2613-Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca fg- szt 5661.66
d.105 lcznikéw metalowych do stropu z betonu
analogia
8KNR-W 4-01 [Rozebranie rynny z blachy nadajacej sie do uzytku m 50
d.1/0545-03
9IKNR-W 4-01  |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku/m 126.8
d.1/0545-04
10KNR-W 4-01  |[Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kot- im? 251.00
d.1|0545-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzy-
| theu
11KNR-W 2-02  |Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z bla- m? 251
d.110514-02 chy stalowej ocynkowanej
12KNR-W 2-02  [Rynny dachowe z PCW {aczone na uszczelki - potokrafm 164.5
d.1/0524-02 gle o $r. 150 mm
13 KNR 4-01 0348-[Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zapra- m2 70.32
L d.1!02 ie cementowo-wapiennej- rozbiérka luxferow
14)KNR 4-01 0304-Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scia- m* 35.16
d.102 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
Ibetonu komérkowego
i 15/KNR 4-01 0711-Uzup.tynk. zwyk.wew.kat.Ill z zapr.cem.-wap-na $cian.ijm?2 70.32
| d.103 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 5m2 w 1
| miej.) |
l 16{KNR 2-02 1503-Dwukrotne malowanie zwykie farba olejng lub ftalowa [m2 70.32
| d.103 tynkéw wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem
17|KNR 0-23 2611-Przygotowanie starego podioza pod docieplenie meto-im2 14721
d.1/01 da lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
18IKNR 0-23 2611-Przygotowanie starego podioza pod docieplenie meto-im2 1472.1
d.104 dg lekkg-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
| kiejacej do podioZza w systemie ATLAS STOPTER
19KNR 0-23 2611-/Przygotowanie starego pedioza pod docieplenie meto-im2 1472.1
d.1/02 dq lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg AT-
LAS UNI-GRUNT
20[KNR 0-23 2614-Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - sy-m2 1292.66
d.1)02 stem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
\wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - przyklejenie plyt styropiano-
L iwych do $cian
21|KNR 0-23 2614-Docieplenie $cian z betonu piytami styropianowymi- [m2 179.44
d.1/03 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - przyklejenie piyt styropiano-
_ wych do $cian - cokét
22KNR 0-23 2614-Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z cegly plytami sty- m2 105.18
d.1/05 ropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw Klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy.
prawy elew. z got. suchej mieszanki
23[KNR 0-23 2612-Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - |m2 775.2
d.106 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach - na poziomie parteru
24IKNR 0-23 2614-Docieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi - |m 781.2

d.1)10

system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
raz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
igot. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuk-
ftych katownikiem metalowym





[image: image3.jpg]Lp. | Podstawa wy- Opis b Jedn. miary llosé Cena Wartos¢

ceny zt (5x6)
z
1 2 3 4 5 6 7
25[KNR 0-23 2614-Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - [m 358.96
d. 1|11 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych

wraz z przyg. podtoZa i rgczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej

26/ KNR 4-04 0508-Rozebranie pokrycia ostony $cian z piyt azbestowo-ce-m? 256.34
d.1j01 mentowych plaskich nadajgcych sie do uzytku
analogia + UV A 2hC e ﬁ'},ﬁES\'\) .
27|KNR 4-01 0347-[Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegief na za- |m2 256.34
d.1/09 prawie cementowo-wapiennej |
28[KNR 4-01 0725-Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.llo  [m2 256.34
d.103 podiozach z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetondw ( do
5 m2 w 1 miejscu )
29[KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starege podioza pod docieplenie meto-im?2 488
d.1j04 da lekka-mokrg - sprawdzenie przyczepnosci zaprawy
klejacej do podioza w systemie ATLAS STOPTER o |
30[KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starege podioza pod docieplenie meto-m2 48.8
d.1/01 . da lekka-mokra ~ oczyszczenie mechaniczne i zmycie
31|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podioza pod docieplenie meto-m2 48.8
! d. 102 da lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie emulsja AT-
LAS UNI-GRUNT
32KNR 0-23 2614-Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - sy-jm?2 488
d.1 ;'DZ stem STOPTER - pizy uzyciu got. zapraw klejacych

\wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
L igot. suchej mieszanki - padcien
33KNR 0-23 2614-Dacieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - m 21
d.110 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
raz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuk-
tych katownikiem metalowym

34|KNR 0-23 2611-Przygotowanie starego podioza pod docieplenie meto-m2 16.8
d.102 dq lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg AT+
L LAS UNI-GRUNT
35KNR 0-23 2611-Pizygotowanie starego podioza pod docieplenie meto-m2 16.8
d.1j01 da lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
| 36|KNR 0-23 2614-Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - sy-m2 16.8
d.102 stem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych

\wraz z przyg. podioZa i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - podcien

37|KNR 0-23 2614-Docieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - [m 42
d.1110 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
\wraz z przyg. podioza i rgczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuk-
tych katownikiem metalowym
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2Roboty elektryczne
38[KNR 4-03 0701-Wymiana wspornikow instalacji uziemiajace] i odgro- szt. 16 |
d.207 mowej na konstrukcji stalowej mocowanych przez |
izykrecenie przy uzyciu wiertarki elektrycznej |
39[KNR 4-03 0708-\Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprgza- m 140 |
d.203 nej (zwod pionowy) na uprzednio zainstalowanych |
jwspornikach na $cianie |
40/KNR 4-03 0708-Wymiana przewodow instalacji odgromowej napreza- [m 295 |
d.201 nej (zwod poziomy) na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na dachu plaskim
41|KNR 4-03 0704-Wymiana przewodow instalacji uziemiajacej i odgro- m 24
d.2|06 mowej z plaskownika o przekroju do 120 mm2 w ciagy
pionowym _
42/KNR 4-01 0103-Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i glgbok.do 1.5\m3 18
d.2j02 m w gr.kat. il
43[KNR 4-01 0105-Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem  [m3 18
d.201 iziemi na odleglos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
cm w gr.kat, -l ]
44]KNR 2-02 1604-Rusztowania zewngtrzne rurowe o wys.do 10 m m2 14721

ztorysowa robot
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