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Przedmiot opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana stałej organizacji ruchu drogowego polegającej na budowie wyniesionych progów zwalniających w pasie drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec, gm. Zbąszynek wraz z oznakowaniem pionowym.

Cel i zakres zadania:
Projektowana zmiana została podyktowana uspokojeniem ruchu pojazdów w okolicy zabudowań
w m. Rogoziniec. 
Dane techniczne:
Przyjęto następujące parametry techniczne:
· droga powiatowa nr 1213F – klasa „Z”
· droga dwujezdniowa
· szerokość jezdna drogi – 5,5 m
· prędkość na tym odcinku drogi wynosi 40 km/h – teren zabudowany 
Podstawy prawne do projektowania:
Niniejszy projekt organizacji ruchu został opracowany w oparciu o:
· Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251);
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.);
· Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 1313); 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.); 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784) 


Projektowana organizacja ruchu:
Projektowane oznakowanie ma charakter stały. 
Projektowane progi zwalniające.
Projektowane oznakowanie pionowe:

            A-11a "próg zwalniający" – 2 szt.
            B-33 "ograniczenie prędkości" do 20 km/h – 2 szt.
            B-34 "koniec ograniczenia prędkości" – 2 szt.
            Tabliczka podznakowa typu T – 2 szt.


Wymagania dla znaków drogowych:
Zastosowanie rozwiązania ma charakter stały. Należy zastosować znaki średnie z folii odblaskowej typu II. Znaki pionowe powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
Znaki należy ustawić zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym tak, aby nie zasłaniały istniejącego oznakowania. Wykonawca zadania powinien każdorazowo sprawdzić jego widoczność i ewentualnie dokonać drobnych korekt ustawienia.
Przewidywany czas wprowadzenia stałej organizacji ruchu 31.12.2025r. 



