Harmonogram działań na rzecz poprawy dostępności  architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jego Filiach
Lokalizacja – Starostwo Powiatowe w Białymstoku – siedziba główna ul. Borsucza 2, Białystok 
	Działanie
	Sposób realizacji
	Termin wykonania

	Miejsca parkingowe

	Oznakowanie wejścia do budynku dla osób z niepełnosprawnościami.
	Montaż tablic informacyjnych na kontrastowym tle, duże litery.
	Maj 2025r.

	Wykonanie jednego miejsca parkingowego dla osób na wózkach bliżej wejścia głównego do budynku.
	Wydzielenie miejsca, wykonanie oznaczeń poziomych i pionowych.
	Maj 2025r.

	Wejście do budynku – istniejąca część

	Zastosowanie klamki poziomej redukującej ilość manewrów wózkiem w drzwiach przy wejściu bocznym.
	Montaż uchwytów poziomych.
	Wrzesień 2025r.
 (po konsultacji możliwości wykonania z producentem)

	Wnętrze budynku – rozbudowana część

	Wykonanie oznaczenia drzwi szklanych.
	Naklejenie pasów ostrzegawczych i grafik. oznaczone minimum dwoma kontrastowymi pasami o szerokości 10-15 cm umieszczonymi na wysokości 10-30 cm, 80-110 cm i 140-160 cm
	Grudzień 2025r.

	Na wejściu do budynku montaż wizualnego plan obiektu.
	Zostanie zamówiona grafika z planem obiektu
	Grudzień 2025r.

	Montaż tablicy informacyjnej w pobliżu wejścia do budynku.
	Zamontowanie tablicy informacyjnej
	Maj 2025r.

	Montaż na piętrach rzutów kondygnacji ułatwiających orientację w budynku.
	Zamontowanie rzutów kondygnacji
	Grudzień 2025r.

	Montaż w budynku znaków wskazujących kierunek ruchu.
	Zamontowanie tablic kierunkowych oraz znaczników nawigująco-informacyjnych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku 
	Grudzień 2026r.

	Montaż opisów w alfabecie Braille’a.
	Uzupełnienie opisów i numerów pokoi w alfabecie Braille’a
	Grudzień 2027r.

	Montaż znaków wskazujących kierunek ewakuacji dostępnych dla osób niewidomych.
	Uzupełnienie istniejących znaków treścią w alfabecie Braille’a
	Grudzień 2028r.

	Wnętrze budynku – istniejąca część

	Zapewnienie kontrastu między obszernymi powierzchniami (ściany, podłogi, drzwi, sufity) a elementami ułatwiającymi orientację 
czy elementami informującymi o potencjalnym zagrożeniu.
	Wymiana płytek podłogowych na korytarzach i klatkach schodowych, usunięcie ze ścian ciemnych lamperii, zaakcentowanie drzwi do pomieszczeń 
	Grudzień 2028r.

	Na wejściu do budynku montaż wizualnego plan obiektu.
	Zostanie zamówiona grafika z planem obiektu
	Grudzień 2025r.

	Montaż w budynku znaków wskazujących kierunek ruchu.
	Zamontowanie znaczników nawigująco-informacyjnych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku 
	Grudzień 2026r.

	Montaż opisów w alfabecie Braille’a.
	Uzupełnienie opisów i numerów pokoi w alfabecie Braille’a
	Grudzień 2027r.

	Montaż znaków wskazujących kierunek ewakuacji dostępnych dla osób niewidomych.
	Uzupełnienie istniejących znaków treścią w alfabecie Braille’a
	Grudzień 2028r.

	Montaż klamek na takie które mają zakończenie skierowane w kierunku skrzydła drzwi.
	Zakup odpowiednich klamek i ich wymiana
	Grudzień 2028r.

	Wykonanie oznaczenia drzwi szklanych.
	Naklejenie pasów ostrzegawczych i grafik. oznaczone minimum dwoma kontrastowymi pasami o szerokości 10-15 cm umieszczonymi na wysokości 10-30 cm, 80-110 cm i 140-160 cm
	Grudzień 2025r.

	Lada recepcyjna, punkt obsługi klienta – istniejąca część

	Dostosowanie 1 stanowiska do obsługi dla osób na wózkach.
	Obniżenie lady recepcyjnej przy jednym stanowisku
	Grudzień 2027r.

	Dostępna toaleta – istniejąca część

	Należy zapewnić toaletę dla niepełnosprawnych na każdej kondygnacji.
	Należy kompleksowo przebudować toalety na każdym piętrze
	Grudzień 2028r.

	Montaż blokady drzwi od wewnątrz w toalecie dla niepełnosprawnych. 
	Zakup i wymiana blokady w drzwiach 
	Grudzień 2028r.

	Dostosowanie parametrów montażu uchwytów dla niepełnosprawnych.
	Demontaż istniejących uchwytów i montaż w nowym miejscu zgodnie z przepisami
	Grudzień 2028r.

	Montaż instalacji przyzywowej.
	Podczas remontu łazienek zostanie wykonana instalacja przyzywowa zgodnie z wytycznymi
	Grudzień 2028r.

	Wymiana lustra nad umywalką z możliwością zmiany kąta nachylenia.
	Podczas remontu łazienek lustro zostanie wymienione
	Grudzień 2028r.

	Montaż suszarki i podajnika ręczników w zasięgu ręki osoby poruszającej się 
na wózku.
	Podczas remontu łazienek zostaną wymienione akcesoria i zamontowane zgodnie z wytycznymi
	Grudzień 2028r.

	Zapewnienie kontrastu między ścianą a podłogą oraz elementami wyposażenia.
	Podczas remontu łazienek zostaną wymienione płytki podłogowe i  ścienne oraz elementy wyposażenia na kontrastujące ze sobą 
	Grudzień 2028r.

	Komunikacja pozioma i pionowa – istniejąca część

	Montaż poręczy przy schodach przedłużonych o 30 cm oraz zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.
	Podczas remontu klatek schodowych zostaną wymienione poręcze i zamontowane zgodnie z wytycznymi
	Grudzień 2028r.

	Dostosowanie schodów wewnętrznych do wymogów dotyczących schodów wewnętrznych 
	Podczas remontu klatek schodowych na schodach zostaną wymienione płytki i skontrastowane zgodnie z wytycznymi
	Grudzień 2028r.

	Oznaczenie lokalizacji windy od wejścia 
do budynku.
	Wykonanie tablic informacyjnych 
	Maj 2025r.

	Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych na matową i nie stwarzające ryzyka poślizgu.
	Podczas remontu korytarzy płytki zostaną wymienione na zgodnie z wymaganymi parametrami
	Grudzień 2028r.

	Zamontowanie w holu ścieżek prowadzących do kancelarii.
	Podczas remontu korytarzy zostaną zamontowane ścieżki naprowadzające
	Grudzień 2028r.

	Obowiązki ogólne

	Opracowanie procedur ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
	Zlecenie opracowania instrukcji inspektorowi do spraw ppoż.
	Grudzień 2026r.

	Wyposażenie systemu alarmowego w sygnały świetlne.
	Zamontowanie opraw alarmowych
	Grudzień 2028r.

	Wyposażenie w krzesła ewakuacyjne przy każdej klace schodowej.
	Zakup dwóch dodatkowych krzeseł ewakuacyjnych
	Grudzień 2027r.

	Oznaczenie lokalizacji windy od wejścia 
do budynku.
	Wykonanie tablic informacyjnych 
	Maj 2025r.

	Dostosowanie kabin wind do  wymaganych parametrów.
	Zaakcentowanie kontrastu między drzwiami dźwigu a ścianą, na której znajdują się drzwi, zapewnienie kontrastu elementów paneli sterujących w stosunku do tła, wyróżnienie przycisku „zero”
	Grudzień 2027r.

	Zapewnienie luster zaczynających się 30 cm od podłogi.
	Na chwilę obecną nie planuje się wymiany luster w kabinach windowych 
	

	Umieszczenie na poręczach nakładek z informacjami w alfabecie Braille’a.
	Zamówienie stosowych nakładek i ich montaż na poręczach
	Grudzień 2027r.
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