Skąpe, dnia 24 lipca 2026 r

GP. 6220.5.11.2025.2026
DECYZJA Nr 5/2025/2026
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 z późn.zm.), oraz art. 71 ust. 2, pkt. 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust 1 pkt.4, art. 84 ust. 1,1a, 2, art. 85 ust. 1,2 pkt. 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 z późn.zm.) w związku z § 3 ust.1 pkt. 54a lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.11.2025 r. (data wpł. do urzędu 20.11.2025 r.) złożonego przez RWE Energie Odnawialne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa wystąpiła Pani Anna Norowska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych oraz systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją GPO na działkach oznaczonych nr ewid. 207/13; 402; 403; 408, obręb Radoszyn, gmina Skąpe 

po otrzymaniu opinii:
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim znak: WZŚ.4220.228.2025.AK2 z dnia 21.01.2026 r.  (data wpływu do urzędu – 22.01.2026 r.),
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie znak: NZ.9022.134.2026 z dnia 
17.04.2026 r.
- PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, znak VG.ZZŚ.4901.294.2025 z dnia 
02.04.2026 r. (data wpływu do urzędu 07.04.2026 r.), 
orzekam
1. stwierdzić dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych oraz systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją GPO 
w obrębie Radoszyn, gmina Skąpe brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
2. ustalić, zgodnie z opinią Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. znak: WZŚ.4220.228.2025.AK2 z dnia 21.01.2026 r.  (data wpływu do urzędu – 22.01.2026 r.), następujące warunki:

- wyłączyć z terenu inwestycji obszary cenne przyrodniczo tj. tereny łąk, nieużytków z oczkami wodnymi, klasoużytków RIII oraz cieku Lisica
- zachować odległość min. 3 m od cieku Lisica
3. ustalić, zgodnie z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, znak VG.ZZŚ.4901.294.2025 z dnia 02.04.2026 r. (data wpływu do urzędu 07.04.2026 r.) następujące wymagania:
· podczas realizacji inwestycji racjonalnie gospodarować powierzchnią ziemi w obrębie planowanego przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren robót należy uporządkować oraz przywrócić do stanu najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego,
· podczas realizacji przedsięwzięcia wyposażyć plac budowy w wystarczającą ilość  sorbentów  do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych,

· do prac budowlanych stosować w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować, 

· wszelkie awaryjne naprawy sprzętu budowlanego oraz tankowanie prowadzić w przeznaczonych do tego celu miejscach na terenie utwardzonym, w odległości kilkudziesięciu metrów od obszaru rowów melioracyjnych R-Li-H, R-H-4, R-H-5, R-H-6, R-H-3, R-G4 oraz bez ingerencji w występujący na przedmiotowych działkach system drenarski z zachowaniem zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami np. poprzez zastosowanie geomembrany lub maty sorpcyjnej.

· ewentualną bazę materiałowo – sprzętową należy umiejscowić w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w jego powierzchnię na szczelnej utwardzonej nawierzchni, w odległości kilkudziesięciu metrów od rowów melioracyjnych R-Li-H, R-H-4, R-H-5, R-H-6, R-H-3, R-G4 oraz bez ingerencji w występujący na przedmiotowych działkach system drenarski, z zabezpieczeniem środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu prac budowlanych obszar terenu przeznaczony na bazę materiałowo – sprzętową przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku zmiany lokalizacji bazy zorganizować nową lokalizację z zachowaniem dotychczasowych zabezpieczeń środowiska gruntowo – wodnego,
· plac budowy / likwidacji inwestycji wyposażyć w szczelne, przenośne sanitariaty, których zawartość należy systematycznie opróżniać przez wyspecjalizowane podmioty,

· wodę na każdym etapie inwestycji dostarczać z zewnątrz na teren przedsięwzięcia.
· paliwa i pozostałe substancje ropopochodne należy przechowywać w szczelnych zbiornikach. Stosować izolowane od gruntu (np. wyścielane odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręczne magazyny substancji. Produkty stosowane do budowy stanowiące zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego należy magazynować w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu. Miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodą wyścielić materiałem izolacyjnym np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym,

· ograniczyć powierzchnię robót do niezbędnego minimum. Uporządkować  teren budowy po zakończeniu prac budowlanych. 
· ewentualne odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych (do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu) oraz w sposób ograniczający wpływ w/w prac na teren działki inwestycyjnej. Ewentualne wody z wykopów podczyścić z zawiesiny i odprowadzać powierzchniowo na terenie działki inwestycyjnej, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich lub odpompować i wywieźć do uprawnionego odbiorcy. Zgodnie z art. 394 ustawy z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2025 poz. 960 z późn.zm) na trwałe odwadnianie wykopów budowlanych, odprowadzanie wód z wykopów wymagane są stosowne zgody wodnoprawne,
· należy zachować szczególną ostrożność podczas prac, aby nie uszkodzić sieci drenarskiej znajdującej się na terenie planowanej inwestycji. W przypadku uszkodzeń urządzeń drenarskich Inwestor zobligowany jest do pokrycia lub naprawy zaistniałych szkód. W miejscu wbijania słupów sprawdzić czy nie ma sączków drenarskich (metodą odkrywkową lub inną). W przypadku natrafienia na sączki drenarskie wykonać obejście. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2025 poz. 960 z późn.zm) w przypadku konieczności likwidacji lub przebudowy urządzenia wodnego należy uzyskać zgodę wodnoprawną. 
· komory transformatorowe należy wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej przejąć 100 % oleju zawartego w transformatorze,

· na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie stosować nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin w celu utrzymania roślinności porastającej teren inwestycji

· w przypadku konieczności mycia paneli przy użyciu środków czyszczących – należy używać wyłącznie środków biodegradowalnych,

· wody opadowe lub roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzić w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach działki, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich,

· na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, także niebezpiecznymi, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo – wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

4.        ustalić, że Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.
uzasadnienie
W dniu 20.11.2025 r.  RWE Energie Odnawialne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa wystąpiła Pani Anna Norowska, złożyła w tut. urzędzie wniosek w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych oraz systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją GPO 
w obrębie Radoszyn, gmina Skąpe, , która zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1839) w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko w myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.), zwanej w dalszej części ustawą ooś.
W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Teren inwestycji nie jest objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację i lokalizację – organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Skąpe.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz znajdujących się w odległości 100 m od granicy terenu inwestycyjnego. W przedmiotowym postępowaniu organ na podstawie wypisów z powszechnej ewidencji gruntów (EGiB) ustalił, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 10, zatem, Wójt Gminy Skąpe zapewniając udział Stron w prowadzonym postępowaniu w dniu 25.11.2025 r. pismami znak GP.6220.5.1.2025, oraz GP. 6220.5.2.2025 poinformował bezpośrednio Strony o wszczęciu postępowania, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, organie właściwym do wydania decyzji, a także o organach właściwych do wydania postanowienia nt. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, zamieszczając także ww. informacje w formie obwieszczeń w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skąpe, oraz w obrębie realizacji inwestycji  na tablicy ogłoszeń w sołectwie Radoszyn.
Następnie działając zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś. Wójt Gminy Skąpe w dniu 25.11.2025 r. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze z wnioskiem w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze Opinią znak VG.ZZŚ.4901.294.2025 z dnia 02.04.2026 r. (data wpływu do urzędu 07.04.2026 r.) stwierdził, że dla analizowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:
· podczas realizacji inwestycji racjonalnie gospodarować powierzchnią ziemi w obrębie planowanego przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren robót należy uporządkować oraz przywrócić do stanu najbardziej zbliżonego do stanu pierwotnego,

· podczas realizacji przedsięwzięcia wyposażyć plac budowy w wystarczającą ilość  sorbentów  do neutralizowania ewentualnie powstających wycieków substancji ropopochodnych,

· do prac budowlanych stosować w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami, prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować, 

· wszelkie awaryjne naprawy sprzętu budowlanego oraz tankowanie prowadzić w przeznaczonych do tego celu miejscach na terenie utwardzonym, w odległości kilkudziesięciu metrów od obszaru rowów melioracyjnych R-Li-H, R-H-4, R-H-5, R-H-6, R-H-3, R-G4 oraz bez ingerencji w występujący na przedmiotowych działkach system drenarski z zachowaniem zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami np. poprzez zastosowanie geomembrany lub maty sorpcyjnej.

· Ewentualną bazę materiałowo – sprzętową należy umiejscowić w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w jego powierzchnię na szczelnej utwardzonej nawierzchni, w odległości kilkudziesięciu metrów od rowów melioracyjnych R-Li-H, R-H-4, R-H-5, R-H-6, R-H-3, R-G4 oraz bez ingerencji w występujący na przedmiotowych działkach system drenarski, z zabezpieczeniem środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu prac budowlanych obszar terenu przeznaczony na bazę materiałowo – sprzętową przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku zmiany lokalizacji bazy zorganizować nową lokalizację z zachowaniem dotychczasowych zabezpieczeń środowiska gruntowo – wodnego,

· plac budowy / likwidacji inwestycji wyposażyć w szczelne, przenośne sanitariaty, których zawartość należy systematycznie opróżniać przez wyspecjalizowane podmioty,

· wodę na każdym etapie inwestycji dostarczać z zewnątrz na teren przedsięwzięcia.

· paliwa i pozostałe substancje ropopochodne należy przechowywać w szczelnych zbiornikach. Stosować izolowane od gruntu (np. wyścielane odpowiednią folią używaną do ekranizacji materiałów ropopochodnych) podręczne magazyny substancji. Produkty stosowane do budowy stanowiące zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego należy magazynować w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu. Miejsca składowania substancji podatnych na migrację wodą wyścielić materiałem izolacyjnym np. geowłókniną z dodatkowym przykryciem separacyjnym,

· ograniczyć powierzchnię robót do niezbędnego minimum. Uporządkować  teren budowy po zakończeniu prac budowlanych. 

· Ewentualne odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych (do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu) oraz w sposób ograniczający wpływ w/w prac na teren działki inwestycyjnej. Ewentualne wody z wykopów podczyścić z zawiesiny i odprowadzać powierzchniowo na terenie działki inwestycyjnej, w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich lub odpompować i wywieźć do uprawnionego odbiorcy. Zgodnie z art. 394 ustawy z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2025 poz. 960 z późn.zm) na trwałe odwadnianie wykopów budowlanych, odprowadzanie wód z wykopów wymagane są stosowne zgody wodnoprawne,

· Należy zachować szczególną ostrożność podczas prac, aby nie uszkodzić sieci drenarskiej znajdującej się na terenie planowanej inwestycji. W przypadku uszkodzeń urządzeń drenarskich Inwestor zobligowany jest do pokrycia lub naprawy zaistniałych szkód. W miejscu wbijania słupów sprawdzić czy nie ma sączków drenarskich (metodą odkrywkową lub inną). W przypadku natrafienia na sączki drenarskie wykonać obejście. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2025 poz. 960 z późn.zm) w przypadku konieczności likwidacji lub przebudowy urządzenia wodnego należy uzyskać zgodę wodnoprawną. 

· komory transformatorowe należy wyposażyć w szczelną misę olejową o pojemności pozwalającej przejąć 100 % oleju zawartego w transformatorze,

· na etapie eksploatacji farmy fotowoltaicznej nie stosować nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin w celu utrzymania roślinności porastającej teren inwestycji

· w przypadku konieczności mycia paneli przy użyciu środków czyszczących – należy używać wyłącznie środków biodegradowalnych,

· wody opadowe lub roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzić w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach działki, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich,

· na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, także niebezpiecznymi, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo – wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim pismem znak: WZŚ.4220.228.2025.AK2 z dnia 21.01.2026 r.  (data wpływu do urzędu – 22.01.2026 r.),wyraziła opinię, że dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jednakże określiła następujące warunki:

- wyłączyć z terenu inwestycji obszary cenne przyrodniczo tj. tereny łąk, nieużytków z oczkami wodnymi, klasoużytków RIII oraz cieku Lisica

- zachować odległość min. 3 m od cieku Lisica, które uwzględniono w sentencji niniejszej decyzji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie pismem znak NZ.9022.134.2026 z dnia 
17.04.2026 r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia również nie wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Mając powyższe na uwadze, działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025 r., poz. 1691 z późn.zm.) w dniu 21.04.2026 r. Wójt Gminy Skąpe wydał Zawiadomienia znak GP.6220.5.9.2024, GP.6220.5.10.2025, w których zawiadomił Strony postępowania o:

- opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp,, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, które wpłynęły w toku prowadzonego postępowania, 

- zgromadzeniu całości materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wyżej wskazanym zakresie, 

- możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie,

- możliwości wniesienia uwag, wniosków, wypowiedzenia się co do zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie.

W/w zawiadomienia zostały przesłane Stronom postępowania oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń urzędu gminy w Skąpem, Świebodzinie, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Radoszyn od dnia 21.04.2026 r. do dnia 25.05.2026 r.
We wskazanym terminie do organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę Opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp, Opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie – organ ustalił, co następuje:
Zgodnie z przedłożoną do wniosku Kartą informacyjną przedsięwzięcia planowane przedsięwzięcie ma objąć budowę zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 65 MW oraz budowę systemów magazynowania energii, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją GPO. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o nr ew. 207/13; 402; 403; 408 obręb Radoszyn, gmina Skąpe.
Powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie do około 88,72 ha. Całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wyniesie do ok. 88,72 ha zgodnie z załącznikiem graficznym do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powierzchnia całkowita dla ww. działek według wypisów z rejestru gruntów wynosi ok. 117,0159 ha. W ramach realizacji inwestycji dopuszcza się wykorzystanie także działek towarzyszących o nr ew. 14, 417, 418, 359 obręb Radoszyn, gmina Skąpe w celu realizacji połączenia elektroenergetycznego (przejście podziemnymi liniami kablowymi) pomiędzy poszczególnymi obszarami przedsięwzięcia. Dokładny rodzaj i rozmieszczenie elementów inwestycji zostanie wskazany na późniejszym etapie projektowym. Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji w podziale na mniejsze zespoły. Realizacja planowanej inwestycji może polegać zarówno na budowie każdego przedsięwzięcia odrębnie jak również w powiązaniu, tj. systemy magazynowania energii mogą zostać połączone z elektrownią fotowoltaiczną (lub elektrowniami fotowoltaicznymi) tworząc wspólnie jedną lub więcej instalacji odnawialnych źródeł energii, lub elektrownie fotowoltaiczne i systemy magazynowania energii mogą zostać przyłączone do sieci elektroenergetycznej niezależnie od siebie (bez połączenia infrastrukturą). W każdym wariancie przewiduje się wyposażenie elektrowni fotowoltaicznych oraz systemów magazynowania energii w niezbędną infrastrukturę techniczną, w tym – w razie takiej potrzeby – w stację GPO. 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się: 

- montaż paneli fotowoltaicznych – w zależności od uzyskanych warunków technicznych i przyłączeniowych inwestycja może być zrealizowana w różnych technologiach: 

• panele fotowoltaiczne montowane na stałych konstrukcjach; 

• panele fotowoltaiczne wraz z systemem trackerów jako konstrukcja, która pozwala instalacji fotowoltaicznej śledzić ruch słońca i ustawiać się do niego w optymalnym położeniu. Dla możliwie największych uzysków energii, panele fotowoltaiczne powinny być ustawione idealnie prostopadle do źródła promieniowania słonecznego z ciągłym zachowaniem uwzględniającym pory dnia i roku. W przypadku wyboru tej technologii zastosowane zostaną systemy nadążne (trackery), montowane na ruchomych konstrukcjach montażowych; 

• panele fotowoltaiczne bifacialne (obustronne) wyróżniające się tym, że wykorzystana jest przednia i tylna warstwa modułu fotowoltaicznego; montowane będą na stałych lub ruchomych konstrukcjach montażowych; 
- montaż konstrukcji wsporczej o wysokości do 6 m, na której zostaną zamontowane panele; 
- montaż stacji transformatorowych; 
- montaż inwerterów; 
- montaż stacji GPO – Główny Punkt Odbioru wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 
- montaż systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Urządzenia wchodzące w skład systemów magazynowania energii to m.in.: ogniwa bateryjne łączone w moduły wraz z system zarządzania pracą BMS ang. battery management system (szafy bateryjne wolnostojące lub umieszczone w zabudowie kontenerowej), a także pozostałe elementy: falowniki, dedykowane transformatory, układy chłodzenia/grzania oraz systemy zabezpieczeń (w postaci wolnostojących modułów lub umieszczonych w zabudowie kontenerowej); oraz:
 - przeprowadzenie podziemnych linii energetycznych, 
- budowa placów manewrowo-serwisowych, 
- budowa dróg wewnętrznych, 
- budowa ogrodzenia, 
- montaż infrastruktury odgromowej i telekomunikacyjnej umożliwiającej nadzór eksploatacyjny inwestycji, 
- realizacja elementów służących ochronie przeciwpożarowej m.in. zbiornik/zbiorniki przeciwpożarowe wraz ze stanowiskami czerpania wody i punktami poboru wody, opcjonalnie ścianami oddzielenia pożarowego oraz pozostałych elementów ppoż.,
 - wiata/y na sprzęt techniczny m.in. sprzęt ppoż.,
 - realizacja niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.
Uwzględniając łączne uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określone w art. 63 ustawy ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzam, że nie będzie ono położone na obszarach wodno – błotnych, oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliskach lęgowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, nie będzie także zlokalizowane na obszarach objętych ochroną , w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochrony zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej. Na terenie planowanej inwestycji znajdują się stanowiska archeologiczne, w związku z powyższym Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia projektu budowlanego z organem właściwym do wydania uzgodnienia w zakresie ochrony zabytków. 
Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie położone będzie na obszarze o głębokim zaleganiu wód podziemnych na poziomie zwierciadła poniżej 2-5 m p.p.t. czyli poniżej strefy przemarzania gruntu (80-140 cm p.p.t)

Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600068, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) – Ołobok do Świebodki z jeziorem Niesłysz i Wilkowskim o kodzie PLRW60001715859.
 Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.z 2023 r., poz. 335) obszar  Ołobok do Świebodki z jeziorem Niesłysz i Wilkowskim został oceniony jako silnie zmieniona część wód o nieokreślonym stanie ogólnym (dobry potencjał ekologiczny, brak danych na temat stanu chemicznego) zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla tego obszaru nie określono odstępstw z art. 4 ust. 4,5, 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej do 2027r. 
Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony ujęć . Najbliższe ujęcie znajduje się na działce nr ewid. 207/5, obręb Radoszyn. Ujęcie składa się z 1 studni i posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej. Granica strefy znajduje się ok 9 m. od działki inwestycyjnej nr ewid. 403. W dalszej odległości (ok. 1,76 km) na działce nr ewid. 80/31 obręb Chociule znajduje się również ujęcie wód, składające się z 2 studni i posiadające ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej. 

Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2024 r., poz. 1478 z późn.zm.), wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000 i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji obszarów. Najbliższy obszar objęty ochroną to występujący w odległości ok. 2,5 km w kierunku zachodnim od planowanego przedsięwzięcia to obszar chronionego krajobrazu „Rynna Paklicy i Ołoboku”. 

Najbliższy obszar Natura 2000 Rynna Gryżyny PLH080067 znajduje się w odległości ponad 15 km od planowanego przedsięwzięcia, a obszar Natura 2000 – Dolina Leniwej Obry PLH080001 ponad 15 km. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami projektowanych korytarzy ekologicznych , których granice są obecnie aktualizowane, weryfikowane i ustalane w oparciu o dane, których dysponentem jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Wg zapisów zawartych w Karcie Informacyjnej przedsięwzięcia przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na terenie niezabudowanym, stanowiącym grunty orne, nieużytki, łąki, grunty zadrzewione i zakrzewione.
Etap realizacji inwestycji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami.
Żródłem hałasu będą:

- stacje transformatorowe o poziomie mocy akustycznej ok. 83 dB

- inwertery w panelach fotowoltaicznych o poziomie mocy akustycznej ok. 83 dB, 
- inwertery w systemach magazynowania energii o poziomie mocy akustycznej ok. 91 dB, 

- systemy magazynowania energii tzw. Zespoły baterii o poziomie mocy akustycznej ok. 86,8 dB

- transformatory o poziomie mocy akustycznej ok. 83 dB

- stacja GPO o poziomie mocy ok. 93 dB.

Transformatory będą ulokowane w postaci wolnostojących modułów lub umieszczone w zabudowie kontenerowej. Biorąc pod uwagę fakt, że najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ponad 800 m, natężenie hałasu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w skali lokalnej. 

 Panele będą montowane w rzędach  na stelażach wbijanych w ziemię, ponadto w ziemi przebiegać będą kable elektryczne. Grunt pod panelami pozostanie nieprzekształcony Wobec powyższego oddziaływanie będzie związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pochodzących z urządzeń i pojazdów wykorzystywanych w trakcie montażu inwestycji.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu i przekazywane będą do dalszego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oddziaływania na tym etapie zatem będą miały charakter krótkookresowy i lokalny oraz ustaną po zakończeniu prac montażowych. Prace będą prowadzone w godzinach 7.00 do 20,00. Będą to oddziaływania przejściowe, okresowe, krótkotrwałe i ograniczone czasem trwania prac budowlanych 
W trakcie prac montażowych należy zwrócić uwagę, że jeżeli wykonywany zakres prac będzie wymagał dokonania zniszczenia dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk a także zwierząt objętych ochroną gatunkową jak również ich siedlisk i ostoi w tym niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk i innych schronień oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia należy każdorazowo na w/w czynności uzyskać zezwolenie, o którym mowa w 
art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Powstawać będą ścieki bytowe związane z funkcjonowaniem budowy. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośne toalety typu toi – toi, które będą obsługiwane  przez uprawnionego odbiorcę. Wytworzone niewielkie ilości odpadów, głównie z grupy 15, 17, 20wg katalogu odpadów będą składowane w wyznaczonych miejscach a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania. W celu zabezpieczenia gruntu przed zanieczyszczeniami zakłada się wykorzystanie sprzętu technicznie sprawnego. Teren inwestycji zostanie wyposażony w maty i sorbenty służące do usuwania wycieków substancji ropopochodnych. Wykorzystane będą  takie surowce jak beton i stal. iIości wykorzystanej wody, paliw i energii będą typowe dla tego rodzaju inwestycji 
Etap użytkowania nie będzie wiązał się z oddziaływaniami mogącymi mieć charakter znaczący. Panele działają praktycznie bezobsługowo. Czyszczenie ich będzie odbywać się sporadycznie, za pomocą wody zdemineralizowanej  
W przypadku silniejszych zabrudzeń dopuszcza się zastosowanie środków biodegradowalnych. Projektowane są specjalne panele z powłoką antyrefleksyjną, co ograniczy odbijanie światła. Woda opadowa i roztopowa będzie odprowadzana powierzchniowo na teren działki. 
Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie wiązał się z oddziaływaniami tożsamymi do oddziaływań mających miejsce na etapie realizacji przedsięwzięcia. 
W sąsiedztwie planowanej inwestycji są planowane inne inwestycje w zakresie farm fotowoltaicznych: 

- w kierunku zachodnim na działce nr ewid. 400/2, obręb Radoszyn o mocy do 35 MW, dla której w dniu 26.10.2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GP.6220.5.4.2023 oraz o mocy 18 MW (znak: GP.6220.1.12.2019.2020) 

- w kierunku północnym na działce nr ewid. 282/8, obręb Chociule o mocy 25 MW (znak: GN.6220.8.2019.MO)

- w kierunku wschodnim na działkach nr ewid. 443/9, 443/10, 431/1, 524/1, 524/2, obręb Chociule w odległości oki. 600 m. o mocy 16 MW (znak: GN.6220.16.2020.MO)

- w kierunku południowym na działkach nr 160/1, 232, obręb Rudgerzowice w odległości 1 km. O mocy 75 MW (gn.6220.17.2021. ŁK). 

W związku z oddaleniem od zabudowy mieszkaniowej, występowaniem niezabudowanych przestrzeni oraz lasów jako naturalnej bariery akustycznej – występowanie oddziaływań na krajobraz oraz skumulowanych należy uznać za mało prawdopodobne.

Z działań minimalizujących Inwestor uwzględnił zachowanie powierzchni biologicznie czynnej przy wyłączeniu z inwestycji terenów cennych przyrodniczo, zastosowanie ogrodzenia bez podmurówki umożliwiającego migrację małych zwierząt czy też brak zainstalowanego stałego oświetlenia instalacji. 
W zakresie emisji pola magnetycznego i elektrycznego od planowanej inwestycji należy stwierdzić, że będzie to emisja znikoma. Kable energetyczne ułożone zostaną w ziemi, co także zminimalizuje ewentualne występowanie pola elektromagnetycznego.
Przewidywany czas eksploatacji inwestycji wynosi 30 – 40 lat. Zużyte lub uszkodzone panele fotowoltaiczne zostaną poddane recyklingowi. 
Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów. Podobnie nie wpłynie na możliwość retencji wód powodziowych na tych terenach. Z tych samych względów nie wpłynie ona na różnorodność biologiczną na tym obszarze. 

Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowalnej. Ewentualne oddziaływania choć mogą być krótkotrwałe to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań. 

Planowane przedsięwzięcie związane jest z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci energii słonecznej , zatem zalicza się do odnawialnych źródeł energii. Tym samym wpisuje się w trend ograniczenia zużyci paliw kopalnych , a w konsekwencji wpływu na spowolnienie ewentualnych zmian klimatu. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn.zm.), nie jest również wymienione wśród obiektów, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 w cyt. ustawy. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej czy budowalnej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac ocenia się jako bardzo niskie. 
Reasumując, szczegółowa analiza otrzymanej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, z uwzględnieniem aspektu lokalizacyjnego planowanego przedsięwzięcia, a także jego skali i charakteru oraz rozpoznania bezpośrednich i pośrednich skutków realizacji przedsięwzięcia, zwłaszcza aspektów związanych z lokalizacją, skalą, rodzajem, charakterystyką i uwarunkowaniami jego realizacji czy możliwością kumulacji, określonych w ustawie ooś, analiza zapisów Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynna Paklicy i Ołoboku, pozwala uznać, że planowane działania inwestycyjne nie będą negatywnie oddziaływały na różnorodność biologiczną a w szczególności na cele ochrony oraz utrzymanie we właściwym stanie ochrony, wartości przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono w/w obszar chronionego krajobrazu. 
Organ, wypełniając zapisy art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 ustawy OOŚ w zakresie wymagań odnoszących się do wymogu uzasadnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie, w sytuacji, gdy nie przeprowadzono oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dokonał analizy, jak wyżej wykazano.
Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji. 
Informacja o wydaniu niniejszej decyzji została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Skąpe, UM Świebodzin oraz tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Skąpem, Świebodzin oraz sołectwa w obrębie inwestycji. Treść decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Organu.

pouczenie
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedkłada się przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 
72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, 
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi 
do sądu administracyjnego.

Otrzymują: 
1. RWE Energie Odnawialne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin - pełnomocnik Anna Norowska
2. Właściciele działek objętych pl. przedsięwzięciem)

3. Powiat Świebodziński

4. Gmina Skąpe

5. Strony postepowania (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś)
6. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, ul. 30 Stycznia 5, 66-200 Świebodzin

3. PGW WP Zarząd Zlewni Zielona Góra, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra
Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia
sprawę prowadzi: 
Dorota Kuriata, Inspektor ds. planowania przestrzennego UG Skąpe 
tel. 68 34705 38
Załącznik Nr 1 do decyzji nr 5/2025/2026 z dnia 24.07.2026 r.  

o środowiskowych uwarunkowaniach 

C H A R A K T E R Y S T Y K A   P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A

Planowane przedsięwzięcie ma objąć budowę zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 65 MW oraz budowę systemów magazynowania energii, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją GPO. 

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o nr ew. 207/13; 402; 403; 408 obręb Radoszyn, gmina Skąpe
Powierzchnia przeznaczona pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia wyznaczona po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie do około 88,72 ha. Całkowita powierzchnia terenu przeznaczonego pod inwestycję wyniesie do ok. 88,72 ha zgodnie z załącznikiem graficznym do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Powierzchnia całkowita dla ww. działek według wypisów z rejestru gruntów wynosi ok. 117,0159 ha. W ramach realizacji inwestycji dopuszcza się wykorzystanie także działek towarzyszących o nr ew. 14, 417, 418, 359 obręb Radoszyn, gmina Skąpe w celu realizacji połączenia elektroenergetycznego (przejście podziemnymi liniami kablowymi) pomiędzy poszczególnymi obszarami przedsięwzięcia.
Rodzaj i parametry elementów inwestycji:
 • moc panelu – w zależności od rodzaju użytych paneli do 1500 Wp; 
• liczba paneli: do 325 000 szt. – w zależności od mocy użytych paneli (do 5 000 szt./MW); 
• konstrukcja wsporcza o wysokości do 6 m, na której zostaną zamontowane panele;
 • liczba stacji transformatorowych: do 30 szt.;
 • liczba inwerterów: do 355 szt.;
 • stacja GPO wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 1 szt.; 
• systemy magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: do 50 szt.; urządzenia wchodzące w skład systemów magazynowania energii to m.in.: ogniwa bateryjne łączone w moduły wraz z system zarządzania pracą BMS ang. battery management system (szafy bateryjne wolnostojące lub umieszczone w zabudowie kontenerowej), a także pozostałe elementy: falowniki, dedykowane transformatory, układy chłodzenia/grzania oraz systemy zabezpieczeń (w postaci wolnostojących modułów lub umieszczonych w zabudowie kontenerowej); 
• podziemne linie energetyczne; 
• place manewrowo - serwisowe; 
• drogi wewnętrzne;
 • ogrodzenie; 
• infrastruktura odgromowa i telekomunikacyjna umożliwiająca nadzór eksploatacyjny elektrowni,
 • elementy służące ochronie przeciwpożarowej m.in. zbiornik/zbiorniki przeciwpożarowe wraz ze stanowiskami czerpania wody i punktami poboru wody, opcjonalnie ścianami oddzielenia pożarowego oraz pozostałych elementów ppoż., 
• wiata/y na sprzęt techniczny m.in. sprzęt ppoż., 
• pozostała infrastruktura towarzysząca. Niezbędna infrastruktura techniczna:
 • okablowanie po stronie DC – pomiędzy inwerterami a panelami PV. Okablowanie będzie zamontowane na konstrukcjach pod panelami fotowoltaicznymi.
 • okablowanie po stronie AC – pomiędzy inwerterami a stacjami transformatorowymi. Okablowanie po stronie AC zostanie wykonane kablami układanymi bezpośrednio w ziemi. • stacje transformatorowe odbierające energię elektryczną wytworzoną w instalacji fotowoltaicznej – w stacji będą znajdowały się m.in.: rozdzielnia SN (średniego napięcia), rozdzielnia nn (niskiego napięcia), transformator (do dwóch sztuk) – suchy żywiczny lub olejowy, układy pomiarowo - rozliczeniowe zamontowane po stronie niskiego i średniego napięcia. Stacja zostanie posadowiona na prefabrykowanej skrzyni fundamentowej lub na fundamencie wylewanym na mokro. Do stacji poniżej poziomu gruntu zostaną wprowadzone kable strony AC nn instalacji oraz kabel średniego napięcia łączący instalację z siecią operatora. Stacja będzie w kolorystyce neutralnej.
 • Główny Punkt Odbioru GPO wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dostosowuje parametry prądu elektrycznego do warunków parametrów umożliwiających jego dalszą transmisję do sieci elektroenergetycznej. Teren GPO będzie ogrodzony, aby zabezpieczyć go przed wstępem osób postronnych. Na tym etapie lokalizacja GPO nie jest znana. 
 • montaż systemów magazynowania energii wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Urządzenia wchodzące w skład systemów magazynowania energii to m.in.: ogniwa bateryjne łączone w moduły wraz z system zarządzania pracą BMS ang. battery management system (szafy bateryjne wolnostojące lub umieszczone w zabudowie kontenerowej), a także pozostałe elementy: falowniki, dedykowane transformatory, układy chłodzenia/grzania oraz systemy zabezpieczeń (w postaci wolnostojących modułów lub umieszczonych w zabudowie kontenerowej); • wiata/y na sprzęt techniczny m.in. sprzęt ppoż.,
 • i inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją parku ogniw.
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