**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Znak postępowania: SE.271.2.2022**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

* 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa wraz z transportem
	i rozładunkiem w roku 2022 kruszywa przeznaczonego do przygotowania mieszanki betonowej w ilości:
1. PIASEK- piasek płukany frakcja 0-2 mm ok. 2600 ton;
2. ŻWIR 2-8 mm. - mieszanka żwirowo-piaskowa do betonu konstrukcyjnego frakcja 2-8 mm. ok. 2200 ton;
3. ŻWIR 8-16 mm - mieszanka żwirowo-piaskowa do betonu konstrukcyjnego frakcja 8-16 mm. ok 2400 ton;

Kruszywo spełniające obowiązujące normy w tym normę PN-EN 12620.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w godzinach 800– 1500.

Miejsce dostawy: **Urząd Gminy Brańsk, Brzeźnica 67, 17-120 Brańsk.**

Podana ogólna ilość kruszywa jest wartością szacunkową, w przypadku niezrealizowania ilościowego zakupu przez Zamawiającego w czasie trwania umowy, zakup uważa się za zakończony bez roszczeń Wykonawcy.

* 1. **Najniższa ilość kruszywa, jaką zamawiający może zamówić jednorazowo wynosi około 27 ton .**
	2. Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

14210000-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa.

* 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do **30 listopada 2022r.**
	2. Wymagane parametry kruszywa:
1. PIASEK 0-2 mm.
* kruszywo z zastosowaniem do produkcji betonu;
* kruszywo naturalne, żwirowe;
* gramatura kruszywa: 0-2;
* kruszywo spełniające obowiązującą normę PN-EN 12620.
1. ŻWIR 2-8 mm.
* kruszywo z zastosowaniem do produkcji betonu;
* kruszywo naturalne, żwirowe;
* gramatura kruszywa: 2-8;
* kruszywo spełniające obowiązującą normę PN-EN 12620;
1. ŻWIR 8-16 mm.
* kruszywo z zastosowaniem do produkcji betonu;
* kruszywo naturalne, żwirowe;
* gramatura kruszywa: 8-16;
* kruszywo spełniające obowiązującą normę PN-EN 12620;