Załącznik nr 3

**OZNAKOWANIE OBIEKTU ZNAKIEM KONWENCJI HASKIEJ**

Wzór znaku rozpoznawczego Konwencji Haskiej w układzie pojedynczym służy do oznakowania zabytków korzystających z ochrony ogólnej.

 **100 cm**

 **100cm**

 **50 cm**

Znak rozpoznawczy Konwencji Haskiej z czytelną informacją, że obiekt (nazwa obiektu, nr obiektu itp.) jest zaliczony do obiektów korzystających z ochrony ogólnej, umieszcza się przy wejściu do obiektu zabytkowego. Dolna krawędź znaku powinna znajdować się 2 metry powyżej poziomu ziemi.

Pełną widoczność znaku za dnia zapewnia się poprzez odpowiednie jego rozmieszczenie na:

1. dachach pojedynczego obiektu:
* dachu płaskim – jeden znak
* dachu o wysokiej kalenicy – po jednym znaku po jednej i drugiej stronie kalenicy;
* dachach o więcej niż dwóch połaciach – po jednym znaku na każdej połaci.
1. zewnętrznych ścianach pojedynczego obiektu – na ścianie frontowej i tylnej;
2. znaki można wykonać i umieścić w sposób nie przynoszący szkody dla zabytku na:
* dachach obiektu poprzez rozciągnięcie płótna z namalowanym znakiem lub przymocowanie trwałych plansz z namalowanym znakiem;
* ścianach obiektu – zawieszenie plansz tekturowych (z desek, płyt, blachy)
z namalowanym znakiem.
1. rozmiary znaków powinny być proporcjonalne do wielkości obiektu.