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1|Remont posadzkowe
“1|KNR 4-04  [Rozebranie posadzki z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm - pom. archiwum |m3 [
d.1]0301-01 |
2.50 m? 2.50
RAZEM 2.50
2|KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m?
d.1/0109-15 robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
2.50 mé 250
RAZEM 2.50
3|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2 |
d.1/1104-01 zatarte na ostro ]
49.84 m2 49.84
RAZEM 49.84
4|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m?
d.1/0606-01 ziome podposadzkowe
49.84 m?2 49.84
RAZEM 49.84
5|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?
d.1/1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
49.84*1.5 m2 74.76
RAZEM 74.76
6/NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie kle- m?2
d.1/202 2806-05 |jowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
49.84 m?2 49.84
RAZEM 49.84
7|NNRNKB (2.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1/202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
64.60 m 64.60
RAZEM | 64.60
B8/NNRNKB (2.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na  |m?2 |
d.1/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
4.41 m?2 4.41
| RAZEM 4.41
9|NNRNKB (2.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1/202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
6.20 m 6.20
RAZEM 6.20
2|Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
10|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do  |m? [
d.2/0929-01 0.4 m2 z obrébka obsadzenia - wym. 0,70x0,45 wyposazone w nawiewnik hy-
drosterowany.
0.32 m2 0.32
| RAZEM 0.32
11|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejéciowe [szt.
d.2|0353-07 do pom. piwnicznych z klatki schod.
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe peine o powierzchni do 2 m2 m2
d.2|1203-01
1.80 m?2 1.80
RAZEM 1.80
13|KNR-W 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-  |m?2
d.2|0306-02 wapiennej do o$ciezy lub powierzchni $cian
0.48 m2 0.48
RAZEM 0.48
14| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
d.2|0708-01 o$ciezach szer. do 15 cm
1.90 m 1.90
RAZEM 1.90
15|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianachi  |m? '
d.2|/0711-01 stupach prostokatnych na podtozu z cegly, o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
0.95 m?2 0.95
RAZEM 0.95
16|KNR-W 2-02 | O$cieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu ma- |szt.
d.2[1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
17|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe 80 plytowe wewnetrzne pelne jednoskrzydiowe fabrycznie  |m?2
d.2|1022-01 wykoriczone - wym. 0,80x1,85 z nawiewami dolnymi
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9.60 m? 9.60]
RAZEM 9.60
18|KNR-W 2-02 | Oécieznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych i wejSciowych do lokalu ma- szt.
d.2{1025-03 lowane dwukrotnie na budowie typu FD8
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe 70 plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie m?
d.2|1022-01 wykoriczone - wym. 0,70x1,85 z nawiewami dolnymi
1.40 m? 1.40
RAZEM 1.40
20[KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. |
d.2|0353-04
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
21KNR-W 4-01 | Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbidrki oscieznic szt.
d.2|0354-02 drzwiowych i okiennych
70! szt 7.00
= RAZEM 7.00
22[KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzysk. z rozbiérki skrzydet drzwio- |szt.
d.2|0354-03 wych
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
23|KNR-W 2-02 |Wykonanie pochwytu stalowego na wspornikach - zejscie na kiatce schod. m |
d.2{1208-03
analiza in-
dywidualna
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
24]KNR-W 2-02 [Wykonanie poreczy z listwy drewnianej lakierowanej m |
d.2|1208-04
analogia
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
3/Roboty tynkarskie i malarskie $cian i sufitow
25|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiég folig m?
d.3|1216-01
52.56 m?2 52.56
| RAZEM 52.56
26 KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $Scianach, fi-|m?2
d.3|0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 20% ogdinej powierzchni tyn-
kéw na $cianach
26.00 m?2 26.00
RAZEM 26.00
27|KNR-W 4-01 [Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na Scianachi |m?
d.3{0711-03 stupach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
|nobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
26.00 m2 26.00
RAZEM 26.00
28| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi po- m?2
d.3/1202-09 nad 5 m2 - $ciany + sufity
114.69 m?2 114.69
RAZEM 114.69
29|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.3]1204-08 2 poszpachlowaniem nieréwnosci - Sciany
62.13 m2 62.13
RAZEM 62.13
30| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.3/0803-06
49.84 m2 49.84
RAZEM 49.84
31|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - ciany + sufity m2
d.3]2611-02
114.69 im2 114.69]
| RAZEM 114.69
32/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?
d.3/1204-01 tow
52.56 m?2 52.56
RAZEM 52.56
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33| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian |{m?2

d.3/1204-02
62.13 m?2 62.13
RAZEM 62.13
34/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych |m?2
d.3|1509-02 2z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperie na korytarzu i schodach |
68.31 m2 68.31
| RAZEM 68.31
35/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym - stupy m
d.3|2612-08
analogia
49.20 m 49.20
RAZEM 49.20
36/KNR 0-23  |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - stupy m?2
d.3/0931-01
14.76 m2 14.76
| RAZEM 14.76
37|KNR 0-23  |Wyprawa cienkowarstwowa z tynku MOZAIKOWEGO wykonana recznie na  |m?
d.3/0931-05 uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
analogia
14.76 m? 14.76
e RAZEM 14.76
4|Wentylacja wywiewna
38|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt
d.4/0208-04 o grubosci do 40 cm - otwory do wentylacji
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodow stalo-  |szt
d.4/0138-01 wych i aluminiowych
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  [m?
d.4/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
2.56 m?2 2.56
RAZEM 2.56
41|KNR-W 2-17 Wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 mm szt.
d.4/0143-01
20 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5|Remont instalacji elektrycznej oswietieniowej
42|KNR-W 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych. szt.
d.5(1133-07
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR-W 4-03 {Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na  |kpl.
d.5/0602-05 betonie
7.00 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
44/KNR-W 4-03 | Demontaz i ponowny montaz przewodéw wtynkowych lub kabelkowych ptaskich |m
d.5/0203-01 o tacznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 ukiadanych w tynku bez kucia i zaprawia-
nia bruzd na betonie - instalacja o$wietleniowa (materiat z odzysku)
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
45 KNR-W 4-03 (Wymiana wylacznika 1-biegunowego natynkowego na cegle - materiat z odzys- |szt.
d.5/0307-03 ku
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
46|/ KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty- |szt.
d.5/0306-02 kiem ochronnym - materiat z odzysku
2.00 Sztna| 2.00
[ | RAZEM 2.00





