ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UMOWY NR RIG.272. … .2024.RM 
Z DNIA ……. 2024 R.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TWORKI
I. Przedmiot zamówienia określa następująca dokumentacja:
a/ PROJEKT BUDOWLANY Branża SANITARNA BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I PRZYŁĄCZAMI zrealizowany na bazie umowy A.272.24.2017.WP z dnia 28 marca 2017 roku stanowiący załącznik do zgłoszenia B.6743.15.118.2019.ES z dnia 27 listopada 2019; 
b/ Inwentaryzacja istniejącej studni S50 oraz przepompowni P6
c/ Wytyczne do wykonania szaf sterowniczych, monitoringu i wizualizacji dla przepompowni ścieków wraz z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ – Projekty wykonawcze szafy sterowniczej przepompowani ścieków w ramach zadania Modernizacja/budowa sieciowych przepompowni ścieków (w wersji rozruch bezpośredni do 4,4 kW lub rozruch Softstart do 11 kW). 
d/ Decyzja nr 197/DS/2021 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 kwietnia 2021 roku 
e/ Decyzja nr 25/DS./2019 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 lutego 2019 roku 
f/ Decyzja nr 401/DS/2023 z dn. dnia 29 sierpnia 2023 r.
g/ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Opinia geotechniczna dokumentacja badań podłoża gruntowego. Projekt Geotechniczny. Kraków, Lipiec 2017 r.
Szczegółowy zakres robót, określony został przez Zamawiającego w dokumentacji, o której mowa w pkt I, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) i przedmiarze robót.

II. Z zakresu w/w projektu o których mowa w punkcie a i b  realizacji podlegają następujące odcinki:

	Odcinek
	Grawitacja [G] / Tłoczny [T]

	S50 – S53
	G

	S53 – Sp63– do granicy działki
	G

	S53 – S54
	G

	S54 – Sp64 – do granicy działki
	G

	S54 – S55
	G

	S55 – Sp65– do granicy działki
	G

	S55 – S59
	G

	S59 – Sp68 – do granicy działki
	G

	S59 – S63
	G

	S63 – P4
	G

	S63 – S65
	G

	S65 – Z10
	G

	S65 – S67
	G

	S67 – Sp80 – do granicy działki
	G

	S67 – S68
	G

	S68 – S84
	G

	S87 – Z11
	G

	S68 – S70
	G

	S70 – Sp83 – do granicy działki
	G

	S70 – S73
	G

	S73 – Sp86 – do granicy działki
	G

	S73 – S75
	G

	S75 – Sp89 – do granicy działki
	G

	S75 – S79
	G

	S79- S90 – do granicy działki
	G

	S79 – S81
	G

	S81 – Z12
	G

	S81 – S82
	G

	S82 – Z13
	G

	P4 – Sr3
	T

	Sr3 – S85
	G

	S85 – Z14
	G

	S85 – S87
	G

	S87 – Sp103 – do granicy działki
	G

	S87 – S88
	G

	S88 – Sp104 – do granicy działki
	G

	S88 – S89
	G

	S89 – Sp106 – do granicy działki
	G

	S89 – S90
	G

	S90 – Z15
	G

	S90 – S91
	G

	S91 – Z16
	G

	S91 – P5
	G

	P5 – S94
	G

	S94 – Sp109 – do granicy działki
	G

	S94 – Z17
	G

	S94 – S95
	G

	S95 – Sp111
	G

	S95 – S96
	G

	S96 – Sp113 – do granicy działki
	G

	P5 – Sr4
	T

	Sr4 – S97
	G

	S97 – S99
	G

	S99 – Sp117 – do granicy działki
	G

	S99 – Sp119 – do granicy działki
	G

	S99 – S100
	G

	S100 – Z18
	G

	S100 – S101
	G

	S101 – Sp121 – do granicy działki
	G

	S101 – Z19
	G

	S101 – S102
	G

	S102 – Z20
	G

	S102 – S103
	G

	S103 – S143
	G

	S143 – Sp153 – do granicy działki
	G

	S103 – S107
	G

	S107 – Sp124 – Wi49
	G

	S107 – S114
	G

	S114 – Sp129 – do granicy działki
	G

	S114 – S116
	G

	S116 – Sp130
	G

	Sp130 – Sp131 – do granicy działki
	G

	S116 – S117
	G

	S117 – Sp132 – do granicy działki
	G

	S117 – S118
	G

	S118 – P6
	G


1. 

2. Kompletne wyposażone pompownie P4, P5 w zakresie opisanym dokumentacją budowlaną opisaną w punktach a, z uwzględnieniem wytycznych 
i dokumentacji o której mowa w punkcie c. Dla mocy elektrycznej pompowni powyżej 4,5kW należy wykonać rozwiązanie w wersji softstart, a dla mocy mniejszej należy wybrać rozwiązanie szafy sterowniczej dostosowane do mocy rozruchowej. Przepompownie mają być kompatybilne z istniejącym system zarzadzania przepompowniami znajdującymi się na oczyszczalni ścieków w Wiśniewie.
3. Jeśli sieć kanalizacyjna znajduje się w pasie drogowym, wykonawca musi zrealizować studnie na sieci kanalizacyjnej oraz przyłącza do granicy działki drogowej z działką na których jest obsługiwana nieruchomość. Jeśli sieć i studnie kanalizacyjne do przyłączenia są na obsługiwanej działce wykonawca nie musi realizować dodatkowych przyłączy do tej działki, ale ewentualnie do innych działek obsługiwanych z danej studzienki kanalizacyjnej. Powyższe nie dotyczy oddzielnie wymienionych przyłączy do obiektów Gminy Wiśniew, które należy wykonać w całości wraz z  przyłączeniem obiektu. 
4. Przyłącza kanalizacyjne należy wykonywać do granicy działki prywatnej (należy pozostawić zaślepioną korkiem).
5. Przedmiotem zamówienia nie są wewnętrzne linie zasilające pomiędzy pompowniami a złączami PGE Dystrybucja. Zostaną one zrealizowane 
w oddzielnym postepowaniu. Nie wyłącza to realizacji rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego przepompowani 

III.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1)	Wykonanie przez Wykonawcę odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnych opisanych powyżej. Szacowana długość sieci kanalizacji grawitacyjnej 1532 m. Szacowana długość sieci kanalizacji ciśnieniowej 317 m. Szacowana długość przyłączy kanalizacyjnych 360 m. Łączna szacowana długość sieci kanalizacyjnych i przyłączy kanalizacyjnych 2209 m.
2)	Wykonanie projektów organizacji ruchu. Wykonawca wykona projekty organizacji ruchu dla m. Tworki. Koszt czasowego zajęcia dróg samorządowych obciąży Wykonawcę. 
3) Wypełnienie wymogów decyzji nr 197/DS/2021 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym zapewnienie obsługi archeologicznej i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dla obszaru miejscowości Tworki z załącznika nr 4 w/w decyzji, decyzji nr 25/DS/2019 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz decyzji nr 401/DS/2023 z dn. dnia 29 sierpnia 2023 r.;
4)	Wykonanie wykopów;
5)	Odwodnienie wykopów;
6)	Wykonanie podsypek i obsypek na ułożonych odcinakach kanalizacji sanitarnej z odpowiednim zagęszczeniem;
7)	Ułożenie rur kanalizacyjnych i niezbędnej armatury.
8)	Wykonanie wszystkich pompowni na w/w odcinkach.
9)	Wykonanie wszelkich przepustów, rur osłonowych, studni kanalizacyjnych, trójników, armatury itp. zaprojektowanych na w/w odcinkach sieci i przyłączy.
10)	Połączenie nowo budowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej opisanej w punkcie b. Wymaga to dostosowania sieci do studni S50 oraz przeprojektowania części sieci w obrębie przepompowni P6. Koszt przeprojektowania i wykonania pokrywa wykonawca.
11)	Wykonanie innych prac koniecznych do realizacji kanalizacji sanitarnej, w tym:  odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających, prób ciśnieniowych, kamerowania itp. 
12)	Uruchomienie nowej kanalizacji sanitarnej. 
13) Wykonanie rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego: przepompowni, układu sterowania przepompowni, układu akpia przepompowni i uruchomienia łączności systemu lokalnego przepompowni z systemem nadrzędnym wg wytycznych 
i dokumentacji o których mowa w punkcie Ic.
14)	Odtworzenie jezdni, zieleni, chodników, terenu działek do stanu pierwotnego. 


