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WZOR OZNAKOWANIA DROG UTWARDZONYCH ODPADAMI ZAWIERAJACYMI AZBEST PRZED WEJSCIEM
W ZYCIE USTAWY Z DNIA 19 CZERWCA 1997 R. O ZAKAZIE STOSOWANIA WYROBOW ZAWIERAJACYCH
AZBEST, ALE NIEZABEZPIECZONYCH TRWALE PRZED EMISJA WEOKIEN AZBESTU

UWAGA!

DROGA ZAWIERA
AZBEST!

Wdychanie pytu
azbestu stanowi

niebezpieczenstwo
dla zdrowia!

Wszystkie drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia
19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed
emisja wiokien azbestu, powinny byé oznakowane w nastepujacy sposob:

1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mie¢ wymiary: co najmniej 30 cm wysokosci (H) i 2H
szerokosci;

2) oznakowanie powinno sktadac sie z:
a) czesci gornej (h = 40 % H) zawierajacej litere ,a” w bialym kolorze na czarnym tle,

b) czesci dolnej (60 % H) zawierajacej standardowy napis w biatym lub czarnym kolorze na czerwonym tle;
napis powinien by¢ wyraznie czytelny.
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WZOR OZNAKOWANIA INSTALACJI LUB URZADZEN ZAWIERAJACYCH AZBEST
ORAZ RUR AZBESTOWO-CEMENTOWYCH

Pomieszczenie zawiera azbest*

UWAGA!
ZAWIERA AZBEST!

Wadychanie pylu azbestu
stanowi
niebezpieczeristwo
dla zdrowia!

Postepu] zgodnie z przepisami
izasadami bezpieczeristwa
i higleny pracy

* Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w zwiazku z brakiem mozliwosci trwalego umieszczenia oznakowania na
instalacl Iub urzadzeniu zawierajacym azbest.

Wszystkie instalacje lub urzadzenia zawierajgce azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinny byé oznako-
wane w nastepujcy sposob:

1) oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieé wymiary: co najmniej 5 cm wysokosci (H) i ';H

2) oznakowanie powinno skladaé sig z:
a) czgsci gomej (h = 40 % H) zawierajacej literg ,a” w bialym kolorze na czarnym tle,

b) czgsci dolnej (60 % H) zawierajace] standardowy napis w bialym lub czarnym kolorze na czerwonym tle;
napis powinien by¢ wyraznie czytelny;

3) jezeli wyrob zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot , zawiera azbest” powinien by¢ zastapiony
2wrotem  zawiera krokidolit/azbest niebieski”.





