I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy gruntowych z załadowaniem i wywozem urobku, przy drogach Powiatu Świebodzińskiego z załadowaniem wraz z  zagęszczeniem pobocza:
- średnia grubość ścinki 5-20 cm;
[bookmark: _GoBack]- wywóz materiału – należy do Wykonawcy robót w miejsca wskazane w załączniku  „Lokalizacje wywozu materiału na terenie Gminy Szczaniec” na dz. nr  157/2 obręb Koźminek i / lub na dz. nr 138 obręb Dąbrówka Mała.

Ścinka poboczy w ilości 24 000 m2. 
W pobliżu przeszkód na poboczu, utrudniających pracę sprzętu mechanicznego (np. przy drzewach, znakach drogowych, barierach ochronnych, nie usuniętych na czas robót pachołkach itp.), wszystkie drobne roboty związane ze ścinaniem poboczy - należy wykonać ręcznie.
Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie ze spadkiem poprzecznym 6%÷8%. Część nadmiaru gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy będzie wykorzystana do ich uzupełnienia, pozostałą część należy wywieźć.

 Miejsca ściętych poboczy należy zagęścić – od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym, oraz nie posiadać śladów po przejściu zagęszczarek.
Przewiduje się częściowe uzupełnianie poboczy materiałem rodzimym, na odcinkach gdzie po prowadzonej ścince będą miejsca zaniżone. W tym celu należy wykorzystać w maksymalnym stopniu rodzimy grunt zalegający w podłożu ściętego pobocza. Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego. Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym, oraz nie posiadać śladów po przejściu zagęszczarek.

Cena jednostkowa powinna uwzględniać:
− prace pomiarowe i przygotowawcze,
− robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi,
− oznakowanie robót,
− ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża,
− załadowanie i odwiezienie gruntu 
− dostarczenie materiału uzupełniającego,
− uzupełnienie materiałem rodzimym,
− zagęszczenie poboczy,
- transport maszyny na plac budowy,
- inne koszty związane z pracą maszyny.
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
1.  Zamawiający żąda:
- wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy winni załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane  należycie np. referencje, protokoły odbioru.




