Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

**Parametry techniczne, wyposażenie (wymagania minimalne) i wykaz autobusów**

1. Wymagania podstawowe
   1. Usługi przewozowe wykonywane będą autobusem/autobusami w pełni sprawnymi technicznie (według wymogów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy), przystosowanym/przystosowanymi do przewozu osób w komunikacji podmiejskiej, posiadającymi aktualne „Świadectwo homologacji typu pojazdu” wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażonymi zgodnie z niniejszym załącznikiem, o następujących parametrach technicznych:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania podstawowe | |
| 1 | Parametry techniczne autobusu | |
| 1.1 | Liczba autobusów:   * liniowych * \*rezerwowy  (oświadczenie przewoźnika, iż dysponuje takim pojazdem) | 2 pojazdy  1 pojazd |
| 1.2 | Wiek:   * autobusu liniowy nie starszy niż 13 lat przez cały okres obowiązywania Umowy | |
| 1.3 | Parametry autobusu liniowego:   * liczba miejsc siedzących łącznie z kierowcą co najmniej:   (miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone jako pojedyncze) | 19 |
| 1.4 | Klasa emisji spalin:  autobus liniowy co najmniej EURO 4 | |

**\*autobus rezerwowy o nie** gorszych parametrach niż au**tobus linowy,** przez cały okres obowiązywania Umowy

* 1. Autobusy muszą spełniać wymagania:

1. dotyczące homologacji pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475),
2. dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia – określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.),
3. określone w normie PN-S-47010:1999 Pojazdy drogowe - Autobusy - Wymagania podstawowe.

1.3 Nie dopuszcza się autobusów, zbudowanych poza wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z autobusów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

1. Minimalne wymagania dla autobusu liniowego

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Minimalne wymagania dla autobusu liniowego |
| 2 | Minimalne wyposażenie autobusu liniowego |
| 2.1 | System monitorowania lokalizacji pojazdów (GPS):  umożliwiający zamawiającemu:   * geolokalizację i śledzenie ruchu pojazdów w czasie rzeczywistym, * generowanie raportów z informacjami zawierającymi:   czas rozpoczęcia/ zakończenia kursu,  zatrzymania na każdym przystanku,  Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do programu/aplikacji/strony internetowej lub innej formy pozwalającej na dostęp do ww. danych w czasie rzeczywistym |
| 2.2 | Ogrzewanie - zapewniające równomierne i skuteczne ogrzewanie wnętrza autobusu |
| 2.3 | **Gaśnice** – w każdym autobusie po 2 sztuki: jedna gaśnica w kabinie kierowcy, druga wewnątrz przedziału pasażerskiego w pobliżu kabiny kierowcy |
| 3 | Oznaczenia autobusów  (Zastosowane grafiki i znaki, ich wymiary i lokalizacja na pojeździe wymagają uzgodnienia i zaakceptowania przez Organizatora w formie wizualizacji przygotowanej przez Wykonawcę na min 3 dni przed podpisaniem umowy) |
| 3.1 | **Oznaczenia Organizatora:**   * z przodu autobusu: herb (format nie mniejszy niż A4) * na obu bokach autobusach: nazwa organizatora (Organizator transportu: Powiat Wołomiński, format nie mniejszy niż A4), herb (format nie mniejszy niż A4)   Herb powiatu Wołomińskiego:  <http://powiat-wolominski.pl/info/zawartosc/19/> |
| 3.2 | Oznaczenia Wykonawcy:   * dopuszcza się umieszczenie logo, nazwy Wykonawcy na zewnętrz autobusu |
| 3.3 | Oznakowanie elementów przestrzeni autobusu:   * oznaczenie wyjścia awaryjnego, itp. w oparciu o ogólnie stosowane piktogramy |
| 4 | Informacja pasażerska |
| 4.1 | Cennik i regulamin  umieszczone w miejscu widocznym dla wszystkich pasażerów wchodzących do pojazdu (wymiary cennika min format A4, wymiary regulaminu min format A4) wymiary i lokalizacja wymagają uzgodnienia z Organizatorem |
| 4.2 | Tablice kierunkowe zewnętrzne  Informujące o kierunku jazdy, przystankach początkowym, pośrednich i końcowym.  Tablica kierunkowa musi być umieszczona:   * z przodu pojazdu, * z prawej strony pojazdu przed obok głównych drzwi wejściowych.   Tablica kierunkowa umieszczona z przodu musi być widoczna po zmroku (oświetlona lub wyświetlana na wyświetlaczu) |