2024-04-17

| **Inwestor:**  Alexander Harris  ul. Ks. Brzóski 3a  08-108 Korczew |  |
| --- | --- |

**OBMIAR**

**Nazwa budowy**: *„Odrestaurowanie zabytkowego Pałacu w Korczewie – tynki wewnętrzne, sztukateria.*

**Adres budowy**: ul. Ks. Brzóski 3a, 08-108 Korczew

**Rodzaj robót:** budowlane

**Załącznik**i:

**Podstawa opracowania**: TZKNBK 1909, KNR 4-01, KNR 2-02

**Książka przedmiarów/obmiarów**

| **1. TYNKI WEWNĘTRZNE** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *KNR 4-01 0701-05-050*  *Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach*  *krotność= 1,00* | | | | | *162,13 m2* | |
| 1. | | 10+12+8+22+(4,42+2,15)\*2\*3,5+0,29\*2\*3,5+3,8\*3,5+1,5\*1,7+1,0+2,7\*3,5+1,0+12,5+(7,0+5,31)\*2\*0,5+1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 |  |  |  | | 162,13 |
| *2* | *KNR 2-02 0902-01-050*  *Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.*  *krotność= 1,00* | | | | | *267,34 m2* | |
| 1. | | 162,13+(3,55\*4+4,34\*2+3,59\*2)\*3,5 |  |  |  | | 267,34 |
| *3* | *KNR 4-01 1202-09-050*  *Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2*  *krotność= 1,00* | | | | | *266,00 m2* | |
| 1. | | ((7,04+5,36)\*2+(10,89+6,39)\*2+(3,34+4,98)\*2)\*3,5 |  |  |  | | 266,00 |
| *4* | *KNR 4-01 1204-08-050*  *Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) i przetarcie papierem ściernym na ścianach*  *krotność= 1,00* | | | | | *2 404,87 m2* | |
| 1. | | 2404,87 |  |  |  | | 2 404,87 |
| *5* | *KNR 2-02 2009-02-050*  *Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku.*  *krotność= 1,00* | | | | | *2 404,87 m2* | |
| 1. | | (1,64+3,58+3,83\*2+5,08+4,64)\*4,0+4\*0,62\*2,5+(2,13+2,58+2,5+3,26+2,03+3,57+4,53+1,47+(2,3+1,21)\*2)\*4,0+(10,89+6,93)\*2\*4,0+(0,66\*2+(4,64+7,07)\*2)\*4,0+(6,85+3,68)\*2\*4,0+(4,4+6,85)\*2\*4,0+(5,36+7,04)\*2\*4,0+(7,47+6,64)\*2\*4,0+(15,05+1,53)\*2\*4,0+(7,79\*2+3,16)\*3,45+(3,0\*2+3,16)\*5,2+(14,38\*2+1,48)\*4,0+9,84\*2\*3,4+(4,77+2,24)\*2\*2,94 |  |  |  | | 1 314,82 |
| 2. | | ((4,47+6,84)\*2+(3,75+6,84)\*2+(4,47+7,61)\*2)\*4,0-(0,82+0,75+0,85+3,1)\*1,74+(5,31+7,0)\*2\*4,0+5,01\*6,6+(5,01+6,6)\*2\*4,0+(10,84+7,04)\*2\*3,8+2\*(3,14\*0,225\*3,1)+(2,35+2,08+2,58)\*4,0\*2+(5,08+3,52)\*2\*4,0+(2,54+1,83)\*2\*4,0+(4,77+2,24)\*2\*4,0+(2,24+2,34+1,85)\*2,8+(3,03+1,48)\*2\*4,0+(14,38+1,48)\*2\*4,0+(2,14+1,28)\*2\*4,0+(3,76+1,1)\*2\*4,0 |  |  |  | | 1 090,05 |
| 3. | |  |  |  |  | | ------------- |
| 4. | | Suma |  |  |  | | 2 404,87 |
| *6* | *KNR 2-02 2009-04-050*  *Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach,na podłożu z tynku.*  *krotność= 1,00* | | | | | *711,07 m2* | |
| 1. | | 711,07 |  |  |  | | 711,07 |
| *7* | *TZKNBK 1909 2004-0070-020*  *Rozety sufitowe eliptyczne o rysunku średnio złożonym, o średnicy dłuższej do 100 cm. Montaż odlewów gipsowych*  *krotność= 1,00* | | | | | *4,00 szt* | |
| 1. | | 4 |  |  |  | | 4,00 |
| *8* | *TZKNBK 1909 0304-0040-040*  *Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym. Wysokość detalu mierzona w rzucie do 16 cm. Montaż odlewów gipsowych*  *krotność= 1,00* | | | | | *294,30 m* | |
| 1. | | 294,3 |  |  |  | | 294,30 |
| *9* | *TZKNBK 1909 0304-0040-040*  *Rozbiórka uszkodzonych odlewów gipsowych Wysokość detalu mierzona w rzucie do 30 cm - przyjęto 50% montażu*  *krotność= 1,00* | | | | | *24,62 m* | |
| 1. | | (5,31+7,0)\*2 |  |  |  | | 24,62 |
| *10* | *KNR 4-01 0705-07-040*  *Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi*  *krotność= 1,00* | | | | | *1 750,00 m* | |
| 1. | | 1750 |  |  |  | | 1 750,00 |
| *11* | *KNR 2-02 2006-0401-050*  *Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na stropach na gotowym ruszcie.*  *krotność= 1,00* | | | | | *711,07 m2* | |
| 1. | | PIĘTRO |  |  |  | |  |
| 2. | | 7,04\*5,36+7,47\*6,64+15,05\*1,53+6,85\*4,4+3,68\*6,85+7,07\*4,64+(4,34+8,95)\*2,73\*0,5\*2+8,95\*3,55+10,89\*6,93+10,89\*3,24+8,59\*5,08+4,53\*3,57 |  |  |  | | 437,13 |
| 3. | | PARTER |  |  |  | |  |
| 4. | | 7,0\*5,31+6,6\*5,01+14,38\*1,48+6,84\*4,47+6,84\*3,75+7,61\*4,47+5,08\*3,52+3,34\*4,98+4,7\*4,98+10,84\*3,16 |  |  |  | | 273,94 |
| *12* | *KNR 2-02 2006-0801-050*  *Dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na stropach na gotowym ruszcie.*  *krotność= 1,00* | | | | | *711,07 m2* | |
| 1. | | 711,07 |  |  |  | | 711,07 |
| *13* | *KNKRB 02 1507-02-050*  *Rusztowania ramowe warszawskie - przestrzenne o wysokości do 6 m*  *krotność= 1,00* | | | | | *164,02 m2* | |
| 1. | | (5,68+8,46)\*2\*5,8 |  |  |  | | 164,02 |
| *14* | *KNR 4-01W 0736-04-050*  *Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów gładkich z cegły ceramicznej na głębokość 6 cm do szycia muru na ścianach wewnetrznych*  *krotność= 1,00* | | | | | *164,02 m2* | |
| *15* | *TZKNBK 1903 0201-0170-033*  *Analogia - Przygotowanie,montaż zbrojenia w spoinach prętów do szycia murów,wymagających gięcia zbrojenia(spiralne itp.), a także elementów drobnych.Średnica stali do 10 mm*  *krotność= 1,00* | | | | | *25,50 kg* | |
| 1. | | 50\*0,6\*0,85 |  |  |  | | 25,50 |
| *16* | *KNR 4-01 0705-07-040*  *Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku z zaprawy do kotew spiralnych.na murach z cegieł pokrywających bruzdy,*  *krotność= 1,00* | | | | | *25,00 m* | |
| 1. | | 25 |  |  |  | | 25,00 |