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 Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego


Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) zawiadamia się, iż w dniu 22 i 23 lutego 2016 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na skanowanie operatów technicznych  oraz dokumentów ewidencji gruntów                     i budynków, stanowiących zasób geodezyjny i kartograficzny (szacunkowa ilość – 43 000 stron A4, 3 500 stron A3, 500 stron A1) o następującej treści: 


Pytanie 1:
Jaka jest prawidłowa szacunkowa ilość stron  określonego formatu do skanowania, ponieważ w SIWZ (instrukcja dla wykonawców) i  w umowie jest podane 115000 stron A4 i 2000 stron A3, a natomiast w warunkach technicznych realizacji zamówienia jest podana szacunkowa ilość 43000 stron A4, 3500 stron A3 i 500 stron A1  
 
Odpowiedź:
Prawidłowa szacowana liczba dokumentów znajduje się w warunkach technicznych realizacji zamówienia w punkcie 2, tj. 43 000 strona formatu A4, 3500 stron formatu A3, 500 strona formatu A1
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Pytanie 2: 
Czy dokumentację trzeba wydzielać - innymi słowy czy w ramach operatu skanujemy wszystko?

Odpowiedź:
W ramach operatu skanowany jest cały operat wraz ze stroną tytułową

Pytanie 3:
Czy pliki .pdf mają być pojedyncze czy wielostronicowe ?

Odpowiedź:
Każdy zeskanowany operat geodezyjny zostanie zapisany jako jeden plik pdf

Pytanie 4:
Jakie są zasady indeksacji plików - czy stosujemy indeksację ręczną, jeśli tak to prosimy 
o przykłady.
Odpowiedź:
Operaty z roku 2014 zapisane zostaną w folderze o nazwie "OPERATY 2014", analogicznie operaty z roku 2015 zostaną zapisane w folderze "OPERATY 2015". Nazwa tego pliku będzie tożsama z numerem operatu np. operat nr P.1411.2015.123 będzie stanowił jeden plik P.1411.2015.123.pdf
Pytanie 5:
Standardem w geodezji jest 300 i 400 dpi w zależności od materiałów - czy nie jest to jakiś błąd - 600 dpi to będą dość duże pliki.
Odpowiedź:
Dopuszcza się skanowanie dokumentów w rozdzielczości 300 dpi w kolorze.
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