



Załącznik nr 6.1 do SWZ


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (składany wraz z ofertą) 

pn.: Rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

dla część nr 1 zamówienia pn. Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego

		

WYKONAWCA: 	……………………………………………………………
		……………………………………………………………
reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamawianiu w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego oferuję:
Ciągnik rolniczy i osprzęt o poniższych parametrach 
Marka ……………………
Model …………………….
Rok produkcji……………..
.
	
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO CIĄGNIKA ROLNICZEGO
(wymagania minimalne) 
	ODPOWIEDŹ TAK/NIE
lub
 OPIS JEDNOZNACZNY ODPOWIADAJĄCY NA WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO


	I
	Dane ogólne
	

	1.
	Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, nie starszy niż z 2024r., spełniający polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu na drogach publicznych oraz instrukcję w języku polskim. Wykonawca razem z dostawą ciągnika dostarczy Zamawiającemu wszystkie instrukcje obsługi oraz wszelkie inne wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: kartę gwarancyjną, dokumenty gwarancyjne na zamontowane: sprzęt/urządzenia przekazane Wykonawcy przez producenta, jeśli nie są objęte gwarancją Wykonawcy, wszystkie dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu, świadectwo zgodności, instrukcję obsługi i eksploatacji pojazdu oraz sprzętu i urządzeń, wystawione przez ich producentów, certyfikaty i atesty, ważną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego – o ile dotyczy, inne, jeśli są wymagane.

	TAK/NIE

	
	Dane techniczne
	

	II
	Silnik
	

	2.
	· moc znamionowa – minimum 140 KM,
· pojemność silnika – minimum 3800 cm3
· silnik spełniający normy emisji spalin minimum STAGE V lub równoważna
· liczba cylindrów – minimum 4
	………………..KM
………………..cm3


          TAK/NIE


	III
	Wymiary i masa
	

	3.
	Masa własna – minimum 4700 kg
	……………………..kg

	4.
	Długość maksimum - 4700 mm

	……………………..mm

	5.
	Szerokość – nie większa niż 2550 mm

	……………………..mm

	6.
	Koła przednie minimum 380/70R28

	…………../…………….

	7.
	Koła tylne minimum 480/70R38

	…………/…………..….

	IV
	Napęd
	

	8.
	· napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie
· wybór trybu jazdy przód/ tył bez użycia sprzęgła
	
TAK/NIE

	V
	Układ hamulcowy
	

	9.
	· układ pneumatyczny do przyczep minimum 2 obwodowy
· hamulec postojowy
	
TAK/NIE

	VI
	Układ hydrauliczny
	

	10.
	· Podnośnik sterowany za pomocą EHR elektrohydraulicznie + sterowanie tylnym tuz i wom na błotniku ciągnika
	TAK/NIE

	11.
	zewnętrzny siłownik wspomagający udźwig tylnego TUZ- min. 2 szt.
	TAK/NIE
……..SZT.

	12.
	Rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej min. 3-sekcyjny (3 pary wyjść hydraulicznych) + 2 pary hydrauliki między osiowej
	TAK/NIE
…….SEKCYJNY

	13.
	udźwig tylnego TUZ minimum 4400kg
	……kg

	14.
	TUZ tylny z końcówkami hakowymi minimum CAT II
	TAK/NIE

	15.
	zaczep transportowy szybkiej regulacji i dolna listwa zaczepowa (zaczep rolniczy)
	TAK/NIE

	16.
	fabryczny joystick do sterowania hydrauliką zewnętrzną międzyosiową
	TAK/NIE

	VII
	· Skrzynia biegów i wał odbioru mocy
	

	17.
	· Skrzynia biegów mechaniczna synchronizowana z biegami pełzającymi
· Ilość biegów – minimum 30 do przodu i 30 do tyłu
· Ilość półbiegów – minimum 8 w zakresie, przełączanych pod obciążeniem bez użycia sprzęgła, z możliwością zmiany w trybie automatycznym
· zmiana kierunku jazdy – elektrohydraulicznie, bez użycia sprzęgła
· WOM, załączany elektrohydraulicznie, z min. 3 zmianami prędkości i z funkcją Auto WOM
	


TAK/NIE

	VIII
	· Kabina
	

	18.
	· Homologowana na 2 osoby
· Minimum pięciosłupkowa
· Amortyzowana
· Fotel pneumatyczny dla kierowcy z pasami bezpieczeństwa
· Fotel dla instruktora z pasem bezpieczeństwa
· Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie
· Podgrzewanie tylnej szyby
· Radio
	TAK/NIE

	IX
	Wyposażenie
	

	19.
	· Przedni TUZ sterowany fabrycznym joystickiem z hydrauliki międzyosiowej
· Gaśnica
· Błotniki kół przednich i tylnych
· Trójkąt ostrzegawczy
· Apteczka
· Oświetlenie robocze na dachu kabiny min, dwa reflektory przednie i dwa reflektory tylne
· Urządzenie sygnalizacyjne (kogut) na dachu kabiny
· Wycieraczka szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem

	
TAK/NIE

	X
	Wymagania gwarancyjne i serwisowe

	

	20.
	· Oferowany przez wykonawcę ciągnik rolniczy powinien spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w szczegółowym opisie zamówienia. Ciągnik powinien być wyposażony we wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do zarejestrowania go 
i dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, a także posiadać instrukcję obsługi w języku polskim
· Ciągnik przeznaczony jest do realizacji zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
· Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji producenta na okres min. 60 m-cy na dostarczony ciągnik rolniczy (kryterium oceny ofert), z limitem mth min. 5000 w czasie trwania gwarancji, liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu odbioru ciągnika.
· Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca
· Podjęcie naprawy w okresie gwarancji nastąpi w czasie 48 godzin licząc od momentu zgłoszenia, nie wliczając dni ustawowo wolnych.
· Odległość punktu serwisu nie większa niż 100 kilometrów od siedziby Zamawiającego. 

	





TAK/NIE


Oferuję …..….miesięcy gwarancji i rękojmi na ciągnik (zgodnie z deklaracją w systemowym formularzu ofertowym w kryterium oceny ofert)


	XI
	Termin realizacji do 30 dni od podpisania umowy.
	








							………………………………………………

Dokument w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
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