Wójt Gminy Olszanka 						   Olszanka, dnia 20 lutego 2026 r.
IRIOS 6220.1.3.2025DSS

DECYZJA
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 
ust. 1, ust. 2 pkt 2 oraz art. 87 i art. 88 ust 1 pkt 1 i 2ustawy z dnia 3 października 2008 r.                       o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.)  oraz § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839) oraz w związku z art.  104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.08.2025 r. (08.08.2025 r. data wpł.) PV 1120 Sp. z o.o. ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Olszanka nr IRIOS6220.8.7.2020 DSS z dnia 11.05.2020 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów   i budynków 5 i 6/2 w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka”, Wójt Gminy Olszanka
postanawia
I. nie stwierdzić konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Olszanka nr IRIOS6220.8.7.2020 DSS z dnia 11.05.2020 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów  i budynków 5 i 6/2 w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka”,
II.  wskazać następujące warunki:
1. Transport elementów konstrukcyjnych, elementów infrastruktury i paneli fotowoltaicznych oraz wszelkie prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej tj. w godz. 600-2200.
2. Ogrodzenie farmy fotowoltaicznej wykonać z podmurówki i pozostawić pomiędzy powierzchnią gruntu, a dolną krawędzią ogrodzenia wolną przestrzeń o wysokości minimum 15 cm.
3. Każdy zastosowany rodzaj transformatora powinien być chroniony przed warunkami atmosferycznymi i posiadać zabezpieczenia, które w pełni uchronią środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi oraz uniemożliwiają powstanie zanieczyszczonych wód opadowych.
4. W przypadku konieczności odwadniania wykopów w trakcie realizacji inwestycji, należy wykonać je w sposób zgodny z przepisami oraz niezagrażający gruntom sąsiednim i środowisku gruntowo-wodnemu.
5. Do czyszczenia paneli, w razie konieczności używać wody zdemineralizowanej. Techniki mycia paneli muszą być przyjazne dla środowiska i całkowicie dla niego bezpieczne.
6. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych, w przypadku ich braku do Urzędu Gminy w Olszance.
7. W przypadku uszkodzenia działającego drenażu koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego sytemu drenarskiego w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.
8. Zaplecze budowy należy wyznaczyć na terenie inwestycyjnym, na utwardzonej                                i uszczelnionej nawierzchni, wyposażyć w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych.
9. Wszelkie wyznaczone miejsca do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielone materiałami izolacyjnymi.
10. Nie należy stosować nawozów i środków ochrony roślin do utrzymania roślinności na terenie inwestycji.
11. W przypadku zastosowania magazynów energii na terenie planowanej farmy fotowoltaicznej ich konstrukcja powinna zabezpieczać środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi.
12. W przypadku zastosowania magazynów energii na terenie planowanej farmy fotowoltaicznej i związanym z tym podwyższonym ryzykiem niebezpieczeństwa pożarowego mogącego skutkować uwolnieniem do środowiska substancji niebezpiecznych, w celu zminimalizowania zagrożenia i możliwych następstw powinny zostać uzgodnione z właściwą miejscowo-jednostką Państwowej Straży Pożarnej:
a) Rozmieszczenie magazynów energii oraz pozostałej infrastruktury na terenie inwestycji (by umożliwić prowadzenie ewentualnej akcji gaśniczej)
b) Zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowanie w planowanych magazynach, w tym rodzaj i ilość substancji gaśniczych.


UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 06.08.2025 r. (data wpł.08.08.25 r) spółka PV 1120 Sp. z o.o. ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika - panią Justynę Ziomek zam.                            ul. Jesionowa 15,  40-159 Katowice, wystąpiła do tut. Urzędu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Olszanka o numerze  IRIOS6220.8.7.2020 DSS          z dnia 11.05.2020 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 5 i 6/2 w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka”. Planowane przedsięwzięcie zgodnie  z §3 ust. 1 pkt 54a lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839), planowane przedsięwzięcie zalicza się do zabudowy systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczonej po obrysie  skrajnych modułów paneli nie mniejszej niż 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – z wyłączeniem zabudowy systemami fotowoltaicznymi lokalizowanej na dachach i elewacjach obiektów budowlanych zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Do wniosku, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2025 r. poz. 1535 z pozn. zm.), załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, mapę na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, wykaz działek obejmujących przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie i pełnomocnictwo. Zgodnie z art. 62a ust. 1 oraz art. 64 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (D. U. z 2025 r. poz. 1535 z późn. zm.), wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia i załącznikami został przedłożony do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Brzegu oraz Regionalnemu Zarządowi Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W dniu 20.10.2025 r. Wójt Gminy Olszanka poinformował strony postepowania o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Olszanka o numerze  IRIOS6220.8.7.2020 DSS   z dnia 11.05.2020 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 5 i 6/2 w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka”, w związku z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego. Postanowieniem z dnia 22.10.2025 r. nr WOOŚ.4220.281.2025.IM Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 5 i 6/2 w miejscowości Olszanka, gm. Olszanka” – nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 22.10.2025 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni we Wrocławiu wydał opinię, nr VC.ZZŚ.4901.267.2025.JS, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 30.10.2025.r opinią nr NZ.9022.1.28.2025.MW nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach             nr 5 i 6/2 w miejscowości Olszanka, gm. Olszanka”. W dniu 28.11.2025 r. Wójt Gminy Olszanka wydał obwieszczenie o zebranym materiale w toku prowadzonego postępowania oraz przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków 5 i 6/2 w obrębie geodezyjnym Olszanka, gmina Olszanka. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 5 i 6/2 obręb Olszanka w gminie Olszanka. Powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 7,65 ha. Na etapie I inwestor planuje posadowienie instalacji na powierzchni około 1,5 ha. Obszar planowanego przedsięwzięcia jest obecnie użytkowany jako teren rolny. Na terenie inwestycji występują grunty klasy RIVa i RIVB. 
W otoczeniu działek inwestycyjnych znajdują się tereny rolne i zabudowane. W odległości około 50 m na wschód oraz w odległości około 140 m na południowy zachód od granicy działek zlokalizowane są dwie farmy fotowoltaiczne. Ze względu na rodzaj zastosowanej technologii i skalę przedsięwzięć, oddziaływanie każdego z nich zamknie się w granicach zajętego przez nie obszaru. Nie dojdzie do kumulacji oddziaływań między ww. przedsięwzięciami. W odległości około 25 m na wschód od granicy działek inwestycyjnych zlokalizowana jest najbliższa zabudowa mieszkaniowa. Obszar ten jest nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wynika z faktu, iż w jej zapisach dopuszczono do możliwości realizacji inwestycji jako dziesięciu instalacji o mocy do 1MW każda, tymczasem obecnie w ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor dopuszcza możliwość realizacji inwestycji   w kilku odrębnych instalacjach, każda o maksymalnej mocy do 2MW. Planowana instalacja składać się będzie z modułów fotowoltaicznych mono- lub o łącznej mocy nominalnej do 10 MW polikrystalicznych o łącznej mocy nominalnej do 10 MW i o mocy jednostkowej od 200 Wp – 1000 W. Inwestor planuje montaż do 50 000 sztuk. Inwertery (falowniki w ilości ok. 500 szt.); konstrukcja montażowa (konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych nachylone w kierunku południowym lub innym optymalnym                         o wysokości do 5 m nad poziomem gruntu; string-boxy; system monitoringu, (czujniki ruchu         i kamery); stacje transformatorowe z transformatorami (do 10 szt.); rozdzielnice niskiego               i średniego  napięcia; przewody elektryczne prądu stałego (przewody solarne); elementy automatyki zabezpieczonej oraz niezbędne zabezpieczenia p.poż. Panele fotowoltaiczne łączone będą w zespoły tzw. stoły. Będą się one składały z kilkudziesięciu paneli układanych poziomo lub pionowo. Na obszarze inwestycji zostaną zabudowane moduły PV o kącie nachylenia między 10o a 70 o. Głównym elementem konstrukcji będą profile, wbijane w ziemię na głębokość zapewniającą stabilność konstrukcji. Profile rozmieszczone będą w rzędzie  w jednej linii i do nich przykręcany będzie stelaż zapewniający odpowiednią podstawę do montażu paneli fotowoltaicznych. Stelaż może być wykonany z aluminium lub stali z powłokami ochronnymi. Całość konstrukcji będzie łączona za pomocą śrub, natomiast do połączenia konstrukcji wsporczej z modułami fotowoltaicznymi użyte zostaną uchwyty. Maksymalna wysokość konstrukcji wsporczych wyniesie 5 m. Stoły będą montowane w rzędach odpowiednio od siebie odsuniętych, celem uniknięcia zacieniania się paneli. Odległość między rzędami wynosić będzie do 10 m. Zamiana prądu stałego wytworzonego w panelach fotowoltaicznych na prąd zmienny następowała będzie w inwerterach. Inwestor planuje zamontować do 500 inwerterów. Inwertery zostaną dobrane pod kątem ich parametrów i odpowiedniej mocy instalacji w sposób zapewniający jak najwyższą sprawność pracy i utrzymanie w jak najdłuższym czasie oczekiwanej maksymalnej wydajności instalacji fotowoltaicznej. Na terenie inwestycji planuje się postawienie do 10 stacji transformatorowych (z jednym lub wieloma transformatorami na wyposażeniu stacji). Przewiduje się zastosowanie transformatorów olejowych lub suchych żywiczych. Stacja będzie miała powierzchnię do 50m2.W bezpośrednim sąsiedztwie każdej stacji zostaną wyznaczone 2 miejsca postojowe o utwardzonej powierzchni. Przewody elektryczne będą prowadzone po profilach lub pod ziemią, aby zabezpieczyć przewody przed gryzoniami mogą one zostać dodatkowo umieszczane w plastikowych osłonkach. Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej stanowić będą także rozdzielnice niskiego         i średniego napięcia oraz elementy automatyki zabezpieczonej i niezbędne zabezpieczenia p.poż. Według Inwestora zastosowanie zabezpieczenia zostaną dobrane w sposób zapewniający bezpieczną i jak najdłuższą eksploatację instalacji oraz poszczególnych jej części. Cały teren inwestycji zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Teren przedsięwzięcia zostanie ogrodzony, będzie to ogrodzenie siatkowe lub ażurowe o wysokości minimum 1,8 m. Na obszarze powstanie wewnętrzna droga dojazdowa   o nawierzchni utwardzonej, która będzie prowadziła od bramy do utwardzonych miejsc postojowych stacji transformatorowych oraz plac manewrowy o powierzchni około 144 m2. Na terenie inwestycji przewiduje się także wyznaczenie tras serwisowych (nieutwardzonych). Teren przedsięwzięcia będzie również monitorowany. Inwestor planuje montaż lamp wyposażonych w czujniki ruchu, które będą działać czasowo w przypadku wykrycia ruchu. Po wykonaniu prac realizacyjnych, teren przedsięwzięcia zostanie pozostawiony do naturalnej sukcesji lub tez zostanie na nim wysiana specjalna mieszanka rodzimych gatunków traw. W celu ograniczenia niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prace budowlane wykonywane będą wyłącznie przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn. Nie przewiduje się tankowania maszyn na placu budowy. Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków. Materiały wykorzystywane do budowy składowane będą w sposób uporządkowany w wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy z nich zostanie wyposażony w szczelną misę olejową mogącą pomieścić ponad 100% oleju transformatora. Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda będzie wykorzystywana do celów socjalno - bytowych pracowników, jej użycie będzie uzależnione od ilości zatrudnionych osób. Powstające na tym etapie ścieki bytowe będą gromadzone w bezodpływowych zbiornikach w przenośnych toaletach. Na etapie eksploatacji instalacja fotowoltaiczna będzie bezobsługowa i nie będzie wymagać stałego zasilania w wodę. Funkcjonowanie farmy nie będzie związane z koniecznością obecności pracowników, w związku z czym nie będą powstawały ścieki bytowe. Wody opadowe i roztopowe będą infiltrowały bezpośrednio do gleby. Przewiduje się ewentualne mycie paneli fotowoltaicznych raz w roku. W procesie tym używana będzie jedynie woda zdemineralizowana, bez dodatku detergentów. Zużycie wody szacuje się na poziomie 4m3, na 1MWp zainstalowanej mocy elektrowni. Woda do mycia paneli będzie dostarczana w beczkowozach. Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wytwarzaniem odpadów zaklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10) do grupy 15-odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały infiltracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach; do grupy 16- odpady nieujęte w innych grupach oraz do grupy 17-odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. Przewiduje się również powstawanie odpadów komunalnych, które wytwarzane będą przez pracowników budowlanych. Inwestor przewiduje, że na tym etapie nie będą powstawały odpady zaliczane do niebezpiecznych. Masy ziemne powstałe w trakcie wykopów będą wykorzystane będą wykorzystywane do niwelacji terenu na terenie projektowanej inwestycji. Zaplecze budowy będzie wyposażone w odpowiednie pojemniki, worki (big-bagi) i kontenery przewidziane do magazynowania powstających odpadów. Wytwarzane odpady będą magazynowane selektywnie i uporządkowany sposób, a miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, dostępem osób trzecich oraz ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Gromadzone odpady następnie będą przekazywane odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczególnymi odpadami.  Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady związane z serwisowaniem i naprawą urządzeń. Będą to odpady, które można zakwalifikować do grupy 13-oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19); do grupy 15- odpady opakowaniowe sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały infiltracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach; do grupy 16- odpady nieujęte w innych grupach oraz do grupy 17-odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. Inwestor przewiduje, że z odpadów zaliczanych do niebezpiecznych będą powstawać odpady o kodzie 13 03 06 -mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory  oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01; odpady o kodzie 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub z nimi  zanieczyszczone; odpady o kodzie 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe, nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty ochronne zanieczyszczone substancjami PCB); odpady o kodzie 16 02 13- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 oraz odpady o kodzie 16 02 15 -niebezpieczne  elementy  lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń. Powstające na tym etapie odpady będą czasowo magazynowane (przez okres prowadzenia danej usługi serwisowej/naprawczej) w sposób selektywny w zamykanych i odznaczonych pojemnikach lub workach w miejscach zabezpieczonych przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska do środowiska wodno-gruntowego. Następnie odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Ze względu na dotychczasowe przeznaczenie rolnicze terenu, na którym ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie może na nim wystąpić niezinwentaryzowana siec drenarska. W przypadku jej odkrycia podczas prac budowlanych, fakt ten należy natychmiast zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych. W czasie wykonywania robót ziemnych, uzbrajania terenu może dojść do uszkodzenia działającego drenażu. W takim przypadku koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób umożliwiający dalsze jego działanie, gdyż pozostawienie uszkodzonej sieci drenarskiej może doprowadzić do zaburzenia stosunków powietrzno – wodnych w gruncie, skutkując lokalnymi wymokliskami oraz uszkodzeniami w obiektach budowlanych zlokalizowanych w zasięgu niekorzystnych zjawisk. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto Inwestor odpowiadać będzie za wszystkie szkody powstałe na gruntach znajdujących się w zasięgu oddziaływania uszkodzonej sieci drenarskiej w wyniku nie podjętych lub przeprowadzonych nieprawidłowo robót naprawczych. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami- jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Sadzawa o kodzie RW6000101331149. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335) -JCWP została oceniona jako naturalna część wód o umiarkowanym stanie ekologicznym i dobrym stanie ekologicznym i dobrym stanie chemicznym. Zagrożona jest nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźnika MMI; jest to spowodowane czynnikami wskazanymi, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych; presje trwałe uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak celów alternatywnych zaspokajania tych potrzeb. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd NR 109 o kodzie PLGW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy, ale ze wskazaniem na ilościową presję determinująca stan wód w obrębie danej JCWPd. Na terenie inwestycji nie znajduje się ujęcie wód ani strefy ochronne ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody i poza Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP).  Obszar przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji uwzględniają rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących jej wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w warunkach pracy bezawaryjnej nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych i (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągniecia celów środowiskowych. Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się wystąpienie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz ze zwiększonym ruchem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję.  (dostarczanie elementów do budowy). Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i hałasu będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy. Ogniwa fotowoltaiczne ani infrastruktura towarzysząca, w trakcie eksploatacji, nie będą źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i ponadnormatywnej emisji hałasu. Ze względu na lokalizację w znacznej odległości od najbliższych terenów zabudowy mieszkaniowej przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2024, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza. Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się powstanie ścieków bytowych, związanych z potrzebami socjalnymi pracowników, biorących udział w pracach budowlanych i montażowych. Ścieki zbierane będą w szczelnych zbiornikach i systematycznie opróżniane przez przedsiębiorców, posiadających odpowiednie zezwolenia. Ewentualne mycie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie sporadycznie. W czasie eksploatacji obiektu nie będą powstawać ścieki bytowe. Wody opadowe i roztopowe będą spływać po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a następnie będą wsiąkać w grunt. Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, nie nastąpi przekroczenie, dopuszczalnych dla terenów dostępnych dla ludności, wartości natężenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m oraz wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60 A/m nawet w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi przez Zakład Badania Ssaków PAN w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot. Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006). Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy budowlanej i naturalnej. Inwestycja nie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią, co ograniczy możliwość wystąpienia katastrofy naturalnej. Zgodnie z bazą przyrodniczą, obszar inwestycji znajdować się będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2026 r. poz. 13), przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują: obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegające do jezior,  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Dzięki właściwej konstrukcji i parametrom wykorzystanych materiałów przedmiotowa inwestycja będzie odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak fale upałów wiatry, burze, grad lub śnieg. Realizacja inwestycji będzie miała charakter dalekosiężny i długookresowy korzystny wpływ na klimat, poprzez obniżanie zapotrzebowania na energię, pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszenie wydobycia nieodnawialnych surowców energetycznych. 
W przeciwieństwie do tradycyjnych form wywarzania energii w procesach spalania paliw energetyka słoneczna nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przyczyniając się do ochrony powietrza i klimatu. Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji, analizując ww. cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie wpływać na stan środowiska, zdrowie i życie ludzi. Podstawą od odstąpienia nałożenia obowiązku oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy ooś, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc pod uwagę powyższe, uwględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w tym zakres palnowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko, organ nie stwierdza konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwziecia na środowisko. 

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od daty doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w art. 127a § 2 kpa) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.  
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Załacznik 1. Do decyzji nr IRIOS6220.1.3.2025DSS z dnia 20.02.2026 r. 
Charakterystyka przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby planowanej działalności będzie realizowane w miejscowości Olszanka (obręb geodezyjny 0947) w obrębie gminy Olszanka, na terenie działek nr 5 i 6/2. Działki położone są w województwie opolski, powiecie brzeskim, w północnej części gminy Olszanka. Powierzchnia działek wynosi 7,56 ha. Działki inwestycyjne nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) gminy Olszanka, a uzyskana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowych działek. W otoczeniu działek inwestycyjnych znajdują się głównie tereny rolne i zabudowane. W odległości około 50 m na wschód oraz w odległości około 140 m na południowy zachód od granicy działek zlokalizowane są dwie farmy fotowoltaiczne. W odległości około 25 m na wschód od granicy działek inwestycyjnych zlokalizowana jest najbliższa zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna). Zabudowa ta nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka, natomiast jako teren faktycznie zamieszkały jest kwalifikowany jako teren chroniony akustycznie. Inwestor 5 lata temu otrzymał decyzję Wójta Gminy Olszanka z dnia 11.05.2020 r. (znak: IRIOS.6220.8.7.2020.DSS) na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji fotowoltaicznej na terenie działek nr 5 i 6/2, a więc na tożsamy teren inwestycyjny. Aktualnie z uwagi na zmiany w parametrach instalacji, Inwestor będzie wnioskował o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie niniejszej dokumentacji i załączników do niej. 
Planowana do realizacji farma fotowoltaiczna wraz z infrastrukturą techniczną w etapie I zajmie około 1,5 ha. W ramach obsługi przedmiotowej farmy fotowoltaicznej mogą być wykonywane następujące czynności okresowe: wykaszanie – Inwestor zamierza pozostawić powierzchnię pod panelami i wszystkimi innymi powierzchniami elektrowni PV (poza drogami i place manewrowym z miejscami parkingowymi) do naturalnej sukcesji roślinności lub wysiać ten teren rodzimymi gatunkami traw – decyzja w tym zakresie zostanie podjęta już po etapie realizacji inwestycji. W obu powyższych przypadkach trawa oraz inna roślinność zielna i łąkowa rosnąca podlegać będzie okresowemu wykaszaniu. Do kultywacji powierzchni elektrowni fotowoltaicznej nie będą stosowane żadne środki ochrony roślin ani nawozy mineralne, mycie powierzchni modułów – panele zastosowane w instalacji fotowoltaicznej w wyniku różnych czynników zewnętrznych mogą okazać się konieczne do umycia mechanicznie raz w roku. W procesie tym wówczas używa się jedynie wodę bez dodatku detergentów. Zużycie wody szacuje się na poziomie 4 m3/MPw zainstalowanej mocy elektrowni PV. Zakurzenie czy inne łatwo usuwalne zabrudzenia nie obniżają w sposób istotny produktywności ogniw fotowoltaicznych. Panele są myte w celu usunięcia zanieczyszczeń stałych – zabrudzeń guana ptaków, osadów pozostałych po odparowaniu wody deszczowej itp. Na terenie instalacji produkowana będzie energia elektryczna, które sprzedawana będzie do sieci systemu elektroenergetycznego. W systemie tym instalacja fotowoltaiczna połączona jest z siecią elektroenergetyczną, a produkowana energia elektryczna jest przesłana do sieci, gdzie podlega sprzedaży na zasadach obowiązujących przepisów prawa energetycznego. Możliwe są inne warianty pracy, takie jak praca wyspowa z magazynowaniem energii, magazynowanie energii elektrycznej lub dołączenie do lokalnych odbiorców energii. Zależy to od regulacji prawnych i umów z odbiorcami. 
Dojazd do planowanej instalacji fotowoltaicznej odbywać się będzie poprzez istniejące drogi publiczne (dz. nr 125/1, 215 i 217) oraz po odcinku drogi dojazdowej. Wewnętrzna droga dojazdowa będzie prowadzona do utwardzonych miejsc postojowych stacji transformatorowych. Zarówno droga, jak i miejsca postojowe będą utwardzone. Cały teren inwestycji zostanie ogrodzony wraz z montażem bramy i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Teren będzie monitorowany. Ewentualne lampy będą wyposażone w czujniki ruchu i będą działać czasowo tylko w przypadku wykrycia ruchu. Takie rozwiązanie oświetlenia nocnego nie będzie generowało problemu oślepiania zwierząt wędrujących, czy żerujących w okolicy instalacji PV w porze nocnej, a także nie będzie powodowało gromadzenia się owadów preferujących nocny tryb życia wokół lamp, które mogłyby mylić je ze światłem słonecznym. 
W ramach planowanego przedsięwzięcia na etapie I Inwestor dopuszcza możliwość realizacji inwestycji w kilku odrębnych instalacjach (maksymalna moc pojedynczej instalacji wyniesie do 2 MW) – każda z części będzie posiadała kompletną infrastrukturę techniczną i będzie mogła stanowić samodzielną instalację fotowoltaiczną. Elementy przedsięwzięcia: 
moduły fotowoltaiczne (mono- lub polikrystaliczne) o łącznej mocy nominalnej do 10,0 MW o mocy jednostkowej od 200 do 1000 Wp w ilości do 50 000 sztuk konstrukcje wsporcze do montażu paneli fotowoltaicznych nachylone w kierunku południowym lub innym optymalnym o wysokości do 5 m nad poziomem gruntu, string-boxy , falowniki (inwertery) w ilości do 500 szt. system monitoringu (czujniki ruchu, kamery) do 10 kontenerowych, szczelnych stacji transformatorowych z transformatorami typu żywicznego lub olejowego nn/SN, powierzchnia stacji: do 50 m2 do 2 miejsc postojowych przy stacji; ogrodzenie siatkowe lub prefabrykowane ażurowe z wjazdem na teren inwestycji przez bramę, infrastruktura techniczna w tym m.in. wewnętrzna linia kablowa nN łącząca poszczególne sekcje projektowanej elektrowni ze stacjami transformatorowymi,  komunikacja wewnątrz elektrowni PV (drogi wewnętrzne utwardzone lub ulepszone do stacji transformatorowych oraz trasy serwisowe nieutwardzone do paneli fotowoltaicznych), a także plac manewrowy (o powierzchni ok. 12 m x 12 m). Przedsięwzięcie w całości będzie realizowane na terenach dotychczas nieutwardzonych i niezagospodarowanych. W ramach inwestycji nie nastąpi likwidacja powierzchni biologicznie czynnej. Wprowadzenie terenów utwardzanych i zabudowanych, w związku z czym mogą wystąpić przekształcenia wierzchnich warstw powierzchni ziemi, odbędzie się jedynie w przypadku drogi dojazdowej utwardzonej do stacji transformatorowej i miejsc postojowych. Konstrukcja stelaży dostarczona zostanie w formie gotowych podzespołów i prefabrykatów, a jej montaż będzie realizowany punktowo za pomocą wbijanych do gruntu profili. Planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 10,0 MW. W przypadku przedmiotowej inwestycji prognozuje się, że instalacja wytwarzać będzie rocznie około 10 000 000 kWh energii elektrycznej. Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej stanowić będą urządzenia: panele fotowoltaiczne – będą odporne na zniszczenie przez warunki atmosferyczne takie jak grad, kwasy, zasady, piasek. Panele fotowoltaiczne zostaną wybrane z dostępnej na rynku oferty czołowych producentów z uwzględnieniem najlepszych parametrów technicznych (sprawność, gwarancja) zgodnie z dostępną technologią i certyfikatami, inwertery przekształcające prąd stały pochodzący z produkcji energii przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny o parametrach dostosowanych do najważniejszych parametrów sieci elektroenergetycznej normowanych w celu osiągnięcia najwyższej jakości energii elektrycznej. Inwertery zostaną dobrane pod kątem ich parametrów i odpowiedniej mocy instalacji w sposób zapewniający jak najwyższą sprawność pracy i utrzymanie w jak najdłuższym czasie oczekiwanej maksymalnej wydajności instalacji fotowoltaicznej, konstrukcja montażowa – opiera się na metalowych kształtownikach, do których montowane są moduły fotowoltaiczne. Na etapie realizacji inwestycji dostarczone zostaną gotowe podzespoły, co pozwala zaoszczędzić czas oraz narzędzia montażowe, a także sprzyja to precyzyjnemu montażowi całej konstrukcji. Konstrukcja montażowa mocowana jest w podłożu (gruncie) za pomocą wbijania na głębokość zapewniającą stabilność konstrukcji, wyznaczana jest ona w drodze badań gruntu, transformator – żywiczny lub olejowy z zabezpieczeniem w postaci misy olejowej zdolnej przechwycić 100% potencjalnego wycieku oleju. Na terenie instalacji PV przewidziano miejsce dla do 10 stacji transformatorowych (z 1 lub wieloma transformatorami na wyposażeniu stacji trafo), rozdzielnice niskiego i średniego napięcia, przewody elektryczne prądu stałego (przewody solarne) dedykowane połączniom modułów fotowoltaicznych z inwerterami oraz okablowanie prądu zmiennego dedykowane połączeniu inwertera ze stacją transformatorową, elementy automatyki zabezpieczeniowej oraz niezbędne zabezpieczenia p.poż. Dodatkowe elementy (zabezpieczenia) zostaną dobrane w sposób zapewniający bezpieczną i jak najdłuższą eksploatację instalacji i poszczególnych jej części. Zasada działania ogniwa fotowoltaicznego opiera się na absorpcji promieniowania świetlnego docierającego do półprzewodnika. W efekcie absorpcji promieniowania świetlnego pojawia się różnica potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. Do tego celu wykorzystywane są materiały półprzewodnikowe o specjalnych właściwościach – najczęściej jest to krzem. Krzem stosowany w ogniwach fotowoltaicznych to krzem monokrystaliczny, polikrystaliczny oraz amorficzny. W przedmiotowej instalacji zostaną zastosowane ogniwa monokrystaliczne lub polikrystaliczne. Pojedyncze ogniwa fotowoltaiczne wytwarzają niewielką moc, w celu uzyskania odpowiednio dużej mocy wyjściowej ogniwa łączone są w zespoły zwane panelami i zamykane we wspólnej obudowie, zapewniającej odporność na warunki atmosferyczne. Górna część obudowy wykonana jest ze szkła, a zewnętrzna powłoka wykonana jest w technologii antyrefleksyjnej w celu eliminacji odbić z powierzchni. Całość znajduje się w lekkiej ramie, zazwyczaj aluminiowej, zapewniającą wytrzymałość mechaniczną modułów i ułatwiającą ich montaż. Konstrukcja paneli zapewnia dobrą odporność na warunki atmosferyczne przez cały okres eksploatacji. Najpopularniejsze na rynku panele dysponują mocą 300-800 W i napięciem stałym 16-60 V. Skok technologiczny, jaki ma miejsce w branży fotowoltaiki pozwala sądzić, że w momencie realizacji inwestycji, na rynku mogą być dostępne panele w przedziale mocowym 500-1000 Wp. Panele łączone będą w zespoły – tzw. stoły. Będą się one składały z kilkudziesięciu paneli układanych poziomo lub pionowo. Na obszarze inwestycji zostaną zabudowane moduły PV o kącie nachylenia między 10°, a 70°. Poszczególne panele będą przykręcane do konstrukcji wsporczej za pomocą uniwersalnych i szeroko dostępnych na rynku uchwytów. Panele fotowoltaiczne będą mocowane na szkieletowej konstrukcji. Głównym elementem konstrukcji są wbijane w ziemię profile. Profile rozmieszczane będą w rzędzie w jednej linii i do nich przykręcany będzie stelaż zapewniający odpowiednią podstawę do montażu paneli fotowoltaicznych. Stelaż może być wykonany z aluminium lub stali z powłokami ochronnymi. Całość konstrukcji jest łączona za pomocą śrub, natomiast do połączenia konstrukcji wsporczej z modułami fotowoltaicznymi używane są uchwyty. Zaleca się wykonanie odstępów między stołami, aby umożliwić swobodną pieszą komunikację pomiędzy inwerterami. Odległość pomiędzy poszczególnymi rzędami stołów musi zapewnić brak wzajemnego zacienianie się paneli oraz ewentualny dojazd sprzętu konserwująco-naprawczego podczas eksploatacji instalacji. Szacunkowy odstęp pomiędzy poszczególnymi stołami elektrowni niezbędny do prawidłowego użytkowania przedmiotowego przedsięwzięcia na etapie eksploatacji zależy od kąta pochylenia paneli, rozwiązań konstrukcyjnych i może wynosić do 10 m. Przewody elektryczne mogą być prowadzone po profilach lub pod ziemią, aby zabezpieczyć przewody przed gryzoniami mogą one zostać dodatkowo umieszczane w plastikowych osłonkach. Prąd stały z paneli jest dostarczany do inwerterów. 
Inwertery są urządzeniami przetwarzającymi prąd stały generowany przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny. Ciepło wytwarzane przez inwertery jest rozpraszane za pomocą pasywnego lub aktywnego systemu chłodzenia (np. mechaniczny za pomocą wewnętrznego wentylatora). 
Energia następnie przekazywana jest z inwertera do stacji transformatorowych, których zadaniem jest ustabilizowanie napięcia, transformacja na napięcie średnie i ostateczne wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej SN. Moc wyprowadzona ze stacji SN/nN po stronie SN zostanie przesłana kablem do miejsca przyłączenia wskazanego przez Operatora sieci w warunkach przyłączeniowych. Dokładna lokalizacja i sposób wykonania przyłączenia do sieci ustalony zostanie przez Operatora sieci na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Na tym etapie dobrano kontenerowe stacje transformatorowe. W stacjach transformatorowych poza układami sterowania, monitoringu i automatyki często instalowane są urządzenia do kompensacji mocy biernej. Teren przedsięwzięcia zostanie ogrodzony (ogrodzenie siatkowe lub ażurowe) na wysokość minimum 1,8 metra w sposób dający około 15 cm przestrzeni od gruntu (ogrodzenie bez podmurówki), w celu umożliwienia wędrówki drobnych zwierząt – płazów, gadów, ssaków przez teren instalacji. W ogrodzeniu przewiduje się wykonanie bramy umożliwiającej wjazd na teren instalacji na terenie inwestycji przewiduje się także wyznaczenie tras serwisowych (nieutwardzonych) do paneli fotowoltaicznych. Materiały wykorzystywane do budowy składowane będą w sposób uporządkowany w wyznaczonych miejscach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, każdy z nich zostanie wyposażony w szczelną misę olejową mogącą pomieścić ponad 100% oleju transformatora. Na etapie realizacji przedsięwzięcia woda będzie wykorzystywana do celów socjalno - bytowych pracowników, jej użycie będzie uzależnione od ilości zatrudnionych osób. Powstające na tym etapie ścieki bytowe będą gromadzone w bezodpływowych zbiornikach w przenośnych toaletach. Na etapie eksploatacji instalacja fotowoltaiczna będzie bezobsługowa i nie będzie wymagać stałego zasilania w wodę. Funkcjonowanie farmy nie będzie związane z koniecznością obecności pracowników, w związku z czym nie będą powstawały ścieki bytowe. Wody opadowe i roztopowe będą infiltrowały bezpośrednio do gleby. Przewiduje się ewentualne mycie paneli fotowoltaicznych raz w roku. W procesie tym używana będzie jedynie woda zdemineralizowana, bez dodatku detergentów. Zużycie wody szacuje się na poziomie 4m3, na 1MWp zainstalowanej mocy elektrowni. Woda do mycia paneli będzie dostarczana w beczkowozach. Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wytwarzaniem odpadów zaklasyfikowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10) do grupy 15-odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały infiltracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach; do grupy 16- odpady nieujęte w innych grupach oraz do grupy 17-odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. Przewiduje się również powstawanie odpadów komunalnych, które wytwarzane będą przez pracowników budowlanych. Inwestor przewiduje, że na tym etapie nie będą powstawały odpady zaliczane do niebezpiecznych. Masy ziemne powstałe w trakcie wykopów będą wykorzystane będą wykorzystywane do niwelacji terenu na terenie projektowanej inwestycji. Zaplecze budowy będzie wyposażone w odpowiednie pojemniki, worki (big-bagi) i kontenery przewidziane do magazynowania powstających odpadów. Wytwarzane odpady będą magazynowane selektywnie i uporządkowany sposób, a miejsca magazynowania odpadów będą zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, dostępem osób trzecich oraz ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. Gromadzone odpady następnie będą przekazywane odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczególnymi odpadami.  Na etapie eksploatacji powstawać będą odpady związane                        z  serwisowaniem i naprawą urządzeń. Będą to odpady, które można zakwalifikować do grupy 13-oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05,12 i 19); do grupy 15- odpady opakowaniowe sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały infiltracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach; do grupy 16- odpady nieujęte w innych grupach oraz do grupy 17-odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych. Inwestor przewiduje, że z odpadów zaliczanych do niebezpiecznych będą powstawać odpady o kodzie 13 03 06 -mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory  oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01; odpady o kodzie 15 01 10 – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub z nimi  zanieczyszczone; odpady o kodzie 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe, nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty ochronne zanieczyszczone substancjami PCB); odpady o kodzie 16 02 13- zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 oraz odpady o kodzie 16 02 15 -niebezpieczne  elementy  lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń. Powstające na tym etapie odpady będą czasowo magazynowane (przez okres prowadzenia danej usługi serwisowej/naprawczej) w sposób selektywny w zamykanych i odznaczonych pojemnikach lub workach w miejscach zabezpieczonych przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska do środowiska wodno-gruntowego. Następnie odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom posiadającym wymagane zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Ze względu na dotychczasowe przeznaczenie rolnicze terenu, na którym ma zostać zrealizowane przedsięwzięcie może na nim wystąpić niezinwentaryzowana siec drenarska.  W przypadku jej odkrycia podczas prac budowlanych, fakt ten należy natychmiast zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych. W czasie wykonywania robót ziemnych, uzbrajania terenu może dojść do uszkodzenia działającego drenażu. W takim przypadku koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób umożliwiający dalsze jego działanie, gdyż pozostawienie uszkodzonej sieci drenarskiej może doprowadzić do zaburzenia stosunków powietrzno – wodnych w gruncie, skutkując lokalnymi wymokliskami oraz uszkodzeniami w obiektach budowlanych zlokalizowanych w zasięgu niekorzystnych zjawisk. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora   z odpowiednimi uprawnieniami. Ponadto Inwestor odpowiadać będzie za wszystkie szkody powstałe na gruntach znajdujących się w zasięgu oddziaływania uszkodzonej sieci drenarskiej w wyniku nie podjętych lub przeprowadzonych nieprawidłowo robót naprawczych. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami- jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Sadzawa o kodzie RW6000101331149. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335) -JCWP została oceniona jako naturalna część wód o umiarkowanym stanie ekologicznym i dobrym stanie ekologicznym i dobrym stanie chemicznym. Zagrożona jest nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany stan ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych, związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźnika MMI; jest to spowodowane czynnikami wskazanymi, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych; presje trwałe uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza się brak celów alternatywnych zaspokajania tych potrzeb. Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd NR 109 o kodzie PLGW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy, ale ze wskazaniem na ilościową presję determinująca stan wód w obrębie danej JCWPd. Na terenie inwestycji nie znajduje się ujęcie wód ani strefy ochronne ujęć wód. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody i poza Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP).  Obszar przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji uwzględniają rodzaj, skalę, lokalizację oraz charakter inwestycji, która realizowana będzie przy zastosowaniu rozwiązań minimalizujących jej wpływ na środowisko oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w warunkach pracy bezawaryjnej nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych i (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągniecia celów środowiskowych. Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się wystąpienie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz ze zwiększonym ruchem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję.  (dostarczanie elementów do budowy). Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i hałasu będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy. Ogniwa fotowoltaiczne ani infrastruktura towarzysząca, w trakcie eksploatacji, nie będą źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego                                                 i ponadnormatywnej emisji hałasu. Ze względu na lokalizację w znacznej odległości od najbliższych terenów zabudowy mieszkaniowej przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2024, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza. Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się powstanie ścieków bytowych, związanych z potrzebami socjalnymi pracowników, biorących udział w pracach budowlanych i montażowych. Ścieki zbierane będą w szczelnych zbiornikach i systematycznie opróżniane przez przedsiębiorców, posiadających odpowiednie zezwolenia. Ewentualne mycie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie sporadycznie. W czasie eksploatacji obiektu nie będą powstawać ścieki bytowe. Wody opadowe i roztopowe będą spływać po powierzchni paneli fotowoltaicznych, a następnie będą wsiąkać w grunt. Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, nie nastąpi przekroczenie, dopuszczalnych dla terenów dostępnych dla ludności, wartości natężenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m oraz wartości natężenia pola magnetycznego tj. 60 A/m nawet w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych.
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