Załącznik nr 1
Tabela nr 1- wykaz lokalizacji
	
Lp
	Nazwa JO
	Adres
	Warunki Techniczne

	1
	Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
	ul. Wojska Polskiego 13,
56-400 Oleśnica
	

	2
	Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy
	ul. Wojska Polskiego 52c,
56-400 Oleśnica
	

	3
	I Liceum Ogólnokształcące
	ul. J. Słowackiego 4,
56-400 Oleśnica,
	

	4
	II Liceum Ogólnokształcące
	ul. Wojska Polskiego 56,
56 400 Oleśnica,
	

	5
	Zespół Szkół Zawodowych
	ul. Wojska Polskiego 67/69,
56-400 Oleśnica,
	

	6
	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
	ul. Wojska Polskiego 67-69
56-400 Oleśnica
	

	7
	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy
	ul. Wojska Polskiego 67,
56-400 Oleśnica,
	

	8
	Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury
	ul. Wojska Polskiego 56,
56-400 Oleśnica,
	

	9
	Zespół Placówek Specjalnych
	ul. Wojska Polskiego 8,
56-400 Oleśnica,
	





Załącznik nr 2
Przedmiotem zamówienia jest usługa dzierżawy „ciemnego” włókna światłowodowego jedno-modowego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Oleśnicy a lokalizacjami wskazanymi w tabeli nr 1.
1. Zakończenie włókien na przełącznikach ODF dostarczonych przez Wykonawcę oraz zakończonych stykiem SC/APC
2. Tłumienność linii światłowodowej nie większa niż:
-1dBm/km dla fali o długości 1550nm
-1dBm/km dla fali o długości 1310nm
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zestawienie łącza w technologii DWDM/CWDM
4. Wykonawca jest zobowiązany do:
a. Wykonania przyłącza do wskazanej w tabeli nr 1 lokalizacji.
b. Utrzymania przyłącza w pełnej  sprawności w czasie trwania umowy.
c. Nie wprowadzania ograniczeń w zakresie korzystania z udostępnionych Zamawiającemu przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych i urządzeń końcowych.
5. Wymagania serwisowe i jakościowe
a. Parametry techniczne dzierżawionych włókien muszą być zgodne z obowiązującymi normami i zaleceniami przez cały czas trwania dzierżawy.
b. Usunięcie uszkodzeń i zakłóceń w sieci Operatora w dniu jego zgłoszenia przez Zamawiającego w dni robocze w godzinach 7:30-15:30.
c. Reakcja na zgłoszoną usterkę, awarię w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
d. Gwarancja rocznej dostępności usługi na poziomie 99,50%
6. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony Protokołem Odbioru Technicznego, który będzie zawierał pomiary reflektometryczne dla długości fali 1310nm i 1550nm.

