
Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

WARUNKI  TECHNICZNE  WYKONANIA  PRAC GEODEZYJNYCH

Cel opracowania

· Przeprowadzenie bezpośredniego pomiaru uzupełniającego napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia SN-15kV i słupa kratowego WN-110kV oraz przygotowanie niezbędnych danych geodezyjnych do aktualizacji treści  mapy zasadniczej w przedmiotowym zakresie,
· Skorygowanie istniejących na mapie zasadniczej oznaczeń kierunków napowietrznych linii SN, dotychczas błędnie oznaczonych kierunkami linii WN, do standardu technicznego prowadzonej mapy w tym zamieszczenie elementów graficznych na właściwych warstwach tematycznych.

Zakres obszaru opracowania

· [bookmark: _GoBack]Tereny w granicach całego obrębu ewidencyjnego Maków Mazowiecki (słupy linii SN)
· Rejon działek nr 9 - 11 - 14 w obrębie ewidencyjnym Budzyno-Nawiry (słupy linii SN)
· Teren działki nr 78/5 w obrębie ewidencyjnym Dzierżanowo (słup kratowy WN)

Dane orientacyjne do przeprowadzenia opracowania

· System informatyczny w którym prowadzona jest mapa zasadnicza: EWMAPA13
· Standard techniczny prowadzenia mapy zasadniczej: instrukcja K-1 z 1998r., wytyczne K-1.10
· Struktura bazy: warstwy/podwarstwy tematyczne w postaci plików, dane wektorowe
· Szacowana ilość elementów graficznych mapy wymagająca ewentualnej korekty: 750
· Orientacyjna ilość słupów do zweryfikowania oraz bezpośredniego pomiaru sytuacyjnego: 65
· Strona umożliwiająca wstępną identyfikację linii i słupów SN: mapy.geoportal.gov.pl

Wymogi dodatkowe

· Przy wykonywaniu zamówienia uwzględniony zostanie podział warstw ze względu na metodę pozyskiwania informacji o danym obiekcie.
· Nastąpi uzgodnienie graficznych kierunków linii SN na styku z obrębami sąsiednimi.
· Dane do aktualizacji treści cyfrowej mapy zasadniczej na właściwych warstwach zostaną opracowane w formie odpowiednich plików umożliwiających automatyczną wymianę danych między zamawiającym a wykonawcą prac, z wykorzystaniem opcji systemu EWMAPA dotyczących eksportu i importu modyfikującego. Przebieg procesu wymiany danych będzie na bieżąco uzgadniany z zamawiającym opracowanie.
· Odbiór zamówienia zostanie poprzedzony sprawdzeniem poprawności opracowania oraz po zamieszczeniu przekazanych danych będących wynikiem opracowania na serwerze zamawiającego.
· Do spraw, które nie zostały uregulowane w niniejszych warunkach technicznych będą stosowane obowiązujące przepisy prawa w dziedzinie geodezji i kartografii oraz dokumentacja systemu EWMAPA13 dla Windows.                                                                        Zatwierdził:
Józef Iwiński
Geodeta Powiatowy
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