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 POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 527), w związku z art. 63 ust. 1, art. 63 ust. 5, ust. 5a i ust. 6, 64 ust.1, art. 66 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.08.24 r (data wpł. 22.09.2024 r.) o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 196/2 w obrębie Jankowice Wielkie, Gmina Olszanka”, której  wnioskodawcą jet spółka PCWO Energy Projekt Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielce,
postanawiam
I Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn:„ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 196/2 w obrębie Jankowice Wielkie, Gmina Olszanka”.
II Określić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodny z art. 66 ust.1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).
III Zawiesić wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 196/2 w obrębie Jankowice Wielkie, Gmina Olszanka”,  do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oceny oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

W  dniu 19.08.24 r (data wpł. 22.09.2024 r.) wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 196/2 w obrębie Jankowice Wielkie, Gmina Olszanka”, której  wnioskodawcą jet spółka PCWO Energy Projekt Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Św. Leonarda 7, 25-311 Kielc.  Zgodnie z art. § 3 ust. 1 pkt 54a) lit.b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. z pózn. zm. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.
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Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112)  jest Wójt Gminy Olszanka. Wniosek wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy ooś,  został przedłożony do zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  Sanitarnemu w Brzegu oraz  Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
W dniu 02.10.2024 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr VC.ZZŚ.4901.211.2024.JS stwierdził brak konieczności oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 04.10 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu pismem nr NZ.9022.4.19.2024.MW stwierdził konieczność oceny oddziaływania na środowisko i w związku w powyższym zaproponował przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (D. U. z 2024 r. poz. 1112). W dniu 09.10.2024 r. postanowieniem nr WOOŚ.4220.262.2024.BB r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu  wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia : „Budowa farmy fotowoltaicznej  zlokalizowanej na części dz. nr 196/2 obręb Jankowice Wielkie”gmina Olszanka, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko”.  Po przedłożeniu uzupełnienia KIP przez wnioskodawcę w dniu 12.11.2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu opinią nr NZ.9022.4.19.2024.MW, podtrzymał swoje poprzednie stanowisko celem rozpoznania warunków korzystania ze środowiska i prawidłowości doboru zabezpieczeń technicznych, w oparciu o raport oceny oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem pełnego zakresu emisji substancji do środowiska. Dodatkowo w dniu 18.11.2024 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, podtrzymał swoją poprzednią opinię nie stwierdzając konieczności oceny oddziaływania na środowisko. Teren działki 196/2 obręb Janowice Wielkie nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.
 Planowane przedsięwziecie ma na celu instalację paneli fotowoltaicznych wraz z dodatkową infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania. Instalacja ma na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna.Dla podmiotowej inwestycji planowany jest montaż do 15000 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6 MWp, usytuowanych na dz. nr 196/2 w obrębie Jankowice Wielkie gm. Olszanka, dla których istnieje
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możliwość realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości. Panele fotowoltaiczne służą do konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną i odprowadzanie wytworzonej energii do sieci operatora. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie.Panele zostaną podłączone do inwerterów o łącznej mocy do 6 Mwp, zamieniających prąd stały na przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej. Urządzenia przetwarzające prąd będą umieszczone w stacjach kontenerowych usadowionych na gruncie, bądź bezpośrednio pod panelami w tzw. złączach kontrolnych. Na obecnym etapie prac związanych z realizacją inwestycji inwestor nie jest w stanie  jednoznacznie określić miejsca przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej; precyzyjnie zostanie ono określone po wydaniu warunków przyłączeniowych od lokalnego dystrybutora energii. Dokładna lokalizacja i sposób przyłączenia do linii elektroenergetycznej średniego lub wysokiego napięcia, ustalony zostanie przez lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.Całkowita powierzchnia dz. 196/2 wynosi 3,56 ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, wcelu realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić do 2,89 ha. Zabudowa systemami fotowoltaicznymi o powierzchni wyznaczanej po obrysie zewnętrznych skrajnych modułów paneli wyniesie do 2,47 ha. Na terenie dz. 196/2 nie znajdują się zabudowania. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się na dz. 196/4, w odległości ponad 29 m, w kierunku zachodnim.Teren dz. 196/2 posiada naturalną rzeźbę terenu. Ewentualne roboty ziemne będą polegać na wykonaniu tras kablowych oraz wbijaniu konstrukcji montażowych. Nie przewiduje się zmian ukształtowania terenu. Zachowane zostaną naturalne spadki terenu i kierunki spływu powierzchniowego. Na rozpatrywanym terenie stwierdzono występowanie pospolitych i szeroko rozpowszechnionych w całym kraju gatunków zwierząt. Na terenie przeznaczonym pod realizację
przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania rzadko spotykanych gatunków zwierząt. Nie odnaleziono przy tym nor, legowisk, gniazd ptaków i ich pozostałości. Jest to typowy teren rolniczy, silnie przekształcony przez człowieka. Przed przystąpieniem do prac montażowych oraz robót ziemnych (np. tydzień wcześniej) cały teren zostanie poddany wizji terenowej w celu wykrycia ewentualnej obecności zwierząt związanych ze środowiskiem gruntowym. Jeżeli zostaną zaobserwowane miejsca (tereny), w których występują zwierzęta, roboty budowlane będą realizowane w taki sposób, by nie stanowiły dla nich zagrożenia. Jeżeli przez dłuższy okres czasu zwierzęta nie będą opuszczać terenu objętego wnioskiem, a będzie to kolidować z planami realizacji
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inwestycji, konieczne będzie wygrodzenie danego terenu bądź wstrzymanie prac na tak długi okres, jak będzie to konieczne.Realizacja wnioskowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wykonaniem prac ziemnych mogących trwale zniekształcić powierzchnię terenu, w tym niwelacją terenu inwestycji. Ze względuna charakter planowanego przedsięwzięcia, do tego typu przekształceń nie dojdzie zarówno podczas wbijania konstrukcji montażowej poprzez kafar, przeprowadzenia podziemnej trasy kablowej, czy wznoszenia ogrodzenia. Realizacja nie zmieni kierunku i natężenia odpływu wód. Wszystkie wody opadowe i roztopowe, będą spływać po powierzchni stacji kontenerowej oraz paneli fotowoltaicznych. Wody będą wsiąkać do gruntu w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wody opadowe nie będą miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, ponieważ do budowy instalacji zostaną użyte materiały niewchodzące z nią w rekcję. Woda opadowa, która będzie obmywać panele nie ulegnie dodatkowej mineralizacji czy też wzbogaceniu o związki metali oraz soli. Ponadto, mając na uwadze maksymalne poszanowanie środowiska gruntowo-wodnego, zawarto szereg działań minimalizujących, gwarantujących jego ochronę. Zaliczyć do nich można m.in.: zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych; tankowanie i naprawa pojazdów odbywać się będzie poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. Dopuszcza się możliwość tankowania sprzętu budowlanego na terenie budowy przy wykorzystaniu mat absorbujących i zachowaniu należytej ostrożności; ograniczenie zajętości terenu oraz ilości i długości prac; gromadzenie ścieków sanitarno-bytowych w szczelnych sanitariatach i ich regularne przekazywanie wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne pozwolenia; selektywne gromadzenie powstających odpadów w wyznaczonym miejscu w szczelnych pojemnikach na terenie zaplecza budowy i ich systematyczne przekazywanie firmie posiadającej stosowne pozwolenia;  wyposażenie transformatora w szczelną misę olejową, która pomieści co najmniej 105% oleju. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko wodno – gruntowe. jaki będzie zawierał transformator, co zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu gruntu; okresowe mycie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie za pomocą czystej wody pod ciśnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Woda do mycia paneli zostanie doprowadzona na teren inwestycji np. w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach.Wszystkie ogniwa PV są pokrywane powłoką antyrefleksyjną która zwiększa ich wydajność oraz eliminuje ryzyko imitacji tafli wody. Mimo iż panele fotowoltaiczne pochłaniają energię słoneczną nie nastąpi wytworzenie energii cieplnej, która mogła by zwiększyć temperaturę okolicznych terenów, a zatem nie wystąpi wytworzenie się tzw. zjawiska wyspy ciepła.
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 Moc systemu fotowoltaicznego podaje się w jednostce kWp (z ang. Kilo Watts peak – kilowat mocy szczytowej). Określa ona moc elektryczną urządzenia elektroenergetycznego, dla najkorzystniejszych warunków atmosferycznych tzn. nasłonecznienia oraz temperatury. Planowana instalacja będzie się składać z paneli fotowoltaicznych, które zostaną zainstalowane w ilości do 15000 szt. Planowana łączna moc systemu paneli fotowoltaicznych będzie miała do 6MWp. Moduły zostaną zamontowane w kierunku południowym na specjalnej konstrukcji wsporczej. W nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej zostaną zastosowane urządzenia zmieniające charakter energii elektrycznej, na taką, która znajduje się w lokalnej sieci elektroenergetycznej. Prąd stały (DC) jest zmieniany na prąd zmienny (AC). Falowniki w zależności od możliwości ich podłączenia do modułów PV, zostaną zainstalowane w systemie rozproszonym, bądź systemie centralnym (w prefabrykowanych stacjach kontenerowych).Projektuje się zastosowanie prefabrykowanych stacji kontenerowych z zastosowaniem transformatorów napięcia nN/Sn. Łączna moc stacji, które będą obsługiwać projektowaną instalację fotowoltaiczną będzie miała moc do 6 MW. Kontenery będą wyposażone w osprzęt niezbędny do pracy całego obiektu tj. transformator, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej, monitoringu i wentylacji. Panele fotowoltaiczne zostaną połączone w zestawy (rzędy, stringi), a następnie z inwerterami za pomocą nadziemnych przewodów spiętych w wiązki i prowadzonych po konstrukcjach wsporczych paneli, a w razie potrzeby wkopanej w ziemię. W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej przewiduje się wykonanie podziemnej linii kablowej, pomiędzy stacjami kontenerowymi a miejscem przyłączenia do sieci. Podziemna trasa kablowa będzie się znajdować na niedużej głębokości, na przygotowanym do tego podłożu z warstwą podsypki, oraz zabezpieczona taśmą ostrzegawczą. Trasa, ze względu na małą głębokość posadowienia, nie będzie naruszać naturalnego zwierciadła wód gruntowych. Dopuszcza się zainstalowanie magazynów energii w postaci akumulatorów litowo-jonowych.
Kontener magazynu nie jest trwale związany z gruntem. Umieszcza się go na bloczkach betonowych.
Każde ogniwo umieszczone jest w szczelnej metalowej obudowie, która umieszczana jest w stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie kasecie akumulatorowej. Magazyny energii pozwalają zachować częstotliwość systemu elektroenergetycznego na stałym poziomie lub łagodzić jej wahania. Magazynowanie energii służy również równoważeniu popytu i podaży energii, których szczyty występują w różnych od siebie porach, poprawia jakość energii oraz pozwala na lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Magazyny energii nie wytwarzają ścieków, odpadów i zanieczyszczeń powietrza.Niewielka produkcja ścieków socjalno-bytowych wystąpi w fazach realizacji oraz likwidacji instalacji fotowoltaicznej. Zaplecze budowy będą stanowiły 1-2 kontenery.
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Na obecnym etapie prac projektowych nie można jednoznacznie określić lokalizacji zaplecza budowy. Wiadomo natomiast, że będzie się ono znajdować na terenie inwestycji i zostanie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie w terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu. Ścieki socjalno-bytowe z przenośnej kabiny toaletowej będą usuwane przez uprawnione podmioty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112), dla pobliskiej zabudowy mieszkalnej poziom emitowanej hałasu nie może przekroczyć w porze dziennej 50 dB, a w porze nocnej 40dB. Głównymi źródłami hałasu, jaki będzie związany z podmiotową inwestycją będą inwertery oraz stacja transformatorowa wykonana w prefabrykowanym kontenerze. Typowy poziom hałasu dla trybu pracy inwertera (od 6.00 do 22.00) wyniesie 58 dB w odległości 1m od urządzenia.Dla odległości równej 10 m od urządzenia natężenie hałasu od urządzenia wyniesie 38 dB. W przypadku stacji transformatorowej obudowanej w kontenerze, wartość hałasu w odległości 1 m od obiektu wyniesie maksymalnie 60 dB. Zgodnie z ww. wzorem, w odległości 10 m od obiektu, poziom hałasu wyniesie 40dB. Nie przewiduje się szkodliwego oddziaływania na etapie funkcjonowania inwestycji w zakresie hałasu, ponieważ dopuszczalne normy poziomów hałasu zostaną zachowane w odległości około 2,5 m od inwertera oraz 3,15 m od stacji transformatorowej w ciągu dnia i 10 m w ciągu nocy (inwertery w tym czasie nie będą pracować).
Biorąc pod uwagę opinię sanitarną wyrażoną pismem nr NZ.9022.4.19.2024.MW dnia 04.10.24 r. oraz podtrzymanie tej opinni wyrażone w dniu 12.11.2024 r. ,pismem nr NZ.9022.4.19.2024.MW z uwagi na bliską odelgłość planowanej inwestycji od zabudowy mieszkaniowej, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko , celem rozpoznania warunków korzystania ze  środowiska i prawidłowości doboru zabepieczeń technicznych w oparciu o raport oceny oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem pełnego zakresu emisji  substancji  do środowiska  oraz ze wskazaniem celów projektowych , jakie rozwiązania chroniące środowisko i ludzi powinne zostać zrealizowane. Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko powzoli dokładniej ocenić wpływ planowanej inwestycji na środowisko naturalne, tereny sąsiednie i ludzi, ze szczegółowym rozpoznaniem
ewentualnych konfliktów społecznych, umożliwiając jednocześnie dokładniejsze rozpoznaie  warunków realizacji przedsięwzięcia koniecznych do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestcji oraz zapewnie mozliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na
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 środowisko. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1094) planowana inwestycja nie jest usytuowana na terenach:obszarów wodno – błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujścia rzek, obszarów wybrzeży, obszarów górskich lub leśnych, obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,  obszarów przylegających do jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi przez Zakład Badania Ssaków PAN w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot. Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006).Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy budowlanej i naturalnej. Inwestycja nie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią, co ograniczy możliwość wystąpienia katastrofy naturalnej. Zgodnie z zapisami „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za rok 2023”, wykonanej w wydziale Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów emisyjnych jakości powietrza.
Wydanie ww. postanowienia pociąga z mocy prawa obowiązek zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę  raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
          Biorąc pod uwagę powyższe,uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy ooś, w zakresie planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter i skalę oddziaływania na środowisko, działając na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Olszanka
 uznał, że istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia ustalając jednocześnie zakres raportu ooś w oparciu warunki jak na wstępie.
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu  za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanka w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
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Otrzymuje:
1.  PCWO ENERGY PROJEKT Sp.z o.o. ul. Św Leonarda 7, 25-311 Kielce.
2. Strony postępowania Obwieszczeniem zgodnie z art. 49 Kodeksu Postepowania Administracjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zgodnie z dyspozycją art. 49 KPA.
3.  Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu
4.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu
5.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu



Wójt Gminy Olszanka
/-/Tymoteusz Drebschok
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