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	Załącznik 4 
	„ŚLEPY” KOSZTORYS 

	Konserwacja i odnowienie elewacji frontowej zabytkowego kościoła parafialnego w Lutocinie


ŚLEPY” KOSZTORYS

	

KOSZTORYS OFERTOWY 


	Obiekt 
	Elewacje ceglane na kamiennym cokole – 2 poł. XIX w.

Elewacje wieży oraz frontowa kościoła

	Lokalizacja
	Kościół p.w. św. Mateusza w Lutocinie

	Właściciel 
	Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Św. Mateusza w Lutocinie

	Adres  
	ul. Konopnickiej 2, 09-317 Lutocin

	WYKONAWCA  
	

	Adres  
	

	

	Data kosztorysu
	

	
	

	Podstawa kosztorysu
	„Zasady wynagradzania artystów plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury” 

zamieszczony przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dzieł Sztuki vol. 12 nr 1, 2001 r.

	Opis kosztorysu
	………………………………. zł. - średnia w gospodarce narodowej za ………..  kw. …………… roku 

% sp – przyjęty procent stawki podstawowej za opracowanie 1 dm2

r      - przyjęty stopień rewaloryzacji

p     - powierzchnia w dm2 (w rozwinięciu) lub Rg.

Sp    - przyjęta wartość stawki podstawowej w zł


wu – współczynniki z tytułu stopnia trudności i stanu zachowania

	
	


	Wartość netto
	zł
	

	Stawka vat
	%
	

	Wartość vat
	zł
	

	Wartość brutto
	zł
	

	


            WYKONAWCA                                                         

Pieczątka i podpis

	Dział I
	I kondygnacja wieży


	Tab. 1
	Kosztorys ofertowy – wyliczenia

	lp.
	podstawa
	Opis
	% sp
	r
	p/

Rg
	sp
	wu
	Wartość netto

	1.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	
	
	13 050
	
	
	

	2.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	
	
	280
	
	
	

	3.
	8 C – 1b tab. 1
	Relief płytki
	
	
	2 120
	
	
	

	4.
	8 B – 1e tab. 1
	Wątki kamienne
	
	
	430
	
	
	

	razem
	


	Tab. 4
	Opis zakresu prac

	lp.
	podstawa
	element
	zakres

	1.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	Cały przedmiar : oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie 

Wybrane fragmenty przedmiaru : odsalanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne

	2.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	Cały przedmiar : oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie 

Wybrane fragmenty przedmiaru : rekonstrukcja wątku ceglanego, odsalanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne

	3.
	8 C – 1b tab. 1
	Relief płytki
	Oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne

	4.
	8 B – 1e tab. 1
	Wątki kamienne
	Oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ciosów kamiennych, spoinowanie


	Dział II
	II kondygnacja wieży


	Tab. 1
	Kosztorys inwestorski – wyliczenia

	lp.
	podstawa
	Opis
	% sp
	r
	p/

Rg
	sp
	wu
	Wartość netto

	1.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	
	
	3 120
	
	
	

	2.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	
	
	310
	
	
	

	3.
	8 C – 1b tab. 1
	Relief płytki
	
	
	1 120
	
	
	

	razem
	


	Tab. 4
	Opis zakresu prac

	lp.
	podstawa
	element
	zakres

	1.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	Cały przedmiar : oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie 

Wybrane fragmenty przedmiaru : odsalanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne

	2.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	Cały przedmiar : oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie 

Wybrane fragmenty przedmiaru : rekonstrukcja wątku ceglanego, odsalanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne

	3.
	8 C – 1b tab. 1
	Relief płytki
	Oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne


	Dział III
	III kondygnacja wieży


	Tab. 1
	Kosztorys inwestorski – wyliczenia

	lp.
	podstawa
	Opis
	% sp
	r
	p/

Rg
	sp
	wu
	Wartość netto

	1.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	
	
	3 010
	
	
	

	2.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	
	
	380
	
	
	

	3.
	8 C – 1b tab. 1
	Relief płytki
	
	
	1 260
	
	
	

	razem
	


	Tab. 4
	Opis zakresu prac

	lp.
	podstawa
	element
	zakres

	1.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	Cały przedmiar : oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie 

Wybrane fragmenty przedmiaru : odsalanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne

	2.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	Cały przedmiar : oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie 

Wybrane fragmenty przedmiaru : rekonstrukcja wątku ceglanego, odsalanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne

	3.
	8 C – 1b tab. 1
	Relief płytki
	Oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne


	Dział IV
	IV kondygnacja wieży


	Tab. 1
	Kosztorys inwestorski – wyliczenia

	lp.
	podstawa
	Opis
	% sp
	r
	p/

Rg
	sp
	wu
	Wartość netto

	1.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	
	
	4 770
	
	
	

	2.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	
	
	430
	
	
	

	3.
	8 C – 1b tab. 1
	Relief płytki
	
	
	1 730
	
	
	

	razem
	


	Tab. 4
	Opis zakresu prac

	lp.
	podstawa
	element
	zakres

	1.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	Cały przedmiar : oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie 

Wybrane fragmenty przedmiaru : odsalanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne

	2.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	Cały przedmiar : oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie 

Wybrane fragmenty przedmiaru : rekonstrukcja wątku ceglanego, odsalanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne

	3.
	8 C – 1b tab. 1
	Relief płytki
	Oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne


	Dział V
	V elewacja frontowa (obok wieży)


	Tab. 1
	Kosztorys inwestorski – wyliczenia

	lp.
	podstawa
	Opis
	% sp
	r
	p/

Rg
	sp
	wu
	Wartość netto

	1.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	
	
	9 110
	
	
	

	2.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	
	
	100
	
	
	

	3.
	8 B – 1e tab. 1
	Wątki kamienne
	
	
	530
	
	
	

	razem
	


	Tab. 4
	Opis zakresu prac

	lp.
	podstawa
	element
	zakres

	1.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	Cały przedmiar : oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie 

Wybrane fragmenty przedmiaru : odsalanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne

	2.
	8 C – 2a tab.1
	Wątki ceglane
	Cały przedmiar : oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych uzupełnień – w tym spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ubytków cegieł, spoinowanie 

Wybrane fragmenty przedmiaru : rekonstrukcja wątku ceglanego, odsalanie, wzmocnienie strukturalne, hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne

	3.
	8 B – 1e tab. 1
	Wątki kamienne
	Oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych spoin, dezynfekcja, uzupełnienie ciosów kamiennych, spoinowanie
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