	PRZEDMIAR ROBÓT

	Przebudowa DG 190610W na odcinku

	od km 0+006,20 do km 2+102,30 w msc. Boiska

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. mia-
ry
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE
	 
	 

	1
d.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
	km
	2,1

	2
d.1
	KNR 2-01 0108-02
	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości
	ha
	0,03

	3
d.1
	KNR 2-31 1402-05
	Mechaniczne ścinanie poboczy ziemnych o grub.
10 cm wraz z utylizacją materiał ze ścinki
	m2
	2815,5

	4
d.1
	KNR 2-01 0206-02
	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samo-
chod.samowyładowczymi na odległość do 5 km
	m3
	189

	5
d.1
	KNR 2-01 0235-01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1.0
m z gruntów z wykopu
	m3
	78

	6
d.1
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	630

	7
d.1
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-
31,5mm gr. 30cm
	m2
	630

	8
d.1
	KNR AT-03 0102-01
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	m2
	50

	Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE

	2
	JEZDNIA ASFALTOWA
	
	 

	9
d.2
	KNNR 6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
bitumicznych
	m2
	15757,98

	10
d.2
	KNNR 6 1005-07
	Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
	m2
	15752,31

	11
d.2
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych
o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca
AC11W KR1/2) wraz z transportem
	m2
	630,00

	12
d.2
	KNNR 6 0108-02
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne (warstwa wyrównawczo-wiążąca AC11W KR1/2) wraz z
transportem
	t
	995,75

	13
d.2
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych
o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem
	m2
	7786,35
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	3
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	
	 

	14
d.3
	kalkulacja własna
	Regulacja wysokościowa istniejących zjazdów z
kostki brukowej betonowej ( rozbiórka istn. kostki,
ponowne ułożenie na podsypce cem.-piaskowej,
80% kostki z rozbiórki, 20% nowej)
	m2
	161,40

	15
d.3
	KNNR 6 0404-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pławie
z betonu C8/10 z oporem
	m
	79,00

	16
d.3
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod pobocza z
kruszywa
	m2
	2815,50

	17
d.3
	KNNR 6 0113-05
	Pobocza i zjazdy z kruszyw łamanych 0-31,5mm
stabiliz. mech. gr. 12cm
	m2
	3815,90

	18
d.3
	KNNR 1 0501-01
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat.I-III- pas 0,5m za poboczem
	m2
	1877,00

	19
d.3
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie zjazdów z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem
	m2
	40,82

	20
d.3
	KNR 2-31 1406-04
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodo-
ciągowych i gazowych
	szt.
	15,00
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	4
	OZNAKOWANIE PIONOWE
	
	 

	21
d.4
	KNNR 6 0702-08
	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów
	kpl
	4

	22
d.4
	KNNR 6 0702-01
	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	szt.
	23

	23
d.4
	KNNR 6 0702-05
	Pionowe znaki drogowe - tablice prowadzące ciągłe
	szt.
	3

	24
d.4
	KNNR 6 0702-04
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
	szt.
	4

	25
d.4
	KNNR 6 0702-05
	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
	szt.
	25
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