  






Załącznik Nr 6
WYKAZ PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH  I KANALIZACYJNYCH

Skrzyżowanie typu „RONDO” – w m. Drążdżewo
	Lp.
	Pikietaż
	Studzienki 

ściekowe  str. lewa
Nr i rz, kr, ściek.
	Studzienki 

ściekowe  str. 
prawa

Nr i rz, kr, ściek.
	Studz. kanalizacyjne
Nr i rz. pokrywy
	Proj. rzędna w osi  drogi
	Długość przykanalików 

o średnicy 200mm
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	11
	12
	13

	Kierunek  Przasnysz - Baranowo

	1
	0+066
	Nr1
	110,48
	Nr 2
	110,48
	
	
	110,61
	9,0
	

	2
	0+068
	
	
	
	
	Nr 3
	110,72
	110,64
	5,0
	Istn. studz. kan.

	3
	0+090
	
	
	
	
	Nr 4
	110,57
	110,56
	6,5
	Proj. studz. kan.

	4
	0+097,5
	Nr 5
	110,42
	    Nr 6
	110,38
	
	
	110,45
	7,0
	

	5
	0+123,5
	Nr 8
	110,13
	Nr9
	110,13
	Nr 7
	109,00
	110,22
	10,0
	Proj. studz. kan.

	Kierunek Chorzele - Krasnosielc

	6
	0+047,5
	
	
	Nr 10
	110,68
	
	
	110,71
	11,5
	

	7
	0+049,5
	Nr 11
	110,61
	
	
	
	
	110,72
	9,0
	

	8
	0+112,76
	Nr13  
	110,02
	Nr 12
	110,00
	
	
	110,10
	
	Istn. studz. ściek.

	
	RAZEM
	4 szt.
	
	4 szt.
	
	
	2 szt.
	
	L=58m
	


