Załącznik nr 1 do SIWZ


Maków Mazowiecki, dnia 2007-02-14
WARUNKI TECHNICZNE
dotyczące aktualizacji banku poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych prowadzonych w programie BANK OSNÓW         w wersji 2.01 dla Windows
1. Zakres opracowania:
a) aktualizacja części opisowej poziomej osnowy geodezyjnej wraz z rastrowymi opisami topograficznymi, na podstawie wprowadzenia do banku osnów punktów osnowy z operatów przyjętych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w latach 2001 – 2007,

b) uzupełnienie wysokości poziomej osnowy geodezyjnej na postawie zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym wyników bezpośrednich pomiarów sytuacyjnowo – wysokościowych i inwentaryzacyjnych (pomiary niwelacyjne),
c) uzupełnienie banku osnów o informacje: o stanie znaków, punktach zniszczonych, punktach nie odnalezionych oraz pozostałych danych opisowych - na podstawie informacji zawartych w: operatach technicznych, opisach topograficznych, mapach przeglądowych oraz innych dokumentach przyjętych do zasobu,

d) aktualizacja banku osnów o punkty osnowy dotychczas nie wprowadzone, które ujawniono w trakcie przeglądania całości materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz poprawienie zauważonych błędów i usterek,
e) aktualizacja banków osnów o opisy topograficzne osnów pomiarowych z obrębowych operatów polowych założenia i modernizacji ewidencji gruntów, gdzie mapy ewidencyjne opracowano na podstawie uczytelniania zdjęć lotniczych i pomiarów uzupełniających, 
f) opracowanie ilustracji graficznej osnów w programie EWMAPA 7,
2. Dane charakteryzujące opracowanie:

a) wersja programu BANK OSNÓW – 2.01,

b) układ współrzędnych opracowania - „1965”,

c) istniejąca ilość punktów w baku osnów:
· poziomych – 15900,

· wysokościowych – 950,
d) orientacyjna ilość istniejących operatów do przeanalizowania - 14800,

e) orientacyjna ilość opisów topograficznych do skanowania – 7500,
f) ilość sekcji mapy topograficznej w skali 1:10 000 – 42,
g) ilość sekcji mapy zasadniczej – 2350,
h) ilość obrębów ewidencji gruntów - 251,
3. Podstawa formalna wykonania prac:

a) instrukcja techniczna "O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego", wprowadzona do stosowania zarządzeniem nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 10 lipca 1987 r.,

b) instrukcja techniczna „O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych" i "O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych", wprowadzone do stosowania zarządzeniem nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) z dnia 9 lutego 1979 r., zmienione zarządzeniem nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 23 lipca 1983 r. (Dz.Urz. GUGiK Nr 2, poz. 5),

c) wytyczne techniczne G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, Warszawa 1986 r.,

d) dokumentacja programu BANK OSNÓW - wersja 2.01 dla Windows firmy GEOBID Sp. z o.o. ,

e) dokumentacja programu EWMAPA - wersja 7 dla Windows firmy GEOBID Sp. z o.o.,
4. Pozyskanie danych: 

a) Weryfikacja, wprowadzenie lub aktualizacja danych w bazach banku poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych, nastąpi w przypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych warunków:
· punkt osnowy posiada opis topograficzny,
· punkt osnowy posiada pomierzoną wysokość,

· punkt osnowy posiada trwałą stabilizacją: granit, beton, rurka, szyna, bolec lub trzpień żelazny, rurka drenarska,

· punkt osnowy jest jednocześnie trwale stabilizowanym punktem granicznym (granit, beton, rurka, itp.) lub stanowi inny wybrany szczegół sytuacyjny I grupy dokładnościowej albo fotopunkt,
· punkt osnowy jest w ciągu sytuacyjnym lub wcięty i jest zamarkowany palikiem drewnianym,
· punkt osnowy posiada ustalony błąd pomiaru,

· uzyskano informacje o stanie znaku osnowy lub o braku nawiązania na punkty sąsiednie, 
· uzyskano drugi komplet współrzędnych punktu osnowy w lokalnym układzie współrzędnych miasta Makowa Maz. lub Różana,
· stwierdzono błędne dane lub informacje o punkcie osnowy,
b) dla wprowadzanych lub aktualizowanych danych zostanie ustalony nr operatu i data włączenia operatu do zasobu,
c) w przypadku braku czytelności opisów topograficznych będą wykonane nowe duplikaty opisów, z dołączeniem do punktu obydwu opisów,
d) w przypadku braku współrzędnych X, Y punktów osnowy w układzie „1965”, punkty te będą zidentyfikowane, a współrzędne ustalone i pobrane w oparciu o wektorowe lub rastrowe mapy ewidencyjne, prowadzone w programie EWMAPA7, w układzie współrzędnych „1965”, z uwzględnieniem zarysów pomiarowych i szkiców polowych, 
e) w przypadku braku opisu topograficznego dane o punkcie będą uzupełnione opisem tekstowym,
5. Założenia techniczne do aktualizacji banku osnów:
a) dane numeryczne zostaną opracowane w dotychczasowej strukturze i konfiguracji baz osnów poziomych i wysokościowych, prowadzonych w zdefiniowanym układzie współrzędnych „1965”, udostępnionych do przeprowadzenia prac - w trybie aktualizacji tych baz, poprzez wprowadzanie udokumentowanych danych.
Będą one stanowiły pierwszy komplet współrzędnych – Układ 1,
b) opracowanie danych zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem istniejących, typowych słowników programu BANK OSNÓW,

c) zostanie zapewniona autoryzacja zmian danych numerycznych,
d) współrzędne punktów osnowy w lokalnym układzie współrzędnych miasta Makowa Maz. lub Różana zostaną wprowadzone jako drugi komplet współrzędnych punktu – Układ 2,

e) współrzędne poziome punktów osnowy pomiarowej z operatów polowych założenia i modernizacji ewidencji gruntów (pkt.1.e) zostaną wprowadzone wraz z rastrowymi opisami topograficznymi, wyłącznie jako trzeci komplet współrzędnych punktu – Układ 3. Będą one wprowadzone w układzie współrzędnych „1965”, z cechą: 41 – „punkt osnowy pomiarowej o wątpliwym błędzie położenia” oraz wpisanym rzędem osnowy lub linii pomiarowej,
f) skanowanie opisów topograficznych będzie dokonane z rozdzielczością 400 dpi i czytelnością treści nie gorszą jak na oryginale,

g) opisy topograficzne zostaną opracowane jako rastry monochromatyczne (dwukolorowe), w pozytywie, w formacie BMP, 
h) rastry 256 kolorów, opracowane w odcieniach szarości, będą wykonane tylko dla opisów topograficznych o małej czytelności treści dokumentu, 

i) kryterium oceny jakości opracowanych rastrów, będzie nie gorsza jak na oryginale czytelność treści po sporządzeniu wydruku opisu topograficznego,
j) proces skanowania opisów topograficznych zapewni wypośrodkowane położenie i równoległe do kierunku wydruku ułożenie ramek opisu,
k) format numeru punktu osnowy:
xxxx-yyyy/pp     nazwa
gdzie:
xxxx – numer mapy topograficznej w skali 1:10000 zgodnie z oznaczeniem podstawowej jednostki segregującej wg instrukcji O-4
yyyy - numer właściwy punktu, unikalny w bazie, nadawany w ramach poszczególnych klas osnów,
    pp - numer ekscentru,
nazwa – oznaczenie punku wg materiałów archiwalnych lub dodatkowy opis punktu osnowy,
l) dla zweryfikowanych punktów osnowy zostanie wypełnione pole ‘Rok aktualności’,
m) dla punktów wprowadzanych lub zaktualizowanych zostanie wypełnione pole ‘Nr roboty’,

n) dla punktów zniszczonych lub nie odnalezionych zostanie określona ich cecha w polu ‘cecha’,
o) pozostałe pola opisowe zostaną wypełnione w ramach dostępności informacji umożliwiających ich aktualizację,
6. Założenia do opracowania ilustracji graficznej osnów w programie EWMAPA:
a) punkty osnowy zostaną opracowane w topologicznej strukturze ‘dodatkowych działek’, w celu umożliwienia doczytania osnowy z dodatkowych baz – w zakresie: Układ 1 + Układ 3 oraz Układ 2,
b) do struktury ‘dodatkowych działek’ będą dołączone odpowiednio zmodyfikowane pliki cechy.cnf i osnowy.cnf – spójne ze słownikami w banku osnów,
7. Zawartość operatu technicznego:

a) zgłoszenie pracy geodezyjnej,
b) sprawozdanie techniczne obejmujące dane formalno-organizacyjno-prawne opracowania, zawierające opis wykorzystanych materiałów źródłowych oraz zauważonych rozbieżności i odstępstw od : 

· danych zasobu, 

· zamierzeń realizacyjnych, 

· obowiązujących standardów technicznych, 

c) wykonane w formie tabelarycznej zestawienie zawierające:
· numer operatu lub innego dokumentu z którego pozyskano dane,

· datę włączenia operatu do zasobu,

· opis pozyskanych danych i informacji o punktach osnowy,
· rozstrzygnięcie o sposobie wykorzystania pozyskanych danych i informacji do aktualizacji banku osnów,

· ustalone numery wprowadzonych lub aktualizowanych punków w banku osnów,
d) wykaz współrzędnych punków osnowy wraz z oznaczeniem punków wprowadzonych i zaktualizowanych – Układ 1, Układ 2, Układ 3,

e) nośniki DVD z zapisem komputerowych zbiorów danych numerycznych programów BANK OSNÓW oraz EWMAPA – w 3 egzemplarzach,
8. Uwagi końcowe:
a) czynności techniczne związane z przeglądaniem i pozyskaniem danych z dokumentów źródłowych zostaną zrealizowane w lokalu ośrodka, na sprzęcie komputerowym zapewnionym przez wykonawcę prac. Wykorzystywanie zasobu w ośrodku będzie się odbywać pod nadzorem pracownika ośrodka,
b) opracowanie nie będzie obejmowało danych i materiałów włączonych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po dacie przypadającej na 10 dni roboczych przed wyznaczonym w umowie terminem zakończenia prac, 

c) wszystkie sprawy wymagające uzgodnienia oraz odstępstwa od niniejszych warunków będą uzgadniane na bieżąco i wpisywane do dziennika roboty.
Opracował: mgr inż. G. Bochenek
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