Skąpe, dnia 07 marca 2025 r. 

GP. 6220.1.19.2024.2025
DECYZJA Nr 1/2024/2025
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn.zm.), oraz art. 71 ust. 2, pkt. 2, art. 75 ust 1, pkt.4, art. 84 ust. 1,1a, 2, art. 85 ust. 1,2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 112 z późn.zm.) w związku 
z § 3 ust.1 pkt. 73 i pkt. 89 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.09.2024 r. złożonego przez Gospodarstwo Rolne Mikołaj Kuś, Radoszyn 32a, 66-213 Skąpe 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1) służącego do ujmowania wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych służących do podlewania upraw rolnych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 87/6, 51/2, 7/3 obręb Podła Góra, gmina Skąpe.

po otrzymaniu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie znak: NZ. 9022.23.2024 z dnia 
20.09.2024 r. (data wpływu do urzędu – 24.09.2024 r.), 
- PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, znak VG.ZZŚ.7.4901.190.2024.MN. RKW-2024-4183 z dnia 03.12.2024 r. (data wpływu do urzędu – 05.12.2024 r.), 
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, znak: WZŚ.4220.450.2024.KS z dnia 01.10..2024 r. 
(data wpływu do urzędu – 02.10.2024 r.), 
orzekam
1. stwierdzić dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1) służącego do ujmowania wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych służących do podlewania upraw rolnych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 87/6, 51/2, 7/3 obręb Podła Góra, gmina Skąpe brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
2. ustalić, zgodnie z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, znak: VG.ZZŚ.7.4901.190.2024.MN. RKW-2024-4183 z dnia 03.12.2024 r. (data wpływu do urzędu – 05.12.2024 r.), następujące wymagania:
· W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków pracy, aby nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu, Ograniczyć powierzchnię prac do niezbędnego minimum. Uporządkować teren budowy po zakończeniu robót budowlanych.
· Podczas wykonywania niezbędnych prac oraz do transportu materiałów stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn i środków transportu a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować, 

· Teren planowanej inwestycji wyposażyć w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania substancji ropopochodnych,
· Zlokalizować bazę materiałowo – sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, w odległości kilkudziesięciu metrów od obszaru cieku, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w jego powierzchnię, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, z zachowaniem zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu prac budowlanych obszar terenu przeznaczony na bazę materiałowo – sprzętową przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku zmiany lokalizacji bazy zorganizować jej nową lokalizację z zachowaniem dotychczasowych zabezpieczeń środowiska gruntowo - wodnego
· Plac budowy wyposażyć w szczelne, przenośne sanitariaty, których zawartość należy systematycznie opróżniać przez wyspecjalizowane podmioty. 

· Należy wykonać szczelną obudowę studni. Teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu przed napływem wód opadowych lub roztopowych oraz zapewnienia ich odpływu, Urządzenie do poboru wód utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym a także zachować czystość w obudowie studni jak i w jej otoczeniu, 

· Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087 z późn.zm)) należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i na usługi wodne.

· Eksploatacja planowanego urządzenia wodnego powinna odbywać się zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi decyzją zasobami eksploatacyjnymi ujęcia wód podziemnych oraz według warunków określonych w uzyskanym pozwoleniu wodnoprawnym,
· Planowany pobór prowadzić w sposób zapewniający zachowanie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem ujmowanej warstwy wodonośnej,

· Pobór wód prowadzić zgodnie z potrzebami wodociągu aby nie naruszyć reżimu hydrogeologicznego w danym rejonie i praw osób trzecich w myśl racjonalnego gospodarowania zasobami wód podziemnych, 

· Odpady powstałe na każdym z etapów inwestycji gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo – wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

· W przypadku likwidacji ujęcia należy wypełnić otwór piaskiem – żwirem wymieszanym ze środkiem dezynfekującym oraz wykonać korek iłowo – cementowy, a następnie teren poddać rekultywacji.

3. ustalić, że charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji
uzasadnienie

W dniu 03 września 2024 r. Gospodarstwo Rolne Mikołaj Kuś Radoszyn 32a, 66-213 Skąpe złożył w tut. urzędzie wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1) służącego do ujmowania wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych służących do podlewania upraw rolnych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 87/6, 51/2, 7/3 obręb Podła Góra, gmina Skąpe, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 i 89 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1839) w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, kwalifikuje się jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z powyższym podlega procedurze oceny oddziaływania na środowisko w myśl ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn.zm.), zwanej w dalszej części ustawą ooś.
W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Teren inwestycji objęty nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla analizowanego przedsięwzięcia, ze względu na jego kwalifikację i lokalizację – organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Skąpe.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz znajdujących się w odległości 100 m od granicy terenu inwestycyjnego. W przedmiotowym postępowaniu organ na podstawie wypisów z powszechnej ewidencji gruntów (EGiB) ustalił, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu jest większa niż 10. Mając powyższe na uwadze, działając zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o.o.ś. jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
W dniu 11 września 2024 r. Wójt Gminy Skąpe wszczął postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie a następnie, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze z wnioskiem w sprawie zasięgnięcia opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Wójt gminy Skąpe zapewniając udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji poinformował o wszczęciu postępowania, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, organie właściwym do wydania decyzji, 
a także o organach właściwych do wydania postanowienia nt. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
 i możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie w dniu 11.09.2024 r. zamieszczając ww. informacje w formie obwieszczeń w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skąpe, oraz w obrębie realizacji inwestycji  na tablicach ogłoszeń w sołectwie Podła Góra.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie pismem znak NZ. 9022.23.2024 z dnia 20.09.2024 r. (data wpływu do urzędu – 24.09.2024 r.)  stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp, pismem znak WZŚ.4220.450.2024.KS z dnia 01.10..2024 r. (data wpływu do urzędu – 02.10.2024 r.), także stwierdziła brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 
W dniu 11.10.2024 r. do organu prowadzącego niniejsze postępowanie wpłynęło pismo mieszkańców wsi Podła Góra odnoszące się do obaw dot planowanej inwestycji (treść pisma w aktach sprawy). Pismo, z uwagi na jego zakres merytoryczny zostało w dniu 24.10.2024 r. przesłane do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze. 

W odpowiedzi na pismo mieszkańców wsi Podła Góra – w dniu 18 listopada 2024 r. Inwestor złożył uzupełnione informacje do planowanej inwestycji, które w dniu 21 listopada 2024 r. zostały przesłane do PGW Wody Polskie ZZ w Zielonej Górze.
PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze Opinią znak, VG.ZZŚ.7.4901.190.2024.MN. RKW-2024.4183 z dnia 03.12.2024 r. (data wpływu do urzędu – 05.12.2024 r.), po uprzednim uzupełnieniu przez Inwestora złożonej dokumentacji wyraziła opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1) służącego do ujmowania wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych służących do podlewania upraw rolnych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 87/6, 51/2, 7/3 obręb Podła Góra, gmina Skąpe nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

· W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków pracy, aby nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu, Ograniczyć powierzchnię prac do niezbędnego minimum. Uporządkować teren budowy po zakończeniu robót budowlanych.

· Podczas wykonywania niezbędnych prac oraz do transportu materiałów stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu budowlanego musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn i środków transportu a w przypadku awarii i wycieku oleju lub paliwa zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować, 

· Teren planowanej inwestycji wyposażyć w wystarczającą ilość sorbentów do neutralizowania substancji ropopochodnych,

· Zlokalizować bazę materiałowo – sprzętową w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, w odległości kilkudziesięciu metrów od obszaru cieku, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu i minimalną ingerencję w jego powierzchnię, na szczelnej i utwardzonej nawierzchni, z zachowaniem zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem. Po zakończeniu prac budowlanych obszar terenu przeznaczony na bazę materiałowo – sprzętową przywrócić do stanu pierwotnego. W przypadku zmiany lokalizacji bazy zorganizować jej nową lokalizację z zachowaniem dotychczasowych zabezpieczeń środowiska gruntowo - wodnego

· Plac budowy wyposażyć w szczelne, przenośne sanitariaty, których zawartość należy systematycznie opróżniać przez wyspecjalizowane podmioty. 

· Należy wykonać szczelną obudowę studni. Teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu przed napływem wód opadowych lub roztopowych oraz zapewnienia ich odpływu, Urządzenie do poboru wód utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym a także zachować czystość w obudowie studni jak i w jej otoczeniu, 

· Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087 z późn.zm)) należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i na usługi wodne.

· Eksploatacja planowanego urządzenia wodnego powinna odbywać się zgodnie z ustalonymi i zatwierdzonymi decyzją zasobami eksploatacyjnymi ujęcia wód podziemnych oraz według warunków określonych w uzyskanym pozwoleniu wodnoprawnym,

· Planowany pobór prowadzić w sposób zapewniający zachowanie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem ujmowanej warstwy wodonośnej,

· Pobór wód prowadzić zgodnie z potrzebami wodociągu aby nie naruszyć reżimu hydrogeologicznego w danym rejonie i praw osób trzecich w myśl racjonalnego gospodarowania zasobami wód podziemnych, 

· Odpady powstałe na każdym z etapów inwestycji gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska gruntowo – wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.

· W przypadku likwidacji ujęcia należy wypełnić otwór piaskiem – żwirem wymieszanym ze środkiem dezynfekującym oraz wykonać korek iłowo – cementowy, a następnie teren poddać rekultywacji.

W prowadzonym postępowaniu w dniu 03.12.2024 r. (na wniosek mieszkanki wsi Podła Góra) do urzędu gminy w Skąpem wpłynęło pismo Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. prośby o udzielenie informacji o planowanej inwestycji w kontekście położonego w sąsiedztwie zespołu dworsko – folwarcznego. 
Karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z mapą planowanej inwestycji została w dniu 06 grudnia 2024 r. przesłana do LWKZ w Zielonej Górze, 

LWKZ pismem znak ZN.5142.13.2024 z dnia 18.02.2025 r. (data wpływu do urzędu 21.02.2025 r.)  wyjaśnił, że przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w dniu 06.12.2024 r. Wójt Gminy Skąpe Zawiadomieniem znak: GP.6220.1.9.2024 zawiadomił Strony postępowania o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji i Obwieszczeniem znak:GP.6220.1.10.2024.2025 zawiadomił społeczeństwo o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji. Zawiadomienia zamieszczono na tablicy ogłoszeń urzędu gminy w Skąpem, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Podła Góra na 30 dni (do dnia 07.01.2025 r.)
W dniu 17.12.2024 r. do organu prowadzącego niniejsze postępowanie wpłynęło ponownie pismo dwóch mieszkanek wsi Podła Góra odnoszące się do obaw dot planowanej inwestycji (treść pisma w aktach sprawy). Pismo w dniu 08 stycznia 2025 r. zostało przekazane Inwestorowi, który w dniu 16.01.2025 r. ponownie złożył pismo wyjaśniające obawy mieszkańców wsi Podła Góra. Przedmiotowe pismo zostało przesłane do przedstawicieli mieszkańców wsi Podła Góra oraz do sołtysa miejscowości. 
W dniu 21.01.2025 r. Zawiadomieniem znak: GP.6220.1.16.2024.2025 Wójt Gminy Skąpe zawiadomił Strony postępowania o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji i Obwieszczeniem znak:GP.6220.1.12.2024.2025 zawiadomił społeczeństwo o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji. Zawiadomienia zamieszczono na tablicy ogłoszeń urzędu gminy w Skąpem, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Podła Góra na 30 dni (do dnia 20.02.2025 r.).
W dniu 04.02.2025 r. do urzędu gminy Skąpe wpłynęło ponownie pismo dwóch mieszkanek wsi Podła Góra z uwagami do planowanej inwestycji, które zostało przesłane w dniu 20.02.2025 r. do Inwestora. 

Inwestor w dniu 03.03.2025 r. ponownie ustosunkował się do pisma mieszkanek.

Treść wyjaśnień uwzględniono analizując zakres przedsięwzięcia w uzasadnieniu do niniejszej decyzji

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łączne uwarunkowania zawarte w art. 63 ust 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę Opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp, Opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie oraz pisma mieszkańców wsi Podła Góra – organ zważył, co następuje:
Zgodnie z przedłożoną do wniosku Kartą informacyjną przedsięwzięcia planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1) służącego do ujmowania wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych służących do podlewania upraw rolnych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym 87/6, 51/2, 7/3 obręb Podła Góra, gmina Skąpe.

Studnia zlokalizowana będzie na działce oznaczonej nr 87/6 obręb 0009 Podła Góra.

Urządzenie melioracji wodnych służących do podlewania upraw rolnych nawadniać będzie działki oznaczone nr: 87/6, 51/2, 7/3 obręb 0009 Podła Góra.

Ww. działki posiadają następujące powierzchnie:

87/6 – 37,6491 ha,

51/2 – 9,4922 ha,

7/3 – 1,6440 ha.

Otwór studzienny wraz z obudową zajmować będzie powierzchnię ok. 4,0 m2.

Powierzchnia obszaru przewidzianego do nawadniania (zmeliorowania) wynosić będzie do 48,7853 ha. Obszar ten mieści się w całości na działkach o nr: 87/6, 51/2, 7/3 obręb 0009 Podła Góra. 

Charakterystyka projektowanego otworu studziennego nr 1 przestawia się następująco:

głębokość – 41,0 m;

profil geologiczno – techniczny otworu studziennego:

rura nadfiltrowa PCV ( 280 mm, długości 25,0 m;

filtr perforowany PCV ( 225 mm, długości 12,0 m, z siatką nylonową nr 12;

rura podfiltrowa PCV ( 225 mm, długości 4,0 m;

charakterystyczne poziomy zalegania wody podziemnej:

nawiercony poziom lustra wody podziemnej – 18,20 m p. p. t.;

ustabilizowany poziom lustra wody podziemnej – 18,20 m p. p. t.

zasoby eksploatacyjne studni nr 1 wynoszą: Q = 55,0 m3/h.

Pobór wody ze studni odbywać się będzie pompą głębinową, zainstalowaną w studni na głębokości 22,0 m p. p. t. i wydajności do Q = 55 m3/h.

Wykonana studnia uzbrojona będzie w niezbędne urządzenia służące do poboru wody, w tym pompę opisaną powyżej oraz obudowę podziemną wykonaną  z kręgów betonowych Dw = 1500 mm.

Elementami projektowanej obudowy studni będą: 
płyta fundamentowa grubości 15 cm, zagłębiona poniżej poziomu przemarzania,

komora wykonana z kręgów betonowych Dw = 1500 mm przy wewnętrznej wysokości do Hw = 2,0 m,

płyta pokrywowa średnicy Dz = 1800 mm przy jej grubości 15 cm z rurą wywiewną ( 110 mm,

właz stalowy w płycie pokrywowej typu WAŁCZ ( 600 mm,

głowica studni głębinowej z orurowaniem dobranym do średnic otworu studziennego,

wodomierz studzienny,

zasuwa klinowa,

zawór zwrotny.

Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych do nawodnień upraw rolnych w miejscowości Podła Góra (dz. nr 87/6), gm. Skąpe, woj. lubuskie opracowano w styczniu 2022 r. 

Dokumentacja ta zatwierdzona została Decyzją Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 30.03.2023 r., znak: DW.III.7431.17.2023.

Podjęcie eksploatacji wykonanego otworu studziennego możliwe będzie po jego wykonaniu oraz uzbrojeniu w niezbędne urządzenia służące do ujmowania wody podziemnej, kwalifikowane, zgodnie z art. 16 ust. 65 lit. d ustawy Prawo wodne, do grupy urządzeń wodnych, na wykonanie których wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 389 ust. 6 ustawy Prawo wodne.

Wykonanie systemu nawodnień ciśnieniowych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, gdyż są to urządzenia melioracji wodnych, zgodnie z art. 197 ust. 8 ustawy Prawo wodne. 

Obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia wynika z art. 72 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).

Z dokumentacji hydrogeologicznej stanowiących załącznik do niniejszej Karty – wynika, że wydajność eksploatacyjna studni nr 1 wynosić będzie: Q = 55,0 m3/h przy depresji s = 4,40 m.

Poniżej przedstawiamy profil geologiczno – techniczny wykonanego otworu studziennego.

OTWÓR NR 1:

rura nadfiltrowa 



PCV ø 280 mm,

głębokość otworu



41,00 m p. p. t.,

wydajność eksploatacyjna


Q = 55,0 m3/h,

depresja eksploatacyjna


S = 4,40 m,

nawiercony poziom lustra wody

18,20 m p. p. t.,

ustabilizowany poziom lustra wody
18,20 m p. p. t.,

głębokość zawieszenia pompy 22,0 m p. p. t.

Przedmiotowy otwór studzienny przewidziany do uzbrojenia w niezbędne urządzenia wodne zlokalizowany jest na działce o nr 87/6 obręb 0009 Podła Góra.

Współrzędne geodezyjne wykonanego otworu studziennego nr 1 w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 przedstawiają się następująco: 

X: 5777560,87

Y: 5524221,70

W zakresie wykonania urządzeń melioracji wodnych służących do podlewania upraw rolnych działania inwestycyjne polegać będą na instalacji deszczowni szpulowych. 

Nawadnianie odbywać się będzie na działkach nr: 87/6, 51/2, 7/3 obręb 0009 Podła Góra w okresie wegetacyjnym roślin, tj. od 1 kwietnia do 30 września, a pobór wód uzależniony będzie od ilości opadów atmosferycznych.

W bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych znajdują się grunty orne oraz lasy.

W obszarze działek inwestycyjnych nie przewiduje się organizacji miejsc parkingowych i postojowych. 

Nie przewiduje się ingerencji w istniejący system zagospodarowania przyrodniczego działek.

Charakterystyka projektowanego otworu studziennego nr 1 przestawia się następująco:

głębokość – 41,0 m;

profil geologiczno – techniczny otworu studziennego:

rura nadfiltrowa PCV ( 280 mm, długości 25,0 m;

filtr perforowany PCV ( 225 mm, długości 12,0 m, z siatką nylonową nr 12;

rura podfiltrowa PCV ( 225 mm, długości 4,0 m;

charakterystyczne poziomy zalegania wody podziemnej:

nawiercony poziom lustra wody podziemnej – 18,20 m p. p. t.;

ustabilizowany poziom lustra wody podziemnej – 18,20 m p. p. t.

zasoby eksploatacyjne studni nr 1 wynoszą: Q = 55,0 m3/h.

Podczas prowadzenia prac budowlanych wyznaczone zostaną miejsca parkowania maszyn budowlanych na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego (np. substancji ropopochodnych). Miejsca te wyposażone powinny być w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych.

System nawodnień upraw rolnych rozprowadzony będzie na działkach o nr 87/6, 51/2, 7/3 obręb 0009 Podła Góra, na których prowadzone są uprawy rolne.

Nawadnianie poprzez deszczownie jest szeroko stosowanym systemem nawodnień imitującym opad deszczu, gdzie woda rozprowadzana jest zraszaczami o dużym wydatku  i znacznym zasięgu na uprawy rolne. Dla przedmiotowej inwestycji przewidziano instalację deszczowni szpulowych.

Zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość optymalnego nawodnienia upraw rolnych podczas suszy, a przez to zapobieżenia przesychaniu gleb rolnych i w konsekwencji, przeciwdziałanie nieurodzajowi.

Przewidywany system nawodnień upraw rolnych zasilany będzie w wodę w systemie pompownia jednostopniowego. Pobierana woda ze studni głębinowej kierowana będzie poprzez odcinek wewnętrznej sieci wodociągowej oraz hydranty polowe do dwóch pracujących deszczowni szpulowych, których zadaniem będzie rozprowadzanie wody po obszarze objętym nawadnianiem. 

Zestawy urządzeń służących do poboru i rozprowadzania wody nie będą przekraczać wydajności eksploatacyjnej ujęcia, tj. Qeks = 55,0 m3/h.

Nawadnianie upraw i określanie dawek polewowych odbywać się będzie w zależności od ilości opadów atmosferycznych w okresie od 1 kwietnia do 30 września. Wielkość poboru wody uzależniona będzie od czasu trwania deszczowania. 
W okresie suszy deszczownie działać mogą ok. 16 godz. dziennie, podlewając poszczególne uprawy. Pobór wody rejestrowany będzie przez wodomierz, zamontowany w obudowie studni
Urządzeniem melioracji wodnych będą deszczownie szpulowe.

Deszczownia szpulowa na podwoziu to typ maszyny ruchomej do nawadniania, wyposażonej w stałą strukturę ze szpulą, na której jest nawinięty wąż doprowadzający wodę przeznaczoną do nawadniania, holującej ruchomy wózek, na którym jest przymocowany system dystrybucji, zazwyczaj składający się ze zraszacza dalekiego zasięgu. Deszczownia szpulowa na podwoziu stopniowo nawija cały polietylenowy, elastyczny wąż na szpulę, umożliwiając regularne przemieszczanie zraszacza dalekiego zasięgu w obrębie działki do nawadniania. Gdy zraszacz dalekiego zasięgu dociera do maszyny, nawijanie zostaje zakończone i maszyna zatrzymuje się.

Uwzględniając łączne uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określone w art. 63 ustawy ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzam, że nie będzie ono położone na obszarach wodno – błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych na obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, nie będzie także zlokalizowane na obszarach objętych ochroną , w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochrony zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej. 

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obrzeżach otuliny Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, tuż przy jej zewnętrznej granicy, w odległości około 2,6 km. od Grażyńskiego Parku oraz obszaru Natura 2000 Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach PLH08003, w odległości około 3 km od obszaru chronionego krajobrazu Rynna Paklicy i Ołoboku, poza znanymi i uznanymi miejscami ochrony strefowej gatunków chronionych, wyznaczonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp, poza projektowaną siecią korytarzy elologicznych, na gruntach rolnych utrzymanych w kulturze upraw o klasie RV, RVI. częściowo zabudowanych, w sąsiedztwie terenów rolnych i leśnych.
W związku z położeniem przedsięwzięcia w otulinie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego rozpatrzono przede wszystkim relacje charakteru oraz oddziaływania przedsięwzięcia wobec funkcji ochrony przyrody jakie ten obszar pełni, mając na uwadze, że otulina w myśl ustawy o ochronie przyrody jest strefą ochronną graniczącą  z formą ochrony przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi, wynikającymi z działalności człowieka. Ustawowym celem parku krajobrazowego jest zachowanie i popularyzacja   wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych znajdujących się w parku w warunkach zrównoważonego rozwoju. Zakres ochrony tej formy reguluje reżim prawny ustanowiony Uchwałą nr XLIII/646/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r, poz. 821). Obowiązuje on wyłącznie w granicy parku, sama zaś uchwała nie uszczegóławia funkcji otuliny. 
Uchwała ustanowiła trzy grupy celów, dotyczących przyrody ożywionej i nieożywionej, krajobrazu oraz kultury materialnej. Są one szczególnymi celami ochrony Parku, Już na wstępie można przyjąć, że działki będące przedmiotem planowanego przedsięwzięcia – grunty rolne nie mają relacji z popularyzacją wartości przyrodniczych, historycznych czy też walorów krajobrazowych. Popularyzacja jest zadaniem służb parku krajobrazowego, która nie wymaga do wykonywania tej czynności pól uprawnych w otulinie. W tym względzie pola w otulinie nie pełni funkcji zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi. Obojętna jest relacja przedsięwzięcia z ustawowym celem Parku, Pola orne, znajdujące się około 2,6 km od Parku nie mają bezpośredniego powiązania systemowego, które decyduje o wartościach przyrodniczych, historycznych czy też krajobrazowych, tak więc z perspektywy znaczenia agrocenoz dla celów szczegółowych Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego – planowane przedsięwzięcie nie będzie istotne,
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW Gryżynka) o kodzie PLRW60001015929 oraz JCWP RW Ołobok od zal. Skąpe (z zalewem) do Odry o kodzie PLRW600011115899). 
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.z 2023 r., poz. 335) JCWP RW Gryżynka została oceniona jako naturalna część wód o złym stanie ogólnym zagrożona osiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ekologiczny. 
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzcza Odry (Dz.U.2023, poz. 335), JCWP RW Ołobok od zal. Skąpe (z zalewem) do Odry została oceniona jako silnie zmieniona część wód, o złym stanie ogólnym (dobry potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny,
Przedmiotowy obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 68 o kodzie PLGW600068, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i chemiczny.
Planowana inwestycja znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) o nr 148 Sandr Rzeki Pliszka. Na działce będącej przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia o nr ewid, 87/6, obręb Podła Góra zlokalizowane jest ujęcie wód składające się z jednej studni i posiada ustanowioną strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych. Według zapisów zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej dokumentowane ujęcie nie koliduje z ujęciami sąsiednimi a w obszarze zasobowym nie występują inne ujęcia wody podziemnej. Zgodnie z przedłożonym uzupełnieniem KIP odległość pomiędzy przedmiotowymi ujęciami wynosi 230 m, Zsięg lej depresji istniejącej studni wynosi 34,3 m, Rozpatrując sytuację, w której dojdzie do maksymalnych poborów wody w studniach nie przewiduje się nachodzenia się na siebie promieni leja depresji obu studni i nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego. 
Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Oddziaływanie na środowisko planowanego przedsięwzięcia wystąpi na etapie inwestycyjnym – podczas prac montażowych poprzez generowanie hałasu związanego z wykorzystaniem maszyn i urządzeń do prac montażowych. Mając jednak na uwadze stosunkowo krótki okres prac należy uznać, że oddziaływanie to nie będzie miało istotnego znaczenia dla środowiska naturalnego. 

Etap użytkowania nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza czy też hałasu. Przedsięwzięcie może być źródłem niewielkich ilości odpadów, które będą powstawać podczas prac serwisowych. Odpady te będą zagospodarowywane przez podmiot wykonujący te prace. 

Z załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dostępne do zagospodarowania w całej przynależnej Jednolitej Części Wód Podziemnych  wynoszą 115292,55 tyś. m3/rok. Planowany pobór wód podziemnych wynosić będzie ok. 160 000,0 m3/rok, co daje 0,14 % całości zasobów dyspozycyjnych.
Pobór rejestrowany  ujęć wód podziemnych w całej przynależnej Jednolitej Części Wód Podziemnych wynosi 9456,86 tyś. m3/rok. Planowany pobór wód podziemnych wynosić będzie ok. 160 000,0 m3/rok, co zatem daje 1,69 % całości poboru rejestrowanego.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w miejscowości Podła Góra funkcjonuje gminna sieć wodociągowa, która stanowi podstawowe i główne źródło wody dla mieszkańców.

Jak wspomniano wyżej, zasoby dyspozycyjne występujące na danym terenie są na tyle duże, iż zabezpieczają jednocześnie potrzeby wodne wszystkich mieszkańców wsi Podła Góra i potrzeby rolnicze Inwestora bez jakiegokolwiek ograniczania dostępu do zwykłego korzystania z wód.

Zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji hydrogeologicznej poziom wodonośny nawiercony i ustabilizowany kształtuje się na głębokości 18,2 m p. p. t. Przy poborze wód podziemnych w ilości 55,0 m3/h depresja wynosi 4,4 m. 

Warto zaznaczyć, iż do niedawna na działce o nr 96/3 w Podlej Górze funkcjonowało gminne ujęcie wód podziemnych, które zaopatrywało w wodę  m. in. mieszkańców wsi Podła Góra. W okresie tym nie stwierdzono zależności pomiędzy funkcjonowaniem tego ujęcia, a ujęciami prywatnymi, pomimo że wydobycie wody kształtowało się na poziomie porównywalnym z planowanym wydobyciem wody Inwestora. 

Badanie poziomu wód gruntowych jest zbędne i może narazić jedynie Gminę na zbędne koszty. Woda pobierana ze studni jest wodą podziemną. Przeprowadzenie tego typu badań nie będzie miało żadnego celu. Brak jest związku wód gruntowych z wodami podziemnymi, ponieważ oddziela je warstwa gliny piaszczystej o miąższości 9,0 m.

Mając powyższe na uwadze należy zatem uznać, że nieprzekraczanie w czasie eksploatacji ustalonych wydajności eksploatacyjunych studni, optymalny dobór pompy do poziomu faktycznej eksploatacji oraz wymaganych ciśnień roboczych nie wpłynie negatywnie na stan jednolitych części wód oraz  zagrożenia zasobów wodnych wsi Podła Góra.
Wody opadowe lub roztopowe na obszarze przedsięwzięcia odprowadzane będą w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody. Odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia będą segregowane w workach, na terenie nieruchomości gruntowej, w granicach której będą wykonywane prace związane z montażem urządzenia wodnego. Po zakończeniu robót odpady zostaną wywiezione przez Wykonawcę i przeznaczone do odzysku. 

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów. Podobnie nie wpłynie na możliwość retencji wód powodziowych na tych terenach. Z tych samych względów nie wpłynie ona na różnorodność biologiczną na tym obszarze. Realizacja przedsięwzięcia w przyjętej lokalizacji na terenach rolniczych nie spowoduje zmiany charakteru i sposobu użytkowania tych terenów.
Z uwagi na rodzaj oraz lokalizację planowanej inwestycji należy uznać, że brak jest przesłanek do stwierdzenia możliwości powstania oddziaływań skumulowanych. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowalnej. Ewentualne oddziaływania choć mogą być krótkotrwałe to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań. 

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na potencjale zmiany klimatu, nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych, nie spowoduje zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów, nie wpłynie na możliwość retencji wód powodziowych na tych terenach. Z tych samych względów nie wpłynie na różnorodność biologiczną na tym obszarze. Inwestycja nie będzie miała żadnego wpływu na lokalny krajobraz. 
Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 
z późn.zm.), nie jest również wymienione wśród obiektów, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 w cyt. ustawy. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej czy budowalnej, przy zaplanowanej technologii i zakresie prac ocenia się jako bardzo niskie. 
Ze względu na lokalizację oraz zakres przedsięwzięcia nie zachodzi również ryzyko transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Reasumując, powyższa analiza z uwzględnieniem aspektu lokalizacyjnego planowanego przedsięwzięcia, 
a także jego skali i charakteru oraz rozpoznania bezpośrednich i pośrednich skutków działań, jakie miałyby się znaleźć 
w planowanym do realizacji projekcie uzasadniają stanowisko organu o braku znaczącego oddziaływania powyższego przedsięwzięcia zarówno na środowisko, jak i na zdrowie ludzi. 

Organ, wypełniając zapisy art. 85 ust.1, ust. 2 pkt 2 ustawy OOŚ w zakresie wymagań odnoszących się do wymogu uzasadnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie, w sytuacji, gdy nie przeprowadzono oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dokonał analizy, jak wyżej wykazano.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji. 

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy Skąpe oraz tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Skąpem, 
oraz sołectw w obrębie inwestycji. Treść decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Organu.

pouczenie
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedkłada się przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 
72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, 
za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi 
do sądu administracyjnego.

Wójt Gminy Skąpe








/-/ Zbigniew Woch
Otrzymują: 
1. Gospodarstwo Rolne Mikołaj Kuś, Radoszyn 32a, 66-213 Skąpe
2. Właściciele dz. 87/6, 51/2, 7/3, obręb Podła Góra
3. Strony postepowania (zgodnie z art.49 kpa)
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie, ul. 30 Stycznia 5, 66-200 Świebodzin

3. PGW WP Zarząd Zlewni Zielona Góra, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra
Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia
Sprawę prowadzi: Dorota Kuriata, tel. 68 34705 38
Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

Nr 2/2025 z dnia 07 marca 2025 r. 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

dot inwestycji polegającej na wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1) służącego do ujmowania wód podziemnych oraz urządzeń melioracji wodnych służących do podlewania upraw rolnych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym  87/6, 51/2, 7/3 obręb Podła Góra,  gmina Skąpe
Nawadnianie poprzez deszczownie jest szeroko stosowanym systemem nawodnień imitującym opad deszczu, gdzie woda rozprowadzana jest zraszaczami o dużym wydatku  i znacznym zasięgu na uprawy rolne. Dla przedmiotowej inwestycji przewidziano instalację deszczowni szpulowych.

Zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość optymalnego nawodnienia upraw rolnych podczas suszy, a przez to zapobieżenia przesychaniu gleb rolnych i w konsekwencji, przeciwdziałanie nieurodzajowi.

Przewidywany system nawodnień upraw rolnych zasilany będzie w wodę w systemie pompownia jednostopniowego. Pobierana woda ze studni głębinowej  kierowana będzie poprzez odcinek wewnętrznej sieci wodociągowej oraz hydranty polowe do dwóch pracujących deszczowni szpulowych, których zadaniem będzie rozprowadzanie wody po obszarze objętym nawadnianiem. 

Zestawy urządzeń służących do poboru i rozprowadzania wody nie będą przekraczać wydajności eksploatacyjnej ujęcia, tj. Qeks = 55,0 m3/h.

Nawadnianie upraw i określanie dawek polewowych odbywać się będzie w zależności od ilości opadów atmosferycznych w okresie od 1 kwietnia do 30 września. Wielkość poboru wody uzależniona będzie od czasu trwania deszczowania. W okresie suszy deszczownie działać mogą ok. 16 godz. dziennie, podlewając poszczególne uprawy. Pobór wody rejestrowany będzie przez wodomierz, zamontowany w obudowie studni.
Urządzeniem melioracji wodnych będą deszczownie szpulowe.

Deszczownia szpulowa na podwoziu to typ maszyny ruchomej do nawadniania, wyposażonej w stałą strukturę ze szpulą, na której jest nawinięty wąż doprowadzający wodę przeznaczoną do nawadniania, holującej ruchomy wózek, na którym jest przymocowany system dystrybucji, zazwyczaj składający się ze zraszacza dalekiego zasięgu. Deszczownia szpulowa na podwoziu stopniowo nawija cały polietylenowy, elastyczny wąż na szpulę, umożliwiając regularne przemieszczanie zraszacza dalekiego zasięgu w obrębie działki do nawadniania. Gdy zraszacz dalekiego zasięgu dociera do maszyny, nawijanie zostaje zakończone i maszyna zatrzymuje się.
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