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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA OFEROWANEGO SPRZĘTU – FORMULARZ RZECZOWY

„Dostawa koparko – ładowarki” 

	Marka, model
(podać markę, model, typ)

	



	Lp.
	Cecha, parametr, itp.
	Wymagania Zamawiającego
	Parametr oferowany przez Wykonawcę
	Potwierdzenie parametrów oferowanego sprzętu 
(do wypełnienia przez Wykonawcę) 
Wpisać – spełnia lub nie spełnia.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Dane ogólne
	Fabrycznie nowa koparko - ładowarka, rok produkcji min. 2025 (nie dopuszcza się maszyny „demo” ani wersji prototypowej)
	
	

	2.
	Masa eksploatacyjna maszyny 
	max 9580 kg
	
	

	3.
	Układ elektryczny 
	12V, przewody spełniające wymogi normy IP69
	
	

	4.
	Silnik:
	
	

	4.1
	silnik 
	wysokoprężny, turbodoładowany,
moc min. 100 KM
	
	

	4.2
	pojemność silnika
	min. 4,8 l
	
	

	4.3
	moment obrotowy
	min. 500 Nm
	
	

	4.4
	norma emisji spalin
	Euro Stage V
	
	

	4.5
	zbiornik paliwa 
	o pojemności min. 130 l
	
	

	5.
	Skrzynia biegów 
	typu Autoshift, min 6 biegów 
w przód i min 4 biegi w tył
	
	

	6.
	Układ jezdny:
	
	
	

	6.1
	koła jezdne
	przednie min 20 cali tylne min 26
cali
	
	

	6.2
	przednia oś 
	wychylna
	
	

	6.3
	przednie koła 
	skrętne
	
	

	6.4
	blokada mechanizmu różnicowego 
	typu LSD
	
	

	6.5
	układ kierowniczy 
	wspomagany hydraulicznie z
możliwością awaryjnego sterowania
maszyną
	
	

	6.6
	wybór kierunku jazdy 
	za pomocą elektrycznego
przełącznika w joysticku
	
	

	7.
	Układ hydrauliczny: 
	
	
	

	7.1
	układ hydrauliczny 
	zasilany pompą wielotłoczkową o
wydajności min. 165 l/min i
ciśnieniu roboczym min 250 bar
	
	

	8.
	Wyposażenie:
	
	
	

	8.1
	lampy ostrzegawcze
	LED, 4 szt. umieszczone na dachu
maszyny
	
	

	8.2
	lampy robocze 
	LED, 8 szt., 4 z przodu i 4 z tyłu
maszyny
	
	

	8.3
	lusterka boczne
	duże, dzielone
	
	

	8.4
	błotniki 
	przednie i tylne
	
	

	8.5
	skrzynka narzędziowa
	
	
	

	8.6
	immobiliser 
	
	
	

	9.
	Kabina:
	
	
	

	9.1
	kabina 
	spełniająca wymagania konstrukcji
ochronnej ROPS/FOPS
	
	

	9.2
	fotel operatora
	obrotowy, pneumatyczny,
podgrzewany
	
	

	9.3
	klimatyzacja
	
	
	

	9.4
	szyby boczne
	uchylne
	
	

	9.5
	wycieraczki 
	na tylnej i przedniej szybie
	
	

	9.6
	lustra 
	przednie, szerokokątne
	
	

	9.7
	poziom hałasu w kabinie 
	max 75 dB
	
	

	10.
	Parametry ramienia koparkowego:
	
	
	

	10.1
	sterowanie ramieniem 
	za pomocą joysticków
	
	

	10.2
	przesuw ramienia koparkowego
	hydrauliczny
	
	

	10.3
	szybkozłącze koparkowe 
	mechaniczne
	
	

	10.4
	łyżka koparkowa 
	o szerokości 400 mm, 600 mm,
1500 mm skarpowa hydrauliczna
uchylna
	
	

	10.5
	głębokość kopania 
	min. 5,80 m
	
	

	10.6
	instalacja do obsługi młota, frezarki, łyżki skarpowej uchylnej 
i wiertnicy
	fabryczna dwukierunkowa
	
	

	10.7
	ramię koparkowe 
	o zmiennej długości, rozsuwane
hydraulicznie (teleskopowe)
	
	

	10.8
	udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) 
	min. 1400 kg
	
	

	11.
	Parametry ramienia ładowarkowego:
	
	
	

	11.1
	sterowanie ramieniem 
	za pomocą joysticków
	
	

	11.2
	łyżka 
	wielofunkcyjna 6 w 1 z zębami i
widłami o pojemności min 1,2 m3 i
szerokości min. 2,4 m (spychanie,
ładowanie, kopanie, chwytanie,
rościełanie i wyrównywanie)
	
	

	11.3
	maksymalna wysokość załadunku 
	min. 3,0 m
	
	

	11.4
	układ powrotu do kopania łyżki ładowarkowej 
	
	
	

	11.5
	samopoziomowanie łyżki ładowarkowej 
	
	
	

	11.6
	wysokość podnoszenia na widłach 
	min. 2,8 m
	
	

	12.
	Gwarancja
	
	
	

	12.1
	gwarancja od 12 do 36 
m-cy 
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