Powiat Świebodziński – Starostwo Powiatowe                            Świebodzin, 15.01.2025r. 
ul. Kolejowa 2
66-200 Świebodzin                                                                                                       
                                                                                         Wszyscy Wykonawcy biorący udział 
                                                                                         w postępowaniu przetargowym
W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców dotyczącego zamówienia publicznego w trybie Zaproszenia do składania ofert na „Wykonanie i dostawa pionowych znaków drogowych, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupków, elementów do montażu i regeneracji znaków na drogach powiatu świebodzińskiego” Powiat Świebodziński – Starostwo Powiatowe w Świebodzinie odpowiada:
Odpowiedzi do pozycji w formularzu ofertowym:

1. Pytanie nr 1 - pozycja  11
Znaki informacyjne D, wielkość 1200x530 – czy chodzi o znaki D-42 oraz D-43? Minimalne wymiary tych znaków to obecnie 1200x600

Odpowiedź nr 1 - pozycja 11
Należy przyjąć wielkość 1200x600. 
2. Pytanie nr 2 – pozycja 12

Lico, naklejki informacyjne D, wielkość 1200x530 - czy chodzi o lica znaków D-42 oraz D-43? Minimalne wymiary tych znaków to obecnie 1200x600
Odpowiedź nr 2 - pozycja 12
Należy przyjąć wielkość 1200x600.

3.  Pytanie nr 3 – pozycja 27
Taśma wygrodzeniowa – proszę o podanie długości rolki (100m, 200m czy 500m?)
Odpowiedź nr 3 – pozycja 27
Należy przyjąć 500m długości rolki. 
4. Pytanie nr 4 – pozycja 28

Balustrada U-11a – proszę o zamieszczenie dokładnego opisu i/lub rysunku poglądowego balustrady, zawierających: rodzaj materiału z jakiego mają być wykonane (rury, płaskowniki?), dokładne wymiary (długość i wysokość balustrady, wymiary poszczególnych elementów z których się składa), kolor (sam ocynk, malowane, malowane i oklejone?).
Odpowiedź nr 4 – pozycja 28

Zdjęcie w załączeniu. Należy przyjąć wysokość 1,5m, dł. 2m. Malowane – kolor ustala Zamawiający. 

5. Pytanie nr 5 -  pozycja 29
Bariera typu A - proszę o zamieszczenie dokładnego opisu i/lub rysunku poglądowego bariery, zawierających: dokładne wymiary (długość i wysokość balustrady, wymiary rur), kolor (sam ocynk, malowane, malowane i oklejone?)

Odpowiedź nr 5 – pozycja 29

Zdjęcie w załączeniu. Należy przyjąć barierę U-12A wysokość 1,5m, dł. 2m. Malowane – kolor ustala Zamawiający. 

6. Pytanie nr 6 – pozycja 33
Bariery energochłonne – proszę o podanie rozstawu słupków jaki należy przyjąć do wyceny barier. Ewentualnie, proszę o opisanie bariery obowiązującymi parametrami użytkowymi (poziom powstrzymywania, szerokość pracująca, poziom intensywności zderzenia).
Odpowiedź nr 6 – pozycja 33

Bariery energochłonne SP-09 rozstaw słupków co 2 m.
7. Pytanie nr 7 – pozycja 34
Lustro drogowe – proszę o podanie średnicy lustra jaką należy przyjąć do wyceny
Odpowiedź nr 7 – pozycja 34

Należy przyjąć rozmiar lustra 900mm. 
       
    W załączeniu poprawiony formularz ofertowy z naniesionymi zmianami.



     Karolina Adamirowicz
 /-/ Naczelnik Wydziału Dróg
