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Charakterystyka przedsięwzięcia
pn. ,, Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 2,68 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działkach  ewidencyjnych nr 62 i 63 ob. Borki-Sołdy gm. Wiśniew w województwie mazowieckim z możliwością etapowania”.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2  MW  i  zespołu magazynów energii o mocy do 200 MW o łącznej powierzchni zabudowy do 2,68 ha. Na terenie działek ewidencyjnych  o  nr:  62  i  63 obręb Borki-Sołdy, gm.  Wiśniew w  województwie mazowieckim. Działki na których zaplanowano przedsięwzięcie mają łączną powierzchnię: 2,75 ha.  
Teren przedsięwzięcia położony jest w znacznej odległości od zabudowy z funkcją mieszkalną. 
W obszarze oddziaływania wyznaczonym w promieniu 100 m od granic przedsięwzięcia nie występuje zabudowa mieszkalna. Obszar objęty wnioskiem obejmuje grunty orne klas R IVb i RV. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w krajobrazie rolniczym z rozbudowaną siecią osadniczą stanowiącą strefę podmiejską miasta Siedlce charakteryzująca się zwiększającym procesem urbanizacyjnym związanym m.in. z budową autostrady A2. Obszar przedsięwzięcia pokrywa w całości pole uprawne.
Inwestycja służy do wytwarzania prądu elektrycznego za pomocą ogniw fotowoltaicznych oraz magazynowania energii elektrycznej. Wytworzony przez instalację fotowoltaiczną prąd będzie magazynowany w zespole magazynów, a następnie przekazywany do sieci elektroenergetycznej za pomocą ziemnego przyłącza kablowego. Głównymi elementami farmy fotowoltaicznej będą: panele fotowoltaiczne o łącznej maksymalnej mocy   2 MW; inwertery o łącznej maksymalnej mocy 2 MW; stacje transformatorowe maksymalnie 2 szt. o mocy 1 MVA i powierzchni do 60 m² lub mniejsza liczba większych urządzeń; konstrukcje wsporcze stałe lub z zastosowaniem konstrukcji nadążnej; ogrodzenie farmy fotowoltaicznej wraz z kierunkowym oświetleniem i systemem monitoringu; wewnętrzne ziemne linie przesyłowe niskiego napięcia; urządzenia pomiarowo kontrolne; kontenerowe magazyny energii maksymalnie 100 szt. o mocy 2 MW i powierzchni do ok. 33 m², lub mniejsza liczba większych urządzeń; stacje transformatorowo rozdzielcze w zespole magazynów energii maksymalnie 50 szt. o mocy 4 MVA i powierzchni do  ok. 60 m², lub mniejszą liczbę większych urządzeń; stacja transformatorowa SN/110 KV (Główny Punkt Odbioru) z możliwością rozbudowy na NN/WN; ścieżki techniczne i miejsca postojowe obsiane trawą.
Przedsięwzięcie polega na budowie farmy fotowoltaicznej połączonej z zespołem magazynów energii i inwestycja powstanie w etapach: 
-  1 etap do 200 MW magazynów energii, 
-   2 etap do 2 MW farmy fotowoltaicznej. 
W trakcie wnioskowania o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestor nie może jednoznacznie określić terminu ani wielkości poszczególnych etapów. Jest to uzależnione od wielu czynników zewnętrznych, w tym dostępności do finansowania, dostępności komponentów itd. Pewne jest, że po zrealizowaniu wszystkich etapów, łączne parametry instalacji będą odpowiadały parametrom określonym we wniosku.  
Głównym zadaniem magazynów energii będzie: 
•  kontrolowane pobieranie energii z sieci, 
•  magazynowanie pobranej energii elektrycznej,  
•  oddawanie energii elektrycznej do systemu elektroenergetycznego (w momentach jej największego zapotrzebowania), dzięki czemu możliwe będzie zachowanie energii                        w momencie szczytu produkcyjnego oraz bilansowanie sieci w cyklu dobowym, a co za tym idzie łagodzenie obciążenia sieci elektroenergetycznej. Przewidywana trwałość inwestycji to 25 lat. 






















