Przedmiar robót:
	Lp.
	Kod pozycji (nr rysunku)
	Nr Specyf. Technicznej
	Nazwa i opis pozycji przedmiaru                                                                                                                    Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jednostka

	
	
	
	
	nazwa
	ilość

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	D.01.00.00
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	 
	 
	D.01.01.01.
	Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego
	 
	 
	 

	1
	2
	 
	Wyznaczenie lokalizacji obiektu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe obiektu inżynierskiego
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe dojazdów do obiektu inżynierskiego
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego obiektu 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   inżynierskiego i dojazdów do niego
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - uzyskanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   inwentaryzacji powykonawczej
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	1
	rycz.
	1

	 
	 
	D.01.02.01
	Usunięcie drzew i krzewów
	 
	 
	 

	2
	2
	 
	Karczowanie krzewów w obrębie mostu i w obrębie dojazdów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   0,006ha+0,004ha+0.01ha+0.01ha =
	0,03
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	0,03
	ha
	0,03

	 
	 
	D.01.02.02
	Zdjęcie warstwy humusu
	 
	 
	 

	3
	2,3,15
	 
	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm z odwozem na odkład na odl. 2 km
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - skarpy nasypu i stożki (w obrębie mostu)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   106m2+26m2+22m2+36m2 =
	190,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - skorygowane skarpy nasypu (na dł. korekty niwelety od strony m. Chocimów)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   170m2+165m2 =
	335,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	525,0
	m2
	525,0

	 
	 
	D.01.02.03
	Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich
	 
	 
	 

	4
	16,17,18
	 
	Rozbiórka nawierzchni drewnianej mostu z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 10 km
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dylina górna 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   70,70m2x0,05m =
	3,54
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dylina dolna
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   70,70m2x0,10m =
	7,07
	 
	 

	 
	 
	 
	 - bale stanowiące dylatacje
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   (0,15mx0,15m+0,20mx0,15m)x(7,68m+6,24m) = 0,0525m2x13,92m =
	0,73
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	11,3
	m3
	11,3

	5
	16,17,18
	 
	Rozbiórka poprzecznic drewnianych z odwozem materiału z rozbiórki na odl.               10 km
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - poprzecznice drewniane 0,40x0,25m
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   16szt.x0,40mx0,25mx[(7,68m+6,24m):2] = 16szt.x0,10m2x6,96m
	11,1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	11,1
	m3
	11,1

	6
	16,17,18
	 
	Rozbiórka konstrukcji podpór drewnianych z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 20 km
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - oczepy i podwaliny 0,40mx0,25m
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2szt.x0,40mx0,25mx8,27m+2szt.x0,40mx0,25mx6,81m =1,65m3+1,36m3=
	3,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - słupy (0,20x0,20m) i stężenia (0,15x0,15m) podpór
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x5szt.x0,20mx0,20mx0,93m + 2x4szt.x0,15mx0,15mx1,60m =
	0,7
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	3,7
	m3
	3,7

	7
	16,17,18
	 
	Rozbiórka konstrukcji drewnianych ścian oporowych z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 20 km
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - ściana oporowa o wysokości ok. 2,40m z bali gr. 10cm stabilizowanych palami (od strony m. Zagaje Boleszyńskie)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   1,20m+7,68m+4,30m =
	13,2
	 
	 

	 
	 
	 
	 - ściana oporowa o wysokości ok. 2,40m z bali gr. 10cm stabilizowanych palami (od strony m. Chocimów)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   4,20m+6,24m+4,40m =
	14,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	28,0
	m
	28,0

	8
	16,17,18
	 
	Rozbiórka konstrukcji stalowej ustroju nośnego  z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 20 km
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dźwigary główne dwuteowe h=550mm; m=167kg/mb
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   (4szt.x12,80m+12,42m)x167kg/mb =
	10,63
	 
	 

	 
	 
	 
	 - poprzecznice ceowe h=300mm; m=46,20kg/mb
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   (12szt.x1,42m+1,54m+1,25m)x46,20kg/m =
	0,92
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	11,55
	Mg
	11,55

	9
	16,17,18
	 
	Demontaż łożysk stalowych płaskich materiału z rozbiórki na odl. 10 km
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	  - łożyska stalowe styczne
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	    2x5szt. = 
	10
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	10
	szt.
	10

	10
	16,17,18
	 
	Rozbiórka żelbetowych płyt drogowych o gr.15cm stanowiących fundamenty podpór z odwozem materiału z rozbiórki na odl. 20 km
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   1,50mx0,15mx9,0m + 1,50mx0,15mx8,0m =
	3,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	3,8
	m3
	3,8

	11
	16,17,18
	 
	Rozbiórka balustrady stalowo-drewnianej z odwozem materiałów z rozbiórki na odl. 10 km
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   13,86m+13,34m =
	27,2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	27,2
	m
	27,2

	 
	 
	D.01.02.04
	Rozbiórka elementów dróg
	 
	 
	 

	12
	2,3,4,15
	 
	Rozbiórka podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 12 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	z odwozem destruktu na odl. 10 km
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Zagaje Boleszyńskie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   40,0m2 =
	40,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Chocimów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   165,0m2 =
	165,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	205,0
	m2
	205,0

	13
	2,3,4,15
	 
	Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20,0 cm  z odwozem gruzu na odl. 10 km
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Zagaje Boleszyńskie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   43,0m2 =
	43,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Chocimów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   176,0m2 =
	176,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	219,0
	m2
	219,0

	 
	 
	D.01.03.04
	Budowa kablowych linii telekonunikacyjnych przy budowie dróg
	 
	 
	 

	14
	3,5
	 
	Montaż telekomunikacyjnych przepustów kablowych Æ160mm/6,3mm podwieszonych do konstrukcji mostu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - rura HDPE Ø160mm gładkościenna z 9 podwieszeniami w rozstawie co 2,0m podwieszona do konstrukcji mostu od str. dolnej wody
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   18,0m =
	18,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	18,0
	m
	18,0

	15
	2,3,5,15
	 
	 - rura HDPE Ø160mm gładkościenna zabudowana w nasypie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   4,0m+36,0m =
	40,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	40,0
	m
	40,0

	 
	 
	D.02.00.00
	Roboty ziemne
	 
	 
	 

	 
	 
	D.02.00.01
	Roboty ziemne. Wymagania ogólne
	 
	 
	 

	 
	 
	D.02.03.01
	Wykonanie nasypów
	 
	 
	 

	16
	2,3-5,15
	 
	Formowanie korpusu nasypu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - formowanie stożków i skarp w obrębie mostu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x12,5m3+2x10,0m3
	45,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - formowanie poszerzeń nasypu (od strony m. Zagaje Boleszyńskie)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   50,0m3+7,0m3 =
	57,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - formowanie poszerzeń nasypu (od strony m. Chocimów na długości korekty niwelety)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   75,0m3+120,0m3 =
	195,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	297,0
	m3
	297,0

	 
	 
	D.04.00.00
	Podbudowy
	 
	 
	 

	 
	 
	D.04.01.01
	Koryto wraz z  profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
	 
	 
	 

	17
	2,3,15
	 
	Korytowanie na głębokość 40-50cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - pod poszerzenie drogi od strony m. Zagaje Boleszyńskie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   10,0m2+3,0m2 =
	13,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - pod poszerzenie drogi od strony m. Chocimów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   48,0m2+54,0m2 =
	102,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - pod skosy 1:5 drogi od strony m. Chocimów (przejście z szerokości jezdni 5,50m do szerokości istniejącej)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x(0,5x1,20mx6,0m) = 
	7,2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	122,2
	m2
	122,2

	 
	 
	D.04.02.01
	Warstwy odsączające i odcinające
	 
	 
	 

	18
	2,3,15
	 
	Warstwa odsączająca gr. 10 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Zagaje Boleszyńskie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   40,0m2 =
	40,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Chocimów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   220,0m2 =
	220,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - pod skosy 1:5 drogi od strony m. Chocimów (przejście z szerokości jezdni 5,50m do szerokości istniejącej)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x(0,5x1,2mx6,0m) = 
	7,2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	267,2
	m2
	267,2

	 
	 
	D.04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	 
	 
	 

	19
	2,3,15
	 
	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Zagaje Boleszyńskie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   70,0m2 =
	70,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Chocimów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   255,0m2 =
	255,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - pod skosy 1:5 drogi od strony m. Chocimów (przejście z szerokości jezdni  5,50m do szerokości istniejącej)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x(0,5x1,15mx5,5m) = 
	6,3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	331,3
	m2
	331,3

	20
	3-5,7
	 
	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonywana warstwami gr. 20 cm nad płytami przejściowymi
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   (2x1,1m2x8,6m) / 0,2m =
	94,6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	94,6
	m2
	94,6

	 
	 
	D.04.07.01
	Podbudowa z betonu asfaltowego
	 
	 
	 

	21
	2,3,15
	 
	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P, z asfaltem 50/70,  o gr. 8 cm, dla kategorii ruchu KR3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Zagaje Boleszyńskie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   65,0m2 =
	65,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Chocimów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   240,0m2 =
	240,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - pod skosy 1:5 drogi od strony m. Chocimów (przejście z szerokości jezdni 5,50m do szerokości istniejącej)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x(0,5x1,1mx5,3m) = 
	5,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	310,8
	m2
	310,8

	 
	 
	D.05.00.00
	Nawierzchnie
	 
	 
	 

	 
	 
	D.05.03.05a
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna
	 
	 
	 

	22
	2,3-5,15
	 
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, z asfaltem 50/70, o grubości 4 cm, dla kategorii ruchu KR3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - most
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   12,0mx6,8m =
	81,6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	81,6
	m2
	81,6

	23
	2,3,15
	 
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, z asfaltem 50/70, o grubości 5 cm, dla kategorii ruchu KR3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Zagaje Boleszyńskie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   65,0m2 =
	65,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Chocimów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   235,0m2 =
	235,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - pod skosy 1:5 drogi od strony m. Chocimów (przejście z szerokości jezdni 5,50m do szerokości istniejącej)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x(0,5x1,0mx5,0m) = 
	5,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	305,0
	m2
	305,0

	24
	2,3,15
	D.05.03.05b
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, z asfaltem 50/70, o grubości 7 cm, dla kategorii ruchu KR3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Zagaje Boleszyńskie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   67,0m2 =
	67,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Chocimów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   240,0m2 =
	240,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - pod skosy 1:5 drogi od strony m. Chocimów (przejście z szerokości jezdni 5,50m do szerokości istniejącej)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x(0,5x1,05mx5,1m) = 
	5,3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	312,3
	m2
	312,3

	 
	 
	D.05.03.11c
	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
	 
	 
	 

	25
	2,3,15
	 
	Frezowanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej na gł. śr.8 cm  z odwozem destruktu na odl. 10 km
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Zagaje Boleszyńskie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   38,0m2 =
	38,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dojazd od strony m. Zagaje Boleszyńskie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   158,0m2 =
	158,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	196,0
	m2
	196,0

	 
	 
	D.05.03.12a
	Nawierzchnie z asfaltu lanego - warstwa wiążąca (ochronna)
	 
	 
	 

	26
	3-5
	 
	Warstwa ochronna (wiążąca) z asfaltu lanego MA 11, z asfaltem 35/50, gr. 5 cm dla kategorii ruchu KR3
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - most 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   12,0mx6,80m =
	81,6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	81,6
	m2
	81,6

	 
	 
	D.06.00.00
	Roboty wykończeniowe
	 
	 
	 

	 
	 
	D.06.01.01
	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków
	 
	 
	 

	27
	2,3,15
	 
	Umocnieniem przez humusowanie o grubości 10cm i obsianie skarp
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - skarpy od strony m. Zagaje Boleszyńskie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   66,0m2+12,0m2 =
	78,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - skorygowane skarpy nasypu (na dł. korekty niwelety od strony m. Chocimów)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   68,0m2+112,0m2 =
	180,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	258,0
	m2
	258,0

	28
	2,3,15
	 
	Umocnienie skarp z elementów prefabrykowanych ażurowych 60x40x10 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - od str. m. Chocimów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   100,0m2 =
	100,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	100,0
	m2
	100,0

	29
	2,3
	 
	Wykonanie umocnień ścieku skarpowego wg KPED 01.24 (z prefabrykatów ścieku skarpowego – trapezowych wg KPED 01.25)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - ściek skarpowy
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   7,0m+6,0m+3,5m+3,5m =
	20,0
	m
	 

	 
	 
	 
	 - wylot ścieku umocniony kostką kamienną na zaprawie cementowej od strony  m. Chocimów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x1,2m2 =
	2,4
	m2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	20,0
	m
	20,0

	 
	 
	D.06.03.01
	Utwardzone pobocze
	 
	 
	 

	30
	2,3,15
	 
	Pobocze utwardzone kuszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 10cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - pobocze dojazdu od strony m. Chocimów (prawa strona drogi)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   105m2 =
	105,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - pobocze dojazdu od strony m. Chocimów (lewa strona drogi)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   87m2 =
	87,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	192,0
	m2
	192,0

	 
	 
	D.07.00.00
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	 
	 
	 

	 
	 
	D.07.05.01
	Bariery ochronne stalowe
	 
	 
	 

	31
	2,3
	 
	Bariera ochronna SP-06
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - odcinek przejściowy (słupki co 2,0 m) od str. m. Chocimów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x8,0m =
	16,0
	m
	 

	 
	 
	 
	 - odcinek początkowy (słupki co 2,0 m)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x8,0m =
	16,0
	m
	 

	 
	 
	 
	 - odcinek końcowy (słupki co 2,0 m) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   4,0m+8,0m =
	13,0
	m
	 

	 
	 
	 
	 - zakończenia barier
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   4 szt.
	4
	szt.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	45,0
	m
	45,0

	 
	 
	D.07.10.01
	Oznakowanie robót, organizacja ruchu i jego utrzymanie
	 
	 
	 

	32
	PCOR
	 
	Prace związane z oznakowaniem i organizacją ruchu na czas prowadzenia przebudowy mostu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	1
	rycz.
	1

	 
	 
	D.08.00.00
	Elementy ulic
	 
	 
	 

	 
	 
	D.08.01.01
	Krawężnik na ławie betonowej
	 
	 
	 

	33
	3,4,5
	 
	Krawężnik kamienny 20x30 cm na ławie betonowej z oporem (wg KPED 03.11) 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - w obrębie skrzydeł od GW (o stałej wysokości)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   4,5m+2,5m =
	7,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - na dojazdach (zanikający od wys. 14 cm do 0 cm)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   10,5m+3,0m+6,0m+6,0m =
	25,5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	32,5
	m
	32,5

	 
	 
	D.08.02.02
	Chodniki z kostek brukowych betonowych
	 
	 
	 

	34
	2,3
	 
	Nawierzchnia z kostki wibroprasowanej gr. 6 cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   6,0m2+3,0m2+3,0m2+6,5m2 =
	18,5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	18,5
	m2
	18,5

	 
	 
	D.08.03.01
	Obrzeża betonowe
	 
	 
	 

	35
	2,3
	 
	Obrzeże chodnikowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - obramowania ścieków skarpowych
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x(7,0m+6,0m+3,5m+3,5m) + 4x0,70m=
	42,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	42,8
	m
	42,8

	 
	 
	D.08.05.01
	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
	 
	 
	 

	36
	2,3,4
	 
	Wykonanie prefabrykowanych ścieków podchodnikowych „trapezowych” wg KPED 01.30
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - ściek 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2szt.x0,70m+2szt.x1,70m =
	4,8
	m
	 

	 
	 
	 
	 - wlot betonowy wykonany na "mokro"
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   4szt. =
	4,0
	szt.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	4,8
	m
	4,8

	 
	 
	M.11.00.00
	Fundamentowanie
	 
	 
	 

	 
	 
	M.11.01.00
	Roboty ziemne pod fundamenty
	 
	 
	 

	 
	 
	M.11.01.01
	Wykop w gruncie nieskalistym
	 
	 
	 

	37
	2,3-5,16-18
	 
	Wykopy w gruncie kat. III wykonywane koparkami z odwozem gruntu na odkład w odl. 5 km 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - wykopy pod rozebranie istniejących podpór, wykonanie przyczółków i płyt przejściowych
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x10,6m2x11,5m =
	244,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - wykopy pod fundamenty stożków
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   0,30mx0,70mx(2,90m+2,80m+6,50m+5,90m) = 0,21m2x18,10m =
	3,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 - wykopy pod warstwę odsączającą gr. 10cm (w obrębie istniejącej konstrukcji drogi)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   (40m2+220m2)x0,10m = 
	26,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - wykopy pod kanał technologiczny
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   (4,0m+36,0m)x0,4mx0,9m =
	14,4
	 
	 

	 
	 
	 
	 - wykopy pod materace gabionowe gr. 23cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   165,0m2x0,23m =
	38,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	326,2
	m3
	326,2

	38
	2,3,4
	 
	Wykop w gruncie kat. III nawodnionym
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - wykopy pod regulację dna i skarp cieku
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   20,0m3 =
	20,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	20,0
	m3
	20,0

	 
	 
	M.11.01.04
	Zasypanie wykopów gruntem z zagęszczeniem
	 
	 
	 

	39
	2,3,4
	 
	Wykonanie zasypki gruntem z zagęszczeniem do Is > 1,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - wokół korpusów przyczółków i skrzydeł
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x6,7m2x8,6m =
	115,2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	115,2
	m3
	115,2

	 
	 
	M.11.06.02
	Wykonanie studni opuszczanej z elementów żelbetowych pefabrykowanych 
	 
	 
	 

	40
	2,3-5,8-10
	 
	Studnia z kręgów żelbetowych pefabrykowanych Æ 120/Æ 138cm, opuszczana
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	na głebokośc 2,50m (od strony m. Zagaje Boleszyńskie)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   3szt. =
	3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	3
	szt.
	3

	41
	2,3-5,8-10
	 
	Studnia z kręgów żelbetowych pefabrykowanych Æ 120/Æ 138cm, opuszczana
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	na głębokość 2,75m (od strony m. Chocimów)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   3szt. =
	3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	3
	szt.
	3

	 
	 
	M.12.00.00
	Zbrojenie
	 
	 
	 

	 
	 
	M.12.01.00
	Stal zbrojeniowa
	 
	 
	 

	 
	 
	M.12.01.02
	Zbrojenie betonu stalą klasy A-II, A-III, A-IIIN
	 
	 
	 

	42
	8-11
	 
	Zbrojenie podpór ze stali klasy AIII-N
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - płyty przejściowe
	2 944
	 
	 

	 
	 
	 
	 - studnie
	1 379
	 
	 

	 
	 
	 
	 - korpusy przyczółków ze skrzydełkami
	4 976
	 
	 

	 
	 
	 
	 - podparcie pod asfaltowe przekrycia dylatacyjne
	42
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	9 341
	kg
	9 341

	43
	12,13
	 
	Zbrojenie ustroju niosącego ze stali klasy AIII-N
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - płyta ustroju niosącego
	3 725
	 
	 

	 
	 
	 
	 - kapa chodnikowa i belka podporęczowa
	1 080
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	4 805
	kg
	4 805

	 
	 
	M.13.00.00
	Beton
	 
	 
	 

	 
	 
	M.13.01.00
	Beton konstrukcyjny
	 
	 
	 

	 
	 
	M.13.01.02
	Beton fundamentów w deskowaniach
	 
	 
	 

	44
	2,3,5
	 
	Beton C25/30 fundamentów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - fundamenty umocnienia stożków
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   0,30mx0,70mx(2,90m+2,80m+6,50m+5,90m) = 0,21m2x18,10m =
	3,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	3,8
	m3
	3,8

	 
	 
	M.13.01.03
	Beton podpór w elementach o grubości do 60 cm
	 
	 
	 

	45
	9-11,14
	 
	Beton C25/30 elementów podpór
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - płyty przejściowe
	15,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - wypełnienie studni
	18,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - korpusy przyczółków ze skrzydełkami
	43,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - nadbeton gzymsów na skrzydełkach
	1,4
	 
	 

	 
	 
	 
	 - podparcie pod asfaltowe przekrycia dylatacyjne
	0,6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	78,0
	m3
	78,0

	 
	 
	M.13.01.05
	Beton ustroju nośnego w elementach o grubości do 60 cm
	 
	 
	 

	46
	12
	 
	Beton C30/37 elementów ustroju niosącego
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - płyta ustroju niosącego
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   45,0m3 =
	45,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	45,0
	m3
	45,0

	47
	13
	 
	Beton C25/30 chodnika i belki podporęczowej
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - kapa chodnikowa od GW i belka podporęczowa od DW
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   8,0m3 =
	8,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	8,0
	m3
	8,0

	 
	 
	M.13.02.00
	Beton niekonstrukcyjny
	 
	 
	 

	 
	 
	M.13.02.02
	Beton niekonstrukcyjny klasy poniżej C20/25 (B25) bez deskowania
	 
	 
	 

	48
	8,9,10,11
	 
	Beton C12/15 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - podbeton płyt przejściowych gr. 10cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x3,0m3 =
	6,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - podbeton korpusów przyczółków gr. 20cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x2,0m3 =
	4,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - korek studni  Æ 120cm / Æ 138cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   0,80m3 =
	0,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	10,8
	m3
	10,8

	49
	3-5,11
	 
	Beton C16/20 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - beton ochronny płyt przejściowych gr. 5 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x1,5m3 =
	3,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	3,0
	m3
	3,0

	 
	 
	M.13.03.02
	Montaż prefabrykowanych belek sprężonych
	 
	 
	 

	50
	3-5,12
	 
	Montaż prefabrykowanych belek sprężonych typu Kujan, L=12m; h=0,48m dostosowanych do skosu a=73°32'
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - belka Kujan 12B
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   15szt. =
	15
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	15
	szt.
	15

	 
	 
	M.15.00.00
	Izolacje
	 
	 
	 

	 
	 
	M15.02.03
	Izolacja z papy termozgrzewalnej
	 
	 
	 

	51
	3-5,7
	 
	Izolacja z papy termozgrzewalnej gr. 0,5 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - płyta ustroju nośnego 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   12,0mx9,46m =
	113,5
	 
	 

	 
	 
	 
	 - korpus przyczółka (pod oparcie belek Kujan)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x0,65mx9,2m =
	12,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - podparcie pod płytę przejściową
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x0,29mx8,97m =
	5,2
	 
	 

	 
	 
	 
	 - koniec ustroju nośnego i płyta przejściowa
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x(0,20m+0,50m)x8,96 =
	12,6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	143,3
	m2
	143,3

	52
	3-5,7
	 
	Druga warstwa izolacji z papy termozgrzewalnej gr. 0,5 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - korpus przyczółka (pod oparcie belek Kujan)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x0,65mx9,2m =
	12,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - podparcie pod płytę przejściową
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x0,29mx8,97m =
	5,2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	17,2
	m2
	17,2

	53
	3-5,7
	 
	Druga warstwa izolacji z papy (warstwa separacyjna) grubości min. 3 mm 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - kapy chodnikowe
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   12,0mx2,0m =
	24,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - belka podporęczowa
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   12,0mx0,90m =
	10,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	34,8
	m2
	34,8

	 
	 
	M.15.02.05
	Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
	 
	 
	 

	54
	3-5,7-10
	 
	Izolacja pozioma części konstrukcji betonowej stykających się z gruntem
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - górne powierzchnie studni wystające spod korpusu
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x3szt.x0,70m2 =
	4,2
	 
	 

	 
	 
	 
	 - płyty przejściowe 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2szt.x7,43mx4,0m
	59,4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	63,6
	m2
	63,6

	55
	3-5,7-11
	 
	Izolacja pionowa części konstrukcji betonowej stykających się z gruntem
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - skrzydełka powierzchnia zewnętrzna
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   4szt.x5,1m2 =
	20,4
	 
	 

	 
	 
	 
	 - skrzydełka powierzchnia wewnętrzna i tył
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   4szt.x5,9m2+4szt.x0,3mx4,1m =
	28,5
	 
	 

	 
	 
	 
	 - korpus przyczółka powierzchnia zewnętrzna
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2szt.x9,59mx(1,0m+0,7m) =
	32,6
	 
	 

	 
	 
	 
	 - korpus przyczółka powierzchnia wewnętrzna
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2szt.x9,20mx2,65m =
	48,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 - płyty przejściowe
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2szt.x0,25mx(4,0m+7,75m+1,15m) =
	6,5
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	136,8
	m2
	136,8

	 
	 
	M.15.02.06
	Uszczelnienie nawierzchni
	 
	 
	 

	56
	3-5
	 
	Uszczelnienie kitem trwaleplastycznym 2x4 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - nawierzchnia belki podporęczowej / chodnika - gzyms polimerobetonowy
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   17,62m+17,75m =
	35,4
	 
	 

	 
	 
	 
	 - nawierzchnia belki podporęczowej / chodnika - krawężnik
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   12,0m+17,75m =
	29,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 - krawężniki w obrębie szczelin dylatacyjnych
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   4szt.x0,21m =
	0,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	66,0
	m
	66,0

	57
	3-5
	 
	Uszczelnienie kitem trwaleplastycznym 2x3 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - belki gzymsowe w obrębie szczelin dylatacyjnych
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   4x0,48m =
	1,9
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	1,9
	m
	1,9

	 
	 
	M.15.03.02
	Nawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych 
	 
	 
	 

	58
	3-5
	 
	Izolacjonawierzchnia z żywic epoksydowo-poliuretanowych grubości                                  min. 4 mm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - kapa chodnikowa, podparcia dylatacji bitumicznych i skrzydła (od str. GW)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   24,0m2 =
	24,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - belka podporęczowa i skrzydła (od str. DW)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   11,4m2 =
	11,4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	35,4
	m2
	35,4

	 
	 
	M.16.00.00
	Odwodnienie
	 
	 
	 

	 
	 
	M.16.01.03
	Drenaż
	 
	 
	 

	59
	3-5
	 
	Drenaż z geowłókniny 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - drenaż podłużny
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x10,0m =
	20,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - drenaż poprzeczny
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x6,95m =
	13,9
	 
	 

	 
	 
	 
	 - drenaż poprzeczny pod krawężnikami (w rozstawie co 100cm)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   11szt.x2x0,7m =
	15,4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	49,3
	m
	49,3

	 
	 
	M.16.01.04
	Sączki odwadniające
	 
	 
	 

	60
	3-6
	 
	Montaż sączków odwadniająco-odpowietrzających Æ  50mm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x3szt.=
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	6
	szt.
	6

	 
	 
	M.18.00.00
	Dylatacje
	 
	 
	 

	 
	 
	M.18.01.01
	Urządzenia dylatacyjne szczelne asfaltowe
	 
	 
	 

	61
	3-5,7
	 
	Szczelne asfaltowe przekrycia dylatacyjne o parametrach 30x10 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - jezdnia
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x7,09m =
	14,2
	 
	 

	 
	 
	 
	 - chodnik
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x1,93m =
	3,9
	 
	 

	 
	 
	 
	 - belka podporęczowa
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x0,89m =
	1,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	19,9
	m
	19,9

	 
	 
	M.19.00.00
	Elementy zabezpieczające
	 
	 
	 

	 
	 
	M.19.01.01
	Krawężnik mostowy
	 
	 
	 

	62
	3-5,6,13
	 
	Krawężnik kamienny 20x20 cm (kotwiony kotwą ocynkowaną) na zaprawie niskoskurczowej 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - most
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   12,0m =
	12,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 - skrzydła od str. GW
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2,75m+3,0m =
	5,8
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	17,8
	m
	17,8

	63
	3-5,10
	 
	Krawężnik kamienny 20x18 cm (kotwiony kotwą ocynkowaną) na zaprawie niskoskurczowej 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   12,0m =
	12,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	12,0
	m
	12,0

	 
	 
	M.19.01.03b
	Barieroporęcze na obiektach mostowych
	 
	 
	 

	64
	3-6
	 
	Barieroporęcz ochronna stalowa przekładkowa
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - odcinek zasadniczy (słupki co 1,00 m)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x17,0m =
	34,0
	m
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	34,0
	m
	34,0

	 
	 
	M.20.00.00
	Inne roboty mostowe
	 
	 
	 

	 
	 
	M.20.01.03
	Drenaż za przyczółkami
	 
	 
	 

	65
	3-5,7
	 
	Wykonanie drenażu z rur perforowanych PCV Æ  126/113
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - dren  Æ  126/113
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   16,0m+12,0m =
	28,0
	m
	 

	 
	 
	 
	 - obsypka z grysu 16/25 w geowłókninie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   (0,2mx0,2m-0,01m2)x28,0 m =
	0,9
	m3
	 

	 
	 
	 
	 - wylot drenu z kruszywa 8/16
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2szt.x0,06m3 =
	0,1
	m3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	28,0
	m
	28,0

	 
	 
	M.20.01.05
	Umocnienie skarp
	 
	 
	 

	66
	3-5
	 
	Umocnienie skarp kostką kamienną na podsypce cem. - piask. 1:4  gr. 5 cm  
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - skarpy od strony m. Zagaje Boleszyńskie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   8,4m2+7,7m2 =
	16,1
	 
	 

	 
	 
	 
	 - stożki od strony m. Chocimów
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   10,4m2+10,2m2 =
	20,6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	36,7
	m2
	36,7

	 
	 
	M.20.01.10
	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu powłoką
	 
	 
	 

	67
	3-5,12
	 
	Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką bez zdolności pokrywania zarysowań
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - spód belek sprężonych typu "Kujan"
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   10,7mx9,08m =
	97,2
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	97,2
	m2
	97,2

	68
	3-5,8,10
	 
	Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań (powłoki o grubości powyżej 0,3 mm pokrywające rysy o szerokości rozwarcia do 0,15 mm)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - przyczółki wraz ze skrzydełkami
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	  (1,7mx9,59m)+2szt.x4,4m2+(1,85mx9,59m)+2szt.x4,7m2 =
	52,3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	52,3
	m2
	52,3

	69
	3-5,12-13
	 
	Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań (powłoki o grubości min. 1,0 mm pokrywające rysy o szerokości rozwarcia powyżej 0,15 mm do 0,30 mm)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - boki płyty ustroju nośnego i spód gzymsów w obrębie skrzydełek
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   12,0mx(0,62m+0,56m)+[(0,08m+0,18m)x(2,85m+2,71m)] =
	15,3
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	15,3
	m2
	15,3

	 
	 
	M.20.01.17
	Osadzenie kotew
	 
	 
	 

	70
	3,5,6,12-13
	 
	Kotwy talerzowe
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - kapa chodnikowa i belka podporęczowa
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   20szt.+12szt. =
	32
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	32
	szt.
	32

	 
	 
	M.20.01.21
	Gzyms mostowy polimerobetonowy
	 
	 
	 

	71
	3-5,8,13
	 
	Prefabrykowany gzyms z polimerobetonu 4x48 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   17,62m+17,75m = 
	35,4
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	35,4
	m
	35,4

	 
	 
	M.20.02.06
	Drobne elementy drogowo-mostowe
	 
	 
	 

	72
	2,3,4,5
	 
	Palisada z kołków Æ  8 ¸ 10cm długości 1,2 m
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   2x11,5m =
	23,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	23,0
	m
	23,0

	73
	2,3,4,5
	 
	Umocnienia siatkowo-kamienne (materace gabionowe) gr. 23 cm na geowłókninie
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   165,0m2 =
	165,0
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	165,0
	m2
	165,0

	74
	3,4,5
	 
	Pale drewniane fundamentów stożków
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - pale Æ 20 cm, dł. 180/230 cm
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	  3szt.+3szt.+7szt.+6szt. =
	19
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	19
	szt.
	19

	 
	 
	M.20.02.08 
	Tymczasowa kładka dla pieszych
	 
	 
	 

	75
	2,3
	 
	Kładka dla pieszych z dojściami
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 - wykonanie projektu kładki tymczasowej
	1
	kpl.
	 

	 
	 
	 
	 -  montaż i demontaż kładki tymczasowej
	1
	kpl.
	 

	 
	 
	 
	 -  zdjęcie humusu pod dojścia do kładki
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	    50,0mx1,0m =
	50,0
	m2
	 

	 
	 
	 
	 - wykonanie i rozbiórka nawierzchni dojść do kładki
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	   50,0mx1,0m =
	50
	m2
	 

	 
	 
	 
	 - wykonanie i rozbiórka tymczasowych schodów skarpowych
	2
	szt.
	 

	 
	 
	 
	 - rekultywacja terenu
	50
	m2
	 

	 
	 
	 
	 - koszty wymaganych uzgodnień
	1
	kpl.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Razem
	1
	rycz.
	1
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