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Podstawą formalną opracowania aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla Gminy Grodzisko Dolne jest umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Grodzisko Dolne 
a Piotrem Stańczukiem, właścicielem firmy Ecovidi z siedzibą w Krakowie.
Niniejszy dokument opracowano na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy – Prawo energetyczne, zgodnie z którym obowiązkiem Wójta/Burmistrza/Prezydenta jest opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Dokument zawiera: 
· Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe; 
· Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; 
· Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii
elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych; 
· Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
· Zakres współpracy z innymi gminami. 
Tematyka ta została ujęta w poszczególnych częściach niniejszego opracowania.

Podstawami prawnymi są również:
· Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
· Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
· „Polityka Energetyczna Polski do roku 2040” przyjęta 2 lutego 2021 r.;
· Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r.;
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 r. (z perspektywą do 2030 r. oraz do 2040 r.) 
Celem głównym Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Celami szczegółowymi Krajowego Programu Ochrony Powietrza są:
· osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na tych obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu PM2,5 także pułapu stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia,
· osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających z regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego.


Kierunkami działań prowadzącymi do osiągnięcia celów szczegółowych, tj. osiągnięcia i dotrzymania co najmniej standardów jakości powietrza określonych w prawodawstwie unijnym oraz krajowym, są:
· utrzymanie priorytetu poprawy jakości powietrza oraz rozwój systemu oceny jakości powietrza poprzez zwiększenie liczby stacji pomiarowych uwzględnionych w pomiarach jakości powietrza w ramach PMŚ,
· ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-komunalnego,
· ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora transportu drogowego,
· ograniczenie poziomu zanieczyszczeń powietrza w miastach, polityka miejska,
· zwiększenie udziału czystej energii, ciepła, rozwój OZE,
· edukacja ekologiczna,
· zapewnienie finansowania przedsięwzięć ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza,
· ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza z pozostałych sektorów mających wpływ na stan powietrza, z uwzględnieniem działań w obszarze sektora bytowo-komunalnego na obszarach wiejskich.
DYREKTYWA EPBD
12 marca 2024 r. Parlament Europejski przegłosował zmiany w dyrektywie EPBD (ang. Energy Performance of Buildings Directive, dyrektywa budynkowa). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) wprowadza nowe wymagania dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków, ich stopniowej dekarbonizacji oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W odniesieniu do budynków niemieszkalnych państwa członkowskie mają obowiązek doprowadzić do modernizacji części zasobu o najgorszej charakterystyce energetycznej. Do 2030 r. wymaganiami ma zostać objęte co najmniej 16% budynków niemieszkalnych o najgorszych parametrach energetycznych, natomiast do 2033 r. – 26% tego zasobu. W przypadku budynków mieszkalnych przyjęto natomiast cele dotyczące stopniowego ograniczania średniego zużycia energii pierwotnej w całym zasobie mieszkaniowym.
Dyrektywa przewiduje również stopniowe zwiększanie wykorzystania energii słonecznej w budynkach, o ile jest to technicznie, ekonomicznie i funkcjonalnie wykonalne. Do końca 2026 r. obowiązek ten ma objąć nowe budynki publiczne i niemieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 250 m². W kolejnych latach wymagania będą stopniowo rozszerzane na istniejące budynki publiczne oraz wybrane budynki niemieszkalne poddawane większym pracom modernizacyjnym. Nowe budynki mieszkalne mają zostać objęte tym obowiązkiem do końca 2029 r.
Istotnym kierunkiem zmian określonym w EPBD jest również stopniowe ograniczanie wykorzystania paliw kopalnych w ogrzewaniu i chłodzeniu budynków. Od 2025 r. państwa członkowskie nie powinny wprowadzać zachęt finansowych do instalowania samodzielnych kotłów na paliwa kopalne, z wyjątkiem określonych sytuacji przewidzianych w przepisach przejściowych. Dopuszczalne może pozostać wspieranie systemów hybrydowych, w których kocioł współpracuje np. z pompą ciepła lub instalacją wykorzystującą energię słoneczną.
Dyrektywa wprowadza także standard budynków zeroemisyjnych. Od 2028 r. ma on dotyczyć nowych budynków należących do podmiotów publicznych, natomiast od 2030 r. wszystkich nowych budynków. Oznacza to dalsze ograniczanie możliwości stosowania samodzielnych źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych w nowym budownictwie.
W perspektywie do 2040 r. państwa członkowskie powinny dążyć do stopniowego wycofywania kotłów wykorzystujących paliwa kopalne. Kierunek ten stanowi element długoterminowej polityki dekarbonizacji sektora budynków, jednak szczegółowe zasady i harmonogram ich wdrażania będą zależeć od przepisów krajowych oraz przyjętych planów renowacji budynków.
Przy wykonywaniu opracowania dokumentu korzystano z szeregu informacji uzyskanych z Urzędu Gminy Grodzisko Dolne, danych otrzymanych od przedsiębiorstw energetycznych działających na tym terenie, dokumentów i opracowań strategicznych gminy, danych dostępnych na stronach GUS-u oraz ze stron internetowych, w tym głównie z:
· www.stat.gov.pl - Główny Urząd Statystyczny - Polska Statystyka Publiczna,
· http://samorzad.gov.pl/web/gmina-grodzisko-dolne – portal Gminy Grodzisko Dolne,
· www.gov.pl/web/klimat - Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 
· www.gov.pl/web/rozwoj-technologia - Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 
· www.imgw.pl - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
· www.sejm.gov.pl - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 
· www.kape.gov.pl - Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. i inne.

[bookmark: _Toc200023330][bookmark: _Toc211343525][bookmark: _Toc240029433]Uwzględnienie założeń wojewódzkich i regionalnych dokumentów strategicznych
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grodzisko Dolne wykazują spójność z celami i założeniami dokumentów strategicznych, tj.:

Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej
Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Nr LXIX/1184/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z  Planem Działań Krótkoterminowych”, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 12 stycznia 2024 r., poz. 297. 

Podstawą do opracowania programu naprawczego była coroczna ocena jakości powietrza wykonana
za 2021 r. przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) w oparciu o wyniki pomiarów, które wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle.
Celem głównym Programu ochrony powietrza (POP) jest wskazanie działań naprawczych, których realizacja spowoduje poprawę jakości powietrza, co korzystnie wpłynie na zdrowie i życie mieszkańców, szczególnie uwzględniając grupę osób wrażliwych. Realizacja działań naprawczych, do których zobowiązana jest również Gmina Grodzisko Dolne, obejmuje okres od 27.01.2024 r. do 31.12.2026 r.
W POP określono następujące działania naprawcze wskazane do realizacji do końca 2026 r.:
· Kod działania PsOeUa	 Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego w zasobie mieszkaniowym należącym do gminy. Odpowiedzialne za realizację działania są samorządy gminne z terenu strefy podkarpackiej. Podstawowym działaniem zmierzającym do obniżenia stężeń zanieczyszczeń na terenie strefy podkarpackiej jest ograniczenie emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu przez zmianę sposobu ogrzewania 
w lokalach mieszkalnych ogrzewanych indywidualnie niskosprawnymi kotłami lub piecami na paliwo stałe do 1,0 MW należących do zasobu gminnego. Należy dążyć do likwidacji ogrzewania indywidualnego wykorzystującego paliwo stałe i zastąpienia go ogrzewaniem bezemisyjnym lub niskoemisyjnym. Do ogrzewania bezemisyjnego zalicza się podłączenie do sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła (lub inne źródła odnawialnej energii). Ogrzewanie niskoemisyjne wykorzystuje kotły gazowe lub olejowe. Jedynie w obszarach, gdzie występuje brak możliwości technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, powinno stosować się kotły na paliwa stałe przynajmniej klasy 5 lub spełniające wymagania ekoprojektu. Liczba kotłów do wymiany do końca roku 2027 na terenie Gminy wg danych CEEB – poniżej 3 klasy – 688 szt., klasy 3 – 637 szt., klasy 4 – 87 szt.
· Kod działania PsDzKo Prowadzenie działań kontrolnych. Odpowiedzialne samorządy gminne 
w strefie podkarpackiej, w odniesieniu do osób fizycznych niebędących podmiotami korzystającymi ze środowiska. Artykuł 379 ustawy POŚ przyznaje uprawnienia kontrolne między innymi wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta. Zgodnie z art. 379 ust. 3 uprawnienia kontrolne organów samorządowych obejmują: 1) Wstęp wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren; 2) Przeprowadzanie badań lub wykonywanie innych niezbędnych czynności kontrolnych; 3)	Żądanie pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywanie 
i przesłuchiwanie osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 4) Żądanie okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Działania kontrolne powinny dotyczyć: kontrolowania gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach i piecach; udostępniania mieszkańcom numeru telefonu oraz formularza internetowego do zgłaszania wszelkich przypadków naruszeń dotyczących ochrony powietrza wraz z wymienieniem dokładnej listy zakazów, sposobów rozpoznania ich naruszania 
(w celu ograniczenia liczby fałszywych alarmów) oraz minimalnych informacji, potrzebnych jednostce do podjęcia interwencji; postępów wdrażania oraz przestrzegania zapisów uchwały, o której mowa 
w art. 96 ustawy Poś (uchwały antysmogowej). Kontrola jest działaniem niezbędnym, polegającym na weryfikacji stopnia wdrażania uchwały antysmogowej, a także przestrzegania zakazów wprowadzonych tą uchwałą, wdrażania działań naprawczych z Programu oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów. Przeprowadzone kontrole mogą wpłynąć na dostosowanie użytkowanych systemów grzewczych do obowiązujących wymagań, a także na zmianę stosowanych paliw, co pośrednio przyczyni się do poprawy jakości powietrza w strefie podkarpackiej. Kontrole powinny prowadzić: straż miejska/gminna lub przeszkoleni i upoważnieni pracownicy gminy. Możliwe jest również realizowanie tego działania przez straże międzygminne, których tworzenie jest dobrą praktyką w przypadku gmin, które dotąd nie posiadały własnych organów tego typu. Kontrole należy prowadzić regularnie, ze zwiększoną intensywnością w okresie grzewczym (październik – kwiecień). Prowadzone kontrole mogą być łączone z innymi czynnościami, jak np. inwentaryzacja, przegląd kominiarski, edukacja ekologiczna. Ponadto średni czas reakcji na zgłoszenia mieszkańców dot. nieprawidłowości w korzystaniu z kotłów na paliwo stałe lub dotyczące spalania odpadów powinien wynosić nie więcej niż 24 godziny od zgłoszenia. Minimalna liczba kontroli do przeprowadzenia 
w ciągu roku dla gmin miejskich i miejsko-wiejskich – 40, a dla gmin wiejskich – 30. Kontrole należy prowadzić w latach 2024–2026. Dodatkowo w ramach kontroli stopnia wdrażania uchwały antysmogowej gmina jest zobowiązana do corocznego pozyskiwania i ewidencjonowania informacji o wymienionych i stosowanych na jej terenie źródłach ciepła. Dane powinny być pozyskiwane 
z dostępnych źródeł, a mianowicie m.in. z programów finansowych ukierunkowanych na zmianę źródeł ciepła takich jak Czyste Powietrze, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, pozwoleń na budowę lub zgłoszeń zamierzenia budowlanego. Informacje te należy przekazywać w formie raportu Zarządowi Województwa w ramach corocznych sprawozdań z realizacji Aktualizacji Programu za lata 2024–2026.
· Kod działania PsEdEk Edukacja ekologiczna. Edukacja ekologiczna jest działaniem niezbędnym, aby wszelkie inne działania oraz programy były realizowane. Edukacja jest to system kształcenia, nabywania postaw, umiejętności i wiedzy. Zła jakość powietrza w strefach województwa podkarpackiego powoduje, iż niezbędna jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna wszystkich grup społecznych. Edukacja ekologiczna powinna obejmować również działania edukacyjne długoterminowe: np. dedykowany program w szkołach, cykl imprez alternatywnych form transportu (np. rowerowych), tematyczne cykle spotkań z mieszkańcami, wymiana doświadczeń z krajami UE itp. Akcje edukacyjne powinny mieć na celu uświadamianie społeczeństwa i wzbogacanie wiedzy 
w zakresie: Zachowań pogarszających jakość powietrza (np. szkodliwości spalania odpadów 
w paleniskach domowych; spalania węgla w kotłach bezklasowych); Skutków zdrowotnych 
i finansowych złej jakości powietrza; Działań, które można i należy podejmować, aby poprawić lokalną jakość powietrza, w tym korzyści jakie niesie dla środowiska: korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub/oraz alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo), podłączenie do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacja budynków, nowoczesne niskoemisyjne źródła ciepła, rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w miastach; zachowanie i rozwój zieleni śródpolnej; Informowania mieszkańców o przyjęciu uchwały antysmogowej, jej skutkach oraz konieczności przestrzegania zakazów i nakazów zawartych w uchwale; Kształtowania właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej 
i elektrycznej; Informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dopłat i skorzystania z finansowych programów gminnych, wojewódzkich, ogólnokrajowych; Wpływu zieleni na poprawę jakości powietrza, regulację mikroklimatu oraz komfort życia mieszkańców miast, w szczególności tzw. grup wrażliwych (osób starszych i dzieci). Akcje powinny obejmować jak największą liczbę osób w gminie lub powiecie oraz być kierowane do wszystkich grup społecznych. Należy założyć, że działanie to powinno być przeprowadzane w sposób ciągły, jednak jako efekt rzeczowy programu określono przeprowadzenie co najmniej dwóch akcji edukacyjnych dotyczących czystości powietrza rocznie 
w latach 2024–2026.

Zakres i rodzaj działań krótkoterminowych oraz sposób postępowania w sytuacji wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla pyłu PM10 i pyłu PM2,5 średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu lub przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego głównie dotyczy działania informacyjnego realizowanego przez WCZK. Pozostałe działania realizowane są zgodnie z zapisami Aktualizacji Programu ochrony powietrza. Dodatkowo przy wystąpieniu ryzyka przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 wzmagane są kontrole kotłów domowych w zakresie stosowania się do ustawowego zakazu spalania odpadów w instalacjach do tego nieprzystosowanych.
Celem wdrożenia działań krótkoterminowych jest niedopuszczenie do przekroczenia poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych albo w przypadku ich przekroczenia, jak najszybsze obniżenie stężeń tych zanieczyszczeń w powietrzu. W przypadku normy dopuszczalnej dla pyłu PM10 (wartość średniodobowa - dopuszczalne przekroczenie wartości 50 μg/m³ - 35 dni w roku kalendarzowym), efektem podjętych działań będzie niedopuszczenie do sytuacji przekroczenia tego poziomu ponad 35 dni w roku.

Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw
W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu instalacji, w których następuje spalanie paliw, na zdrowie ludzi i środowisko, wprowadza się w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego ograniczenia i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy.
Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, 
w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:
· dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
· wydzielają ciepło lub
· wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. dopuszczano wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniały minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 tożsamy z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Od dnia 1 stycznia 2020 r. dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Spełnienie norm emisji zanieczyszczeń potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European Co-operation for Accreditation).
W instalacjach zakazuje się stosowania:
· węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
· mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
· paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
· biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
Ponadto uchwała w § 8 ust. 1 precyzuje okresy przejściowe na wymianę istniejących kotłów na paliwo stałe:
· do 31 grudnia 2021 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
· do 31 grudnia 2023 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
· do 31 grudnia 2025 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
· do 31 grudnia 2027 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
w § 8 ust. 2 precyzuje okres przejściowy na wymianę istniejących ogrzewaczy (piece, kominki) na paliwo stałe:
· do 31 grudnia 2022 roku,
· bądź wskazuje modernizację poprzez wyposażenie w urządzenia redukcji emisji pyłu do określonych norm.
Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego
na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 r.
Został przyjęty uchwałą nr LXXI/1229/24 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2024 r. Program ochrony środowiska jest dokumentem strategicznym, sporządzonym na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Dokument opracowany został w celu realizacji polityki ochrony środowiska zbieżnej z celami określonymi w strategiach i programach rozwoju oraz programach operacyjno-wdrożeniowych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Obszar interwencji: Ochrona klimatu
Cel: Planowanie strategiczne uwzględniające zmiany klimatu
Kierunek interwencji: Włączenie działań klimatycznych do wojewódzkich, powiatowych i gminnych dokumentów strategicznych
Obszar interwencji: Ochrona powietrza
Cel: Poprawa jakości powietrza
Kierunek interwencji:
1. Monitoring i zarządzanie jakością powietrza
2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji niskiej z sektora komunalno-bytowego
3. Ograniczenie emisji komunikacyjnej prowadzące do obniżenia emisji z transportu







Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2030 
CEL GŁÓWNY STRATEGII - odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie zasobów endo i egzogenicznych regionu, zapewniające trwały, zrównoważony i terytorialnie równomierny rozwój gospodarczy oraz wysoką jakość życia mieszkańców województwa.
Obszar tematyczny 3. Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju i środowiska
Cel główny: Rozbudowa infrastruktury służącej rozwojowi oraz optymalizacja wykorzystania zasobów naturalnych i energii przy zachowaniu dbałości o stan środowiska przyrodniczego
Priorytet 3.1. Bezpieczeństwo energetyczne i OZE
Cel szczegółowy: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu oraz optymalizacji wykorzystania energii i zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym województwa
Priorytet 3.3. Poprawa dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu oraz rozwój transportu publicznego
Cel szczegółowy: Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej zapewniającej spójność przestrzenną regionu oraz integrację obszarów funkcjonalnych

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego Perspektywa 2030
Energetyka
· Rozwój sieci ciepłowniczych, przede wszystkim na terenach zurbanizowanych i o zwartej zabudowie, 
w celu zapewnienia jak największego udziału dostaw niskoemisyjnego ciepła sieciowego do jak największej liczby odbiorców w celu ograniczenia stosowania indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe.
· Rozwój infrastruktury pozwalającej na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenie pewności zasilania odbiorców.
Dla zapewnienia wysokiej jakości powietrza i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przewiduje się:
1) realizację naprawczych programów ochrony powietrza uchwalonych dla wytypowanych obszarów występowania przekroczeń poziomów dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń powietrza w strefie podkarpackiej i strefie miasta Rzeszów; 
2) ograniczenie lokalizacji nowych, znaczących źródeł emisji na obszarach o dużym potencjale przyrodniczym, turystycznym i uzdrowiskowym oraz na obszarach występowania ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza;
3) rozwój infrastruktury wykorzystującej źródła odnawialne do produkcji energii elektrycznej i cieplnej; 
4) utrzymanie i powiększanie terenów zieleni w miastach oraz tworzenie struktur ich przewietrzania, w tym kształtowanie zielonych pierścieni;
5) zwiększanie powierzchni lasów, głównie poprzez zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo.

Wojewódzki Program przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym
Celem Programu jest wyznaczenie działań, które będą realizowane przez województwo podkarpackie i które przyczynią się do:
· redukcji emisji gazów cieplarnianych;
· poprawy jakości powietrza;
· zwiększania retencji i zwiększania powierzchni terenów zielonych;
· przeciwdziałania niedoborom wody;
· transformacji niskoemisyjnej regionu;
· poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Program wskaże również działania obejmujące podnoszenie świadomości społeczeństwa poprzez realizację działań edukacyjnych i informacyjnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu.
Kierunki działań, m.in.[footnoteRef:2]: [2:  Zachowano oryginalną numerację] 

I. Zarządzanie energią na różnych poziomach administracji, tj. gminy, powiatu, województwa, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
I.1 Rozwój wykorzystania OZE wraz z infrastrukturą wspierającą,
I.2 Poprawę efektywności i dostępu do zbiorowych źródeł ciepła i energii,
I.3 Wzrost efektywności wykorzystania energii i ciepła przez podmioty indywidualne i administrację publiczną,
I.4 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ze źródeł przemysłowych i indywidualnych,
I.5 Tworzenie ram wspierających rozwój OZE oraz efektywności energetycznej.
II. [bookmark: _Toc122383136]Błękitno-zielona infrastruktura 
III. [bookmark: _Toc122383137]Ochrona bioróżnorodności (sposoby ochrony bioróżnorodności na obszarach miejskich 
i pozamiejskich, banki genowe, parki, ogrody botaniczne, problem gatunków inwazyjnych)
IV. Retencja wody, w tym: podniesienie retencji wody, zbiorniki retencyjne, zbieranie deszczówki, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
V. Budownictwo, z uwzględnieniem budownictwa energooszczędnego, rozwój infrastruktury 
z uwzględnieniem wrażliwości na zmiany klimatu
V.1 Wsparcie w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych budynków mieszkaniowych 
i administracji publicznej
V.2 Uwzględnienie wymogów w zakresie energooszczędnego budownictwa na etapie postępowań przetargowych 
V.3 Włączenie nadzoru budowlanego w przygotowanie wytycznych dla energooszczędnych inwestycji
V.4 Termomodernizacja budynków administracji publicznej i podmiotów indywidualnych
VI. Zrównoważone rolnictwo, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i uwzględniające potrzeby ochrony klimatu
VII. Transport i elektromobilność, kolej, ścieżki rowerowe
VIII. Gospodarka w obiegu zamkniętym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb redukcji emisji, zużycia energii, gospodarki odpadami, surowcami, paliwami
IX. Gospodarka wodno-ściekowa
X. Edukacja, w tym finansowanie działań zmierzających do poprawy klimatu.

Program Rozwoju Gminy Grodzisko Dolne na lata 2021 – 2027 – aktualizacja 2024
Uchwała nr VI/35/2024 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 października 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gminy Grodzisko Dolne na lata 2021–2027
Obszar Strategiczny 2 – Otoczenie
Cel Operacyjny 2.3. Ochrona zasobów przyrodniczych
Kierunki działań, m.in.:
· Kampanie na rzecz ochrony środowiska.
· Podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza w miejscowościach, w których działają przedsiębiorstwa przemysłowe oraz zmniejszających niską emisję na terenie LOF.
Obszar Strategiczny 3 –  Funkcje
Cel Operacyjny 3.2. Budowanie odporności na zmiany klimatu
Kierunki działań, m.in.:
· Wsparcie inwestycji w OZE dla obszarów i budynków użyteczności publicznej, oraz budynków jednorodzinnych.
· Wspólna budowa farmy fotowoltaicznej. 
· Rozwój energetyki wiatrowej.
· Promocja odnawialnych źródeł energii.
· Rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
W aktualizacji wskazano projekty, m.in.: budowę farmy fotowoltaicznej na potrzeby energetyczne oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i infrastruktury komunalnej, a także inwestycje OZE na budynkach publicznych, obejmujące fotowoltaikę i magazyny energii, wraz z wymianą i rozbudową energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Cel Operacyjny 3.4. Rozbudowa infrastruktury społecznej i komunalnej
Kierunki działań:
· Rozwój budownictwa wielorodzinnego. 
· Rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej. 
· Rozbudowa i modernizacja sieci oświetlenia ulicznego. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2022 – 2030
Uchwała nr LII/361/2023 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28.04.2023 w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2022-2030"

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza
Cel: Poprawa jakości powietrza
Kierunek interwencji 1.: Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2. Zmniejszenie zużycia energii finalnej, oszczędności w wydatkach budżetowych
Zadanie: Instalowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej
Kierunek interwencji 2.: Zmniejszenie zużycia energii finalnej
Zadanie: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
Kierunek interwencji 3.: Zmniejszenie zużycia energii finalnej w wydatkach budżetowych
Zadanie: Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów infrastruktury komunalnej

Gmina Grodzisko Dolne, chcąc realizować cele określone w ww. dokumentach strategicznych województwa podkarpackiego oraz dokumentach lokalnych, powinna kłaść nacisk na szeroko rozumiany zrównoważony rozwój energetyczny.
[bookmark: _Toc240029434]Metodologia
Niezbędnym elementem opracowania niniejszej aktualizacji było dokładne przeanalizowanie obecnej sytuacji w Gminie Grodzisko Dolne w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 
z włączeniem instalacji bazujących na OZE. Analiza objęła wszystkie procesy energetyczne, jakie zachodzą na terenie gminy, tj. wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót poszczególnymi nośnikami energii: ciepłem, energią elektryczną oraz gazem. Następnie przeanalizowano wszelkie potencjalne zasoby energii odnawialnej możliwe do wykorzystania oraz ewentualne ograniczenia. 
Analizie poddano również polityki wspólnotowe, krajowe oraz strategiczne dokumenty regionalne wraz ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego. Dane dotyczące zasobów odnawialnych źródeł energii pochodzą z opracowań ekspertów zewnętrznych i opracowań statystycznych. Obok oszacowania zasobów poszczególnych źródeł energii odnawialnej określony został stopień ich wykorzystania. Szacowanie potencjału i zapotrzebowania energetycznego gminy oparte zostało o analizę zużycia energii elektrycznej 
i gazu oraz eksploatowanych sieci energetycznych. Dane związane z energetyką zawodową oparto na dostępnych danych statystycznych oraz danych będących w posiadaniu przedsiębiorstw energetycznych. Ich analiza pozwoliła na wykonanie charakterystyki i oceny funkcjonowania gospodarki energetycznej w gminie. Przygotowanie analizy stanu obecnego pozwoliło na opracowanie prognozy zapotrzebowania na energię, wykorzystując prognozy demograficzne, dostępne prognozy agencji energetycznych oraz analizy i szacunki własne.  
Jednym z elementów opracowania jest określenie wpływu sektora energetycznego na środowisko naturalne, sposoby i środki minimalizacji jego negatywnego wpływu oraz opisanie przewidywanego wpływu na środowisko. Przyczyni się to do osiągnięcia celów określonych w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r., takich jak poprawa efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz rozwój ciepłownictwa i kogeneracji. Wśród filarów Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. wyróżniony został „Zeroemisyjny system energetyczny”. Jest to kierunek długoterminowy, w którym zmierza transformacja energetyczna. Polega na zmniejszeniu emisyjności sektora energetycznego między innymi poprzez zwiększenie roli energetyki rozproszonej i obywatelskiej, a także zaangażowanie energetyki przemysłowej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez przejściowe stosowanie technologii energetycznych opartych m.in. na paliwach gazowych. Niniejszy dokument wpisuje się w Politykę Energetyczną Polski do 2040 r.
Wszystkie priorytety niniejszego dokumentu posiadają jeden wspólny mianownik – zrównoważony rozwój energetyki. Dokument systematyzuje i łączy jednocześnie zagadnienia oszczędzania energii i ochrony środowiska.   

Do rzetelnego i poprawnego merytorycznie opracowania oprócz doświadczenia i wiedzy ekspertów w zakresie planowania energetycznego i odnawialnych źródeł energii niezbędna okazała się współpraca z Urzędem Gminy, gminami sąsiadującymi oraz podmiotami gospodarczymi branży energetycznej działającymi na analizowanym terenie. 






[bookmark: _Toc240029435]Charakterystyka Gminy Grodzisko Dolne[footnoteRef:3] [3: Na podstawie dokumentów strategicznych i opracowań Gminy Grodzisko Dolne] 

[bookmark: _Hlk121317176][bookmark: _Toc450203291][bookmark: _Toc45880540]Gmina Grodzisko Dolne położona jest w północnej części województwa podkarpackiego w powiecie leżajskim. Zajmuje powierzchnię 78,42 km². Administracyjnie podzielona jest na 10 sołectw. 
Gmina Grodzisko Dolne bezpośrednio graniczy z czterema gminami: Białobrzegi, Leżajsk, Tryńcza oraz Żołynia.

[bookmark: _Toc240029506]Rysunek 1. Położenie Gminy Grodzisko Dolne
[image: ][image: ]
Źródło: http://gminy.pl/

Gmina leży w obrębie makroregionu Kotliny Sandomierskiej. Zachodnia i północna część znajduje się na Płaskowyżu Kolbuszowskim, południowa i wschodnia w Pradolinie Podkarpackiej, a południowo-wschodnie, wschodnie i północno-wschodnie krańce wchodzą w skład Doliny Dolnego Sanu. Płaskowyż Kolbuszowski charakteryzuje się krajobrazem równin denudacyjno-peryglacjalnych, zaś dwie pozostałe jednostki krajobrazem naturalnym terenów zalewowych słabo przekształconych przez człowieka. 

Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy wynosi powyżej 80 pkt i oznacza tereny 
o bardzo korzystnych warunkach dla rolnictwa. Jakość gleb na terenie gminy nie jest jednorodna. Lepsze gleby występują na lessach (północny zachód i centrum gminy), słabsze na piaskach, żwirach i mułkach rzecznych (centrum i południowy wschód), a najsłabsze na piaskach i żwirach sandrowych (południowy zachód). Przeważają gleby bielicowe (klasa III i IV), które zajmują 76% ogólnej powierzchni gruntów. Teren gminy znajduje się w zlewni Wisłoka. Dolina tej rzeki leży w południowo-wschodniej jej części.

[bookmark: _Toc79411955][bookmark: _Toc127872866][bookmark: _Toc240029436]Demografia
Liczba mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne na koniec 2025 r. wyniosła 7 656, w tym 3 864 kobiety, co stanowi ok. 50,5%, oraz 3 792 mężczyzn, co stanowi ok. 49,5%(wg GUS, BDL, stan na koniec 2025 r.). Średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 97,4 osoby/km². W porównaniu do 2022 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się 
o 114.
Stan ludności gminy w latach 1995–2025 przedstawiono graficznie poniżej.

[bookmark: _Toc73453076][bookmark: _Toc79139575][bookmark: _Toc240029512]Wykres 1. Liczba ludności w Gminie Grodzisko Dolne na przestrzeni lat.

Źródło: GUS, BDL 

Liczba mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne ma tendencję spadkową, co jest zjawiskiem niekorzystnym 
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Najliczniejszą grupę stanowi ludność w wieku produkcyjnym (63,11% ludności), zaś najmniej liczną w wieku przedprodukcyjnym (ok. 14,6% ludności), co świadczy o starzeniu się społeczeństwa, braku napływu młodych ludzi, a w konsekwencji może prowadzić do lokalnej depopulacji.
[bookmark: _Toc79411956][bookmark: _Toc127872867][bookmark: _Toc240029437]Zasoby mieszkaniowe
W gminie znajdują się 2 343 budynki mieszkalne, których powierzchnia użytkowa wynosi 219 368 m² (dane GUS, BDL, 2025 r.). Od 2022 r. liczba budynków mieszkalnych wzrosła o 44, a ich powierzchnia o 8 210 m². Od roku 1995 następuje wzrost liczby mieszkań – ok. 0,40% średniorocznie. W ostatnich 5 latach tendencja ta wzrosła do ok. 0,6% średniorocznie.
W przypadku powierzchni użytkowej mieszkań od roku 1995 następuje wzrost powierzchni – ok. 1,41% średniorocznie. W ostatnich 5 latach tendencja ta zmalała do 1,21% średniorocznie. Wykres zmian powierzchni użytkowej mieszkań w latach 1995–2025 przedstawiono poniżej.







[bookmark: _Toc240029513]Wykres 2. Powierzchnia mieszkalna w gminie na przestrzeni lat.

Źródło: GUS, BDL 

Obecnie przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania wynosi 92,7 m², powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę – 28,7 m², a liczba osób na 1 mieszkanie – 3,23 (GUS, stan na koniec 2025 r.).
Wartość średniej powierzchni mieszkań oraz średniej powierzchni przypadającej na jednego mieszkańca stale rośnie, co świadczyć może o podnoszeniu się standardu życia mieszkańców Gminy.
[bookmark: _Toc79411957][bookmark: _Toc127872868][bookmark: _Toc240029438]Gospodarka
W Gminie Grodzisko Dolne (wg GUS, BDL 2025 r.) zarejestrowane były 573 podmioty gospodarki narodowej. W porównaniu do 2022 r. liczba podmiotów zwiększyła się o 61. W przeważającej większości podmioty gospodarki narodowej reprezentują sektor prywatny – ok. 97,4%, a ok. 2,6% to podmioty sektora publicznego. 
Zmianę zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w gminie w latach 2002–2025przedstawiono graficznie poniżej. 
 
[bookmark: _Toc240029514]Wykres 3. Zmiana liczby podmiotów gospodarczych na przestrzeni lat. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, BDL

Jak wynika z danych GUS, największą liczbę podmiotów stanowią osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą – ok. 83% (jak w roku 2022). Wynika z tego, że w gminie utrzymuje się tendencja prowadzenia mikro- i małych przedsiębiorstw w formie jednoosobowych działalności gospodarczych. Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw jest zjawiskiem korzystnym z uwagi na większą konkurencyjność, szybkość reagowania na potrzeby rynku oraz nowe dynamiczne miejsca pracy.

Najwięcej przedsiębiorstw prowadzi swą działalność w zakresie budownictwa (sekcja F PKD 2007) – 145, 
a w dalszej kolejności handlu (sekcja G) – 93, przetwórstwa przemysłowego (sekcja C) – 75, działalności usługowej oraz gospodarstw domowych zatrudniających pracowników; gospodarstw domowych produkujących wyroby i świadczących usługi na własne potrzeby (sekcja S i T) – 54.

Zdecydowanie dominują firmy mikro, często rodzinne, zatrudniające nie więcej niż 9 osób, a nierzadko jedną lub dwie. Firm takich jest ok. 97,9% wśród wszystkich zarejestrowanych. Firm należących do sektora małych (zatrudnienie od 10 do 49 osób) jest ok. 1,9%, a do sektora średnich – 0,2% (jedno przedsiębiorstwo).
[bookmark: _Toc240029439]Jakość powietrza w Gminie Grodzisko Dolne
[bookmark: _Hlk52805064][bookmark: _Hlk108796537][bookmark: _Toc490123863][bookmark: _Toc536197743]Gmina Grodzisko Dolne znajduje się w strefie podkarpackiej, wyznaczonej na potrzeby oceny jakości powietrza. Zgodnie z Roczną Oceną Jakości Powietrza w Województwie Podkarpackim za 2025 r., opracowaną przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz obowiązujących przepisów krajowych i unijnych, na terenie gminy nie stwierdzono obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych stężeń dla benzo(a)pirenu B(a)P, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 w odniesieniu do wartości rocznych (podobnie, jak w 2022 r.).
[bookmark: _Toc404862085][bookmark: _Toc407701520][bookmark: _Toc240029440]Zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – stan obecny i kierunki rozwoju
[bookmark: _Toc476568508][bookmark: _Toc476640411][bookmark: _Toc476641531][bookmark: _Toc476641906][bookmark: _Toc476642270][bookmark: _Toc478729549][bookmark: _Toc479071946][bookmark: _Toc483832649][bookmark: _Toc492289683][bookmark: _Toc240029441][bookmark: _Toc328051740][bookmark: _Toc450203464][bookmark: _Hlk51244833]Zaopatrzenie w ciepło
Obecnie w granicach Gminy Grodzisko Dolne nie występuje zorganizowany system zaopatrzenia w ciepło, 
a ogrzewanie budynków odbywa się poprzez kotłownie i indywidualne źródła ciepła. 
W celu zaspokojenia potrzeb grzewczych mieszkańcy jako paliwo wykorzystują głównie paliwa stałe, w tym węgiel i biomasę, oraz gaz. Budynki będące własnością gminy zaopatrywane są w ciepło z indywidualnych kotłów. Paliwem wykorzystywanym do celów grzewczych jest głównie gaz. W sektorze działalności gospodarczej wykorzystuje się przede wszystkim gaz, biomasę oraz węgiel. Zużycie poszczególnych paliw oraz ich udział procentowy w ogólnym bilansie energetycznym gminy został szczegółowo przedstawiony w dalszej części dokumentu (rozdział 7).

Ze względu na rolniczy charakter obszaru gminy oraz znaczne rozproszenie zabudowy realizacja przedsięwzięcia związanego z uruchomieniem przedsiębiorstwa ciepłowniczego w gminie byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Należy przyjąć, że zaopatrzenie w ciepło nadal odbywać się będzie poprzez indywidualne źródła ciepła. W przyszłości zmianie może ulec udział procentowy poszczególnych nośników energii (rozdział 8.2). Należy przyjąć, że przez najbliższe lata tendencja produkcji energii na bazie węgla będzie słabnąć głównie na korzyść odnawialnych źródeł energii i gazu.

Zaleca się ograniczanie energochłonności budynków poprzez ich termomodernizację oraz wymianę przestarzałych kotłów nowymi, o większej sprawności. Równie ważny jest wzrost wykorzystania instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła i kolektory słoneczne.
[bookmark: _Toc476568509][bookmark: _Toc476640412][bookmark: _Toc476641532][bookmark: _Toc476641907][bookmark: _Toc476642271][bookmark: _Toc478729550][bookmark: _Toc479071947][bookmark: _Toc483832652][bookmark: _Toc492289687][bookmark: _Hlk483830916][bookmark: _Toc240029442][bookmark: _Toc478729409][bookmark: _Toc478729551][bookmark: _Toc479069075][bookmark: _Toc479069216][bookmark: _Toc479069357][bookmark: _Toc479069498][bookmark: _Toc479069639][bookmark: _Toc479069780][bookmark: _Toc479071948][bookmark: _Toc479076626][bookmark: _Toc479077207][bookmark: _Toc479077433][bookmark: _Toc479077574][bookmark: _Toc479079289][bookmark: _Toc479079444][bookmark: _Toc479079599][bookmark: _Toc479079754][bookmark: _Toc479079909][bookmark: _Toc479080063][bookmark: _Toc479080587][bookmark: _Toc479080758][bookmark: _Toc479080928][bookmark: _Toc479081099][bookmark: _Toc479081251][bookmark: _Toc479081401][bookmark: _Toc479081547][bookmark: _Toc479081692][bookmark: _Toc476568510][bookmark: _Toc476640413][bookmark: _Toc476641533][bookmark: _Toc476641908][bookmark: _Toc476642272]Zaopatrzenie w energię elektryczną
[bookmark: _Toc478729410][bookmark: _Toc478729552][bookmark: _Toc479071949][bookmark: _Toc478729554][bookmark: _Toc479071951][bookmark: _Toc483832653][bookmark: _Toc492289688][bookmark: _Toc240029443]Stan istniejący
[bookmark: _Hlk59543444][bookmark: _Toc23151795][bookmark: _Toc450560385]PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie
Dystrybutorem sieci elektroenergetycznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie. Spółka działa na podstawie koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DEE/42/19029/W/2/2007/BT, wydanej na okres od dnia 1 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2040 roku

Przez teren gminy przebiega linia wysokiego napięcia (110 kV) Sokołów – Leżajsk Siedlanka, będąca na majątku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.

Obszar Gminy Grodzisko Dolne zasilany jest z następujących stacji elektroenergetycznych (GPZ):
· Stacja 110/15 kV (GPZ) Leżajsk (transformator 110/15 kV o mocy 16 MVA),
· Stacja 110/15 kV (GPZ) Leżajsk Siedlanka (2 transformatory 110/15 kV o mocy 16 MVA każdy).
Stacje te posiadają rezerwy mocy.

Według ostatnio udostępnionych przez PGE Dystrybucja S.A.[footnoteRef:4] danych, długość sieci elektroenergetycznej na obszarze gminy (nie ujęto linii SN i nN będących na majątku obcym) wyniosła: [4:  Stan na koniec 2022 r.] 

· Linie SN – 42,8 km (w tym: napowietrzne – 38,3 km; kablowe – 4,5 km),
· Linie nN – 94,1 km (w tym: napowietrzne – 85,1 km; kablowe – 9 km),
· Przyłącza nN – 63,8 km (w tym: napowietrzne – 43,5 km; kablowe – 20,3 km).
Stan techniczny sieci SN i nN jest na ogół dobry.

[bookmark: _Hlk55826938]Linie elektroenergetyczne jw. posiadają rezerwy mocy umożliwiające zasilanie istniejących i przyszłych odbiorców na terenie gminy. 

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne znajduje się 45 stacji transf. SN/nN (w tym: słupowe – 44 szt., wnętrzowe – 1 szt.) będących na majątku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.
Ponadto na obszarze gminy znajduje się 5 stacji transf. SN /nN słupowych będących na majątku odbiorców.

Urządzenia elektroenergetyczne poddawane są regularnym zabiegom eksploatacyjno-remontowym oraz sukcesywnie modernizowane w przypadku ich wyeksploatowania. 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Na obszarze Gminy Grodzisko Dolne Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE S.A.) nie posiadają stacji elektroenergetycznych. Przez teren Gminy przebiega linia 400 kV Rzeszów – Chmielnicka (docelowa relacja to Rzeszów – Jarosław).

[bookmark: _Toc240029507]Rysunek 2. Schemat sieci przesyłowej na obszarze Gminy Grodzisko Dolne – stan istniejący.
[image: ]
Źródło: PSE S.A.
[bookmark: _Toc240029444]Oświetlenie uliczne
[bookmark: _Toc55828811]Gmina posiada łącznie 727 szt. opraw LED oświetlenia ulicznego. W 2025 r. przeprowadzono dużą modernizację systemu oświetleniowego polegającą na wymianie 551 opraw na energooszczędne oprawy LED. Roczne zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Grodzisko Dolne w 2025 r. wynosiło 218 099 kWh (ok. 
2 tys. kWh więcej niż w 2022 r.).
[bookmark: _Toc240029445]Zużycie energii elektrycznej
Ze względu na brak danych łączne roczne zużycie energii elektrycznej w Gminie Grodzisko Dolne w 2025 r. oszacowano na poziomie ok. 6 260 MWh[footnoteRef:5], w tym: [5:  Nie uwzględniono zużycia na cele technologiczne] 

· 229,0 MWh – zużycie w sektorze budynków użyteczności publicznej,
· 218,1 MWh – zużycie na oświetlenie uliczne,
· 288,8 MWh – zużycie w sektorze działalności gospodarczej,
· 5 523 MWh – zużycie w sektorze mieszkaniowym.
[bookmark: _Toc55828812][bookmark: _Hlk60667498][bookmark: _Toc240029446]Kierunki rozwoju
[bookmark: _Hlk60667534]Zamierzenia inwestycyjne PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ujęte w obecnie obowiązującym „Planie Rozwoju na lata 2026-2031 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną PGE Dystrybucja S.A.”, nie wskazują zadań imiennych dotyczących modernizacji sieci SN i nN na terenie gminy (zadania te są zagregowane w pozycjach „Modernizacja sieci SN i nN na terenie RE Leżajsk”, „Rekonstrukcje i odtworzenie sieci SN i nN na terenie RE Leżajsk” oraz „Modernizacja sieci kablowej SN na terenie RE Leżajsk”). W zakresie przyłączania odbiorców z grup przyłączeniowych IV i V przewidziano przyłącza nN: napowietrzne – 0,06 km i kablowe – 7,57 km, a także rozbudowę linii nN napowietrznej/kablowej – 0,02 km.

[bookmark: _Toc476568514][bookmark: _Toc476640417][bookmark: _Toc476641537][bookmark: _Toc476641912][bookmark: _Toc476642276][bookmark: _Toc478729558][bookmark: _Toc479071955][bookmark: _Toc483832657][bookmark: _Toc492289691][bookmark: _Toc476568516][bookmark: _Toc476640419][bookmark: _Toc476641539][bookmark: _Toc476641914][bookmark: _Toc476642278][bookmark: _Toc478729559][bookmark: _Toc479071956]Możliwość zasilania działek rozproszonych po stronie niskiego napięcia jest uzależniona od dostępności istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej niskiego napięcia na danym obszarze.
W przypadku, gdy plany przedsiębiorstwa energetycznego nie zapewnią zasilania działek rozproszonych, gmina powinna opracować plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla tych obszarów, w których będą ustalone zasady finansowania sieci. W celu realizacji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, gmina może zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi (zgodnie 
z art. 20 ustawy Prawo energetyczne).
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Obowiązujący Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025–2034 oraz projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2027–2036 (opublikowany w dniu 2 lutego 2026 r. w celu konsultacji z zainteresowanymi stronami) są dostępne na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem www.pse.pl w zakładce Dokumenty/Plany rozwoju. Zgodnie z powyższymi planami PSE S.A. planują wymianę przewodu odgromowego na linii 400 kV.

[bookmark: _Toc240029447]Zaopatrzenie w gaz
[bookmark: _Toc336963292][bookmark: _Toc492289692][bookmark: _Toc240029448][bookmark: _Hlk48725744][bookmark: _Toc461450737]Stan istniejący
[bookmark: _Hlk127967385]Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego sieci gazowych jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle. Do zadań dystrybutora należy: prowadzenie ruchu sieciowego, budowa, rozbudowa, konserwacja oraz remonty infrastruktury gazowej, dokonywanie pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu. 

Na terenie gminy zlokalizowane są sieci gazowe średniego ciśnienia. Łączna długość sieci gazowej średniego ciśnienia (stan na koniec 2025 r.) wynosi 64 104 m. Liczba przyłączy wynosi 1 404 szt., a ich łączna długość – 29 163 m. W porównaniu do roku 2022 długość sieci wzrosła o 1 090 m, liczba przyłączy wzrosła o 41 szt., 
a ich długość – o 284 m. Stan techniczny sieci gazowej na terenie gminy dystrybutor ocenia jako dobry 
w 100%.  

Stopień gazyfikacji gminy dotyczący gospodarstw domowych wynosi 37,1%[footnoteRef:6]. Stopień ten wzrósł o 1,1% 
w stosunku do roku 2022. Sieć gazowa występuje w miejscowościach: Chodaczów, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Grodzisko Nowe, Wólka Grodziska, Zmysłówka. Dostępność infrastruktury gazowej na terenie gminy pozostaje jednak ograniczona. W części miejscowości sieć gazowa nadal nie występuje, natomiast na niektórych obszarach możliwości jej dalszej rozbudowy lub budowy nowych odcinków są ograniczone. Sytuacja ta wpływa na zróżnicowany poziom dostępu mieszkańców do paliwa gazowego i ogranicza możliwości szerszego wykorzystania gazu jako źródła energii w sektorze komunalno-bytowym. [6:  https://www.psgaz.pl/mapasystemu/PSG_data/index_2504.html] 


GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Tarnów
Przez teren Gminy Grodzisko Dolne przebiega niżej wymieniona sieć gazowa wysokiego ciśnienia, którą eksploatuje Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie:

[bookmark: _Toc118366316][bookmark: _Toc240029488]Tabela 1. Lista gazociągów znajdujących się na obszarze Gminy Grodzisko Dolne 
	Gazociągi:

	Lp.
	Relacja/dodatkowe informacje
	DN [mm]
	MOP [MPa]
	Rodzaj przesyłanego gazu
	Orientacyjna długość [m]

	Jarosław-Sandomierz

	1.
	Odgałęzienie do SRP Grodzisko Górne
	100
	5,5 (3,14)
	E
	1998

	2.
	Fragment odgałęzienia do SRP Żołynia
	100
	3,14
	E
	1992


Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Tarnów

[bookmark: _Toc118366317][bookmark: _Toc240029489]Tabela 2. Charakterystyka stacji gazowej znajdującej się na obszarze Gminy Grodzisko Dolne
	Stacja gazowa:

	Lp.
	Nazwa
	Przepustowość stacji [m³/h]
	Rok budowy

	1.
	Grodzisko Górne
	560
	1998


Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Tarnów




[bookmark: _Toc240029508]Rysunek 3. Mapa poglądowa z przebiegiem istniejących sieci gazowych wysokiego ciśnienia na terenie Gminy Grodzisko Dolne 
[image: ]
Źródło: GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Tarnów
[bookmark: _Toc240029449]Zużycie gazu 
[bookmark: _Toc483832658][bookmark: _Toc492289694]Według danych przekazanych przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle zużycie gazu na terenie gminy w 2025 r. wynosiło 754 tys. m³. Liczba odbiorców w tym roku wyniosła 1 118.
W porównaniu do roku 2022 zużycie gazu w gminie zmalało o ok. 20 tys. m³, mimo wzrostu liczby odbiorców o 56.
[bookmark: _Toc240029450]Kierunki rozwoju
[bookmark: _Hlk60667659]Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. prowadzi nowe zadania związane z przyłączaniem odbiorców do sieci gazowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia. Ich realizacja, na wniosek zainteresowanego, wymaga uzyskania warunków przyłączenia do sieci gazowej oraz zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej. 

W Planie Rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na lata 2026–2030 zawarto projekt pn.: Rozbudowa istniejącej stacji SRP I OGP Grodzisko ID430590. Planowana realizacja zadania – 2028 r.

GAZ-SYSTEM S.A. Oddział Tarnów
Uzgodniony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju GAZ-SYSTEM S.A. na lata 2026-2035 nie zakłada realizacji zadań inwestycyjnych na przedmiotowym obszarze.


[bookmark: _Toc240029451]Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
[bookmark: _Toc306278620][bookmark: _Toc306703092][bookmark: _Toc476568518][bookmark: _Toc476640421][bookmark: _Toc476641541][bookmark: _Toc476641916][bookmark: _Toc476642280][bookmark: _Toc478729561][bookmark: _Toc479071958][bookmark: _Toc483832661][bookmark: _Toc492289697]Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów
 i pływów morskich, energię otoczenia, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biometanu, biopłynów oraz z wodoru odnawialnego. Ustawa ponadto określa: 
· zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania: a) energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii, b) biogazu rolniczego – w instalacjach odnawialnego źródła energii, 
c) biopłynów; 
· mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie: a) energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, b) biogazu rolniczego, c) ciepła – w instalacjach odnawialnego źródła energii; 
· zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii; 
· zasady realizacji krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

Odnawialne źródła energii stanowią alternatywę dla tradycyjnych, pierwotnych, nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Ponadto pozyskiwanie energii z tych źródeł jest, w porównaniu do źródeł tradycyjnych (kopalnych), bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.
[bookmark: _Toc240029452]Energia wodna
Energetyka wodna wykorzystuje energię wód płynących lub stojących (zbiorniki wodne). Każdy milion kilowatogodzin (kWh) energii wyprodukowanej w elektrowni wodnej zmniejsza zanieczyszczenie środowiska o około 15 Mg związków siarki, 5 Mg związków azotu, 1 500 Mg związków węgla, 160 Mg żużli i popiołów. 
Wykorzystanie energii wodnej sprzyja ochronie środowiska, a zwłaszcza ochronie powietrza atmosferycznego. Istotną zaletą elektrowni wodnej jest możliwość jej szybkiego wyłączenia lub włączenia do sieci energetycznej. Potencjał teoretyczny energii wodnej zależny jest od dwóch czynników: spadu i przepływu. Przepływy ze względu na dużą zmienność w czasie muszą być przyjęte na podstawie wieloletnich obserwacji dla przeciętnego roku, przy średnich warunkach hydrologicznych. Spad określany jest jako iloczyn spadku 
i długości na danym odcinku rzeki. Rzeczywiste możliwości wykorzystania zasobów wodnych są znacznie mniejsze. Związane jest to z wieloma ograniczeniami i stratami, m.in.: nierównomierność naturalnych przepływów w czasie, naturalna zmienność spadów, istniejące warunki terenowe (zabudowa), bezzwrotny pobór wody dla celów nie energetycznych, konieczność zapewnienia minimalnego przepływu wody w korycie rzeki poza elektrownią. 

Stosunkowo duże nakłady inwestycyjne na budowę elektrowni wodnej powodują, że celowość ekonomiczna ich budowy szczególnie dla MEW (Małych Elektrowni Wodnych o mocy zainstalowanej poniżej 5 MW) na rzekach o małych spadkach jest często problematyczna. Koszt jednostkowy budowy MEW w porównaniu 
z większymi elektrowniami jest bardzo wysoki. Podjęcie decyzji o budowie instalacji wykorzystującej energię wodną, musi być poprzedzone analizą czynników mających wpływ na jej koszt, jaki i spodziewanych korzyści finansowych. Dla przykładu: nakłady inwestycyjne dla mikroelektrowni o mocy do 100 kW wynoszą od 1900 do 2500 zł/kW.

[bookmark: _Toc306278621][bookmark: _Toc306703093][bookmark: _Toc476568519][bookmark: _Toc476640422][bookmark: _Toc476641542][bookmark: _Toc476641917][bookmark: _Toc476642281][bookmark: _Toc478729562][bookmark: _Toc479071959][bookmark: _Toc483832662][bookmark: _Toc492289698]W Gminie Grodzisko Dolne obecnie nie działa żadna elektrownia wodna. W opracowaniu „Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju energetyki odnawialnej na terenie województwa podkarpackiego”, dokonano przybliżonej oceny przydatności poszczególnych gmin pod kątem energii wody. Obszar gminy (powiat leżajski) nie jest wskazany do lokalizacji inwestycji z zakresu hydroenergetyki ze względu na uwarunkowania przyrodnicze oraz możliwości lokalizacyjne i podłączenie do sieci. Dokument dopuszcza możliwość budowy jednostek większych od 0,5 MW. Obszar Gminy został sklasyfikowany jako umiarkowanie korzystny pod kątem możliwości lokalizacji hydroelektrowni.
[bookmark: _Toc240029453]Energia wiatru
[bookmark: _Hlk485378161][bookmark: _Toc492365600]Elektrownie wiatrowe wykorzystują moc wiatru w zakresie jego prędkości od 4 do 25 m/s. Przy prędkości wiatru mniejszej od 4 m/s moc wiatru jest niewielka, a przy prędkościach powyżej 25 m/s, ze względów bezpieczeństwa elektrownia jest zatrzymywana.
Poniżej przedstawiono mapę stref energetycznych wiatru na obszarze Polski.

Rysunek 4. Strefy energetyczne wiatru na lądzie (według H. Lorenc/IMiGW, na podstawie okresu obserwacyjnego 1971-2000)
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Źródło: Opracowano w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod kierunkiem P. Śleszyńskiego dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
[bookmark: _Toc476568520][bookmark: _Toc476640423][bookmark: _Toc476641543][bookmark: _Toc476641918][bookmark: _Toc476642282][bookmark: _Toc478729563][bookmark: _Toc479071960][bookmark: _Toc483832663][bookmark: _Toc492289699]
Województwo podkarpackie znajduje się w III strefie - korzystnej pod względem możliwości pozyskiwania energii wiatru dla celów energetycznych. Gmina Grodzisko Dolne posiada umiarkowane i dobre warunki do pozyskania energii z wiatru (wg Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego). Bardzo ważną rzeczą podczas działań rozpoznawczych pod kątem budowy elektrowni wiatrowej, oprócz potencjału wiatru i uwarunkowań środowiskowych jest opinia społeczna. Gmina powinna się skupić na działaniach edukacyjnych, tak aby wpłynąć na postawę społeczeństwa w kierunku proekologicznym.

W przypadku braku społecznego przyzwolenia na inwestycje związane z budową dużych farm wiatrowych należy zwrócić uwagę na potencjał OŹE z małych elektrowni wiatrowych (poniżej 100 kW), przeznaczonych do użytku indywidualnego w gospodarstwach domowych i małych przedsiębiorstwach. Jest on w mniejszym stopniu uzależniony od warunków wiatrowych na danym terenie, uwarunkowań środowiskowych, a także społecznych.

Większe znaczenie mają czynniki lokalne, prawidłowy dobór sprzętu oraz uwarunkowania rynkowe (ceny energii elektrycznej dla odbiorców końcowych). Najbardziej predestynowane do ich instalowania są gospodarstwa rolne. Przyjmuje się, że ze względów ekonomicznych najbardziej opłacalna dla typowego gospodarstwa rolnego byłaby turbina wiatrowa o mocy 1–5 kW. 
[bookmark: _Toc381798216]Potencjał techniczny energii wiatru wiąże się przede wszystkim z przestrzennym rozmieszczeniem terenów otwartych (o niskiej szorstkości podłoża i bez obiektów zaburzających przepływ powietrza). 

W przypadku chęci zainwestowania w elektrownię wiatrową należy mieć na uwadze liczne ograniczenia dotyczące ich lokalizacji. Są to między innymi:
· Ograniczenia przyrodnicze wynikające z Ustawy o ochronie przyrody (np. parki krajobrazowe, obszary Natura 2000).
· Ograniczenia krajobrazowe – elektrownie ze względu na swoją wysokość mogą kolidować 
z otaczającą okolicą (tereny widokowe na obszary przyrodnicze, zabytki, tereny zabudowy itp.).
· Ograniczenia wynikające z poziomu hałasu. 
· Ograniczenia wynikające z występowania efektu stroboskopowego.
[bookmark: _Toc240029454]Energia słoneczna
[bookmark: _Toc492365601][bookmark: _Toc11049035]Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego względu w polskich warunkach uzasadnione jest wspomaganie energią słoneczną jedynie produkcji ciepłej wody użytkowej. Energię słoneczną warto pozyskiwać tylko w sezonie ciepłym, a więc od kwietnia do października. Zaletą wykorzystania energii słonecznej jest brak jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Trudność wykorzystania tego źródła energii wynika z dobowej i sezonowej zmienności promieniowania słonecznego. Dla oszacowania lokalnych zasobów energii słonecznej niezbędne są pomiary nasłonecznienia powierzchni ziemi.
[bookmark: _Toc45880544]










[bookmark: _Toc240029510]Rysunek 5. Rozkład przestrzenny całkowitego nasłonecznienia rocznego na terenie Polski.
[bookmark: _Hlk61337882][image: ]Gmina Grodzisko Dolne

Źródło: http://www.suneko.eu

Współcześnie energia promieniowania słonecznego wykorzystywana jest do: 
· wytwarzania ciepłej wody użytkowej (w kolektorach słonecznych),
· ogrzewania budynków systemem biernym (bez wymuszania obiegu nagrzanego powietrza, wody lub innego nośnika),
· ogrzewania budynków systemem czynnym (z wymuszaniem obiegu nagrzanego nośnika),
· uzyskiwania energii elektrycznej bezpośrednio z ogniw fotoelektrycznych. 

Gmina Grodzisko Dolne należy do strefy o umiarkowanych warunkach słonecznych (sumami rocznymi powyżej 1 022 kWh/m²). Rozwój energetyki słonecznej powinien opierać się przede wszystkim na rozwoju mikroinstalacji wytwarzających energię cieplną na własny użytek. W przypadkach ekonomicznie uzasadnionych mikroinstalacje powinny być dostawcą energii do lokalnej sieci energetycznej. W miarę możliwości powinien następować również rozwój farm fotowoltaicznych o mocy kilku MW. 

Na budynkach mieszkalnych funkcjonują instalacje wykorzystujące energię słoneczną. Szacunkowa roczna produkcja energii cieplnej pozyskana z instalacji to 1 204,8 GJ.

Wykaz budynków użyteczności publicznej, które posiadają instalacje wykorzystujące energię słoneczną:
· Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach - ogniwa fotowoltaiczne o mocy 20 kW;
· Środowiskowy Dom Samopomocy – Filia w Zmysłówce - ogniwa fotowoltaiczne o mocy 22 kW;
· Szkoła Podstawowa im. Gen. bryg. Witolda Nowiny-Sawickiego w Opaleniskach - ogniwa fotowoltaiczne o mocy 10 kW;
· Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym - ogniwa fotowoltaiczne o mocy 7,14 kW;
· Ośrodek Kultury w Grodzisku Dolnym - ogniwa fotowoltaiczne o mocy 14,64 kW;
· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym - ogniwa fotowoltaiczne o mocy 22,5 kW;
· Gminna Biblioteka Publiczna w Grodzisku Dolnym - ogniwa fotowoltaiczne o mocy 26,64 kW; 
· Szkoła Podstawowa w Chodaczowie - ogniwa fotowoltaiczne o mocy 6,46 kW;
· Szkoła Podstawowa w Laszczynach - ogniwa fotowoltaiczne o mocy 7,14 kW;
· Urząd Gminy w Grodzisku Dolnym - ogniwa fotowoltaiczne o mocy 25,23 kW;
· Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Dolnym - ogniwa fotowoltaiczne o mocy 7,14 kW;
· Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym - kolektory słoneczne; 
· Budynek wielofunkcyjny szkoły podstawowej i remizy OSP w Wólce Grodziskiej - kolektory słoneczne o mocy 7,14 kW.

W miejscowości Grodzisko Dolne na działce ewidencyjnej nr 3600/1 znajduje sięfarma fotowoltaiczna składająca się z 700 paneli słonecznych o mocy jednostkowej 285 Wp i łącznej mocy 199,50 kW.

[bookmark: _Toc306278623][bookmark: _Toc306703095][bookmark: _Toc476568521][bookmark: _Toc476640424][bookmark: _Toc476641544][bookmark: _Toc476641919][bookmark: _Toc476642283][bookmark: _Toc478729564][bookmark: _Toc479071961][bookmark: _Toc483832664][bookmark: _Toc492289700][bookmark: _Toc240029455]Energia geotermalna
[bookmark: _Hlk61342208][bookmark: _Toc424031586][bookmark: _Toc450203297]Energia geotermalna w Polsce jest konkurencyjna pod względem ekologicznym i ekonomicznym 
w stosunku do pozostałych źródeł energii. Energia ta, możliwa w najbliższej perspektywie do pozyskania dla celów praktycznych (głównie w ciepłownictwie) zgromadzona jest w gorących suchych skałach, parach wodnych i wodach wypełniających porowate skały. W Polsce wody takie występują na ogół na głębokościach od 700 do 3000 m i mają temperaturę od 20 do 100°C. Największym problemem są obecnie wysokie koszty odwiertów.
[bookmark: _Toc23410560]Polska posiada stosunkowo duże zasoby energii geotermalnej, możliwe do wykorzystania dla celów grzewczych. Ich eksploatacja i wykorzystanie są możliwe na dużych obszarach Niżu Polskiego, na obszarze Karpat i zapadliska przedkarpackiego, w obrębie aglomeracji miejskich oraz w większych ośrodkach gminnych. W obszarach tych istnieją warunki geologiczne pozwalające na udokumentowanie eksploatacyjnych zasobów wód geotermalnych na stosunkowo niewielkich głębokościach, od 1500 do 2500 m. 
W istniejących obecnie warunkach technicznych pozyskiwania i wykorzystania złóż geotermalnych, najbardziej uzasadniona jest eksploatacja wód, których temperatura jest wyższa niż 60°C, chociaż płytkie występowanie wód – do 1 000 metrów, duża wydajność – ponad 200 m³/h, mała mineralizacja – do 3 g/dm³ i korzystne warunki wydobywania wskazują również na celowość eksploatacji złóż geotermalnych, w których temperatura wody jest niższa niż 60°C.

[bookmark: _Toc240029511]Rysunek 6. Mapa temperatury na głębokości 2000 metrów pod powierzchnią terenu. 
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Źródło: Szewczyk 2010, Państwowy Instytut Geologiczny
Na terenie Gminy Grodzisko Dolne nie stwierdzono występowania wód geotermalnych, co więcej 
w opracowaniu „Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju energetyki odnawialnej na terenie województwa podkarpackiego”, gmina nie została wskazana jako obszar preferowany do rozwoju tego rodzaju energetyki.

Pompa ciepła jest urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie niskotemperaturowych źródeł energii. Ciepło produkowane przez pompy może być w dużej części pobierane z ogólnie dostępnego środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki wodne, powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto pompy zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą pracą i nie zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Wadę pomp stanowią duże koszty inwestycyjne oraz niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego freonami - w przypadku pomp sprężarkowych – lub czynnikami stosowanymi w pompach absorpcyjnych (NH3, H2SO4 itp.). 
Przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu pompy ciepła należy przeprowadzić staranną analizę ekonomiczną uwzględniającą konkretne warunki użytkowania układu, w którym znajduje ona zastosowanie. Szczególnie sprzyjające warunki do zastosowania pomp ciepła mają miejsce, gdy:
· poprzez zastosowanie pompy ciepła możliwe jest zawrócenie i ponowne wykorzystanie strumienia energii przepływającego przez urządzenie (np. w klimatyzatorach), 
· istnieje zapotrzebowanie zarówno na ciepło, jak i na zimno, 
· energia cieplna przekazywana jest na znaczną odległość i zastosowanie pompy ciepła w miejscu poboru energii zmniejsza koszty inwestycyjne.
[bookmark: _Hlk61342548]Podziału pomp ciepła można dokonać na różne sposoby, na przykład pod względem zastosowania, wydajności cieplnej (wielkości) czy rodzaju dolnego i górnego źródła ciepła. Najszersze zastosowanie znalazły pompy ciepła jako urządzenia grzewcze lub klimatyzacyjne domów jednorodzinnych i niewielkich pomieszczeń. Pracują one z reguły w układzie rewersyjnym, tzn. w sezonie grzewczym pełnią rolę pompy ciepła, a w sezonie letnim, pracując w cyklu odwrotnym, pełnią rolę klimatyzatorów. Na podstawie doświadczeń stwierdzono, że ogrzewanie pojedynczych budynków jest jednak mniej wydajne niż na przykład ogrzewanie budynków wielorodzinnych czy osiedli domków jednorodzinnych. Przykładowo, pompa ciepła typu powietrze-powietrze jest w stanie w ciągu roku zaspokoić wymagania odbiorcy na ciepłą wodę użytkową i ciepło do ogrzewania pomieszczeń w przypadku:
· domów jednorodzinnych wolnostojących – w 50%,
· zespołu budynków jednorodzinnych – w 60–70%,
· budynków wielorodzinnych – w 70–80%.
Obecnie z instalacji pomp ciepła pochodzi ok. 1 122,0 GJ energii rocznie.
[bookmark: _Toc476568524][bookmark: _Toc476640427][bookmark: _Toc476641547][bookmark: _Toc476641922][bookmark: _Toc476642286][bookmark: _Toc478729572][bookmark: _Toc479071969][bookmark: _Toc483832667][bookmark: _Toc492289703][bookmark: _Toc240029456]Energia biomasy
[bookmark: _Hlk61343874]Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii, biomasa
to ulegająca biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego 
z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu 
i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów 
z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami 
o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.


Energię z biomasy można uzyskać poprzez:
· spalanie biomasy roślinnej (np. drewno, odpady drzewne z tartaków, zakładów meblarskich i in., słoma, specjalne uprawy roślin energetycznych),
· wytwarzanie oleju opałowego z roślin oleistych (np. rzepak) specjalnie uprawianych dla celów energetycznych,
· fermentację alkoholową np. trzciny cukrowej, ziemniaków lub dowolnego materiału organicznego poddającego się takiej fermentacji, celem wytworzenia alkoholu etylowego do paliw silnikowych,
· beztlenową fermentację metanową odpadowej masy organicznej (np. odpady z produkcji rolnej lub przemysłu spożywczego).

Biomasa z plantacji roślin wieloletnich energetycznych 
W województwie podkarpackim występuje małe zróżnicowanie ze względu na potencjał biomasy 
z plantacji roślin. Potencjał techniczny biomasy z plantacji roślin wieloletnich energetycznych kształtuje się 
w przedziale 100–200 GWh. Dla Gminy Grodzisko Dolne (powiat leżajski) zakres ten wynosi 200–350 GWh.
Należy zwrócić uwagę, że wartość energetyczna plonu ściśle zależy od częstotliwości zbioru (im rzadziej, tym wartość ta jest wyższa) oraz procesu produkcyjnego. Grunty pod uprawę wierzby energetycznej potrzebują bardzo dużej wilgotności i niejednokrotnie potrafią obniżyć poziom wód gruntowych.

Biomasa pochodząca z produkcji rolnej
Biomasę pochodzenia rolniczego dzieli się na dwie grupy, które mają potencjalnie istotne znaczenie dla energetycznego wykorzystania. Są to: ziarno zbóż, w szczególności owies oraz słoma. 
Wśród wielu gatunków zbóż, których ziarna z powodzeniem mogą być wykorzystywane do uzyskania energii cieplnej najpopularniejszy jest owies. Chociaż wskaźnik efektywności energetycznej tego surowca jest niższy w stosunku do innych zbóż to jego właściwości fizyczne czy fitosanitarne predestynują owies jako ziarno najlepsze do spalania, a więc produkcji „czystej energii”.
Potencjał energetyczny biomasy na terenie Gminy Grodzisko Dolne szacuje się na 3 281 MWh (wg Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego).

Biomasa pochodzenia drzewnego 
Drewno wykorzystywane do celów energetycznych występuje pod wieloma postaciami jako drewno kawałkowe, zrębki drzewne i pelety. Zastosowanie energetyczne mają także odpady drzewne w postaci trocin, wiórów oraz kory. Podstawowym parametrem energetycznym jest jego wartość opałowa, która zależy od gatunku i wilgotności. Obecnie najpopularniejszym biopaliwem stałym jest pelet. 
Ze względu na niską lesistość całego powiatu, istniejący potencjał techniczny biomasy leśnej w Gminie Grodzisko Dolne jest niski i wynosi 20–40 GWh (wg Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego).

Biomasa przetworzona – biogaz
Biogaz to paliwo gazowe wytwarzane przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych z materii organicznej. Jest mieszaniną przede wszystkim dwutlenku węgla i metanu. Biogaz może powstawać samoistnie w procesach rozkładu substancji organicznych lub produkuje się go celowo. Biogaz jest doskonałym paliwem odnawialnym i może być wykorzystywany na bardzo wiele sposobów, podobnie jak gaz ziemny. Wykorzystanie biopaliw gazowych jest powszechne w dużych oczyszczalniach ścieków, które dysponują biologiczną technologią oczyszczania ścieków i wydzielonymi komorami fermentacji osadów ściekowych. 
Biogazownie rolnicze
Typową instalacją wykorzystującą fermentację beztlenową jest biogazownia rolnicza. Składa się ona 
z urządzeń i obiektów do przechowywania, przygotowania oraz dozowania substratów. W zależności od zastosowanych substancji wejściowych wyróżnia się trzy rodzaje budowli magazynowych. Są to silosy przejazdowe, zbiorniki oraz hale (substraty charakteryzujące się emisją nieprzyjemnych zapachów). Substraty w formie stałej wprowadza się do komór fermentacji za pomocą specjalnych stacji dozujących, natomiast materiały płynne mogą być dozowane techniką pompową. Niektóre substraty wymagają również rozdrabniania oraz higienizacji lub pasteryzacji w specjalnie do tego celu zaprojektowanych ciągach technologicznych. Najczęściej stosowanym obecnie rozwiązaniem konstrukcyjnym komory fermentacyjnej jest żelbetowy, izolowany zbiornik wyposażony w foliowy, gazoszczelny dach samonośny. Zbiornik taki pełni zarówno rolę fermentatora, jak i „zasobnika” biogazu. Zawartość zbiornika jest ogrzewana systemem rur grzewczych przy wykorzystywaniu ciepła procesowego, powstałego przy chłodzeniu kogeneratora. Urządzenia mieszające zainstalowane w komorze spełniają bardzo ważną rolę. Mieszanie powoduje równomierny rozkład substratów i temperatury w zbiorniku oraz ułatwia uwalnianie się metanu. Pozostałość pofermentacyjna jest wysokowartościowym nawozem gromadzonym w zbiorniku magazynowym, którego objętość jest tak dobrana, aby wystarczyła na przechowywanie substratu na czas zakazu jego rozrzucania na polu (okres zimowy). W budynku gospodarczym umieszczone są trzy bardzo istotne elementy biogazowni, takie jak pompownia obsługująca transport substratów oraz pozostałości pofermentacyjnej pomiędzy poszczególnymi zbiornikami, sterownia wraz z pomieszczeniem szaf sterowniczych będąca „mózgiem” całego obiektu oraz urządzenie przetwarzające energię biogazu na energię cieplną i/lub elektryczną, czyli np. kogenerator.

Autorzy opracowania pn.: „Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju energetyki odnawialnej na terenie województwa podkarpackiego” zaklasyfikowali Gminę Grodzisko Dolne jako obszar o korzystnych warunkach lokalizacji biogazowni, zasilanych gazem z produkcji rolniczej, z możliwymi do uzyskania wartościami energetycznymi w granicach 53 000 GJ – 10 000 GJ. Możliwa do pozyskania wartość energetyczna sumy produkcji biogazu w gminie to 598 865,8 m³/rok.

[bookmark: _Toc240029457]Możliwość wykorzystania: nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii; energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu 
z ciepłem; ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych
[bookmark: _Toc309125620][bookmark: _Toc476568526][bookmark: _Toc476640429][bookmark: _Toc476641549][bookmark: _Toc476641924][bookmark: _Toc476642288][bookmark: _Toc483832669][bookmark: _Toc492289705][bookmark: _Toc478729574][bookmark: _Toc479071971][bookmark: _Toc240029458][bookmark: _Toc309125627][bookmark: _Toc476568527][bookmark: _Toc476640430][bookmark: _Toc476641550][bookmark: _Toc476641925][bookmark: _Toc476642289][bookmark: _Toc478729575][bookmark: _Toc479071972][bookmark: _Toc483832670][bookmark: _Toc492289706]Możliwość wykorzystania istniejących nadwyżek lokalnych zasobów paliw kopalnych 
Według „Bilansu Zasobów Złóż Kopalin W Polsce Wg Stanu Na 31 XII 2022 r.” opracowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, na terenie Gminy Grodzisko Dolne znajduje się eksploatowane złoże gazu ziemnego. Poniżej przedstawiono charakterystykę złóż.
[bookmark: _Toc46236142]
[bookmark: _Toc48817940][bookmark: _Toc240029490]Tabela 3. Złoża gazu ziemnego na terenie Gminy Grodzisko Dolne
	Nazwa złoża
	Stan zagospodarowania złoża
	Zasoby - mln m³
	Wydobycie
mln m³

	
	
	Wydobywalne bilansowe pozabilansowe
	przemysłowe
	

	
	
	Razem
	A+B
	C
	
	

	Grodzisko Dolne
	eksploatowane
	94,56
	-
	94,56
	38,99
	2,79

	Chałupki Dębniańskie
	eksploatowane
	131,06
	62,06
	69,00
	29,60
	4,27

	Żołynia-Leżajsk
	eksploatowane
	417,24
	137,81
	279,43
	202,07
	23,48


Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2025 r.

Ponadto w gminie zlokalizowane są również dwa złoża piasków i żwirów:  Chodaczów-Jarosz i Laszczyny. 

Nie są znane nadwyżki energii możliwej do zagospodarowania z tych paliw w sposób ekonomicznie uzasadniony. Z uzyskanych informacji o kotłowniach zlokalizowanych na terenie gminy wynika, że nie istnieją znaczące nadwyżki mocy cieplnej możliwe do zagospodarowania. Podczas budowy nowych lub modernizacji istniejących źródeł moc cieplna jest dobierana do potencjalnego zapotrzebowania, co wyklucza wykorzystanie tych źródeł w celu zaspokajania potrzeb cieplnych innych odbiorców.
Gmina posiada potencjał w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim energii słonecznej, energii wiatru, pomp ciepła i biomasy (biogazowni rolniczych).
[bookmark: _Toc240029459]Energia elektryczna w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła
[bookmark: _Toc476568528][bookmark: _Toc476640431][bookmark: _Toc476641551][bookmark: _Toc476641926][bookmark: _Toc476642290][bookmark: _Toc478729576][bookmark: _Toc479071973][bookmark: _Toc483832671][bookmark: _Toc492289707]Kogeneracja – równoczesnewytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym – zapewnia wzrost sprawności energetycznej i prowadzi do znacznie mniejszego zużycia paliwa niż w procesach rozdzielonych. Kogeneracja przyczynia się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń oraz zmniejszenia zużycia paliw kopalnych. Zasadność stosowania systemów kogeneracyjnych wynika z faktu różnic w cenie gazu ziemnego i energii elektrycznej. Każda kWh energii elektrycznej wyprodukowana z gazu ziemnego jest tańsza od energii zakupionej w zakładzie energetycznym. Ponieważ produktem ubocznym przy produkcji energii elektrycznej z gazu jest ciepło, konieczne jest także zapotrzebowanie na nie, aby nie było ono traktowane jako odpadowe, ale użyteczne. Przykładowe zastosowania:
· ciepłownie - osiedlowe, miejskie, przemysłowe,
· zakłady przemysłowe i przetwórcze, chłodnie - ciepło technologiczne,
· obiekty użyteczności publicznej - szpitale, uzdrowiska, uczelnie, hotele, ośrodki SPA, baseny 
i pływalnie całoroczne,
· oczyszczalnie ścieków (produkcja ciepła technologicznego oraz energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni z użyciem biogazu),
· wysypiska śmieci - produkcja energii z biogazu.
Biogaz powstający podczas biologicznej konwersji biomasy, w przypadku wysokiej zawartości metanu (na poziomie 40-70%), jest szczególnie atrakcyjnym nośnikiem energetycznym dla układów CHP. Intensyfikacja wytwarzania biogazu ma miejsce wszędzie tam, gdzie duże ilości biomasy bądź stały dopływ związków organicznych mogą stanowić w warunkach beztlenowych pożywkę dla bakterii metanowych. Kogeneracja oparta na biogazie jest wyjątkowo opłacalna w przypadku dostępu do odnawialnego, praktycznie darmowego nośnika energii, mianowicie w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach odpadów komunalnych bądź odpowiednio ukierunkowanych gospodarstwach rolno-przemysłowych. Zastosowanie biogazu do produkcji elektryczności i ciepła na sprzedaż może stanowić cenne źródło dochodu dla wielu przedsiębiorstw. Korzyści wynikające z instalacji bloku grzewczo-energetycznego:
· Korzystanie z wyprodukowanego przez agregat ciepła, energii elektrycznej (którą można również sprzedać do sieci) oraz żółtych lub czerwonych certyfikatów. 
· Wyprodukowane ciepło obniża koszty ogrzewania. 
· Wygenerowana energia elektryczna pomniejsza rachunki za prąd lub generuje dodatkowy przychód 
z jego sprzedaży do sieci. 
· Żółte lub czerwone certyfikaty stanowią dodatkową premię dla przedsiębiorstwa energetycznego za to, że wytwarza energię w wysokosprawnym źródle, jakim jest agregat kogeneracyjny. Certyfikaty te są prawami majątkowymi, podlegającymi obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. 

W Gminie Grodzisko Dolne obecnie nie wytwarza się energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła.
[bookmark: _Toc240029460]Ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych
Zastosowanie układu przetwarzającego ciepło odpadowe w energię elektryczną lub cieplną może znacząco przyczynić się do ograniczenia niekorzystnego oddziaływania przemysłu na środowisko przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych. 
Gmina Grodzisko Dolne jest gminą wiejską, w jej granicach nie występują zakłady przemysłowe. Obecnie nie istnieje możliwość pozyskania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.


[bookmark: _Toc240029461]Zużycie energii cieplnej – rok bazowy 2025

W niniejszym rozdziale przedstawiono zużycie energii na potrzeby cieplne we wszystkich sektorach związanych z budownictwem na terenie gminy. Obliczenia wykonano w możliwie rzetelny sposób, na podstawie analizy ogólnodostępnych oraz pozyskanych na dzień opracowania dokumentu danych.
W analizie wykorzystano m.in. aktualne dokumenty gminne związane z gospodarką energetyczną, dane GUS dotyczące zużycia gazu na cele grzewcze w gospodarstwach domowych, informacje otrzymane od dystrybutorów nośników energii, w tym dotyczące ciepła sieciowego, gazu i energii elektrycznej, wyniki ankietyzacji budynków gminnych, a także dane zawarte w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Zestawienie i wzajemna weryfikacja tych źródeł pozwoliły na dokładniejsze określenie zużycia energii 
w poszczególnych sektorach, w tym struktury wykorzystywanych nośników energii oraz stosowanych źródeł ciepła.
Szczegółową metodologię obliczeń przedstawiono w kolejnych podrozdziałach.
[bookmark: _Toc240029462]Założenia ogólne
Na podstawie podręcznika SEAP – „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii” – rekomendowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jednostkom samorządów terytorialnych do sporządzania dokumentów dotyczących gospodarki energetycznej
i ograniczania emisji zanieczyszczeń wydzielono sektory bilansowe ze względu na odmienną specyfikę 
oraz różne współczynniki energochłonności. Wydzielono następujące sektory bilansowe:
1. Sektor budownictwa mieszkaniowego,
2. Sektor budownictwa użyteczności publicznej,
3. Sektor działalności gospodarczej.

Podział ten jest zgodny z podejściem stosowanym w opracowaniach dotyczących gospodarki energetycznej 
i ograniczania emisji zanieczyszczeń, w tym z metodyką stosowaną przy opracowywaniu planów działań na rzecz zrównoważonej energii.
Bilans zużycia energii cieplnej obejmuje energię wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania powietrza wentylacyjnego oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Uwzględniono poszczególne nośniki energii wykorzystywane do zaspokajania tych potrzeb, w tym również energię elektryczną zużywaną na cele grzewcze oraz przez urządzenia takie jak pompy ciepła. Bilans nie obejmuje paliw transportowych ani energii zużywanej na cele technologiczne i produkcyjne niezwiązane 
z ogrzewaniem budynków.
Analogiczny podział na sektory zastosowano w dalszej części opracowania do obliczeń emisji zanieczyszczeń związanych z energetycznym spalaniem paliw.
Definicje:
Wskaźnik EP (energia pierwotna) – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku (ogrzewanie, wentylacja, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, chłodzenie, a w budynkach niemieszkalnych również oświetlenie wbudowane), odniesione do 
1 m² powierzchni użytkowej ogrzewanej lub chłodzonej [kWh/(m²·rok)]. Wskaźnik EP stanowi podstawowe kryterium oceny zgodności budynku z wymaganiami Warunków Technicznych (WT 2021).
Wskaźnik EK (energia końcowa) – roczne zapotrzebowanie na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemów technicznych (ogrzewanie, wentylacja, c.w.u., chłodzenie, oświetlenie wbudowane), odniesione do 1 m² powierzchni użytkowej [kWh/(m²·rok)]. Wskaźnik EK odzwierciedla faktyczne zużycie energii przez budynek i jest bezpośrednio związany z kosztami eksploatacyjnymi.
Energia pierwotna (EP) – energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii (np. węgiel, gaz ziemny, biomasa, energia odnawialna) przed procesem przetworzenia i dostarczenia do odbiorcy końcowego. W obliczeniach energii pierwotnej uwzględnia się współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (wi).
Energia końcowa (EK) – energia dostarczona do budynku w postaci konkretnego nośnika (gaz, energia elektryczna, ciepło sieciowe, paliwa stałe itp.), zużywana przez systemy techniczne budynku.
Energia użytkowa (EU):
a) w przypadku ogrzewania – energia potrzebna do pokrycia strat ciepła przez przenikanie i wentylację, pomniejszona o zyski wewnętrzne i słoneczne,
b) w przypadku chłodzenia – energia potrzebna do usunięcia zysków ciepła,
c) w przypadku przygotowania c.w.u. – energia potrzebna do podgrzania wody do wymaganej temperatury
użytkowej.
Energia użytkowa jest parametrem charakteryzującym jakość izolacyjności cieplnej i szczelności budynku.

Na potrzeby niniejszego opracowania zastosowano uproszczony, uśredniony wskaźnik jednostkowego zużycia energii końcowej [kWh/(m²·rok)], wyznaczany jako iloraz rocznego zużycia energii końcowej na potrzeby cieplne w danym sektorze i łącznej powierzchni użytkowej budynków tego sektora.
Wskaźnik ten ma charakter bilansowy i porównawczy. Nie jest tożsamy ze wskaźnikami EU, EK ani EP wyznaczanymi dla pojedynczego budynku zgodnie z metodyką sporządzania charakterystyki energetycznej, która wymaga znajomości szczegółowych parametrów technicznych i użytkowych danego obiektu. Przytoczone definicje i wartości referencyjne służą przede wszystkim przedstawieniu zakresu i sposobu interpretacji wskaźników stosowanych w obowiązujących przepisach oraz umożliwiają odniesienie wyników bilansu do typowych poziomów energochłonności budynków.

Metodologia obliczeń
Podstawowym parametrem wykorzystywanym w analizie jest roczne zużycie energii końcowej na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Na jego podstawie, w odniesieniu do powierzchni użytkowej poszczególnych sektorów, wyznaczono uśredniony jednostkowy wskaźnik zużycia energii końcowej.
W analizie zastosowano podejście mieszane, łączące wykorzystanie danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) z metodą wskaźnikową. Dane CEEB wykorzystano przede wszystkim do określenia struktury źródeł ciepła i stosowanych nośników energii. Metodę wskaźnikową zastosowano pomocniczo w przypadkach ograniczonej dostępności szczegółowych danych źródłowych, a także jako narzędzie kontrolne służące weryfikacji uzyskanych wyników. Metoda wskaźnikowa polega na oszacowaniu zapotrzebowania na energię na podstawie struktury wiekowej zasobu budowlanego. W pierwszym etapie określa się udział powierzchni użytkowej budynków przypadający na poszczególne okresy ich powstania, powiązane z obowiązującymi 
w danym czasie wymaganiami dotyczącymi ochrony cieplnej budynków.
Następnie poszczególnym grupom budynków przyporządkowuje się orientacyjne wskaźniki jednostkowego zużycia energii [kWh/(m²·rok)]. Roczne zapotrzebowanie na energię wyznacza się poprzez przemnożenie powierzchni użytkowej poszczególnych grup budynków przez właściwe dla nich wskaźniki, a następnie zsumowanie otrzymanych wyników.
Metoda ta ma charakter szacunkowy i znajduje zastosowanie przede wszystkim w sytuacji ograniczonej dostępności danych dotyczących rzeczywistego zużycia energii.



[bookmark: _Toc240029491]Tabela 4. Wskaźniki sezonowego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji w zależności od wieku budynków (nieuwzględniające podgrzania ciepłej wody i strat).
	Budynki budowane w okresie
	Obowiązująca norma
	Orientacyjne zużycie energii  kWh/(m²rok) 

	Do 1966
	Brak uregulowań
	270–350

	1967-1985
	BN-64/B-03404, BN-74/B-03404
	240–280

	1986-1992
	PN-82/B-02020
	160–200

	1993–1996
	PN-91/B-02020
	120–160

	1997–2008
	WT 2002
	90–120

	2009–2013
	WT 2008
	70–100

	2014–2016
	WT 2014
	60–90

	2017–2020
	WT 2017
	50–80

	Od 2021
	WT 2021
	40–70


Źródło: opracowanie na podstawie obowiązujących w poszczególnych okresach norm i wymagań technicznych.

Wartości przedstawione w tabeli powyżej mają charakter orientacyjny i służą przede wszystkim do oceny skali energochłonności poszczególnych grup wiekowych budynków. Nie należy ich utożsamiać ze wskaźnikami charakterystyki energetycznej wyznaczanymi dla konkretnego budynku według obowiązującej metodologii.
Dla zobrazowania wymagań odnoszących się do charakterystyki energetycznej nowych budynków poniżej przedstawiono maksymalne wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP wynikające 
z wymagań WT 2021.

[bookmark: _Toc240029492]Tabela 5. Maksymalne dopuszczalne wartości wskaźnika EP zgodnie z WT 2021 (stan obowiązujący na koniec 2025 r.)
	Rodzaj budynku
	Maksymalna wartość EP [kWh/(m²·rok)]

	Budynek mieszkalny jednorodzinny
	70

	Budynek mieszkalny wielorodzinny
	65

	Budynek zamieszkania zbiorowego
	75

	Budynek użyteczności publicznej – opieka zdrowotna
	190

	Budynek użyteczności publicznej – pozostałe
	45

	Budynek produkcyjny, magazynowy, gospodarczy
	70


Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późn. zm.

Przedstawione w tabeli wartości EP mają charakter referencyjny dla niniejszej analizy. Nie są one bezpośrednio porównywane z uśrednionym wskaźnikiem jednostkowego zużycia energii wyznaczanym dla całych sektorów, ponieważ dotyczą innej kategorii energii i są określane według odrębnej metodyki obliczeniowej.

Metodologia wskaźnikowa nie stanowiła podstawowej metody sporządzenia bilansu energetycznego 
w niniejszym opracowaniu. Z uwagi na zakres dostępnych danych z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków możliwe było przeprowadzenie obliczeń przede wszystkim w oparciu o rzeczywistą strukturę źródeł ciepła i wykorzystywanych nośników energii. Metodę wskaźnikową zastosowano pomocniczo, jako narzędzie umożliwiające kontrolę i weryfikację uzyskanych wyników.
Kolejnym elementem niezbędnym do sporządzenia bilansu energetycznego było określenie powierzchni użytkowej zasobów budowlanych na terenie gminy. W tym celu wykorzystano dane GUS oraz informacje przekazane przez Urząd Gminy. Poniżej przedstawiono zestawienie powierzchni użytkowej budownictwa na analizowanym terenie.


[bookmark: _Toc240029493]Tabela 6. Powierzchnia użytkowa dla poszczególnych sektorów budownictwa.
	Rodzaj budownictwa
	Powierzchnia użytkowa [m²]

	Sektor mieszkalnictwa
	219 368

	Sektor budownictwa związanego z działalnością gospodarczą
	14 602

	Sektor budownictwa użyteczności publicznej
	17 762

	Razem:
	251 732


Źródło: Urząd Gminy, ankietyzacja

Powierzchnie użytkowe poszczególnych sektorów, wraz z określonym dla nich zużyciem energii końcowej, stanowią podstawę do wyznaczenia uśrednionych jednostkowych wskaźników zużycia energii oraz dalszych analiz dotyczących obecnego i prognozowanego zapotrzebowania na ciepło w Gminie Grodzisko Dolne.
[bookmark: _Toc240029463]Sektor budownictwa mieszkaniowego
Na potrzeby obliczeń wykorzystano m.in. dane zawarte w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), obejmujące informacje dotyczące rodzaju źródeł ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, stosowanych nośników energii, odnawialnych źródeł energii oraz typów urządzeń grzewczych, takich jak kotły, piece czy pompy ciepła.
Dane z CEEB, uzupełnione i zweryfikowane na podstawie innych dostępnych źródeł, posłużyły do oszacowania zapotrzebowania na energię końcową (QK) na potrzeby ogrzewania budynków mieszkalnych, w tym energii zużywanej na podgrzanie powietrza wentylacyjnego oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Obliczenia przeprowadzono z podziałem na poszczególne nośniki energii. Na podstawie przeprowadzonej analizy dla sektora budownictwa mieszkaniowego określono w roku bazowym następujące zużycie energii końcowej:

[bookmark: _Toc240029494]Tabela 7. Zużycie energii cieplnej, końcowej (QK) w sektorze mieszkaniowym w gminie z podziałem na nośniki energii.
	Nośnik energii
	QK [MWh/rok]
	Udział

	gaz
	5 353,7
	11,66%

	węgiel
	22 349,0
	48,67%

	biomasa 
	14 899,4
	32,44%

	olej opałowy
	12,9
	0,03%

	energia elektryczna
	1 180,8
	2,57%

	kolektory słoneczne
	1 130,2
	2,46%

	pompy ciepła
	995,9
	2,17%

	Suma:
	45 921,9
	100,00%


Źródło: opracowanie własne 

Powyższa wartość energii końcowej została przyjęta jako podstawa dalszych analiz i obliczeń.
[bookmark: _Toc240029464]Sektor budownictwa użyteczności publicznej
W celu opracowania bilansu energetycznego sektora budownictwa użyteczności publicznej przeprowadzono ankietyzację jednostek organizacyjnych gminy. Ankiety obejmowały dane dotyczące zużycia energii cieplnej, rodzaju źródeł ciepła, zastosowanych nośników energii, przeprowadzonych i planowanych działań termomodernizacyjnych oraz innych czynników mających wpływ na poziom zużycia energii i emisję zanieczyszczeń. Analiza zgromadzonych danych wykazała, że w roku bazowym zużycie energii cieplnej 
w sektorze wyniosło:

[bookmark: _Toc240029495]Tabela 8. Zużycie energii cieplnej,  końcowej (QK) w sektorze użyteczności publicznej z podziałem na nośniki energii.
	Nośnik energii	
	QK [MWh/rok]
	Udział

	gaz
	1 025,0
	63,92%

	węgiel
	276,6
	17,25%

	olej opałowy
	276,6
	17,25%

	kolektory słoneczne
	14,4
	0,90%

	pompy ciepła
	11,0
	0,69%

	Suma:
	1 603,6
	100,00%


Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet

Powyższa wartość energii końcowej została przyjęta jako podstawa dalszych analiz i obliczeń.
[bookmark: _Toc240029465]Sektor budownictwa związanego z działalnością gospodarczą
Po przeprowadzeniu analizy zasobu budowlanego związanego z działalnością gospodarczą oraz dostępności danych przyjęto, że bilans energetyczny dla tego sektora zostanie opracowany m.in. z wykorzystaniem informacji zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), analogicznie jak w sektorze mieszkaniowym. Dane te zostały uzupełnione i zweryfikowane na podstawie innych dostępnych źródeł, a ich zakres uznano za wystarczający do wiarygodnego oszacowania całkowitego zużycia energii końcowej na potrzeby grzewcze w tym sektorze.
Na podstawie przeprowadzonej analizy określono zapotrzebowanie na energię końcową obejmujące ogrzewanie pomieszczeń, wentylację oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej, z podziałem na poszczególne nośniki energii i rodzaje źródeł ciepła.

Analiza wykazała, że w roku bazowym zużycie energii cieplnej w sektorze działalności gospodarczej wyniosło:

[bookmark: _Toc240029496]Tabela 9. Zużycie energii cieplnej, końcowej (QK) w sektorze działalności gospodarczej z podziałem na nośniki energii.
	Nośnik energii
	QK [MWh/rok]
	Udział

	gaz
	 784,2    
	35,55%

	węgiel
	 480,2    
	21,77%

	biomasa 
	 530,3    
	24,04%

	olej opałowy
	 47,4    
	2,15%

	energia elektryczna
	 226,6    
	10,27%

	kolektory słoneczne
	 49,8    
	2,26%

	pompy ciepła
	 87,5    
	3,97%

	Suma:
	 2 206,0    
	100,00%


Źródło: opracowanie własne 

Powyższa wartość energii końcowej została przyjęta jako podstawa dalszych analiz i obliczeń.






[bookmark: _Toc240029466]Zużycie energii cieplnej – podsumowanie sektorów
W poniższej tabeli zestawiono całkowite roczne zużycie energii cieplnej, końcowej w gminie. 

[bookmark: _Toc240029497]Tabela 10. Łączne zużycie energii cieplnej, końcowej (QK) w  podziale na sektory i nośniki energii w roku bazowym
	Nośnik energii
	QK [MWh/rok]

	
	Budynki mieszkalne
	Budynki użyteczności pub.
	Działalność gospodarcza
	Łącznie
	Udział 

	gaz
	5 353,7
	1 025,0
	784,2
	7 162,9
	14,40%

	węgiel
	22 349,0
	276,6
	480,2
	23 105,8
	46,46%

	biomasa
	14 899,4
	0,0
	530,3
	15 429,7
	31,03%

	olej opałowy
	12,9
	276,6
	47,4
	336,8
	0,68%

	energia elektryczna (co/c.w.u.)
	1 180,8
	0,0
	226,6
	1 407,4
	2,83%

	kolektory słoneczne (OZE)
	1 130,2
	14,4
	49,8
	1 194,5
	2,40%

	pompy ciepła (OZE)
	995,9
	11,0
	87,5
	1 094,5
	2,20%

	Łącznie:
	45 921,9
	1 603,6
	2 206,0
	49 731,5
	100,00%

	
	92,34%
	3,22%
	4,44%
	100,00%
	-


Źródło: Obliczenia własne
[bookmark: _Toc240029498]Tabela 11. Łączne zużycie energii cieplnej w podziale na sektory i rodzaj energii (QU, QK, qK, P) w roku bazowym
	Sektor
	Zakres
	Ilość

	Budynki mieszkalne
	QU - energia użytkowa [MWh/rok]
	27 510,2

	
	QK, - energia końcowa [MWh/rok]
	45 921,9

	
	qK - uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/(m²·rok)]
	209,3

	
	P - szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	18,37

	Działalność gospodarcza
	Energia użytkowa [MWh/rok]
	1 434,2

	
	Energia końcowa łącznie [MWh/rok]
	2 206,0

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/(m²·rok)]
	151,1

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	0,88

	Budynki użyteczności publ.
	Energia użytkowa [MWh/rok]
	1 281,8

	
	Energia końcowa łącznie [MWh/rok]
	1 603,6

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/(m²·rok)]
	90,3

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	0,64

	Łącznie
	Energia użytkowa [MWh/rok]
	30 226,3

	
	Energia końcowa łącznie [MWh/rok]
	49 731,5

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/(m²·rok)]
	197,6

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	19,89


Źródło: Obliczenia własne
Największe zużycie energii cieplnej w Gminie Grodzisko Dolne występuje w sektorze budownictwa mieszkaniowego, który odpowiada za ok. 92,34% całkowitego zużycia energii końcowej na potrzeby cieplne. Udział sektora działalności gospodarczej wynosi ok. 4,44%, natomiast budynków użyteczności publicznej – ok. 3,22%. Łączne zużycie energii końcowej na potrzeby cieplne w analizowanych sektorach oszacowano na 
49 731,5 MWh/rok.
Struktura wykorzystywanych nośników energii jest zróżnicowana. Największy udział w całkowitym zużyciu energii ma węgiel – 46,5%, a następnie biomasa – ok. 31%. Łącznie węgiel i biomasa odpowiadają zatem za około 78% energii końcowej wykorzystywanej na potrzeby cieplne budynków. Istotne znaczenie ma również gaz – 14,4%. 
Udział pozostałych nośników energii jest wyraźnie mniejszy i wynosi:
· energia elektryczna – 2,83%,
· olej opałowy – 0,68%,
· pompy ciepła – 2,2%,
· kolektory słoneczne – 2,4%.
Łączny udział odnawialnych źródeł energii, obejmujących w przyjętym bilansie biomasę, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne, wynosi około 35,6%. Dominującym źródłem energii odnawialnej pozostaje biomasa, odpowiadająca za ok. 31% całkowitego zużycia energii końcowej. Udział pozostałych OZE, tj. pomp ciepła 
i kolektorów słonecznych, wynosi łącznie około 4,6%, co wskazuje na potencjał dalszego rozwoju tych technologii w perspektywie kolejnych lat.
Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na moc cieplną w analizowanych sektorach wynosi 19,89 MW, natomiast uśredniony wskaźnik zużycia energii końcowej dla budynków objętych bilansem wynosi około 197,6 kWh/(m²·rok). Najwyższy wskaźnik jednostkowego zużycia energii występuje w sektorze mieszkaniowym – 209,3 kWh/(m²·rok), następnie w sektorze działalności gospodarczej – 151,1 kWh/(m²·rok), natomiast najniższą wartość odnotowano w budynkach użyteczności publicznej – 90,3 kWh/(m²·rok).
Przedstawiony bilans dotyczy energii wykorzystywanej na potrzeby cieplne budynków, w szczególności na ogrzewanie pomieszczeń, podgrzewanie powietrza wentylacyjnego oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Nie obejmuje on paliw transportowych ani energii zużywanej na cele technologiczne 
i produkcyjne niezwiązane z ogrzewaniem budynków.
Wyniki analizy wskazują, że kluczowe znaczenie dla przyszłego ograniczenia zapotrzebowania na energię oraz emisji zanieczyszczeń będzie miała przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, które odpowiadają za największą część zużycia energii cieplnej w gminie. Istotnymi kierunkami działań pozostają również stopniowe ograniczanie wykorzystania węgla, dalsza modernizacja źródeł 
i systemów grzewczych, a także zwiększanie wykorzystania nowoczesnych nisko- i zeroemisyjnych źródeł ciepła, w szczególności pomp ciepła i innych odnawialnych źródeł energii.

[bookmark: _Toc240029467]Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe 

Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe do roku 2041 została opracowana na podstawie danych historycznych, aktualnego bilansu energetycznego gminy oraz obserwowanych trendów dotyczących sposobu wykorzystania nośników energii przez mieszkańców 
i podmioty gospodarcze.
Prognoza uwzględnia kierunki transformacji energetycznej wynikające z dokumentów strategicznych krajowych i unijnych, w szczególności Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) oraz nowelizacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Jednocześnie nie obejmuje trudnych do przewidzenia zmian wynikających z sytuacji geopolitycznej, gwałtownych wahań cen nośników energii, zmian gospodarczych ani innych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym.
Gmina realizuje zadania własne w zakresie organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne oraz założeniami krajowej polityki energetycznej. Szczególne znaczenie mają działania prowadzące do poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
Do najważniejszych kierunków działań realizowanych na poziomie gminnym należą:
· ograniczanie zużycia paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizację przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną, 
· maksymalizacja wykorzystania lokalnego potencjału odnawialnych źródeł energii, 
· stopniowa dekarbonizacja systemów grzewczych w sektorze mieszkaniowym, 
· modernizacja i dostosowanie sieci elektroenergetycznych do rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii oraz postępującej elektryfikacji ogrzewania i transportu, 
· zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców poprzez dywersyfikację nośników energii. 
Nowelizacja dyrektywy EPBD będzie miała istotny wpływ na strukturę zużycia energii w budynkach. Zakłada ona stopniowe przechodzenie na budynki zeroemisyjne, ograniczanie wykorzystania paliw kopalnych 
w ogrzewnictwie oraz dalszy wzrost wymagań dotyczących efektywności energetycznej istniejącego zasobu budowlanego. W konsekwencji należy oczekiwać dalszego spadku wykorzystania paliw stałych i gazu ziemnego przy jednoczesnym wzroście udziału energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim pomp ciepła.
Prognoza stanowi scenariusz bazowy i może ulegać zmianom wraz z wdrażaniem nowych regulacji prawnych, zmianami sytuacji rynkowej oraz dostępnością instrumentów finansowych wspierających transformację energetyczną. Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo energetyczne projekt założeń podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz na 3 lata, co umożliwia bieżące dostosowanie prognoz do zmieniających się uwarunkowań.
[bookmark: _Toc240029468]Prognoza zapotrzebowania na ciepło – dane wyjściowe i założenia
W niniejszym opracowaniu przyjęto jeden scenariusz prognostyczny (scenariusz bazowy), uwzględniający obowiązujące oraz planowane regulacje krajowe i unijne w zakresie transformacji energetycznej budownictwa. Przyjęcie jednego scenariusza jest uzasadnione jednoznacznym kierunkiem zmian wynikającym z obowiązujących przepisów oraz polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej i Polski. Zakładają one stopniowe odchodzenie od paliw stałych, ograniczanie wykorzystania paliw kopalnych, w tym gazu ziemnego, oraz systematyczny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii i energii elektrycznej w ogrzewnictwie. 
W obecnych uwarunkowaniach prawnych i rynkowych możliwości alternatywnego kształtowania struktury nośników energii są ograniczone, dlatego opracowanie kilku wariantów prognostycznych nie znajduje uzasadnienia.
Prognozę zapotrzebowania na ciepło opracowano na podstawie aktualnego bilansu energetycznego gminy (rok bazowy), danych historycznych oraz prognozowanych zmian społeczno-gospodarczych. W obliczeniach uwzględniono prognozowane zmiany liczby ludności, rozwój nowego budownictwa, strukturę istniejącego zasobu budowlanego oraz przewidywane tempo jego modernizacji. Przyjęto stopniową poprawę efektywności energetycznej budynków wynikającą z obowiązujących Warunków Technicznych (WT 2021), realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz wdrażania rozwiązań zgodnych z krajową i unijną polityką energetyczną.
Przyjęto, że wraz z postępującą transformacją energetyczną następować będzie systematyczne ograniczanie wykorzystania paliw stałych oraz stopniowy spadek znaczenia gazu ziemnego jako podstawowego nośnika energii w ogrzewnictwie indywidualnym. Jednocześnie prognozuje się wzrost wykorzystania energii elektrycznej na cele grzewcze, przede wszystkim w związku z rozwojem pomp ciepła, oraz dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii.
Prognoza nie uwzględnia nadzwyczajnych zdarzeń, których nie można wiarygodnie przewidzieć, takich jak gwałtowne zmiany cen paliw i energii, kryzysy geopolityczne lub znaczące zmiany sytuacji gospodarczej. Należy ją traktować jako najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju przy zachowaniu obecnych uwarunkowań prawnych i rynkowych.

Prognozowany rozwój zasobu budowlanego
Na podstawie analizy zmian powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w latach 1995–2025 (według danych GUS) określono prognozowany przyrost powierzchni użytkowej budynków na terenie gminy. Zestawienie przewidywanego wzrostu powierzchni użytkowej w poszczególnych sektorach budownictwa przedstawiono w tabeli poniżej.

[bookmark: _Toc240029499]Tabela 12. Przewidywany przyrost powierzchni użytkowej w sektorach budownictwa
	Rok

	Powierzchnia użytkowa [m²]

	
	Mieszkalnictwo
	Budynki użyteczności publicznej
	Działalność gospodarcza
	Łącznie

	2025
	219 368
	17 762
	14 602
	251 732
	100,00%

	2029
	225 949
	17 902
	15 551
	259 403
	103,05%

	2041
	259 951
	18 302
	17 230
	295 483
	117,38%


źródło: opracowanie własne na podstawie GUS i danych UG

Prognozowany wzrost powierzchni użytkowej wynika z dalszego rozwoju budownictwa mieszkaniowego, realizacji nowych inwestycji oraz przewidywanego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Rozwój zasobu budowlanego będzie powodował wzrost zapotrzebowania na ciepło oraz mocy cieplnej, jednak jego skala będzie ograniczana przez sukcesywną poprawę efektywności energetycznej nowo powstających 
i modernizowanych budynków.
Przyjęto, że dzięki kontynuacji działań termomodernizacyjnych oraz dalszej wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła na urządzenia wykorzystujące paliwa niskoemisyjne i odnawialne źródła energii możliwe będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery pomimo rozwoju gminy. Za najbardziej pożądany kierunek rozwoju systemu zaopatrzenia w ciepło uznaje się dalsze ograniczanie wykorzystania paliw wysokoemisyjnych, wzrost udziału urządzeń niskoemisyjnych oraz zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w lokalnym bilansie energetycznym.
W prognozie przyjęto, że gaz ziemny będzie pełnił rolę paliwa przejściowego w procesie transformacji energetycznej. W krótkiej perspektywie będzie nadal zastępował źródła opalane węglem, jednak po 2030 r. przewiduje się stopniowe ograniczanie jego udziału na rzecz energii elektrycznej oraz odnawialnych źródeł energii, w szczególności pomp ciepła, zgodnie z kierunkami wynikającymi z PEP2040 oraz nowelizacji dyrektywy EPBD.

Wariant prognostyczny zakłada:
· stopniowe zmniejszanie jednostkowego zapotrzebowania na ciepło w wyniku termomodernizacji istniejących budynków; 
· sukcesywną wymianę indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem na urządzenia niskoemisyjne, w tym wykorzystujące odnawialne źródła energii (w szczególności pompy ciepła oraz instalacje solarne); 
· realizację nowego budownictwa zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi (WT 2021) oraz przewidywanym dalszym zaostrzaniem wymagań w zakresie efektywności energetycznej; 
· wzrost sprawności systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (docelowo ok. 90% dla systemów grzewczych oraz 80–90% dla systemów przygotowania c.w.u. w budynkach nowych 
i kompleksowo modernizowanych). 

Struktura zasobu budowlanego i tempo termomodernizacji
Na potrzeby prognozy przyjęto następujące założenia dotyczące modernizacji energetycznej istniejącego zasobu budowlanego:
· około 30% obecnego zasobu stanowią budynki poddane już termomodernizacji (w różnym zakresie). Przyjęto, że w okresie objętym prognozą nie będą one wymagały kolejnych modernizacji w stopniu istotnie wpływającym na zmniejszenie energochłonności; 
· pozostałe budynki wymagające poprawy efektywności energetycznej będą sukcesywnie poddawane termomodernizacji: 
· w latach 2026–2030 – zarówno modernizacjom częściowym (m.in. docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki), jak i kompleksowym obejmującym również wymianę źródła ciepła oraz modernizację instalacji wewnętrznych; 
· po roku 2030 – przewiduje się dominację kompleksowych, głębokich termomodernizacji, zgodnych z kierunkami transformacji energetycznej wynikającymi z dyrektywy EPBD oraz krajowej polityki energetycznej; 
· przyjęto, że do końca okresu prognozy zdecydowana większość budynków wymagających modernizacji zostanie poddana termomodernizacji w różnym zakresie – od modernizacji częściowych do kompleksowych – zgodnie z tempem wdrażania krajowych i unijnych programów wsparcia oraz obowiązującymi wymaganiami w zakresie efektywności energetycznej. 

Potrzeby nowego budownictwa – wskaźniki energochłonności
Nowe budynki realizowane są zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi (WT 2021), które znacząco ograniczają dopuszczalne zapotrzebowanie na energię. W praktyce oznacza to stopniowe przechodzenie 
w kierunku budownictwa niskoenergetycznego, a docelowo – zgodnie z wymaganiami wynikającymi 
z dyrektywy EPBD – budownictwa zeroemisyjnego.
Do obliczeń przyjęto uśrednione wartości sezonowego zużycia energii końcowej na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (łącznie ze stratami), zgodnie z następującymi założeniami:
Lata 2026-2029
· sektor mieszkaniowy – maks. 70 kWh/m²·rok, 
· sektor użyteczności publicznej – maks. 50 kWh/m²·rok, 
· sektor produkcyjno-usługowy i handlowy – maks. 70 kWh/m²·rok. 
Lata 2030–2041
· sektor mieszkaniowy – maks. 55 kWh/m²·rok, 
· sektor użyteczności publicznej – maks. 40 kWh/m²·rok, 
· sektor produkcyjno-usługowy i handlowy – maks. 60 kWh/m²·rok. 
Dla budynków poddanych kompleksowej, głębokiej termomodernizacji przyjęto docelowe wskaźniki sezonowego zużycia energii końcowej w przedziale 40–70 kWh/m²·rok, w zależności od rodzaju budynku oraz zakresu wykonanych prac modernizacyjnych.
[bookmark: _Toc240029469]Prognoza zapotrzebowania na ciepło – dane wynikowe 
Na podstawie przedstawionych założeń dotyczących prognozowanego przyrostu powierzchni użytkowej 
w poszczególnych sektorach budownictwa, struktury zasobu budowlanego (z uwzględnieniem budynków już poddanych termomodernizacji oraz planowanego tempa modernizacji pozostałych obiektów), a także przyjętych wskaźników energochłonności dla budynków nowych i modernizowanych, dokonano obliczeń prognozowanego zapotrzebowania na ciepło w horyzoncie do roku 2041.
Wyniki obliczeń przedstawiono poniżej w ujęciu sektorowym oraz łącznym. Dodatkowo dokonano podziału na poszczególne rodzaje energii oraz nośniki.

[bookmark: _Toc240029500]Tabela 13. Zużycie energii cieplnej i zapotrzebowanie na moc dla sektorów budownictwa wg scenariusza prognostycznego.
	Sektor
	Zakres
	2025
	2029*
	2041*

	Mieszkalny
	Energia użytkowa [MWh/rok]
	27 510,2
	27 234,4
	-1,00%
	26 661,6
	-3,08%

	
	Energia końcowa łącznie [MWh/rok]
	45 921,9
	45 280,5
	-1,40%
	43 088,0
	-6,17%

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/(m²·rok)]
	209,3
	200,4
	-4,27%
	165,8
	-20,82%

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	18,37
	18,11
	-1,40%
	17,24
	-6,17%

	Działalność gospodarcza
	Energia użytkowa [MWh/rok]
	1 434,2
	1 468,1
	2,36%
	1 462,5
	1,97%

	
	Energia końcowa łącznie [MWh/rok]
	2 206,0
	2 219,5
	0,61%
	2 116,9
	-4,04%

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/(m²·rok)]
	151,1
	142,7
	-5,53%
	122,9
	-18,68%

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	0,88
	0,89
	0,61%
	0,85
	-4,04%

	Budynki użyteczności publicznej
	Energia użytkowa [MWh/rok]
	1 281,8
	1 250,6
	-2,44%
	1 273,2
	-0,68%

	
	Energia końcowa łącznie [MWh/rok]
	1 603,6
	1 577,8
	-1,61%
	1 584,3
	-1,20%

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/(m²·rok)]
	90,3
	88,1
	-2,38%
	86,6
	-4,12%

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	0,64
	0,63
	-1,61%
	0,63
	-1,20%

	Łącznie
	Energia użytkowa [MWh/rok]
	30 226,3
	29 953,1
	-0,90%
	29 397,2
	-2,74%

	
	Energia końcowa łącznie [MWh/rok]
	49 731,5
	49 077,8
	-1,31%
	46 789,2
	-5,92%

	
	Uśredniony wskaźnik zużycia energii [kWh/(m²·rok)]
	197,6
	189,2
	-4,23%
	158,3
	-19,85%

	
	Szacunkowe zapotrzebowanie na moc [MW]
	19,89
	19,63
	-1,31%
	18,72
	-5,92%


* zmiana w % w stosunku do roku bazowego. Źródło: opracowanie własne. 





[bookmark: _Toc240029515]Wykres 4. Zużycie energii dla budownictwa łącznie na potrzeby grzewcze, wg scenariusza prognostycznego.

Źródło: Opracowanie własne.

[bookmark: _Toc240029501]Tabela 14. Struktura zużycia paliw na potrzeby grzewcze wg scenariusza prognostycznego w [MWh/rok].
	Źródło ciepła
	Qk [MWh/rok]
	Qk [%]
	Qk [MWh/rok]
	Qk [%]
	Qk [MWh/rok]
	Qk [%]

	
	2025
	2029
	2041

	gaz
	7 162,89
	14,40%
	8 511,20
	17,34%
	7 002,31
	14,97%

	wodór
	-
	0,00%
	-
	0,00%
	241,87
	0,52%

	węgiel
	23 105,79
	46,46%
	19 498,24
	39,73%
	6 674,89
	14,27%

	biomasa
	15 429,68
	31,03%
	16 201,16
	33,01%
	23 516,71
	50,26%

	olej opałowy
	336,84
	0,68%
	324,79
	0,66%
	0,43
	0,00%

	energia elektryczna
	1 407,36
	2,83%
	1 548,10
	3,15%
	2 725,34
	5,82%

	kolektory słoneczne
	1 194,48
	2,40%
	1 257,41
	2,56%
	2 319,56
	4,96%

	pompy ciepła
	1 094,47
	2,20%
	1 736,90
	3,54%
	4 308,06
	9,21%

	Suma:
	49 731,51
	100,00%
	49 077,80
	100,00%
	46 789,16
	100,00%


Źródło: Opracowanie własne.

[bookmark: _Toc240029516]Wykres 5. Struktura zużycia paliw na potrzeby grzewcze wg scenariusza prognostycznego w [MWh/rok].

Źródło: Opracowanie własne
Przyjęte założenia prognostyczne wskazują, że pomimo dalszego rozwoju zabudowy na terenie gminy całkowite zużycie energii końcowej na potrzeby cieplne będzie stopniowo malało. Powierzchnia użytkowa budynków może wzrosnąć do 2041 r. o około 17,4%, jednak wzrost ten będzie kompensowany przez poprawę efektywności energetycznej budynków, działania termomodernizacyjne oraz wysokie standardy energetyczne nowej zabudowy.
Prognozuje się, że całkowite zużycie energii końcowej zmniejszy się z 49,7 tys. MWh/rok w 2025 r. do około 46,8 tys. MWh/rok w 2041 r., tj. o około 5,9%. Jednocześnie uśredniony wskaźnik zużycia energii obniży się 
z 197,6 do 158,3 kWh/(m²·rok), czyli o około 20%, a zapotrzebowanie na moc cieplną spadnie z 19,89 do 18,72 MW.

Zmiany w poszczególnych sektorach będą stosunkowo zbliżone. W sektorze mieszkaniowym przewiduje się spadek zużycia energii końcowej o około 6,2%, natomiast w sektorze działalności gospodarczej o około 4,04%. W budynkach użyteczności publicznej zmniejszenie zużycia energii będzie mniejsze i wyniesie około 1,2%. We wszystkich sektorach wyraźnie obniżą się natomiast uśrednione wskaźniki energochłonności budynków, co potwierdza zakładany wzrost efektywności energetycznej zasobu budowlanego.

Największe zmiany dotyczyć będą struktury wykorzystywanych nośników energii. Zużycie węgla może zmniejszyć się z około 23,1 tys. MWh/rok do 6,7 tys. MWh/rok, tj. o około 71%, a jego udział w bilansie spaść z 46,5% do 14,3%. Praktycznie wyeliminowane zostanie wykorzystanie oleju opałowego, natomiast zużycie gazu ziemnego pozostanie na zbliżonym poziomie, przy niewielkim wzroście w perspektywie do 2041 r. Jednocześnie wyraźnie wzrośnie znaczenie biomasy, której udział może zwiększyć się z ok. 31% do 50,3%,
a także energii elektrycznej, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Szczególnie dynamiczny rozwój przewiduje się w przypadku pomp ciepła – ich wykorzystanie może wzrosnąć z około 1,1 tys. do 4,3 tys. MWh/rok, czyli niemal czterokrotnie. W perspektywie 2041 r. założono również pojawienie się niewielkiego udziału wodoru w strukturze nośników energii.
Podsumowując, prognozowany kierunek zmian zakłada spadek zużycia energii cieplnej pomimo rozwoju zabudowy, poprawę efektywności energetycznej budynków oraz stopniową zmianę struktury paliwowej. Ograniczenie wykorzystania paliw wysokoemisyjnych, rozwój odnawialnych źródeł energii i elektryfikacja ogrzewania powinny przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza. Kierunek ten jest zgodny z założeniami krajowej i unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.












[bookmark: _Toc240029470]Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną
Prognozę zapotrzebowania na energię elektryczną dla Gminy Grodzisko Dolne opracowano na podstawie aktualnego bilansu zużycia energii oraz przewidywanych kierunków transformacji energetycznej. Uwzględniono przede wszystkim rozwój zabudowy, postępującą elektryfikację ogrzewania, wzrost wykorzystania pomp ciepła i elektromobilności, rozwój odnawialnych źródeł energii oraz poprawę efektywności energetycznej budynków i urządzeń. Uwzględniono również krajowe i unijne kierunki transformacji energetycznej oraz przewidywany wzrost znaczenia energii elektrycznej w gospodarce 
i sektorze komunalno-bytowym[footnoteRef:7]. [7:  Agencja Rynku Energii S.A. (ARE) – publikacje dotyczące prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną; Dokumenty rządowe / strategiczne – Polityka Energetyczna Polski do 2040 (PEP 2040, plus późniejsze aktualizacje); „Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) – np. „Strategia PSE” zawierająca scenariusze prognozowanego zapotrzebowania netto na energię elektryczną w Polsce do 2027 r. ] 


Prognoza uwzględnia:
· rozwój zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej,
· postępującą elektryfikację systemów ogrzewania, w tym wzrost wykorzystania pomp ciepła,
· rozwój elektromobilności i zwiększanie liczby urządzeń wykorzystujących energię elektryczną,
· dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym mikroinstalacji fotowoltaicznych,
· poprawę efektywności energetycznej budynków i urządzeń elektrycznych.

[bookmark: _Toc240029502]Tabela 15. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną w stosunku do roku bazowego.
	Łączne zużycie energii elektrycznej [MWh/rok]

	Rok
	2025
	2029
	2041

	Zużycie energii elektrycznej (bez zużycia na cele technologiczne)
	6 260
	6 322
	6 570

	[%]
	100,00%
	101,00%
	104,95%

	Zużycie na średnim napięciu
	15 768
	15 768
	15 768


Źródło: Opracowanie własne.

W roku bazowym 2025 łączne zużycie energii elektrycznej wyniosło około 6 260 MWh. Przyjęty scenariusz wskazuje na względną stabilizację całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną. W 2029 r. prognozowane zużycie wyniesie około 6 322 MWh/rok, tj. o około 1% więcej niż w 2025 r., natomiast 
w 2041 r. wzrośnie do około 6 570 MWh/rok, czyli o około 5% względem roku bazowego. 

Podsumowując, do 2041 r. nie przewiduje się znaczącego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną 
w Gminie Grodzisko Dolne. Wzrost znaczenia energii elektrycznej związany z elektryfikacją ogrzewania, rozwojem pomp ciepła i elektromobilności, będzie częściowo równoważony przez poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój lokalnych źródeł odnawialnych.





[bookmark: _Toc240029471]Prognoza zapotrzebowania na gaz
Prognozę zapotrzebowania na gaz ziemny do roku 2041 opracowano na podstawie danych historycznych, aktualnego poziomu zużycia gazu w gminie oraz przyjętego scenariusza transformacji energetycznej sektora budownictwa. Uwzględniono również prognozowane zmiany zapotrzebowania na ciepło, poprawę efektywności energetycznej budynków oraz stopniowe ograniczanie wykorzystania paliw kopalnych wynikające z krajowych i unijnych kierunków polityki energetycznej.

Prognozowanie zużycia gazu ziemnego obarczone jest stosunkowo dużą niepewnością, ponieważ na jego poziom wpływają zarówno warunki gospodarcze i ceny paliw, jak również tempo termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. W przyjętym scenariuszu gaz ziemny traktowany jest jako paliwo przejściowe – w krótkiej perspektywie może nadal zastępować wysokoemisyjne źródła węglowe, natomiast po 2030 r. przewiduje się stopniowe ograniczanie jego znaczenia na rzecz energii elektrycznej i OZE, w szczególności pomp ciepła.

[bookmark: _Toc240029503]Tabela 16. Przewidywane zmiany zapotrzebowania na gaz.
	Łączne zużycie gazu [m³/rok]

	Rok
	2025
	2029
	2041

	Zużycie
	754 000
	820 531
	442 258

	Zmiana [%]
	100,00%
	108,82%
	58,65%


Źródło: Opracowanie własne.

W krótkiej perspektywie prognozuje się wzrost zużycia gazu. W 2029 r. może ono osiągnąć około 
820 531 m³/rok, tj. o około 9% więcej niż w roku bazowym. Wzrost ten związany będzie przede wszystkim 
z utrzymaniem roli gazu jako paliwa przejściowego oraz możliwością zastępowania nim części wysokoemisyjnych źródeł ciepła.
W dłuższej perspektywie przewiduje się natomiast wyraźny spadek zapotrzebowania. W 2041 r. zużycie gazu może wynieść około 442 258 m³/rok, co odpowiada około 59% poziomu z 2025 r. i oznacza redukcję o około 41%. Głównymi przyczynami będą postępująca termomodernizacja budynków, rozwój pomp ciepła i innych OZE, elektryfikacja ogrzewania oraz dalsza poprawa efektywności energetycznej.

Obecna infrastruktura gazowa na terenie gminy znajduje się w dobrym stanie technicznym i pokrywa zgłaszane zapotrzebowanie, przy czym dalsza rozbudowa sieci uzależniona jest od technicznych 
i ekonomicznych warunków przyłączenia. 

Podsumowując, prognoza zakłada krótkookresową stabilizację i niewielki wzrost zużycia gazu, a następnie jego stopniowy spadek. W perspektywie do 2041 r. znaczenie gazu ziemnego w lokalnym bilansie energetycznym powinno się zmniejszać wraz z postępującą transformacją energetyczną oraz wzrostem udziału energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii.



[bookmark: _Toc240029472]Emisja zanieczyszczeń w roku bazowym i prognozowana w roku docelowym
[bookmark: _Toc240029473]Metodologia 
W niniejszym rozdziale przedstawiono szacunkową emisję zanieczyszczeń do powietrza powstających 
w wyniku energetycznego spalania paliw na terenie Gminy Grodzisko Dolne, przede wszystkim na potrzeby ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Analiza obejmuje głównie źródła sektora komunalno-bytowego, związane z tzw. niską emisją.
W obliczeniach nie uwzględniono emisji technologicznych i procesowych związanych z działalnością przemysłową. Emisje te nie stanowią elementu lokalnego bilansu niskiej emisji i podlegają odrębnym zasadom monitorowania oraz raportowania, w tym – w przypadku części instalacji – w ramach systemu EU ETS.
Z bilansu wyłączono również emisje związane ze zużyciem energii elektrycznej. Energia elektryczna nie powoduje emisji zanieczyszczeń w miejscu jej końcowego wykorzystania, dlatego jej zużycie nie jest źródłem lokalnej niskiej emisji. Może ona pochodzić zarówno z lokalnych instalacji odnawialnych źródeł energii, 
w szczególności fotowoltaiki, jak i z krajowego systemu elektroenergetycznego, gdzie emisje powstają 
w miejscu produkcji energii.
Ponadto wskaźniki emisyjności energii elektrycznej publikowane przez KOBiZE zmieniają się w kolejnych latach wraz ze zmianami krajowego miksu energetycznego, udziału poszczególnych paliw, rozwoju OZE oraz technologii wytwarzania energii. Przyjęcie jednego stałego wskaźnika dla prognozy do 2041 r. byłoby zatem obarczone znaczną niepewnością.
Przedstawiony bilans należy w związku z tym interpretować jako bilans bezpośredniej emisji powstającej na obszarze gminy w wyniku spalania paliw na potrzeby cieplne, a nie jako pełny ślad emisyjny wszystkich nośników energii zużywanych przez odbiorców.
Na wielkość emisji w kolejnych latach istotny wpływ będą miały również zmiany wynikające z wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Dyrektywa wyznacza kierunek prowadzący do osiągnięcia zeroemisyjnych zasobów budowlanych, zakładając m.in. rozwój budownictwa zeroemisyjnego, poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ograniczanie wykorzystania paliw kopalnych.
Zmiany standardów energetycznych budynków, termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, zmiana struktury wykorzystywanych paliw oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii będą bezpośrednio wpływały na ograniczenie emisji zanieczyszczeń. W przypadku istotnych zmian przepisów krajowych lub unijnych założenia niniejszego rozdziału powinny zostać odpowiednio zaktualizowane.
Do oszacowania emisji gminę podzielono na sektory analogiczne do zastosowanych w obliczeniach energetycznych:
1. sektor budownictwa mieszkaniowego,
2. sektor budownictwa użyteczności publicznej,
3. sektor działalności gospodarczej.
Do obliczeń wykorzystano strukturę zużycia paliw i energii określoną w części opracowania dotyczącej bilansu i prognozy zapotrzebowania na energię. Strukturę kotłów, pieców i pozostałych palenisk oszacowano natomiast na podstawie analizy danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z uwzględnieniem rodzaju paliwa, sposobu jego podawania oraz standardu emisyjnego urządzeń.
Wyniki mają charakter bilansowy i szacunkowy. Nie stanowią pomiaru rzeczywistej emisji z poszczególnych źródeł, lecz oszacowanie wykonane na podstawie zużycia energii i paliw oraz przyjętych wskaźników emisyjnych.
[bookmark: _Toc240029474]Emisja zanieczyszczeń wg sektorów wraz z prognozą emisji
Do obliczeń emisji zanieczyszczeń z procesów spalania paliw w kotłach, piecach i pozostałych paleniskach wykorzystano wskaźniki emisyjne przypisane do poszczególnych rodzajów paliw i urządzeń grzewczych.
Przyjęte wskaźniki oparto na parametrach stosowanych dla urządzeń zgodnych z normą PN-EN 303-5:2012 oraz na wskaźnikach zbliżonych do stosowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Uwzględniono również urządzenia spełniające wymagania Ekoprojektu, określone m.in. w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

[bookmark: _Toc240029504]Tabela 17. Wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów paliw i typów kotłów 
	Nieokreślony typ pieca, Paliwo – gaz, olej opałowy oraz ogrzewanie elektryczne i sieciowe

	
	PM10 [g/GJ]
	PM2,5 [g/GJ]
	CO2 [g/GJ]
	BaP [g/GJ]
	SO2 [g/GJ]
	NOx [g/GJ]
	CO [g/GJ]

	Ogrzewanie gazowe
	1,20
	1,20
	52000,00
	0,00
	0,30
	51,00
	26,00

	Ogrzewanie olejowe
	1,90
	1,90
	76000,00
	0,00
	70,00
	51,00
	57,00

	Ogrzewanie elektryczne
	0,00
	0,00
	230833,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Miejska sieć ciepłownicza
	0,00
	0,00
	93740,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Indywidualny piec C.O., Paliwo – węgiel

	zas. ręczne kotły pozaklasowe
	400,00
	398,00
	91000,00
	0,23
	400,00
	110,00
	4600,00

	zas. automatyczne kotły pozaklasowe
	240,00
	220,00
	95000,00
	0,15
	282,80
	150,00
	2000,00

	zas. ręczne, kotły - klasa 3
	200,00
	150,00
	91000,00
	0,20
	400,00
	110,00
	2466,78

	zas. ręczne, kotły - klasa 4
	49,50
	47,03
	91000,00
	0,08
	200,00
	110,00
	860,00

	zas. ręczne, kotły - klasa 5
	23,68
	23,33
	104000,00
	0,05
	0,00
	202,00
	345,35

	zas. ręczne, kotły - klasa Ecodesign
	23,68
	23,33
	104000,00
	0,05
	0,00
	202,00
	345,35

	zas. automatyczne kotły - klasa 3
	49,34
	48,60
	92000,00
	0,08
	282,80
	340,00
	1140,00

	zas. automatyczne kotły - klasa 4
	23,68
	23,33
	92000,00
	0,05
	200,00
	340,00
	670,00

	zas. automatyczne kotły - klasa 5
	15,79
	15,55
	92000,00
	0,01
	0,00
	190,00
	246,88

	zas. automatyczne kotły - Ecodesign
	15,79
	15,55
	92000,00
	0,01
	0,00
	190,00
	246,88

	Indywidualny piec C.O., Paliwo – biomasa/drewno

	zas. ręczne kotły pozaklasowe
	760,00
	740,00
	0,00
	0,12
	11,00
	80,00
	4000,00

	zas. automatyczne kotły pozaklasowe
	760,00
	740,00
	0,00
	0,12
	11,00
	80,00
	4000,00

	zas. ręczne, kotły - klasa 3
	108,00
	102,60
	0,00
	0,02
	10,00
	80,00
	2850,00

	zas. ręczne, kotły - klasa 4
	49,50
	47,03
	0,00
	0,07
	10,00
	110,00
	592,03

	zas. ręczne, kotły - klasa 5
	36,00
	34,20
	0,00
	0,05
	10,00
	130,00
	440,00

	zas. ręczne, kotły - klasa Ecodesign
	36,00
	34,20
	0,00
	0,05
	10,00
	130,00
	440,00

	zas. automatyczne kotły - klasa 3
	49,50
	47,03
	0,00
	0,04
	20,00
	115,00
	670,00

	zas. automatyczne kotły - klasa 4
	23,68
	23,33
	0,00
	0,01
	20,00
	341,00
	493,36

	zas. automatyczne kotły - klasa 5
	18,00
	17,10
	0,00
	0,01
	0,00
	100,00
	246,88

	zas. automatyczne kotły - Ecodesign
	18,00
	17,10
	0,00
	0,01
	0,00
	100,00
	246,88

	Piec kaflowy, Paliwo – węgiel

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80%
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	106,00
	26,50
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	17,60
	4,40
	92000,00
	0,01
	0,00
	170,00
	830,00

	Koza (na drewno, węgiel), Paliwo – węgiel

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80%
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	106,00
	26,50
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	17,60
	4,40
	92000,00
	0,01
	0,00
	170,00
	830,00

	Koza (na drewno, węgiel), Paliwo - Drewno

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80%
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	168,00
	42,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	20,00
	5,00
	0,00
	0,01
	0,00
	75,00
	950,00

	Kominek, Paliwo – biomasa/drewno

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80%
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	168,00
	42,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	20,00
	5,00
	0,00
	0,01
	0,00
	75,00
	950,00

	Trzon kuchenny, Paliwo – węgiel

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80%
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	106,00
	26,50
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	17,60
	4,40
	92000,00
	0,01
	0,00
	170,00
	830,00

	Trzon kuchenny, Paliwo - Drewno

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80%
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	168,00
	42,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	20,00
	5,00
	0,00
	0,01
	0,00
	75,00
	950,00

	Inne, Paliwo – węgiel

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80%
	424,00
	106,00
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	106,00
	26,50
	104000,00
	0,26
	450,00
	100,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	17,60
	4,40
	92000,00
	0,01
	0,00
	170,00
	830,00

	Inne, Paliwo – biomasa/drewno

	Sprawność cieplna poniżej 80 proc.
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Sprawność cieplna co najmniej 80%
	672,00
	168,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Wyposażony w urządzenie redukujące emisję
	168,00
	42,00
	0,00
	0,13
	20,00
	60,00
	5250,00

	Spełniający wymagania Ekoprojektu
	20,00
	5,00
	0,00
	0,01
	0,00
	75,00
	5250,00


Źródło: na podstawie normy PN-EN 303-5:2012

Założenia do prognozy emisji
Przy sporządzaniu prognozy emisji dla lat 2029-2041 założono dalszą modernizację źródeł ciepła oraz stopniową eliminację najbardziej emisyjnych urządzeń spalających paliwa stałe.
Na potrzeby obliczeń prognostycznych przyjęto założenie modelowe, że kotły, piece i pozostałe paleniska na paliwa stałe eksploatowane w sektorze komunalno-bytowym będą docelowo spełniały wymagania Ekoprojektu. Do obliczeń zastosowano zatem wskaźniki emisji przewidziane dla urządzeń typu „Ecodesign”.
Założenie to odpowiada kierunkowi zmian wynikającemu z wymagań Ekoprojektu, naturalnej wymiany urządzeń oraz realizacji uchwały antysmogowej dla województwa podkarpackiego, która przewiduje stopniowe wycofywanie urządzeń niespełniających wymaganych standardów emisyjnych.
Przyjęcie wskaźników Ekoprojektu dla okresu prognozy należy traktować jako założenie modelowe odzwierciedlające docelowy stan technologiczny źródeł ciepła, a nie jako bezpośrednie odwzorowanie terminów wymiany każdego urządzenia wynikających z przepisów.

W prognozie uwzględniono również zmiany zapotrzebowania na ciepło i struktury wykorzystywanych nośników energii. Prognozowana redukcja emisji wynika więc zarówno z poprawy efektywności energetycznej budynków, jak i ograniczania wykorzystania węgla i innych paliw wysokoemisyjnych, rozwoju OZE oraz poprawy standardów emisyjnych urządzeń grzewczych.

[bookmark: _Toc240029505]Tabela 18. Łączna emisja zanieczyszczeń w roku bazowym oraz prognozowana w roku docelowym.
	Zakres
	Substancja [Mg/rok]

	
	PM10
	PM2,5
	CO2
	BaP
	SO2
	NOx
	CO

	Rok bazowy
	49,16
	29,00
	9582,65
	0,02
	29,82
	16,39
	493,11

	Rok docelowy 2041
	1,93
	1,85
	3521,67
	0,00
	0,01
	14,32
	27,49

	Redukcja 
	96,07%
	93,62%
	63,25%
	96,77%
	99,974%
	12,63%
	94,43%


Źródło: Obliczenia własne na podstawie wskaźników emisji zanieczyszczeń (norma PN-EN 303-5:2012).

Wyniki prognozy wskazują na znaczące ograniczenie emisji wszystkich analizowanych zanieczyszczeń. Największą redukcję przewiduje się dla SO₂ – 99,97%, benzo(a)pirenu – 96,77%, PM10 – 96,07%, CO – 94,43% oraz PM2,5 – 93,62%. Emisja NOx może zmniejszyć się o około 12,63%, natomiast CO₂ o około 63,25%.
Główną przyczyną poprawy będzie stopniowe wycofywanie starych i niskosprawnych urządzeń, znaczne ograniczenie wykorzystania węgla, poprawa efektywności energetycznej budynków oraz rozwój nowoczesnych źródeł ciepła, w tym pomp ciepła i innych odnawialnych źródeł energii.

Prognozowane wartości należy traktować jako scenariusz wynikający z przyjętego kierunku transformacji energetycznej Gminy Grodzisko Dolne. Rzeczywista emisja w roku 2041 będzie zależała m.in. od tempa termomodernizacji budynków, wymiany źródeł ciepła, zmian struktury paliw, rozwoju OZE oraz zmian regulacyjnych i ekonomicznych.
[bookmark: _Toc240029475]Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
[bookmark: _Toc144867876][bookmark: _Toc212180947][bookmark: _Toc306703118][bookmark: _Toc476568607][bookmark: _Toc476640510][bookmark: _Toc476641619][bookmark: _Toc476641994][bookmark: _Toc476642369][bookmark: _Toc478729648][bookmark: _Toc479072044][bookmark: _Toc483832749][bookmark: _Toc492289771][bookmark: _Toc240029476] Zaopatrzenie w ciepło
[bookmark: _Hlk140834517][bookmark: _Hlk64023053][bookmark: _Toc476568609][bookmark: _Toc476640512][bookmark: _Toc476641621][bookmark: _Toc476641996][bookmark: _Toc476642371][bookmark: _Toc478729650][bookmark: _Toc479072046][bookmark: _Toc483832751][bookmark: _Toc492289773][bookmark: _Toc476568608][bookmark: _Toc476640511][bookmark: _Toc476641620][bookmark: _Toc476641995][bookmark: _Toc476642370][bookmark: _Toc478729649][bookmark: _Toc479072045][bookmark: _Toc483832750][bookmark: _Toc492289772]Na terenie Gminy Grodzisko Dolne nie funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy, a potrzeby cieplne są zaspokajane głównie przez indywidualne źródła ciepła i lokalne kotłownie. Ze względu na rozproszoną zabudowę taki model zaopatrzenia należy uznać za właściwy i ekonomicznie uzasadniony. 

W 2025 r. łączne zużycie energii końcowej na cele cieplne wynosiło około 49,7 tys. MWh/rok, 
a zapotrzebowanie na moc cieplną około 19,89 MW. W strukturze paliw dominują paliwa stałe. Udział węgla wynosi około 46,5%, natomiast biomasy około 31%. Gaz ziemny odpowiada za około 14,4% zużycia energii cieplnej. Udział pozostałych nośników jest mniejszy: energia elektryczna – około 2,83%, pompy ciepła – 2,2%, kolektory słoneczne – 2,4% oraz olej opałowy – poniżej 1%. Łączny udział odnawialnych źródeł energii, przy uwzględnieniu biomasy, pomp ciepła i kolektorów słonecznych, wynosi około 35,6%. 

Na podstawie przeprowadzonej prognozy należy stwierdzić, że nie występuje zagrożenie braku możliwości zaspokojenia przyszłych potrzeb cieplnych gminy. Pomimo przewidywanego wzrostu łącznej powierzchni użytkowej budynków z około 251,7 tys. m² w 2025 r. do około 295,5 tys. m² w 2041 r., czyli o około 17,4%, prognozuje się zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. Wzrost powierzchni ogrzewanej będzie kompensowany przede wszystkim poprzez poprawę standardów energetycznych nowej zabudowy oraz termomodernizację istniejących obiektów. Zgodnie ze scenariuszem prognostycznym całkowite zużycie energii końcowej na potrzeby cieplne może zmniejszyć się z 49,7 tys. MWh/rok w 2025 r. do około 46,8 tys. MWh/rok w 2041 r., tj. o około 6%. Jednocześnie zapotrzebowanie na moc cieplną powinno obniżyć się 
z około 19,89 MW do 18,72 MW. Średni jednostkowy wskaźnik zużycia energii może natomiast spaść z około 197,6 do 158,3 kWh/(m²·rok), czyli o około 20%. Będzie to efektem termomodernizacji, poprawy standardów energetycznych budynków oraz wymiany źródeł ciepła. Przewiduje się także znaczące ograniczenie wykorzystania węgla i wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza pomp ciepła, energii elektrycznej oraz energii słonecznej. 

Podsumowując, możliwości zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb cieplnych gminy należy ocenić jako wystarczające. Kluczowe znaczenie będzie miała dalsza termomodernizacja budynków, wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz rozwój OZE i infrastruktury elektroenergetycznej.
[bookmark: _Toc240029477][bookmark: _Hlk524523721] Zaopatrzenie w energię elektryczną
Zaopatrzenie Gminy Grodzisko Dolne w energię elektryczną należy ocenić jako stabilne i wystarczające zarówno dla obecnych, jak i przyszłych odbiorców. Dystrybutorem energii elektrycznej na terenie gminy jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie. Obszar gminy zasilany jest ze stacji 110/15 kV GPZ Leżajsk oraz GPZ Leżajsk Siedlanka, przy czym stacje te posiadają rezerwy mocy. Przez teren gminy przebiega również linia wysokiego napięcia 110 kV Sokołów – Leżajsk Siedlanka. Stan techniczny sieci średniego i niskiego napięcia określono jako na ogół dobry, a istniejące linie posiadają rezerwy mocy umożliwiające zasilanie obecnych 
i przyszłych odbiorców.  

Łączne zużycie energii elektrycznej w 2025 r. oszacowano na około 6 260 MWh. W perspektywie do 2041 r. nie przewiduje się istotnego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Zgodnie z prognozą zużycie może wzrosnąć z około 6 260 MWh w 2025 r. do około 6 570 MWh w 2041 r., czyli o niespełna 5%. Wzrost ten będzie związany głównie z rozwojem pomp ciepła, elektromobilności i szerszą elektryfikacją ogrzewania, jednak będzie częściowo równoważony poprawą efektywności energetycznej oraz rozwojem lokalnych źródeł OZE, w tym fotowoltaiki.

Plan rozwoju PGE Dystrybucja na lata 2026–2031 nie wskazuje odrębnych, imiennych inwestycji dla gminy Grodzisko Dolne, jednak obejmuje działania modernizacyjne i odtworzeniowe sieci SN i nN realizowane 
w ramach Rejonu Energetycznego Leżajsk, a także rozbudowę przyłączy dla nowych odbiorców.

Możliwości zaspokojenia potrzeb Gminy Grodzisko Dolne w zakresie energii elektrycznej należy ocenić jako wystarczające. Istniejąca infrastruktura posiada rezerwy mocy, a prognozowany wzrost zużycia energii do 2041 r. jest niewielki. Dalszego znaczenia nabierać będzie jednak sukcesywna modernizacja sieci, rozwój infrastruktury przyłączeniowej oraz dostosowywanie systemu elektroenergetycznego do rosnącego udziału pomp ciepła, fotowoltaiki i elektromobilności. Finansowanie modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej oparte jest na środkach własnych oraz różnych źródłach finansowania zewnętrznego. Budowa nowych urządzeń elektroenergetycznych SN i nN będzie wynikać z potrzeby przyłączenia odbiorców, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi oraz celem zaspokojenia wzrostu zużycia energii istniejących odbiorców. 
[bookmark: _Toc240029478]Zaopatrzenie w gaz
[bookmark: _Hlk86843365]Na terenie Gminy Grodzisko Dolne funkcjonuje sieć gazowa średniego ciśnienia, której operatorem jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle. Według danych za 2025 r. łączna długość sieci gazowej średniego ciśnienia wynosiła około 64,1 km, a liczba przyłączy 1 404 szt. Stopień gazyfikacji gospodarstw domowych wynosi około 37,1%, co oznacza, że dostęp do sieci gazowej nadal nie obejmuje całego obszaru gminy. 

W 2025 r. zużycie gazu wyniosło około 754 tys. m³, przy liczbie 1 118 odbiorców. W porównaniu z 2022 r. liczba odbiorców wzrosła, natomiast całkowite zużycie gazu nieznacznie spadło. 

Obecna infrastruktura gazowa znajduje się w dobrym stanie technicznym i pozwala na zaspokojenie aktualnego zapotrzebowania odbiorców. Rozbudowa sieci gazowej może nastąpić po uprzednim zawarciu umów o przyłączenie do sieci gazowej z zainteresowanymi podmiotami, pod warunkiem spełnienia kryteriów technicznych i ekonomicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105 poz. 1113). Gazyfikacja terenów dotychczas niezgazyfikowanych przez przedsiębiorstwa gazownicze będzie możliwa, jeśli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki budowy sieci gazowej. W przypadku braku możliwości budowy sieci gazowej, zgodnie z art. 7 pkt. 1 ustawy Prawo energetyczne, gazyfikacja ww. może być realizowana na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem gazowniczym a inwestorem. 
 
W perspektywie do 2041 r. prognozuje się początkowo niewielki wzrost zużycia gazu, a następnie jego wyraźny spadek. W 2041 r. zużycie może wynieść około 442,7 tys. m³/rok, czyli około 41% mniej niż w 2025 r. Wynika to z przewidywanej termomodernizacji budynków, rozwoju pomp ciepła i innych odnawialnych źródeł energii oraz stopniowego ograniczania wykorzystania paliw kopalnych. 

Możliwości zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb Gminy Grodzisko Dolne w zakresie paliw gazowych należy ocenić jako wystarczające. Aktualny stan bezpieczeństwa dostaw gazu nie wskazuje na występowanie zagrożenia ciągłości dostaw w innych przypadkach niż awaryjne. Ograniczeniem pozostaje jednak niepełny stopień gazyfikacji gminy oraz ekonomiczna opłacalność rozbudowy sieci. 

W dłuższej perspektywie znaczenie gazu w lokalnym bilansie energetycznym powinno stopniowo maleć, 
a paliwo to będzie pełnić przede wszystkim rolę przejściową w procesie transformacji energetycznej. Zapotrzebowanie na gaz zależne jest od wielu czynników, w tym cen gazu, sytuacji geopolitycznej, wizji zmian w ustawodawstwie UE, a następnie w prawie krajowym (zmiana w dyrektywie dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków – EPBD).

[bookmark: _Toc240029479]Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych
[bookmark: _Hlk61345047][bookmark: _Toc18332321][bookmark: _Toc21686920]Głównym celem przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych jest zmniejszenie ogólnej konsumpcji oraz zmniejszenie energochłonności procesów. Istnieje kilka form racjonalizacji zużycia energii w zakresie systemów związanych z zachowaniem komfortu przebywania. Jedną z nich jest odpowiednia termoizolacja przegród budowlanych.
[bookmark: _Toc240029480]Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła 
[bookmark: _Hlk61345023]Termomodernizacja
Termomodernizacja to poprawa cech technicznych budynku w celu zmniejszenia zużycia energii dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do głównych działań termomodernizacyjnych zalicza się: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu lub stropu do poddasza, stropu nad piwnicą, uszczelnienie lub wymiana okien, drzwi zewnętrznych, modernizacja źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacyjnej.
Najprostszą pod względem ilościowym racjonalizacją zużycia energii jest poprawne zaizolowanie cieplne 
w przypadku przegród nieprzeziernych, zarówno przy ogrzewaniu jak i przy chłodzeniu. Analizując przegrody przezierne, tj. okna, drzwi szklane oraz świetliki należy zwrócić uwagę na zastosowanie szyb oraz ram, które posiadają niski współczynnik przenikania ciepła.
Termomodernizacja budynków powinna być wykonywana w sposób kompleksowy, to znaczy ociepleniu 
i uszczelnieniu budynku powinna towarzyszyć modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. oraz wyposażenie 
w urządzenia umożliwiające regulację ilości dostarczanego ciepła w dostosowaniu do warunków zewnętrznych. Największy potencjał oszczędności energii stanowi: ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów nad ostatnią kondygnacją oraz modernizacja instalacji c.o. poprzez montaż zaworów termostatycznych i regulację hydrauliczną instalacji. Znaczące zmniejszenie zużycia energii końcowej można osiągnąć poprzez zamianę nieefektywnego źródła ciepła (np. kotły i piece węglowe) na źródła o wysokiej sprawności spalania (np. kotły gazowe).
Zmiana systemu zaopatrywania budynków w ciepło
W celu redukcji niskiej emisji, bardzo duże znaczenie ma wymiana istniejących źródeł ciepła. Proponuje się 
w pierwszej kolejności wymianę istniejących źródeł ciepła na kotłownie gazowe (jeżeli istnieją techniczne 
i ekonomiczne warunki przyłączeniowe). Zaleca się również wymianę kotłów na kotły węglowe o większej sprawności, jak i wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Pozwoli to w znacznym stopniu ograniczyć niską emisję do atmosfery szczególnie uciążliwą 
w okresie zimowym.
Od 1 maja 2018 r., zgodnie z uchwałą nr LII/869/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. przyjętą przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, wprowadzane będą stopniowo wymagania dla instalacji grzewczej, 
w zależności od jej wieku oraz poziomu emisyjności. Dla kotłów, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 czerwca 2018 roku, wymagania będą obowiązywać:
· od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
· od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
· od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
· od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
Ponadto w uchwale zakazuje się stosowania w instalacjach:
· węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
· mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
· paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
· biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.
Równie ważne będzie wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Powyższe działania w znacznym stopniu ograniczą niską emisję, szczególnie uciążliwą 
w okresie zimowym.
Regulacja termostatyczna temperatury w pomieszczeniu
Racjonalizację zużycia energii w systemach grzewczych i chłodzących uzyskuje się przez regulację termostatyczną temperatury powietrza w ogrzewanych lub schładzanych pomieszczeniach. 
W systemach grzewczych stosowane są głowice termostatyczne na zaworach przy grzejnikach lub wkładkach termostatycznych, wbudowanych w grzejnik. Obecnie stosuje się urządzenia regulacyjne przy ogrzewaniu pomieszczeń. O konieczności stosowania regulacji informuje prawo budowlane, które określa m.in.:
· temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach w zależności od ich przeznaczenia i wykorzystania, 
· minimalne warunki w zakresie temperatury w miejscach pracy,
· konieczność stosowania urządzeń regulacyjnych działających automatycznie.
Systemy ogrzewania niskoparametrycznego
Przykładem ogrzewania powierzchniowego jest ogrzewanie podłogowe, ścienne lub sufitowe. Podstawową cechą jest wykorzystywanie powierzchni przegród budowlanych do przekazania strumienia ciepła na pokrycie strat i/lub kompensacji chłodu wprowadzanego z zimnym powietrzem wentylacyjnym.
Duża powierzchnia grzewcza oznacza niską temperaturę samej powierzchni grzejącej. Przy dużej powierzchni grzejącej większy jest udział promieniowania w przekazywaniu ciepła niż przy ogrzewaniu tradycyjnym, 
a więc komfort cieplny jest odczuwalny przy niższej temperaturze powietrza. Niska temperatura powietrza oznacza również mniejsze zapotrzebowanie na strumień ciepła ogrzewanych pomieszczeń.
Ogrzewanie powierzchniowe, dzięki rozciągnięciu powierzchni grzewczej na rozległym obszarze ogrzewanych pomieszczeń, pozwala na znaczną redukcję różnicy temperatur pomiędzy podłogą a sufitem oraz powoduje jednorodne pole promieniowania w całym obszarze.
Wydajność ogrzewania ściennego zależy od temperatury czynnika grzewczego, jego ochłodzenia oraz temperatury w pomieszczeniach. Płyty systemowe ogrzewania ściennego mogą być adaptowane do ogrzewania podłogowego lub ogrzewania sufitowego.
System ogrzewania ściennego można wykorzystywać także do schładzania ściennego. System suchy ogrzewania ściennego w pełnym zakresie może stanowić konkurencję do systemu mokrego ogrzewania ściennego.
Stosowanie odzysków ciepła
Użycie tej formy stosuje się w przypadku procesów ciągłych w czasie. W praktyce forma ta jest często spotykana w systemach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych. Strumień powietrza zewnętrznego, posiadający niską temperaturę, jest wstępnie ogrzewany strumieniem powietrza wywiewanego, ciepłego. Strumień ciepła przekazanego w procesie jego odzysku, zmniejsza strumień ciepła niezbędny do podgrzania powietrza końcowego, które jest wprowadzone do wentylowanych pomieszczeń.
Wstępny podgrzew powietrza w wymienniku ciepła GWC
Zimne powietrze o niskiej temperaturze jest podawane do gruntowego wymiennika ciepła, gdzie dochodzi do podgrzania o kilka stopni. W okresie zimy płytowy wymiennik gruntowy „zwraca” zgromadzone ciepło 
w gruncie, dzięki temu zimne powietrze może być ogrzewane. Temperatura powietrza za GWC (gruntowym wymiennikiem ciepła), podobnie jak latem, jest stabilna w ciągu doby, natomiast podczas mrozów powoli spada do wartości nieco powyżej 0°C. Główną cechą wymiennika GWC jest zdolność dowilżania powietrza ogrzewanego w wymienniku w czasie zimy. Wychodzące powietrze może zostać dowilżone nawet do 90%. Ta cecha poprawia parametr wilgotności powietrza w budynku w czasie chłodów.   
Prawidłowe dostosowanie strugi powietrza przepływającego przez płytowy wymiennik zapewnia maksymalnie efektywną i skuteczną wymianę ciepła. 
[bookmark: _Toc18332322][bookmark: _Toc21686921][bookmark: _Toc50472271][bookmark: _Toc18332323][bookmark: _Toc21686922][bookmark: _Toc240029481]Racjonalizacja zużycia gazu ziemnego
[bookmark: _Hlk61345111]Wielkość potencjału racjonalizacji zużycia gazu ziemnego wynika z realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach i jest proporcjonalna do udziału gazu w rynku ciepła na terenie gminy. Również zastosowanie nowoczesnych urządzeń o większej sprawności sprzyja racjonalizacji zużycia gazu. Wzrost sprawności dla nowych urządzeń wynika z uwzględnienia następujących rozwiązań technicznych:
· lepsze rozwiązanie układu palnikowego oraz układu powierzchni ogrzewalnych kotła pozwalające na zwiększenie nominalnej sprawności kotła, a co za tym idzie sprawności średnio eksploatacyjnej;
· lepszy dobór wielkości kotła, czyli unikanie przewymiarowania;
· stosowanie kotłów kondensacyjnych, pozwalających odzyskać ze spalin ciepło parowania pary wodnej zawartej w spalinach.
Na wzrost efektywności wykorzystania gazu wpływ mają również takie działania jak:
· oszczędne gospodarowanie paliwem gazowym w zakresie ogrzewania poprzez stosowanie nowoczesnych kotłów o dużej sprawności oraz zabiegi termomodernizacyjne, których efektem będzie zmniejszenie zużycia gazu;
· racjonalne wykorzystanie paliwa gazowego w indywidualnych gospodarstwach domowych, wyrażające się oszczędzaniem gazu w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Racjonalizacja użytkowania gazu związana jest również z jego dystrybucją i sprowadza się do działań związanych ze zmniejszeniem strat gazu. Straty gazu w sieci dystrybucyjnej spowodowane są głównie przez nieszczelności na armaturze i sytuacje związane z awariami i remontami. Modernizacja sieci wpłynie na zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii.
[bookmark: _Toc240029482]Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej może być realizowane na poziomie następujących podmiotów: 
· zakładu energetycznego – modernizacja stacji transformatorowych i linii przesyłowych, 
· zarządcy dróg, gmina – energooszczędne oświetlenie uliczne (od 25% do 50%),
· na poziomie użytkownika – wprowadzanie energooszczędnego oświetlenia pomieszczeń, modernizacja bądź wymiana energochłonnych urządzeń gospodarstwa domowego, przesuwanie poboru energii na godziny poza szczytem energetycznym (od 8% do 15% w urządzeniach gospodarstwa domowego - pralki, chłodziarki, kuchnie elektryczne, sprzęt audio-wideo itp.).
Główne kierunki racjonalizacji zużycia energii elektrycznej przez władze gminy to:
· modernizacja oświetlenia dróg, ulic i placów,
· montaż energooszczędnych opraw oświetleniowych, urządzeń automatycznego włączania 
i wyłączania oświetlenia,
· montaż urządzeń do regulacji natężenia oświetlenia w pomieszczeniach,
· stopniowa wymiana maszyn i urządzeń elektroenergetycznych na bardziej efektywne,
· regularna konserwacja i czyszczenie urządzeń i oświetlenia,
· [bookmark: _Toc476568578][bookmark: _Toc476640481][bookmark: _Toc476641590][bookmark: _Toc476641965][bookmark: _Toc476642340][bookmark: _Toc478729619][bookmark: _Toc479072015][bookmark: _Toc483832721][bookmark: _Toc492289745]zapewnienie dostępu do informacji o energooszczędnych urządzeniach elektroenergetycznych. 

Klasa energetyczna to parametr określający zużycie prądu przez urządzenie zgodnie [image: Obraz zawierający tekst, zegar
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z unijnymi dyrektywami. Wskazuje on efektywność i oszczędność produktu. Nowe unijne przepisy przywracają znaną sprzed prawie 20 lat skalę efektywności energetycznej bez tzw. plusów, czyli od A do G. Pozwala to na większą czytelność etykiety dla konsumentów. Likwidacja plusów na etykiecie oznacza przeskalowanie. W efekcie modele w najwyższej klasie A+++ trafiły do klasy C lub innej, a te z klasy A+ nawet do klasy G. Nie ma jednak jednej reguły określającej zmianę liter wyniku takiego przeskalowania.  Klasy A i B zarezerwowano dla całkowicie nowych, jeszcze bardziej oszczędnych modeli. Producenci nieustannie pracują nad rozwojem technologii, co oznacza, że na rynku mogą pojawiać się nowoczesne produkty także w tych najwyższych klasach. Jednak w niektórych grupach może w ogóle nie być sprzętu z literką B lub A.

[image: ]
Urządzenia wyposażone w najnowocześniejsze technologie mogą znajdować się w klasach oznaczonych na żółto, pomarańczowo lub czerwono, a nie tylko w klasach z kolorem zielonym jak to miało miejsce na starych etykietach.

Wybór urządzeń elektrycznych z wyższą klasą energetyczną spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej, co przełoży się również na oszczędności finansowe.
[bookmark: _Toc240029483]Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Efektywność energetyczna jest to stosunek uzyskanego efektu użytkowego urządzenia, obiektu lub instalacji do wielkości energii zużytej na jego uzyskanie. Efektywność energetyczna zależy od konstrukcji urządzeń 
i technologii zastosowanych w procesach wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii i paliw. Istotnym dla zmniejszenia zużycia energii jest jej oszczędzanie, które polega na dostosowaniu efektu użytkowego do potrzeb. Poszczególne ustawy wymieniają elementy, które stanowią środki poprawy efektywności. Ustawa 
z dnia 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na jednostki sektora publicznego obowiązek zastosowania co najmniej jednego ze środków efektywności energetycznej (art. 6 ust. 1), przez które należy rozumieć, zgodnie z art. 6 ust. 2 następujące działania: 
1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 
1. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 
1. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, 
o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja; 
1. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków;
1. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania 
i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2022 r. poz. 2013).
Ustawa nakłada obowiązek informowania społeczeństwa za pomocą zwyczajowych zasad informacji 
o przedsięwziętych środkach służących poprawie efektywności energetycznej. Ponadto istnieje możliwość starania się o uzyskanie białego certyfikatu (rodzaj świadectwa potwierdzającego zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej), który można uzyskać realizując zadania służące podniesieniu efektywności energetycznej a określone w art. 19 ust. 1 ustawy:
1. izolacja instalacji przemysłowych; 
1. przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
1. modernizacja lub wymiana: 
2. oświetlenia, 
2. urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych, 
2.  lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, 
2. modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego; 
2. pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego
1. odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych; 
1. ograniczenie strat: 
4. związanych z poborem energii biernej, 
4. sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub paliw ciekłych,
4. na transformacji, 
4. w sieciach ciepłowniczych, 
4. związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych,
4.  związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych,
1. stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. 
Największy potencjał w zakresie oszczędności energii przedstawiają budynki. W planie skoncentrowano się na instrumentach mających doprowadzić do uruchomienia procesu renowacji budynków publicznych 
i prywatnych oraz do poprawy energooszczędności stosowanych w nich elementów składowych i używanych
w nich urządzeń. Podkreśla się rolę sektora publicznego, który powinien dawać przykład, a także proponuje
się przyspieszenie renowacji budynków publicznych poprzez wyznaczenie wiążących celów oraz wprowadzenie kryteriów efektywności energetycznej w dziedzinie wydatków publicznych.
W planie przewiduje się również, że przedsiębiorstwa infrastrukturalne będą miały obowiązek umożliwić swoim klientom zmniejszenie zużycia energii. 
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów określa następujące przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynków, 
w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe:
· likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na spełniające standardy niskoemisyjne;
· zainstalowania, przyłączenia i uruchomienia mikroinstalacji odnawialnego źródła energii 
w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w tym urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji, oraz pompy ciepła, związanych funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będącym przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
· zapewnienia budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii oraz pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji, w tym będących własnością gminy;
· przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej albo gazowej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci, w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
· przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci elektroenergetycznej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci, jeżeli ma to związek z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego, 
w wysokości równej opłacie za przyłączenie do sieci lub opłacie za modernizację przyłącza, do poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta umowa o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
· instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną;
· docieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów;
· wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;
· modernizacji systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej;
· likwidacji liniowych i punktowych mostków cieplnych;
· modernizacji systemu wentylacji polegającej w szczególności na:
· naprawie, przebudowie i izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych transportujących powietrze wentylacyjne,
· montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika;
· naprawy, przebudowy i modernizacji przewodów kominowych;
· instalacji lub wymiany urządzeń pomiarowo-kontrolnych, teletransmisyjnych oraz automatyki 
w ramach wdrażania systemów zarządzania energią, innych niż będące własnością operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych;
· robót budowlanych niezbędnych do realizacji działań, o których mowa w pkt 1-13, w wysokości nie większej niż 20% łącznych kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
· serwisu, konserwacji i ubezpieczenia urządzeń, systemów, instalacji, stanowiących część przedsięwzięć niskoemisyjnych w okresie utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych, 
o którym mowa w art. 11e;
· projektów budowlanych oraz innej dokumentacji niezbędnej do zrealizowania przedsięwzięć niskoemisyjnych;
· dokumentacji potwierdzającej zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej oraz określającej niezbędny zakres przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w szczególności audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynku;
· nadzoru inwestorskiego;
· opracowania wniosku, o którym mowa w ust. 4, w tym przeprowadzenia inwentaryzacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz szacowania zakresu, ilości i kosztów przedsięwzięć niskoemisyjnych, o ile zostały poniesione w okresie do 9 miesięcy przed datą zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1;
· innych działań gminy związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz obsługi porozumienia, w tym w przygotowaniu wniosku i oświadczeń, o których mowa w art. 11d ust. 1, koszty obsługi prawnej, finansowej i technicznej, a także koszty związane z zapewnieniem dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego, w łącznej wysokości nie wyższej niż 5% kwoty, 
o której mowa w ust. 5 pkt 5.

Nowelizacja ustawy wprowadza nową definicję „przedsięwzięcia niskoemisyjnego” – jest to przygotowanie 
i realizacja przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest ulepszenie, w wyniku którego następuje:
1. wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012, a w przypadku wydania nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją przenoszącą,
1. likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012, a w przypadku wydania nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją przenoszącą, oraz przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej albo modernizacja tego przyłączenia, wraz z zainstalowaniem w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową,
1. likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz zapewnienie budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii oraz dostępu do pompy ciepła, wraz
z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji oraz zainstalowaniem w tych budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową,
1. zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej, jeżeli równocześnie:
· następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne albo
· następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa albo modernizacja przyłącza gazowego albo elektroenergetycznego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, albo
· następuje likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, albo
· istniejące urządzenia lub systemy grzewcze spełniają standardy niskoemisyjne, albo
· budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony do sieci ciepłowniczej, albo
· budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony, na potrzeby ogrzewania budynku, do sieci gazowej lub elektroenergetycznej, albo
· w budynku mieszkalnym jednorodzinnym jest wykorzystywany kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012, a w przypadku wydania nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją przenoszącą.
Ustawa zakłada, iż w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz poprawy efektywności energetycznej budynków w gminie, gmina może realizować przedsięwzięcia niskoemisyjne na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 
w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Przedsięwzięcia niskoemisyjne są współfinansowane ze środków Funduszu na podstawie porozumienia zawieranego w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw klimatu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”. Gmina zobowiąże się do spełnienia poniższych warunków:
· realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w nie mniej niż 1% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy lub nie mniej niż 10 takich budynków oraz nie więcej niż 12% łącznej liczby takich budynków, z wyłączeniem miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 000;
· wymiany lub likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych lub systemów podgrzewających wodę użytkową, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. a-ba, w nie mniej niż 80% budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o których mowa w pkt 1;
· zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej, liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w pkt 1, na poziomie nie mniejszym niż 30% energii finalnej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2025 r. poz. 711), z wyłączeniem przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ust. 3a;
· zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych pochodzących z dochodów własnych lub ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, których suma stanowi 10% kosztów realizacji porozumienia, a w przypadku miast, których liczba mieszkańców przekracza 100 000 - więcej niż 10 % kosztów realizacji porozumienia.
Stroną porozumienia, reprezentującą gminy i wykonującą ich prawa i obowiązki wynikające z realizacji 
i zapewnienia utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych, może być związek międzygminny, powiat lub związek metropolitalny, przy czym warunki muszą być spełnione indywidualnie przez każdą gminę, na obszarze której będą realizowane przedsięwzięcia niskoemisyjne. 
[bookmark: _Toc240029484]Źródła finansowania
[bookmark: _Toc323280369]Zgodnie z art. 6 ustawy o efektywności energetycznej jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej jeden z wymienionych w ustawie środków poprawy efektywności energetycznej. Środkami tymi są: 
· realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
· nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
· wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, 
o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
· realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
· wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE, potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS,  o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
W Polsce istnieje obecnie dużo możliwości wsparcia inwestycji w poprawę efektywności energetycznej. Wspierany jest szereg przedsięwzięć z tym związanych od zarządzania energią, poprzez inwestycje we wszelkiego rodzaju źródła energii odnawialnej (kolektory słoneczne, elektrownie wodne, elektrownie 
i ciepłownie na biomasę i biogaz, geotermia), termomodernizacje budynków i inne. Finansowanie skierowane jest do każdej z możliwych grup odbiorców, są to:
· Samorządy i jednostki budżetowe;
· Przedsiębiorcy oraz rolnicy;
· Osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Poniżej przedstawiono możliwości wsparcia finansowego efektywności energetycznej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
„Moje Ciepło”
Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej 
w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Współfinansowaniu inwestycji podlega: zakup/montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/ buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem; zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem; zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. 
z osprzętem. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe. Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. 
Poniższa tabela przedstawia wysokości dofinansowań w zależności od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny. 

	DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI

	rodzaj pompy ciepła
	typ
	procentowy udział w kosztach kwalifikowanych
	procentowy udział w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny
	nie więcej niż (zł)

	gruntowe
	x
	do 30%
	do 45%
	21 000

	powietrzne
	typu powietrze-powietrze w systemie centralnym
	do 30%
	do 45%
	7 000

	powietrzne
	typu powietrze-woda
	do 30%
	do 45%
	7 000



Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.
Szczegółowe informacje oraz inne formy dofinansowania zostały opisane na stronie NFOŚiGW https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/

Program „Energia dla wsi” 
Planowany nabór: 1 października – 31 grudnia 2026 r.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Modernizacyjnego, którego krajowym operatorem jest NFOŚiGW. Wsparcie kierowane jest do rolników oraz spółdzielni energetycznych i przeznaczone jest na rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, w szczególności instalacji fotowoltaicznych, wiatrowych, elektrowni wodnych, biogazowni oraz magazynów energii. Dofinansowanie może być udzielane w formie dotacji oraz pożyczki.
Program jest skierowany przede wszystkim do rolników oraz spółdzielni energetycznych i ich członków. Finansowane są inwestycje w:
· instalacje fotowoltaiczne, 
· elektrownie wiatrowe, 
· elektrownie wodne, 
· biogazownie i biogazownie rolnicze, również z wysokosprawną kogeneracją, 
· magazyny energii powiązane z instalacją OZE. 
Wsparcie występuje w formie dotacji i pożyczek. 

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został przygotowany nowy program priorytetowy Czyste Powietrze wpisujący się w realizację rządowego programu poprawy jakości powietrza.

[bookmark: _Toc448408570]Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu; docieplenie przegród budynku; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Realizacja programu - lata 2018–2029. Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.

Pożyczka na realizację zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej – preferencyjna pożyczka. Finansowanie inwestycji dających efekt ekologiczny, w tym z zakresu poprawy efektywności energetycznej, termomodernizacji, modernizacji źródeł ciepła i OZE – zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych i oceną Funduszu 
Beneficjenci: JST, spółki komunalne i inne podmioty korzystające ze środowiska
Nabór aktualny: 09.02–27.11.2026 r.
Szczegółowe informacje i aktualne nabory dostępne są na stronie internetowej:  https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027
Obecnie nie ma aktywnych naborów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Aktualne nabory dostępne są na stronie internetowej:  
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naborow-wnioskow/harmonogramy-2021-2027/#/domyslne=1





Bank Gospodarstwa Krajowego
Premia termomodernizacyjna – o premię mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła. Z premii mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, a więc np.: osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych). Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Premia remontowa – o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Z premii mogą skorzystać wyłącznie: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Wysokość premii remontowej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego.

Premia kompensacyjna – o dofinansowanie projektu mogą się ubiegać właściciele budynków mieszkalnych oraz właściciele części budynków mieszkalnych, w których w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdowały się lokale kwaterunkowe. Z premii może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także 
w dniu 25 kwietnia 2005 roku albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem.
[bookmark: _Toc478729629][bookmark: _Toc479072025][bookmark: _Toc483832731][bookmark: _Toc492289755][bookmark: _Toc476568588][bookmark: _Toc476640491][bookmark: _Toc476641600][bookmark: _Toc476641975][bookmark: _Toc476642350][bookmark: _Toc240029485] Zrealizowane przedsięwzięcia dot. efektywności energetycznej
W latach 2023–2025 Gmina Grodzisko Dolne prowadziła szereg inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W 2024 r. zakończono budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 180 kW na obiektach i infrastrukturze gminnej, obejmujących m.in. Urząd Gminy, obiekty PGK, oczyszczalnię ścieków, tłocznię oraz stacje uzdatniania wody. 

Istotnym kierunkiem działań była również rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego. W latach 2023–2024 realizowano budowę nowych punktów oświetleniowych na kolejnych odcinkach dróg, natomiast w 2025 r. przeprowadzono dużą modernizację systemu oświetleniowego polegającą na wymianie 551 opraw na energooszczędne oprawy LED. 

W latach 2023–2025 mieszkańcy Gminy Grodzisko Dolne korzystali ze wsparcia w ramach Programu „Czyste Powietrze”, przeznaczonego przede wszystkim na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. odnotowano 131 złożonych wniosków o dofinansowanie. W ramach udzielonego wsparcia w 2025 r. wymieniono łącznie 40 źródeł ciepła, w tym zamontowano: 13 kotłów gazowych, 12 pomp ciepła, 15 kotłów opalanych biomasą spełniających wymagania ekoprojektu.
[bookmark: _Toc338664621][bookmark: _Toc340236576][bookmark: _Toc492289759][bookmark: _Toc476568593][bookmark: _Toc476640496][bookmark: _Toc476641605][bookmark: _Toc476641980][bookmark: _Toc476642355][bookmark: _Toc478729634][bookmark: _Toc479072030][bookmark: _Toc483832735]
[bookmark: _Toc240029486]Współpraca z innymi gminami
[bookmark: _Hlk115437840]Gmina Grodzisko Dolne sąsiaduje z gminami: Białobrzegi, Leżajsk, Tryńcza, Żołynia. Tereny ww. gmin podlegają pod działalność Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle. Gminy są powiązane poprzez infrastrukturę gazową należącą do operatora, który jako właściciel finansuje z własnych środków rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury. Podobna sytuacja dotyczy zaopatrzenia gmin w energię elektryczną. Dystrybutorem i właścicielem infrastruktury elektroenergetycznej na omawianych terenach jest PGE Dystrybucja Oddział w Rzeszowie. Zaopatrzenie w ciepło w gminach odbywa się głównie poprzez indywidualne źródła ciepła (tzw. system rozproszony).
[bookmark: _Hlk47088021]W trakcie wykonywania opracowania wystąpiono do sąsiadujących gmin z pismami dotyczącymi współpracy w zakresie inwestycji energetycznych, w tym związanymi z odnawialnymi źródłami energii oraz ochroną środowiska. Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę dotyczącą powiązań międzygminnych 
i ewentualnej współpracy według otrzymanych pism:[footnoteRef:8] [8:  Brak odpowiedzi od gmin: Tryńcza, Żołynia] 

Gmina Białobrzegi – w chwili obecnej nie realizuje żadnych przedsięwzięć partnerskich w zakresie inwestycji dot. zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną lub paliwa gazowe w tym inwestycji w OZE czy działań nieinwestycyjnych dot. tego zakresu z Gminą Grodzisko Dolne. Jednak Gmina Białobrzegi nie wyklucza takiej współpracy w sytuacji pojawienia się możliwości udziału w projektach, dla których partnerstwo będzie wymagane lub będzie korzystne i zasadne dla obu stron.

Gmina Leżajsk – nie współpracuje z Gminą Grodzisko Dolne w zakresie inwestycji dotyczących zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną lub paliwa gazowe w tym inwestycji w odnawialne źródła energii, jak również działań nieinwestycyjnych dotyczących ww. zakresu (tzw. projekty „miękkie” np. edukacja ekologiczna, współpraca partnerska).

Gmina Grodzisko Dolne wraz z innymi gminami współpracuje w ramach Grupy Zakupowej nr 157/2025 Voltra. Grupa ta organizuje przetargi na dostawę energii elektrycznej. Grupa zakupowa ma możliwość negocjowania korzystniejszych stawek, niż gdyby każda gmina robiła to osobno.
Gminy mogą współpracować w ramach spółdzielni energetycznych. Spółdzielnie energetyczne są lokalnymi inicjatywami społecznymi mającymi na celu poprawę samowystarczalności, efektywności oraz bezpieczeństwa energetycznego. Mogą prowadzić działalność w zakresie wytwarzania: energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW, przy czym instalacje muszą pokrywać minimum 70% rocznych potrzeb własnych spółdzielni oraz jej członków, ciepła o łącznej mocy cieplnej do 30 MW, biogazu o rocznej wydajności do 40 mln m³. Spółdzielnie energetyczne mogą wspierać bezpieczeństwo energetyczne jednostek samorządu terytorialnego oraz stabilizować regionalny system elektroenergetyczny. Mogą być tworzone na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub na obszarze obejmującym maksymalnie trzy bezpośrednio sąsiadujące ze sobą tego rodzaju gminy. 

[bookmark: _Toc240029487]Podsumowanie
Gmina Grodzisko Dolne położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie leżajskim. Zajmuje powierzchnię 78,42 km² i administracyjnie podzielona jest na 10 sołectw. Gmina graniczy z gminami: Białobrzegi, Leżajsk, Tryńcza oraz Żołynia. Liczba mieszkańców na koniec 2025 r. wynosiła 7 656 osób. 

Gmina znajduje się w strefie podkarpackiej wyznaczonej na potrzeby oceny jakości powietrza. Zgodnie 
z Roczną Oceną Jakości Powietrza w Województwie Podkarpackim za 2025 r. na terenie gminy nie stwierdzono obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu B(a)P, pyłu PM10 oraz pyłu PM2,5 
w odniesieniu do wartości rocznych. 

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne nie stwierdzono znaczących nadwyżek energii ani mocy cieplnej możliwych do zagospodarowania w sposób ekonomicznie uzasadniony. Jednocześnie na tym obszarze występują eksploatowane złoża gazu ziemnego. Gmina posiada także potencjał w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim energii słonecznej, wiatrowej, pomp ciepła, biomasy oraz biogazu rolniczego. 

Między Gminą Grodzisko Dolne a gminami sąsiadującymi występują powiązania w zakresie infrastruktury energetycznej. Dystrybutorem energii elektrycznej jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, natomiast operatorem sieci gazowej jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle. Zaopatrzenie w ciepło w gminach sąsiednich, podobnie jak w Grodzisku Dolnym, odbywa się przede wszystkim w systemie rozproszonym, z wykorzystaniem indywidualnych źródeł ciepła. Perspektywiczne kierunki współpracy międzygminnej obejmują m.in. edukację w zakresie rozwiązań ekologicznych i energooszczędnych oraz wspólne możliwości pozyskiwania środków na inwestycje środowiskowe i energetyczne. 

Zaopatrzenie w ciepło na terenie Gminy Grodzisko Dolne realizowane jest wyłącznie poprzez lokalne kotłownie i indywidualne źródła ciepła. Ze względu na rolniczy charakter gminy i znaczne rozproszenie zabudowy budowa scentralizowanego systemu ciepłowniczego jest obecnie ekonomicznie nieuzasadniona. Podstawowymi nośnikami energii wykorzystywanymi do ogrzewania są węgiel, biomasa oraz gaz. W roku bazowym 2025 łączne zużycie energii końcowej na potrzeby cieplne wyniosło około 49,7 tys. MWh/rok. Największy udział w strukturze paliw miał węgiel – 46,5%, następnie biomasa – 31% oraz gaz ziemny – 14,4%. Udział energii elektrycznej wykorzystywanej na cele cieplne wynosił 2,8%, kolektorów słonecznych 2,4%, 
a pomp ciepła 2,2%. W perspektywie do 2041 r. przewiduje się stopniowe ograniczanie wykorzystania paliw stałych, w szczególności węgla, na rzecz pomp ciepła, energii elektrycznej oraz innych OZE. Pomimo prognozowanego wzrostu powierzchni użytkowej budynków, zapotrzebowanie na energię cieplną powinno się zmniejszać w wyniku termomodernizacji, poprawy sprawności systemów grzewczych i podwyższania standardów energetycznych budynków. Nie przewiduje się problemów z zaspokojeniem przyszłych potrzeb cieplnych gminy. 

Dystrybutorem energii elektrycznej na terenie gminy jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Rzeszowie. Gmina zasilana jest ze stacji 110/15 kV GPZ Leżajsk oraz GPZ Leżajsk Siedlanka, które posiadają rezerwy mocy. Przez teren gminy przebiega również linia 110 kV Sokołów – Leżajsk Siedlanka. Stan techniczny sieci SN i nN oceniany jest jako na ogół dobry, a istniejąca infrastruktura posiada rezerwy umożliwiające zasilanie obecnych 
i przyszłych odbiorców. W 2025 r. łączne zużycie energii elektrycznej oszacowano na około 6 260 MWh/rok, 
z czego zdecydowana większość przypadła na sektor mieszkaniowy. W perspektywie do 2041 r. prognozowany jest jedynie umiarkowany wzrost zużycia do około 6 570 MWh/rok, tj. o około 5% względem roku bazowego. Wzrost znaczenia energii elektrycznej związany z elektryfikacją ogrzewania, rozwojem pomp ciepła 
i elektromobilności będzie częściowo równoważony poprawą efektywności energetycznej oraz rozwojem mikroinstalacji fotowoltaicznych. Możliwości zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną należy ocenić jako wystarczające, przy założeniu dalszej modernizacji sieci oraz rozbudowy infrastruktury przyłączeniowej. Plan rozwoju PGE Dystrybucja na lata 2026-2031 przewiduje działania modernizacyjne i odtworzeniowe w ramach Rejonu Energetycznego Leżajsk. 

Operatorem infrastruktury gazowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne jest Polska Spółka Gazownictwa sp. 
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle. Łączna długość sieci gazowej średniego ciśnienia na koniec 2025 r. wynosiła około 64,1 km, a liczba przyłączy 1 404 szt. Stopień gazyfikacji gospodarstw domowych wynosi około 37,1%, dlatego dostępność sieci gazowej na terenie gminy pozostaje zróżnicowana. W 2025 r. zużycie gazu wyniosło około 754 tys. m³, przy 1 118 odbiorcach. Obecna infrastruktura pozwala na zaspokojenie aktualnego zapotrzebowania. Dalsza rozbudowa sieci prowadzona będzie w zależności od technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia. W Planie Rozwoju PSG na lata 2026–2030 przewidziano rozbudowę istniejącej stacji SRP I OGP Grodzisko, z planowaną realizacją w 2028 r. W perspektywie do 2041 r. przewiduje się początkowo niewielki wzrost, a następnie wyraźne ograniczenie wykorzystania gazu. W roku docelowym zużycie może spaść do około 442,7 tys. m³/rok, tj. do około 59% wartości z roku bazowego. Spadek będzie związany przede wszystkim z termomodernizacją budynków, rozwojem pomp ciepła i innych OZE, wzrostem wykorzystania energii elektrycznej oraz stopniowym ograniczaniem znaczenia paliw kopalnych. 

Przedsiębiorstwa energetyczne powinny zapewniać realizację i finansowanie budowy oraz rozbudowy sieci 
w zakresie wynikającym z potrzeb przyłączeniowych i obowiązujących przepisów. W dokumentach planistycznych gminy należy zachować odpowiednie rezerwy terenowe dla infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej oraz umożliwiać jej lokalizację przede wszystkim w obrębie ciągów komunikacyjnych.

Obecne systemy zaopatrzenia Gminy Grodzisko Dolne w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zapewniają możliwość pokrycia aktualnych oraz prognozowanych potrzeb energetycznych. W perspektywie kolejnych lat kluczowe znaczenie będą miały: poprawa efektywności energetycznej budynków, termomodernizacja, ograniczenie wykorzystania węgla, rozwój OZE, pomp ciepła i magazynów energii, a także sukcesywna modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej.

Niniejsze opracowanie, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne, powinno być aktualizowane co najmniej raz na 3 lata od dnia jego uchwalenia.
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2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	285	275	280	280	301	304	320	331	343	338	342	359	385	387	397	396	433	445	464	491	512	531	549	573	


2025	
Budynki mieszkalne	Budynki gminne	Budynki - działalność gospodarcza	45921.936799999996	1603.573211111111	2205.9965644089084	2029	
Budynki mieszkalne	Budynki gminne	Budynki - działalność gospodarcza	45280.483116799995	1577.8293632013888	2219.4917468630947	2041	
Budynki mieszkalne	Budynki gminne	Budynki - działalność gospodarcza	43087.970698559991	1584.2958994215278	2116.8954472503569	


2025	
gaz	wodór	węgiel	biomasa	olej opałowy	energia elektryczna	kolektory słoneczne	pompy ciepła	7162.8850663993462	0	23105.791004775347	15429.677407884261	336.84290681794567	1407.3632999753067	1194.4750203830822	1094.4718692847243	2029	
gaz	wodór	węgiel	biomasa	olej opałowy	energia elektryczna	kolektory słoneczne	pompy ciepła	8511.2035124236463	0	19498.235611053358	16201.161278278474	324.79086878768987	1548.0996299728376	1257.4115224213906	1736.9018039270863	2041	
gaz	wodór	węgiel	biomasa	olej opałowy	energia elektryczna	kolektory słoneczne	pompy ciepła	7002.3086710207817	241.86728972326702	6674.8851495090339	23516.705896097777	0.43087970698559996	2725.3427629415501	2319.5573672641713	4308.0640289683042	
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