
Załącznik nr 2 do Zaproszenie do składania ofert

	FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ	
ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
	Lp.
	Nazwa
	Wymagane minimalne parametry,
Typ (model) przykładowy wyposażenie oraz okres gwarancji
zamawianego produktu
	Typ (model)
oferowany,
producent
	Parametry,
wyposażenie oferowanego
produktu
oraz okres gwarancji
	Ilość
[szt]
	Cena jedn.
netto (PLN)
	Stawka podatku Vat (%)
	Cena jednostkowa brutto (PLN)
	Wartość brutto                      (z VAT) PLN

	1
	Serwer sieciowy
	Komponenty serwera:
Obudowa  PowerEdge R650xs – 1 szt. lub równoważna
Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM - 1 szt. 
procesor Intel Xeon Silver 4310T, 2,3GHz, 10 rdzeni/20 wątków, 10,4GT/s, 15MB pamięci podręcznej, Turbo,
HT(105W), DDR4-2666 - 1 szt. 
4x3.5 Front Storage – 1 szt. 
Płyta backplane SAS/SATA - 1 szt. iDRAC Group Manager, wyłączony - 1 szt. 
Obudowa 3,5" z maks. 4 dyskami twardymi SAS/SATA, - 1 szt.
Ramka ekranu LCD - 1 szt. Konfiguracja riser nr 4, -1 szt. 
gniazdo OCP 3.0 (x16) - 1 szt. niskoprofilowe gniazdo x16 - 1 szt. PowerEdge R650xs x4 or x10 or x8
NVMe Shipping Material - 1 szt. Moduły RDIMM
3200MT/s 4 szt. x 32GB pamięci RDIMM, 3200MT/s,
moduły dwubankowe, podstawa 16GB x8 - 1 szt.
iDRAC9 Enterprise piętnastej generacji - 2 szt. 
480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5" dysk AG do intensywnego
odczytu z możliwością wymiany bezwyłączania systemu,
koszyk hybrydowy 3,5", - 1 szt.
DWPD  - 2 szt.
8TB SAS ISE 12Gb/s 7,2 tys. obr./min 512e 3,5" dysk twardy2 szt. 
[bookmark: _GoBack]Kontroler dysków minimum RAID1
PERC H755 SAS kontroler przedni - 1 szt.
Radiator do procesora o mocy mniejszej niż 185W – 1 szt. 
Podwójny zasilacz (1+1) 800W
wymieniany bez wyłączania systemu, tryb mieszany – 2 szt. 
C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, przewód zasilający o długości 2m (6,5 stopy) - 1 szt. 
Układ Trusted Platform Module 2.0 V3
	
	Gwarancja 36 m-cy
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	Przełącznik sieciowy 
	Typ obudowy: do szaf RACK
Zarządzanie: zarządzany L2
Dostęp: przeglądarka WWW (GUI);
wiersz poleceń (CLI); SNMP v1/v2c/v3; RMON
Architektura sieci: Gigabit Ethernet
Całkowita liczba portów 52
Złącza RJ-45 10/100/1000 Mbps - 48 szt., SFP - 4 szt., Console port - 1 szt., microUSB Console Port - 1 szt.
Obsługiwane standardy:
IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Rozmiar tablicy MAC: 16 k
Ramka Jumbo: 9,216 B
Liczba grup VLAN: 4096
Przepustowość: 104 Gb/s
Warstwa przełączania: 2
Dodatkowe informacje: VLAN
Wkładka SFP- na światłowód  jednomodowy -  4 kpl.
	
	Gwarancja 60 miesięcy
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