Załącznik nr 1 do SIWZ


ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO - JAKOŚCIOWYCH OFEROWANEGO SPRZĘTU
I. Urządzenie bezpieczeństwa (ASA5510-SEC-BUN-K9 lub równoważne) 
	Lp.
	Parametry techniczne urządzenia

	Parametr oferowanego

sprzętu

	1
	Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją weryfikacji informacji charakterystycznych dla warstwy aplikacji
	

	2
	Urządzenie musi być rozwiązaniem sprzętowo-programowym jednego producenta służącym do wykrywania i zapobiegania włamaniom do sieci – sonda IPS/IDS i jednocześnie Firewall.
	

	3
	Urządzenie nie powinno posiadać ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej
	

	4
	Urządzenie musi posiadać co najmniej 2 porty 10/100/1000Base-T GigabitEthernet oraz 3 porty 10/100Base-T FastEthernet
	

	5
	Powinno posiadać dedykowane dwa porty: dla podłączenia konsoli oraz dla uzyskania zdalnego dostępu przez modem asynchroniczny
	

	6
	Powinno posiadać co najmniej 2 porty USB dla przyszłych zastosowań,
	

	7
	Powinno posiadać co najmniej 256 MB DRAM oraz 64 MB Flash
	

	8
	Urządzenie powinno posiadać dodatkowy slot pozwalający na wykorzystanie modułów funkcjonalnych,
	

	9
	Urządzenie powinno umożliwiać uzupełnienie o moduł pełnej funkcjonalności systemu IPS (Intrusion Prevention System) przy pomocy dodatkowego modułów funkcjonalnego, moduł ten musi posiadać następujące funkcje:

a. Umożliwiać pracę w trybie IPS (In-line);

b. powinien wykrywać ataki w oparciu o sygnatury oraz o wykrywanie anomalii (w oparciu np. o tzw. Micro Engines)

c. powinien mieć zakodowane co najmniej 2300 sygnatur ataków

d. możliwość definicji reakcji z dokładnością do jednej sygnatury

e. możliwość grupowanie sygnatur ataków

f. możliwość tworzenia zdarzeń opisanych przez naruszenie kilku niezależnych sygnatur ataku

g. umożliwiać określenie znaczenia ataku na podstawie kilku zmiennych w szczególności: znaczenia atakowanego systemu, znaczenia naruszonej sygnatury oraz prawdopodobieństwa ataku.

h. umożliwiać indywidualne (przez administratora) definiowanie poziomu zagrożenia dla sygnatury

i. powinien posiadać mechanizm notyfikacji administratora o zaistniałym ataku (co najmniej przez e-mail)

j. Urządzenie powinno być zarządzane przez linię komend, graficznie przez przeglądarkę internetową oraz powinna być dostępna dedykowana aplikacja;

k. Konsola zarządzająca powinna pracować na platformie Windows NT/XP/W2K – należy przewidzieć narzędzie umożliwiające zarządzanie 5-cioma sondami lub więcej;
	

	10
	Urządzenie powinno mieć możliwość operowania jako transparentna ściana ogniowa warstwy drugiej ISO OSI
	

	11
	Urządzenie musi umożliwiać terminowanie co najmniej 250 jednoczesnych sesji VPN opartych o protokół IPSec
	

	12
	Na urządzeniu powinna istnieć możliwość terminowania jednocześnie 250 sesji WebVPN
	

	13
	Urządzenie powinno obsługiwać co najmniej 130000 jednoczesnych sesji/połączeń.
	

	14
	Przepustowość obsługiwana przez urządzenie nie powinna być mniejsza niż 290 Mbps i jednocześnie 160 Mbps dla ruchu szyfrowanego symetrycznymi algorytmami 3DES/AES
	

	15
	Przepustowość urządzenia przy jednoczesnym włączeniu usług zapory ogniowej oraz IPS powinna być wyższa niż 145 Mbps przy zastosowaniu odpowiedniego modułu funkcjonalnego
	

	16
	Urządzenie powinno umożliwiać obsługę co najmniej 100 VLAN;
	

	17
	Urządzenie powinno umożliwiać implementację w celu redundancji funkcji failover typu Active/Standby;
	

	18
	Urządzenie powinno umożliwiać wirtualizację konfiguracji – należy dostarczyć licencję na 5 wirtualnych instancji;
	

	19
	Powinno dokonywać inspekcji ruchu Voice w zakresie protokołów H.323, SIP, MGCP, TAPI, JTAPI
	

	20
	Urządzenie powinno mieć możliwość blokowania aplikacji typu „internetowy komunikator” wykorzystujących port 80 (np.: Skype, MSN)
	

	21
	Musi umożliwiać translację adresów sieciowych NAT – zarówno dla ruchu wchodzącego, jak i wychodzącego, obsługę protokołów OSPF, RIP.
	

	22
	Urządzenie powinno mieć możliwość blokowania aplikacji typu peer-to-peer (np: Kaaza, eDonkey)
	

	23
	Urządzenie powinno mieć możliwość analizy protokołów HTTP oraz FTP na portach innych niż standartowe
	

	24
	Urządzenie powinno być zarządzane przy wykorzystaniu dedykowanej aplikacji umożliwiającej płynną (z użyciem

kreatorów) konfigurację poszczególnych funkcji urządzenia.
	

	25
	Urządzenie powinno być przystosowane do montażu w szafie 19” i nie zajmować więcej miejsca niż 1RU.
	

	26
	Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu.
	

	27
	Zamawiający wymaga, by gwarancja na urządzenia przez cały okres jej trwania była świadczona na podstawie wykupionego wsparcia producenta sprzętu na cały okres jej świadczenia. Przed podpisaniem protokołu odbioru,

Zamawiający będzie wymagał dostarczenia potwierdzenia z polskiego lub europejskiego biura przedstawicielstwa Producenta o wykupieniu takiego wsparcia.
	

	28
	Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy  będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek Unii Europejskiej. Zamawiający będzie żądał stosownego potwierdzenia podpisanego przez polskie biuro

przedstawiciela producenta. Jeśli producent nie posiada oficjalnego biura w Polsce przez przedstawiciela biura europejskiego. Potwierdzenie należy dostarczyć wraz z dostawą sprzętu.
	

	29
	Wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez polskie lub europejskie przedstawicielstwo producenta, poświadczający datę produkcji sprzętu.
	

	30
	Warunki gwarancji i serwisu dla dostarczonych urządzeń:

a. okres świadczenia – 36 miesięcy
b. naprawa następnego dnia roboczego od zgłoszenia (dostarczenie części zamiennych z podmianą przez inżyniera na miejscu)

c. w przypadku braku możliwości naprawy w wymaganych terminach wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć urządzenie zastępcze (koszty transportu pokrywa Wykonawca)

d. prawo do pobierania ze strony producenta poprawek i update-ów do oprogramowania

e. prawo do pobierania ze strony producenta sygnatur IPS 
	

	31
	Urządzenie musi zawierać usługę umożliwiającą Zamawiającemu na aktualizowanie baz sygnatur IPS przez okres 36 miesięcy.
	


II. Serwer  (IBM x3650 lub równoważny)
	Lp.
	Parametry techniczne urządzenia

	Parametr oferowanego

sprzętu

	1
	Obudowa o wysokości  max. 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych.
	

	2
	Procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach o następujących parametrach:

Częstotliwość procesora  2,5 GHz

Częstotliwość szyny FSB  1333 MHz

Pojemność pamięci cache [L2] 12 MB


	

	3
	Ilość procesorów 2
	

	4
	Pamięć RAM 8 GB DDR2 PC2-5300 667 MHz, z technologią ECC. Możliwość rozszerzenia pamięci do 32 GB. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną online spare, memory mirror.
	

	5
	Płyta główna dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym.
	

	6
	Minimum 4 sloty PCI​Express
	

	7
	3 dyski 146 GB SAS Hot​Plug, możliwość zainstalowania 6 dysków w wewnętrznych zatokach serwera.
	

	8
	Kontroler macierzowy SAS, umożliwiający konfigurację dysków w macierzach RAID 0/1/5/6, posiadający 256 MB wewnętrznej pamięci cache.
	

	9
	Karty sieciowe 2 x Gbit Ethernet 10/100/1000
	

	10
	Zintegrowana karta graficzna (16 MB)
	

	11
	2 porty RJ​45, 1 port RJ​45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania, 4 porty USB, Port klawiatury i myszy, 1 port VGA (15​pin video), 1 port szeregowy. 
	

	12
	Napęd dysków optycznych DVD+/​R/RW 8x Slim 
	

	13
	Dwa redundantne zasilacza Hot​Plug.
	

	14
	Redundantne wiatraki.
	

	15
	Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.
	

	16
	Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: 

Microsoft Windows Server 2000 Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 

Microsoft Windows Server 2003 

Microsoft Windows Server 2008

Microsoft Windows Server 2008 Hyper​V 

Red Hat Enterprise

Linux SUSE Linux Enterprise Server

SCO OpenServer

SCO UnixWare 

Vmware
Citrix XenServer
	

	17
	Gwarancja 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawiciela Zamawiającego, udzielona na urządzenie wraz z jego wyposażeniem, oparta o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu (niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy). 

Spełnienie tego wymogu winno być udokumentowane  oświadczeniem Wykonawcy, potwierdzonym przez producenta sprzętu (lub jego polskiego przedstawicielstwa)
	


III. Pamięć masowa typu NAS (Linksys NSS6100 lub równoważny):
	Lp.
	Parametry techniczne urządzenia

	Parametr oferowanego

sprzętu

	1
	Procesor  900MHz w/256KB L2 Cache
	

	2
	Pamięć RAM  512MB DDR
	

	3
	Pamięć flash  512MB
	

	4
	4 wewnętrzne dyski SATA z obsługą "HotSwap" 3.5" 7200 RPM SATA 750GB
	

	5
	system operacyjny: Linux 2.6
	

	6
	MTBF - szacowana żywotność twardych dysków: 130000h
	

	7
	 Obsługa RAID :

· RAID0 (Striping),

· RAID1 (Mirroring),

· RAID5 (Striped Set With Parity),

· RAID10 (Stripe Of Mirrors)

· RAID0+1 (Mirror Of Stripes)
	

	8
	system plików: XFS
	

	9
	możliwość równoczesnego, wieloprotokołowego dostępu do pliku dla kilku użytkowników lokalnych ( windows/mac(cifs), unix/linux(NFS)) i FTP
	

	10
	wirtualizacja hosta - wirtualne połączenie urządzeń w jeden logiczny wolumin,
	

	11
	maksymalna liczba równoczesnych połączeń: 

· CIFS (Windows/MAC clients) 75, 

· FTP 50, 

· NFS (Linux/Unix clients) 20, 

· GUI Access 1, 

· NMS Access 1, 

· System backup 1, 

· Snapshot (file undeleted) 1, 


	

	12
	szyfrowanie danych: AES 256-bitowy klucz
	

	13
	porty: 

· 2 porty 10/100/1000Mbps, samokrosujące porty (Auto- MDI/MDI-X), 

· 2 porty konsoli AUX (obsługujące pamięć USB - dla przywrócenia konfiguracji), 

· 1 port UPS-USB (APC Smart UPS Only), 

· 1 port RPS dla podłączenia nadmiarowego zasilacza
	

	14
	praca w sieci: 

· SMB/CIFS dla klientów MS Windows, MacOS X oraz Unix, 

· NFS dla klientów Unix/Linux, 

· FTP/FTPS, 
	

	15
	Tworzenie VLAN: 802.1q/p, port-based, 802.1q Trunk Groups,
	

	16
	QoS: 802.1p, Diffserv,
	

	17
	obsługa ramek Jumbo
	

	18
	listy dostępu: 

· Użytkownicy

· Grupy
	

	19
	filtrowanie Mac-based/IP-based
	

	20
	autentykacja użytkowników: 

· obsługa Active Directory, 

· obsługa Domeny NTv4, 

· Radius 802.1x, 
	

	21
	tworzenie kopii zapasowych: Nas-to-Nas
	

	22
	niezależne tworzenie obrazów woluminów dyskowych w określonych punktach czasu (Volume Snap Shot) 
	

	23
	zarządzanie: przez przeglądarkę HTTP/HTTPS
	

	24
	alarm: uszkodzenie dysku(ów), awaria systemu
	

	25
	SNMP, SNMPv3
	

	26
	Quota: Użytkownicy, Grupy, Zasoby
	

	27
	pozostałe: 

· Ping

· Trace Route

· TFTP

· client DHCP, SSL

· diagnostyka okablowania
	

	28
	zasilanie: 150W, 12V wbudowany zasilacz AC, możliwość dopięcia nadmiarowego zasilacza
	

	29
	Intelligent Drive Spin-Up/Spin-Down - zapobieganie skokom mocy zasilania
	

	30
	komunikacja z UPSem za pomocą portu USB
	

	31
	kontrola temperatury: (automatyczna kontrola chłodzenia)
	

	32
	obudowa 1U 19" przygotowana do pracy w szafie rack +zestaw montażowy 
	

	33
	Gwarancja  24 mc lata na NAS, 12 mc na zasilacz/wentylatory licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia/przekazania przez przedstawiciela Zamawiającego, oparta o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu (niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy). 

Spełnienie tego wymogu winno być udokumentowane  oświadczeniem Wykonawcy, potwierdzonym przez producenta sprzętu (lub jego polskiego przedstawicielstwa)
	


IV. Zestaw komputerowy  (Fujitsu-Siemens  Esprimo P5730 lub równoważny) szt. 3
	Lp.
	Parametry techniczne 
urządzenia

	Parametr oferowanego 
sprzętu

	1
	Procesor:
dwurdzeniowy zgodny z x86,

Częstotliwość procesora  2,66 GHz

Częstotliwość szyny FSB  1066 MHz

Pojemność pamięci cache [L2] 3 MB


	

	2
	Płyta główna:

1) zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera,

2) wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 1 złącze PCI, 4 złącza DIMM, 

3) obsługa do 8GB pamięci RAM, min. 2 złącza SATA,
4) oznaczona logo producenta komputera
	

	3
	Chipsem:

rekomendowany przez producenta procesora
	

	4
	pamięć RAM
1) 2 GB DDR2 800 MHz (2x1024MB), 
2) możliwość rozbudowy do 8GB
	

	5
	Dysk twardy:
1) 160 GB SATAII 7200rpm, 
2) 8MB pamięci Cache z technologią SMART
	

	6
	Porty:
1) 1 x LPT; 
2) 1 x RS232;
3)  9 x USB - 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera, w tym 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu - port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, rozgałęźników itp.
	

	7
	Napędy:
nagrywarka DVD +/-RW wewnętrzna wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
	

	8
	karta dźwiękowa:
1) zintegrowana z płytą główną, 
2) wewnętrzny głośnik w obudowie komputera
	

	9
	Karta graficzna:
1) zintegrowana z płytą główną

2) 128MB pamięci współdzielonej RAM, 
3) rozdzielczość 1280x1024 @85Hz).
	

	10
	Karta sieciowa:
1) 10/100/1000 Ethernet RJ45 (zintegrowana)

2) wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE 2.0
	

	11
	Klawiatura:
1) USB, 

2) układ klawiszy US – international, 
	

	12
	Mysz:
1) mysz optyczna USB 
2) z pięcioma klawiszami oraz rolką (scroll)
	

	13
	Obudowa:

1) typu Micro Tower, 

2) fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym,
3) napędy optyczne typu Slim, opcjonalne napędy FDD lub czytniki kart multimedialnych,

4) moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych),

5) obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego uniemożliwiającego otwarcie obudowy w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) ,

6) zasilacz min. 300W o sprawności 80%, pobór mocy zgodny z normą Energy Star 4.0 w kategorii min. B w trybie bezczynności,

7) głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB, 

8) komputer musi być wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:
a) przebieg procedury POST,

b) sum kontrolnych BIOSu,

c) awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora.

d) uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB.


	

	14
	System operacyjny:

Microsoft Windows Vista Business z możliwością downgrade do XP Professional PL z Service Pack 2 .

system operacyjny zainstalowany na komputerach nie może wymagać aktywacji (ani po uruchomieniu komputerów w ciągu 30 dni ani po samodzielnej reinstalacji).
	

	15
	Bezpieczeństwo i zarządzanie:

1) zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 
2) zabezpieczenie musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.

3) zintegrowana sprzętowa technologia umożliwiająca zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone). 

4) zintegrowana sprzętowa technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, musi realizować następujące wymogi:

a) monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje BIOS płyty głównej,

b) zdalna konfiguracja BIOS’u, zdalny update BIOS’u, zdalne przejęcie konsoli tekstowej komputera, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD w serwerze zarządzającym,

c) ww. funkcje dostępne przy wyłączonym komputerze oraz przy nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym.

5) komputer posiadający zintegrowane funkcje ochrony zasobów sprzętowych przed atakami wirusów i innymi zagrożeniami.

	

	16
	BIOS:

1) w pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS),

2) funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń,

3) możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu / odblokowaniu slotów PCI,

4) możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego a także możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora,

5) musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe,

6) możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI,

7) możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych,

8) możliwość wyłączenia/włączenia zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych,

9) możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne,

10) możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów,

11) możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.

12) możliwość zablokowania zapisu na dyskietki
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	Normy i standardy:

1) ISO9001 dla producenta sprzętu

2) ISO 14001 dla producenta sprzętu 

3) ISO 7779 w zakresie  głośność jednostki centralnej 

4) ISO 9296 w zakresie  głośność jednostki centralnej 

5) TCO 99 dla monitora

6) ISO 13406-2 dla monitora

7) oferowane modele komputerów muszą posiadać zaświadczenie (certyfikat) producenta systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę modeli oferowanych komputerów w konfiguracji podanej przez wykonawcę z ww. systemem operacyjnym 

8) deklaracja zgodności CE 

9) oferowany zestaw komputerowy musi spełniać kryteria środowiskowe, w tym musi być zgodny z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w szczególności zgodny z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 

10) jednostka centralna zestawu komputerowego musi spełniać wymogi Energy Star 4.0 w kategorii B
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	Gwarancja i serwis:

1) 36 miesięcy  w miejscu instalacji u Zamawiającego na cały zestaw komputerowy łącznie z monitorem oraz pamięcią flash,

2) czas naprawy sprzętu zestawu komputerowego - do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia.
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	Dokumentacja techniczna:

do każdego zestawu w języku polskim.
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	Monitor LCD:

1) typ ekranu : Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19”

2) rozmiar plamki : max.0,294 mm

3) jasność : min.280 cd/m2

4) kontrast : min.800:1

5) kąty widzenia (pion/poziom) : min.160/160 stopni

6) czas reakcji matrycy : max. 6 ms

7) rozdzielczość maksymalna : min.1280 x 1024 przy 60Hz

8) częstotliwość odświeżania poziomego: min. 31,5 – 81 kHz

9) częstotliwość odświeżania pionowego: min. 56 – 75 Hz

10) PIVOT : Tak

11) bezpieczeństwo : Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot

12) waga bez podstawy : maksymalnie 4,9 kg netto

13) złącze : 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI, 2 porty USB 2.0


	


V. Moduły pamięci RAM typ A 24 szt.:

	Lp.
	Parametry techniczne urządzenia

	Ilość

	1
	DIMM DDR2 1GB 667MHz CL 5 NON-ECC

	24 szt.


VI. Moduły pamięci RAM typ B 2 szt.:

	Lp.
	Parametry techniczne urządzenia

	Ilość

	1
	 2 GB DDR2 SDRAM – ECC 400 MHz PC2-3200 DIMM 240-pin
	2 szt.


VII. Pendrive typ A szt. 10
	Lp.
	Parametry techniczne urządzenia

	Parametr oferowanego

sprzętu

	1
	pojemność 4 GB 
	

	2
	USB 2.0 kompatybilne z 1.1.
	

	3
	30 MB/sec. odczyt 
	

	4
	20 MB/sec. Zapis
	

	5
	Zgodność z systemami :

Zapis/Odczyt: Windows 2000 i wyżej 
Linux v.2.6.x+
	

	6
	5 lat gwarancji 
	


VIII. Pendrive typ B  szt. 1

	Lp.
	Parametry techniczne urządzenia

	Parametr oferowanego

sprzętu

	1
	pojemność 4 GB 
	

	2
	USB 2.0 kompatybilne z 1.1.
	

	3
	24 MB/sec. odczyt 
	

	4
	10 MB/sec. Zapis
	

	5
	możliwość dzielenia na partycje 
	

	6
	sprzętowe szyfrowanie 256-bitowe (AES) 
	

	7
	możliwość konfiguracji polityki haseł
	

	8
	zabezpieczanie przed metodami brute force 
	

	9
	wzmocniona obudowa
	

	10
	nie wymaga podwyższonych uprawnień podczas instalacji
	

	11
	Zgodność z systemami :

Zapis/Odczyt: Windows 2000 i wyżej
	

	12
	Gwarancja: 5 lat 
	


IX. Napędy optyczne: szt. 1
	Lp.
	Parametry techniczne urządzenia

	Parametr oferowanego

sprzętu

	1
	typ napędu  DVD R/RW E-IDE/ATAPI
	

	2
	szybkość zapisu CDR  48x
	

	3
	szybkość zapisu CDRW  32x
	

	4
	szybkość zapisu DVDR  22x 
	

	5
	szybkość zapisu DVDRW  6x
	

	6
	szybkość odczytu CD  48x
	

	7
	szybkość odczytu DVD  16x
	

	8
	odczytywane formaty CD: 

CD-ROM, CD-ROM XA, CD-I, Video CD, CD-Extra, CD-Text, Photo CD, CD-DA
	

	9
	odczytywane formaty DVD:

DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW,
	

	10
	Bufor  2 MB
	

	11
	Możliwość montażu: poziomo lub pionowo, Żywotność 100 000 godzin
	

	12
	Współpraca z systemami Windows 2000 Professional, Windows 2003, Windows XP Home Edition, Professional, Windows Vista.
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	Gwarancja producenta : 24 mc 
	


X. UPS 
	Lp.
	Nazwa
	Ilość

	1.
	Moduł Bateryjny Fidletronik MB4814RACK 
	1 szt.


XI. Doposażenie drukarki HP LaserJet 4700n 

	Lp.
	Nazwa
	Ilość

	1.
	Układarki wydruków HP Color LaserJet na 750 arkuszy (Q7003A)
	1 szt.


XII. Oprogramowanie Serwera
	Lp.
	Nazwa
	Ilość

	1.
	Microsoft Windows Server 2008 Standard PL 32/64 bit – licencja Open Government. + Nośnik
	1 szt.

	2.
	Microsoft Windows Server CAL 2008 Standard PL  licencja dostępowa Open Government na urządzenie (per device).
	20 szt.


Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez Zamawiającego. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego.                       W przypadku ofert równoważnych do załącznika specyfikacji technicznej należy dołączyć dokładny opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu.
…........................, dnia …....................  
….................................................................
               (podpis osoby upoważnionej)
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