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Biała Podlaska, dnia 27 listopada 2023 r.
LU.ZUZ.1.4210.205.2023.DO
OBWIESZCZENIE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 27 listopada 2023 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej otrzymało wniosek złożony przez Pana Artura Łomańskiego działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Powiatu 
w Chełmie na podstawie upoważnienia z dnia 05.07.2023 r. nr ST.077.3.78.2023 i nr ST.077.3.80.2023 
oraz z dnia 06.11.2023 r. nr ST.077.3.167.2023 wydanych przez Starostę, Wicestarostę oraz Członka Zarządu Powiatu Chełmskiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Scalenie gruntów obrębów Chylin Wielki, Wólka Tarnowska i Wygoda, gm. Wierzbica, pow. chełmski" na:                                                                                   

1. przebudowę istniejących urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych poprzez zabudowanie 
ich przepustami zlokalizowanymi na dz. ewid. nr 66, 220, 236, 271, 13 obręb Chylin Wielki, 
gm. Wierzbica; 
1.1. przebudowa istniejącego urządzenia wodnego rowu ziemnego poprzez zabudowanie go wlotem 
i wylotem przepustu P-6 ∅ 800, L = 8,00 m wykonanym z rury HDPE na dz. ewid. nr 66 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica; 

Przepust P6-P6’:
	Oznaczenie przepustu
	Rzędna P6
	Rzędna P6’
	Współrzędne  PL-ERF 2000  początku P6 
	Współrzędne  PL-ERF 2000 końca P6’
	Średnica

[mm]
	Długość przepustu (m)
	Materiał

	P6
	193,64 m n.p.m.
	193,56 m n.p.m.
	X: 5685107.7286 Y: 8452503.1197
	X: 5685100.1538 Y: 8452505.7190
	800
	8,00
	rury HDPE


Podstawowe dane techniczne przebudowanego rowu RL6-RP6:
współrzędne przebudowywanego rowu:

RL6: X: 5685108.8508  Y: 8452502.8390

RP6: X: 5685099.6002  Y: 8452505.9666

rzędna dna RL6 przebudowywanego rowu: 193,58 m n.p.m.

rzędna dna RP6 przebudowywanego rowu: 193,56 m n.p.m.

średnia głębokość przebudowywanego rowu: 0,70 m

spadek: 2%

nachylenie skarpy lewej: 1:1,5, zadarnione

nachylenie skarpy prawej: 1:1,5, zadarnione

szerokość dna rowu: 0,4 m
1.2. przebudowa istniejącego urządzenia wodnego rowu ziemnego poprzez zabudowanie go wlotem 
i wylotem przepustu P-7 ∅800, L = 17,00 m wykonanym z rury HDPE na dz. ewid. nr 220 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica; 
Przepust P7-P7’:
	Oznaczenie przepustu
	Rzędna P7
	Rzędna P7’
	Współrzędne  PL-ERF 2000 początku P7
	Współrzędne  PL-ERF 2000 końca P7’
	Średnica

[mm]
	Długość przepustu (m)
	Materiał

	P7
	186,74 

m n.p.m.
	186,65 m n.p.m.
	X: 5684080.3186 Y: 8452212.0593
	X: 5684071.2786 Y: 8452226.4096
	800
	17,00
	rury HDPE


Podstawowe dane techniczne przebudowanego rowu RL7-RP7:
współrzędne przebudowywanego rowu:
RL7: X: 5684080.9650, Y: 8452211.4062

RP7: X: 5684070.8897 Y: 8452226.8973

rzędna dna RL7 przebudowywanego rowu: 186,58 m n.p.m.

rzędna dna RP7 przebudowywanego rowu: 186,56 m n.p.m.

średnia głębokość przebudowywanego rowu: 0,70 m

spadek: 2%

nachylenie skarpy lewej: 1:1,5, zadarnione

nachylenie skarpy prawej: 1:1,5, zadarnione

szerokość dna rowu: 0,4 m
1.3. przebudowa istniejącego urządzenia wodnego rowu ziemnego poprzez zabudowanie go wlotem 
i wylotem przepustu P-8 ∅800, L = 9,00 m wykonanym z rury HDPE na dz. ewid. nr 236 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica; 
Przepust P8-P8’:
	Oznaczenie przepustu
	Rzędna P8
	Rzędna P8’
	Współrzędne  PL-ERF 2000 początku P8
	Współrzędne  PL-ERF 2000  końca P8’
	Średnica

[mm]
	Długość przepustu (m)
	Materiał

	P8
	186,36 m n.p.m.
	186,64 m n.p.m.
	X: 5683738.6038 Y: 8451999.5997
	X: 5683729.9679 Y: 8452001.7924
	800
	9,00
	rury HDPE


Podstawowe dane techniczne przebudowanego rowu RL8-RP8:
współrzędne przebudowywanego rowu:
RL8: X: 5683739.8020, Y: 8452002.1937

RP8: X: 5683729.5239 Y: 8452001.8711

rzędna dna RL8 przebudowywanego rowu: 186,26 m n.p.m.

rzędna dna RP8 przebudowywanego rowu: 186,74 m n.p.m.
średnia głębokość przebudowywanego rowu: 0,70 m

spadek: 2%

nachylenie skarpy lewej: 1:1,5, zadarnione

nachylenie skarpy prawej: 1:1,5, zadarnione

szerokość dna rowu: 0,4 m

1.4. przebudowa istniejącego urządzenia wodnego rowu ziemnego poprzez zabudowanie go wlotem 
i wylotem przepustu P-10 ∅800, L = 9,00 m wykonanym z rury HDPE na dz. ewid. nr 271 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica; 

Przepust P10-P10’:
	Oznaczenie przepustu
	Rzędna P10
	Rzędna P10’
	Współrzędne  PL-ERF 2000 początku P10
	Współrzędne  PL-ERF 2000 końca P10’
	Średnica

[mm]
	Długość przepustu (m)
	Materiał

	P10
	189,30 m n.p.m.
	189,38 m n.p.m.
	X: 5683189.6554 Y: 8451651.8678
	X: 5683191.7891 Y: 8451664.2286
	800
	9,00
	rury HDPE


Podstawowe dane techniczne przebudowanego rowu RL10-RP10:
współrzędne przebudowywanego rowu:
RL10: X: 5683189.6554, Y: 8451648.4307

RP10: X: 5683191.7891 Y: 8451664.2286

rzędna dna RL10 przebudowywanego rowu: 189,20 m n.p.m.

rzędna dna RP10 przebudowywanego rowu: 189,48 m n.p.m.

średnia głębokość przebudowywanego rowu: 0,70 m

spadek: 2%

nachylenie skarpy lewej: 1:1,5, zadarnione

nachylenie skarpy prawej: 1:1,5, zadarnione

szerokość dna rowu: 0,4 m

1.5. przebudowa istniejącego urządzenia wodnego rowu ziemnego poprzez zabudowanie go wlotem 
i wylotem przepustu P-11 ∅800, L = 7,50 m wykonanym z rury HDPE na dz. ewid. nr 271 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica; 
Przepust P11-P11’:
	Oznaczenie przepustu
	Rzędna P11
	Rzędna P11’
	Współrzędne  PL-ERF 2000 początku P11
	Współrzędne  PL-ERF 2000 końca P11’
	Średnica

[mm]
	Długość przepustu (m)
	Materiał

	P11
	188,45 m n.p.m.
	188,52 m n.p.m.
	X: 5682815.7649 Y: 8451808.1032
	X: 5682819.9433 Y: 8451814.3316
	800
	9,00
	rury HDPE


Podstawowe dane techniczne przebudowanego rowu RL11-RP11:
współrzędne przebudowywanego rowu:

RL11: X: 5682813.9320, Y: 8451805.0425

RP11: X: 5682821.5548 Y: 8451817.2268

rzędna dna RL11 przebudowywanego rowu: 188,40 m n.p.m.

rzędna dna RP11 przebudowywanego rowu: 188,60 m n.p.m.

średnia głębokość przebudowywanego rowu: 0,70 m

spadek: 2%

nachylenie skarpy lewej: 1:1,5, zadarnione

nachylenie skarpy prawej: 1:1,5, zadarnione

szerokość dna rowu: 0,4 m
1.6. przebudowa istniejącego urządzenia wodnego rowu ziemnego poprzez zabudowanie go wlotem 
i wylotem przepustu P-12 ∅400, L = 12,50 m wykonanym z rury HDPE na dz. ewid. nr 271 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica; 
Przepust P12-P12’:
	Oznaczenie przepustu
	Rzędna P12
	Rzędna P12’
	Współrzędne  PL-ERF 2000  początku P12
	Współrzędne  PL-ERF 2000  końca P12’
	Średnica

[mm]
	Długość przepustu (m)
	Materiał

	P12
	194,24m n.p.m.
	194,12 m n.p.m.
	X: 5685117.5115Y: 8452648.5828
	X: 5685107.3433 Y: 8452641.3125
	400
	12,50
	rury HDPE


Podstawowe dane techniczne przebudowanego rowu RL12-RP12:
współrzędne przebudowywanego rowu:

RL12: X: 5685117.9503, Y: 8452648.8966

RP12: X: 5685107.1604 Y: 8452641.1818
rzędna dna RL12 przebudowywanego rowu: 194,34 m n.p.m.

rzędna dna RP12 przebudowywanego rowu: 194,02 m n.p.m.

średnia głębokość przebudowywanego rowu: 0,70 m

spadek: 2%

nachylenie skarpy lewej: 1:1,5, zadarnione

nachylenie skarpy prawej: 1:1,5, zadarnione

szerokość dna rowu: 0,4 m

2. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące cieku Lepitucha przepustu P9 ø 1000 o długości 
10,0 m na dz. ewid. nr 235 obręb Chylin Wielki, gm. Wierzbica;

Przepust P9-P9’:
	Oznaczenie przepustu
	Rzędna P9
	Rzędna P9’
	Współrzędne  PL-ERF 2000  początku P9
	Współrzędne  PL-ERF 2000   końca P9’
	Średnica

[mm]
	Długość przepustu (m)
	Materiał

	P9
	187,04 m n.p.m.
	187,14 m n.p.m.
	X: 5683631.8042 Y: 8451793.2745
	X: 5683629.6141 Y: 8451803.1187
	1000
	10,00
	rury HDPE



Zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne                                        (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje                                do publicznej wiadomości, że w dniu 27.11.2023 r. (data uzupełnienia wniosku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie. 


Wniosek oraz załączone do niego dokumenty są dostępne do wglądu w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej przy ul. Sitnickiej 71.

Zawiadamiając o powyższym zwraca się uwagę, że wnioski lub uwagi w ww. sprawie można wnosić w terminie 7 dni od daty wywieszenia obwieszczenia do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.
umieszczenie na tablicy ogłoszeń 
 w terminie od ……………………………….. do …………………………………..,
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 

w terminie od ……………………………….. do …………………………………..,
pieczęć i podpis:                                   

Sprawę prowadzi:
Specjalista Dagmara Oponowicz
tel. 83 342 70 54

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska
tel.: +48 (83) 342 70 50 | e-mail: zz-bialapodlaska@wody.gov.pl

