ZARZĄD  DRÓG  POWIATOWYCH 

W MAKOWIE  MAZOWIECKIM
Ul. Krótka 3 
Tel. 029 71 71 522, fax  029 71 71 522 
Nr sprawy 34/34/5/07 
SPECYFIKACJA  

   ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ)
do przetargu nieograniczonego na

przebudowę drogi powiatowej nr 2122 W  
Rzewnie – Grudunki – Brzuze 

od km 7+890 do km 10+222, odcinek o długości 2,332 km

SIWZ zawiera:
 -  Instrukcję dla oferentów 

 -  Ofertę z załącznikami

 -  Specyfikację techniczną 

 -   Wzór umowy 
Maków Mazowiecki, kwiecień  2007 r.

    Sporządził :                                                          Zatwierdził:

Specjalista ds. zamówień publicznych



        Dyrektor 
   Wiesława Jaguszewska                                                                          Zdzisław Soból
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  

§ 1
Zarząd Dróg Powiatowych ul.Krótka 3,   06-200  Maków Mazowiecki  tel/faks     ( 029) 71 71 522, NIP 757-12-90-325, REGON 550671027, działając na podstawie Ustawy z dnia 29 .01.2004 r – Prawo zamówień publicznych  (dz.U. Nr 19 , poz. 177, z dnia 09.02.2004 z późn. zm.) zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej 60.000 euro. : 
§ 2
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2122 W Rzewnie – Grudunki – Brzuze od km 7+890 do km 10+222, odcinek o długości 2,332 km. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi : formularz  oferty cenowej . 

3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej , nie zamierza ustanowić dynamicznych zakupów , nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej .

§ 3.

 Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających.

§ 4

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 5

Termin wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia  15 września  2007 r.
2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w terminie nie wcześniej niż 7 dni od powiadomienia o wyborze oferty.  

§ 6

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub                  czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie : powinni wykazać wykonanie jako generalny wykonawca w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 3 zadań  o wartości każde  nie mniejszej niż cena zadeklarowana w ofercie przez wykonawcę     o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, tzn. dotyczą prowadzenia robót potrójnego lub poczwórnego  powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowych i kruszyw sortowanych  na podbudowie z kruszyw naturalnych . Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie referencji lub wykazu wykonanych robót i protokółów odbiorów końcowych zawierających zakres rzeczowy, wartość  i ocenę jakości wykonanych robót . 
3)   posiadają potencjał techniczny:
	Typ i charakterystyka sprzętu
	Wymagana

liczba jednostek

	1. Skrapiarka

2. Mechaniczny rozsypywacz kruszyw  

3. Walce (ogumiony i stalowy)  

4. Szczotka mechaniczna  

5.   Samochody wywrotki
	1

1

2

1                   

zapewniające ciągłość dostaw kruszyw


dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

	Stanowisko
	Jako kierownik podobnych robót

( ilość lat )

	1. kierownik budowy posiadający  uprawnienia o specjalności  „drogowej” lub „konstrukcyjno-budowlanej”


	5

1




3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 P.z.p.

2.  Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

3.   Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” .

4.  Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

6.  Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka  unormowana w art. 89 ust.1 P.z.p.

7.  Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 7

Oświadczenia i dokumenty jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia :

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (§ 1 ust.1 pkt 2 rozporządzenia), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania  określonych w art. 24 ust. 2 pkt 3  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.Nr 19 poz.177),

3)  dokumentów stwierdzających, że osoby , które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,                                      - 3 -
4)   wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń , jakie posiada wykonawca ,                                  
5)  wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ,
6)   wypełniony kosztorys ofertowy 

2.  Wykonawca pod rygorem wykluczenia z postępowania ma obowiązek złożyć dokumenty. o których mowa w ust. 1  w oryginałach lub w kopiach opatrzonych napisem ,,Za zgodność z oryginałem’’ i podpisem osób podpisujących ofertę.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że

1)   wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

2)   nie wszczęto wobec wykonawcy postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania, nie wydaje 

    się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym                                                        

    oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

    administracyjnym   albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w         

    którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce  zamieszkania.

5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów 

    potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub złożyli dokumenty zawierające błędy , do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie , chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne  byłoby unieważnienie postępowania .( art.26 ust. 3 P.z.p.)
6.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

7. Wszelkie informacje finansowe należy podać w  złotych polskich. 

§ 8

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami ;

1.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy  pisemnej
2.   Numer  telefonu (029)   7173040, faxu (029) 7171522.

3.  Zamawiający ustala, że wszystkie informacje dotyczące postępowania o zamówienie publiczne    będą przekazywane Wykonawcom przez Zamawiającego drogą faksową , a następnie niezwłocznie zostaną na piśmie przesłane pocztą.  
     Taki sam sposób porozumiewania się z Zamawiającym obowiązuje Wykonawcę .
§ 9

Wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Wiesława Jaguszewska, pokój nr 1, telefon (029) 71 71 522,

Halina Skwiot, pokój nr 3, telefon (029) 71 73 040.

§ 10

1.Wymagania dotyczące wadium:

       1. Wadium nie jest wymagane.  

§ 11

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania   ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

§ 12

Opis sposobu przygotowania ofert:
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę .
2. Ofertę należy przedłożyć w jednym egzemplarzu .

3. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim , na maszynie do pisania , komputerze lub inną 

    trwałą i czytelna technika oraz podpisana przez osobę upoważniona do reprezentowania firmy      na zewnątrz i zaciągania zobowiązań  w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

5. Każda zapisana strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a całość zszyta trwale.  

6 Wszystkie poprawki musza być parafowane własnoręcznie prze osobę podpisującą ofertę .

7. Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych . Strony , na których znajdują się inne zastrzeżone informacje, należy wskazać druku oferty.  
2. Koszt opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.
§ 13

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Termin składania ofert  10.05.2007 r. godz. 10.00
 2. Miejscem składania ofert: jest Zarząd Dróg Powiatowych, 06-200 Maków Mazowiecki,  ul. Krótka 3, pokój Nr 1.

3.Miejsce i termin otwarcia ofert: 10.05.2006 r. godz 10.10 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim, ul. Krótka 3, sala konferencyjna.

§ 14.

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca oblicza cenę (z VAT) oferty wypełniając wszystkie rubryki kosztorysu ofertowego i następnie wynik ten wpisuje się słownie w formularzu oferty. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, zamawiający poprawia omyłki rachunkowe  w obliczeniu ceny w następujący sposób:

1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a) jeżeli obliczona cena  nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,

b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażona słownie;

3) w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

a) przyjmuje się prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,

b) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtowa podaną słownie,

c) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

3. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz pomyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

§ 15
Informacje dla Wykonawców 

1. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
2. Zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnianiu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub  unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia , z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji , że nie mogą być one ogólnie udostępnione, z wyjątkiem tych, o których jest mowa w art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych .  

3. Zamawiający udzieli Zamówienia  Wykonawcy , którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została  oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie podanych kryteriów wyboru.
4. Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców , którzy złożyli ofertę. 

    Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 
§ 16

Opis kryteriów oceny ofert. 
 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
    cena  ofertowa  - 100 %

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium zostanie uznana  za najkorzystniejszą.   
2.Ponowny wybór oferty w razie nieuzasadnionej  odmowy podpisania umowy.

   W razie nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez wybranego oferenta, Zamawiający – zgodnie z art. 94 ustawy – zwróci się o podpisanie umowy do oferenta, który w przetargu uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród pozostałych ofert.
§ 17

Protesty i odwołania .

1. Wykonawcom i innym osobom , których interes prawny w uzyskaniu Zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 
-7-

…....................................                                                                     Załącznik nr 1 

pieczęć wykonawcy 

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY :

 Zarząd Dróg Powiatowych   , ul. Krótka 3  , 06-200 Maków Maz ,
NIP 757 12 90 325  , REGON 550671027

WYKONAWCA :

….............................................................................................................................................

(nazwa , adres firmy oraz NR NIP i REGON )

….............................................................................................................................................

….............................................................................................................................................
Nawiązując do ogłoszenia o wszczęciu postępowania o przetargu nieograniczonym umieszczonego na stronach stronach portalu internetowego Urzędu , na stronie internetowej www.bip.powiat-makowski.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  
na :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2122 w Rzewnie – Gruduski – Bzurze od km 7+890 do km 10+222 , odcinek o długości 2,332 km” oferujemy  wykonanie zamówienia w zakresie wymienionym w kosztorysie – formularzu oferty cenowej :  

                                 Wartość robót  ……………………   PLN  

Słownie : ………………………………………………………………………………………………….
1. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń . Zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty .

2. Oświadczamy ,że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ .

3. Prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami .

4. Oświadczamy , że akceptujemy termin realizacji zamówienia .

5. Akceptujemy warunki płatności .

6. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z zawartym w  SIWZ   projektem umowy i akceptujemy zawarte tam postanowienia ; w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do jej podpisania w terminie określonym w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej .

7. Wadium nie obowiązuje.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje. 

9.  Załącznikami do formularza oferty  są :

1. …………………………………………………………..

2. ………………………………………………………….
      3. ……………………………………………………….

      4. ……………………………………………………….

      5. ……………………………………………………….

      6. ……………………………………………………….

8. ……………………………………………………….

                         Oferta zawiera …........ ponumerowanych stron.

…....................................................................................................

Podpisano – pieczęć imienna podpisującego ofertę  i firmowa  wykonawcy , miejsce , data )

Załącznik nr 2
	
	
	
	
	
	
	

	                           ŚLEPY (OFERTOWY) KOSZTORYS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie - Grudunki - Brzuze                                                                                              od km  7+890 do km 10+222, odcinek o długości 2,332 km

	Lp
	Podstawa wyceny
	Opis robót
	j.m.
	Ilość jednstek 
	Cena  jednostkowa
	Wartość robót

	
	CPV  45111200-0
	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	
	
	
	

	1.
	D-01.01.01 
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa w terenie równinnym.
	km
	2,332
	
	

	
	CPV 45233220-7
	II. ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
	
	
	

	2.
	D.05.03.08
	Potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni średniorozpadową emulsją asfaltową i kruszywem sortowanym.             2332 mb x 5,5 mm
	m2
	12826
	
	

	
	
	Wartość kosztorysu
	
	
	
	

	
	
	Podatek 22 %
	
	
	
	

	
	
	Wartość końcowa kosztorysu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Słownie złotych:  …………………………………………………………………………………………

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                             Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE

O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 ze zm. )
    Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na;   

„ Przebudowę drogi powiatowej nr 2122  w Rzewnie – Grudunki – Bzurze od km 7+890 do km  10+222 , odcinek o długości 2,332 km”.  

Ja niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z 
rt. 22 ust 1 P.z.p. , które brzmią :

Art. 22
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  

ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień:

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;

4) nie podlegają  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 


rt. 24 ust. 1 i 2 P.z.p. , które brzmią:

Art. 24 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się :

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 

wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

2) wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono , z wyjatkiem wykonawców , którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie , rozłożone na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągania korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego ;

5) spółki jawne,  których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ,przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za prze4stepstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo- akcyjne, których komplementariusza  

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo prawom osób wykonujących prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa , przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za  przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia ,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkową , przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie, na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

w 
rt. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub   

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,  chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

przepisu nie stosuje się do wykonawców , którym udziela się zamówienia na podstawie 
rt. 62 ust.1 pkt 2 lub 
rt. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ;

2) złożyli nie prawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem 
rt. 26 ust. 3 ;

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

                                                                        Miejsce i data …..............................

                                                                                            Podpisano:

                                                                                   …................................

                                                                                            (imię, nazwisko i podpis)

· (podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta w dokumentach rejestrowych 

lub we właściwym upoważnieniu
SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
D-01.01.01  Roboty pomiarowe 

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot  Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych  w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie – Grudunki - Brzuze od km 7+890 do km 10+222, odcinek o długości 2,332 km.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej , położenia obiektów inżynierskich oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

 W zakres tych robót wchodzi:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów roboczych i założonych w terenie dowiązanych do reperów państwowych),

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych,

d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie ich w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Punkty główne trasy  - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w 

OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania i pozyskiwania podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.1. Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy

0,15-0,20 m i długości 1,5-1,7 m z gwoździem lub prętem stalowym lub rury metalowe o długości około 0,5 m, s dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bitumicznej bolce stalowe..

2.2. Do stabilizowania pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08 m i długości około 0,3 m.  

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania jakie powinien spełniać sprzęt pomiarowy podano w OST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.3.

3.1.1. Sprzęt pomiarowy taki jak niwelator, łata, taśma stalowa itp. Powinien   gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru i uzyskać akceptację Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.

4. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w OST D-.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt.4.

4.1. Materiały (pale drewniane,  paliki, rury metalowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt.5.

5.1. Przed przystąpieniem do robot Wykonawca zgodnie z pkt.1.5.1. OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”, powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów.

5.2. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

5.3. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera/ Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych.

5.4. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiL.

5.5. W nawiązaniu do otrzymanych od Zamawiającego punktów wysokościowych, Wykonawca powinien wyznaczyć poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokościowe w odległości do 25 m od osi podłużnych drogi. Maksymalna odległość pomiędzy roboczymi punktami wysokościowymi powinna wynosić 50 m.

5.6. Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu materiałów wymienionych w pkt. 2, a także dowiązane do punktów pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych.

5.7. Wykonawca powinien uzupełnić wytyczne osi drogi punktami dodatkowymi nie rzadziej niż co 25 m.

5.8. Wykonawca powinien wytyczyć przekroje poprzeczne poprzez wyznaczenie konturów nasypów i wykopów na powierzchni terenu.

5.9. Przesunięcie punktów wytyczonej osi drogi w stosunku do osi projektowej nie powinno być większe niż ± 5 cm.

Rzędne wysokościowe punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do ± 1 cm w stosunku do rzędnych  istniejących dróg o nawierzchni bitumicznej. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów stałych.

5.10. Wykonawca robót przedstawi Inżynierowi/ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczonej trasy drogi oraz spis i sytuację założonych reperów roboczych.

6. Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt.6.

6.1. Inżynier/ Inspektor Nadzoru dokona kontroli prawidłowości wyznaczania osi drogi zgodnie z wymaganiami pkt.5.0 na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz wyrywkowo na prostej.

6.2. Robocze punkty wysokościowe Inżynier/ Inspektor Nadzoru sprawdzi niwelatorem w punktach losowo wybranych.

7. Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt.7.

7.1. Jednostką obmiaru robót jest 1 km.

Obmiar robót obejmuje:

· sprawdzenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

· uzupełnienie punktów głównych,

· wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem przekrojów dodatkowych zgodni z ewentualnymi wskazaniami Inżyniera/ Inspektora Nadzoru.

              Przewidziana ilość jednostek  2,332 km .

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 8.

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych, a inwentaryzacji powykonawczej na podstawie kopii mapy zasadniczej , które Wykonawca przedkłada Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 9.

9.1. Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone według ceny jednostkowej za 1 km drogi, obejmującej wykonanie następujących czynności:

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

D-05.03.08 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.1.    Przedmiot SST

          Przedmiotem  niniejszej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne dotyczące   wykonania  i odbioru robót związanych  z powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni    żwirowej przy użyciu średniorozpadowej emulsji asfaltowej oraz kruszyw sortowanych,   na drogach obciążonych ruchem lekkim i bardzo lekkim (KR-1,2): Droga powiatowa nr  2122W Rzewnie – Grudunki – Brzuze  od km 7+890 do km 10+222.
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i   kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót potrójnego
          powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, wcześniej wyprofilowanej lub wyrównanej 

          kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie i obejmują:

          a/ przygotowanie istniejącej nawierzchni,

          b/ wykonanie zabiegu powierzchniowego utrwalenia i jego pielęgnacja.

1.4.  Określenia podstawowe :

         Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi     normami  i „ Ogólną specyfikacją techniczną” OST GDDP D. 05.03.08-10:

1.4.1. Potrójne powierzchniowe utrwalenie – jest to trzykrotny sprysk emulsji asfaltowej, trzykrotne rozsypanie kruszywa oraz zagęszczenie walcem statycznym samojezdnym poszczególnych warstw.

1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

„Ogólną” i „Szczegółową” Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST GDDP pkt. 1.5 i 1.6.

1. MATERIAŁY

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1.1 Lepiszcze

         Emulsja kationowa, szybkorozpadowa lub średniorozpadowa niemodyfikowana – jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie przy zastosowaniu emulgatora kationowego. 

2.1.1.1.Wymagania dla emulsji kationowej średniorozpadowej:

     Wyszczególnienie właściwości                               Wymagania

- Barwa                                                                       brązowa do ciemno brązowej

- Zawartość asfaltu                                                                   59 – 70%

-indeks rozpadu                                                                        80 g/100g

- przyczepność lepiszcza do kruszywa                                         85%

         Podczas realizacji zadania zabrania się stosowania lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej, czas jej składowania nie powinien przekraczać 4 tygodnie od daty produkcji. Temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +30 C.

2.1.2 Kruszywo: 

· do zabiegu należy stosować żwiry sortowane frakcji 16-32, 8-16, 2-8 lub 2/6,3.

2.1.2.1. Wymagania dla żwirów sortowanych:

· zawartość ziarn poniżej 0,075 mm – max. 1,5 %

· zawartość frakcji podstawowej – min. 75%

· zanieczyszczenia organiczne – barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa

· zanieczyszczenia obce – max. 0,1%

2.2.         Przed rozpoczęciem  robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi atesty, orzeczenia przydatności, świadectwa dopuszczenia  na wszystkie dostarczone na budowę materiały. Inżynier ma prawo odrzucić materiały niezgodne z wymaganiami oraz z przedstawionymi dokumentami. W  przypadku użycia przez Wykonawcę materiałów innego rodzaju niż uzgodnione z Inżynierem, niezgodnych z wymogami, roboty nie zostaną odebrane.

2.3. Składowanie materiałów.

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie składowiska materiałów. Składowiska kruszywa oraz zbiorniki magazynowe stałe i przewoźne na lepiszcze powinny być zlokalizowane jak najbliżej środka wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Lokalizację składowiska Wykonawca powinien uzgodnić z Inżynierem. W czasie składowania kruszywo nie może ulec zanieczyszczeniu. Podłoże składowiska powinno być utwardzone.

3. SPRZĘT

Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem:

A/ szczotka mechaniczna,

B/ skrapiarka lepiszcza z możliwością programowania natrysku lepiszcza stosownie do potrzeb i zgodnie z założeniami. Możliwość zmniejszenia natrysku. Zalecana skrapiarka z rampą spryskową  teleskopową sterowaną elektronicznie. Ilość spryskiwanego bitumu niezależna od prędkości jazdy skrapiarki.

C/ rozsypywarka kruszywa zapewniająca równomierne rozłożenie kruszywa w kierunku poprzecznym i podłużnym. Zalecane stosowanie „kombajnów” , które jest  połączeniem  skrapiarki i rozkładarki grysów oraz zestaw walców zapewniających wstępne wciśnięcie grysów w warstwę bitum. Układarka grysów pracująca w układzie sprzężonym ze skrapiarką.

Skrapiarka posiadająca kolektor spryskowy wyposażony w dysze szczelinowe z możliwością regulowania jego wysokości  oraz elektroniczną regulację dozowania lepiszcza.

D/ walce drogowe – należy stosować walce ogumione, wyposażone w opony o bieżniku gładkim, umożliwiające utrzymanie ciśnienia do 6 atm. Oraz obciążenie na koło 15 kN.

E/ - ładowarka, jeżeli kruszywo dostarcza się ze składowiska, a nie bezpośrednio z kamieniołomu,

· dodatkowa skrapiarka oraz urządzenie do uzupełnienia kruszywa,

· lampy sygnalizacyjne dla ruchu wahadłowego lub inny sprzęt do zamykania lub ograniczania ruchu.

4. TRANSPORT
4.1.   Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale w taki sposób aby      

nie dopuścić do jego zanieczyszczenia i zmieszania z kruszywem innego rodzaju, klasy lub gatunku. Ilość środków transportowych powinna zapewnić ciągłą dostawę kruszywa, co decyduje o wydajności i ciągłości pracy na miejscu budowy. Środki transportowe  powinny bez zbędnych manewrów podjeżdżać tyłem do kierunku pracy. Należy to uwzględnić ustalając kierunek pracy na drodze.

4.2.  Transport lepiszcza powinien być dokonywany w cysternach samochodowych, skrapiarkach        samochodowych lub ciągnionych, kombajnem. Wszystkie środki transportu powinny być czyste. Nie powinny zawierać resztek lepiszcza innego niż transportowane.

5.      WYKONANIE   ROBÓT

5.1. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia obejmuje następujące czynności:

A) Ocenę stanu istniejącej podbudowy żwirowej

B) Teoretyczna ilość emulsji i kruszywa na 1m2:

Warstwa powierzchniowego      Frakcja kruszywa      Ilość kruszywa     Ilość emulsji

 utrwalenia                                           mm                       kg/m2                   kg/m2     

      I.                                                  16/32                       26 - 30                2,0 – 2,4

      II.                                                 8/16                         15 – 17               1,6 – 1,8

      III.                                        2/8  lub 2/6,3                   11 – 13               1,4 – 1,8

5.1.1.  Ustalenie rzeczywistej ilości składników na 1m2 :

Określenie rzeczywistej ilości składników lepiszcza i kruszywa zostanie ustalone przez Inspektora nadzoru i Wykonawcę na odcinku próbnym przy uwzględnieniu wszystkich warunków terenowych.

5.1.2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi  do akceptacji:

A/ projekt organizacji i harmonogram  robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane powierzchniowe utrwalenie wraz z wymaganym  przygotowaniem istniejącej nawierzchni (podłoża).

B/ projekt oznakowania robót. Roboty powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującą instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym. Za utrzymanie oznakowania oraz bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym prowadzone są roboty, od rozpoczęcia robót każdego dnia aż do oddania nawierzchni do ruch bez ograniczeń, odpowiedzialny jest Wykonawca. Od chwili wykonania zabiegu należy na okres do trzech dni ograniczyć prędkość ruchu do 40 km/h i na pewien czas ustawić znaki ostrzegawcze > sypki  żwir <.

5.2.2. Przebieg robót 

 Decydującym czynnikiem do rozpoczęcia w danym dniu wykonania robót jest temperatura otoczenia, która nie powinna być niższa niż + 10 st. C..

 Należy uwzględnić prognozę pogody na najbliższe dni po wykonaniu zabiegu i wybrać okres, kiedy przewidywana jest kilkudniowa temperatura otoczenia +10 st. C i bez opadów. Występowanie ciepłej pogody po zabiegu sprzyja odpowiedniemu zagłębieniu kruszywa w lepiszczu i adhezję kruszywa z lepiszczem. Przed przystąpieniem do wykonania spryskania lepiszczem, nawierzchnię należy przygotować dla zagwarantowania przyczepności do podłoża. Prędkość robocza zestawu do wykonywaniu zabiegu, powinna być taka aby zapewniła wydajność skrapiania lepiszczem i zasypywania kruszywem w ustalonej ilości na 1 m2. Odległość  kolektora spryskowego od urządzenia rozkładającego kruszywo powinna wynosić 1 - 10 m, aby zapewnić właściwe rozpływanie się lepiszcza po nawierzchni. Jeżeli  powierzchniowe utrwalenie wykonane jest na połowie szerokości jezdni to przy wykonaniu drugiej połowy jezdni należy lepiszcze rozkładać na  zakładkę około 20 cm.

 Długość wykonywanych odcinków należy tak ustalić, aby w tym samym dniu wykonać powierzchniowe utrwalenie na całej szerokości jezdni. Aby  otrzymać prostoliniowy początek  i koniec wykonywanego odcinka wskazane jest przykrycie tych miejsc papą lub grubym papierem i po wykonaniu zdjąć je.  Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa należy wykonać wałowanie dla wciśnięcia go w warstwę lepiszcza i wstępnego utwierdzenia w nawierzchni. Zalecana ilość przejść walca w tym samym miejscu  wynosi  4 – 6 razy,  przy prędkości 8 -10 km/h. Ostateczne utwierdzenie ziaren kruszywa  następuje [po kilku dniach pod wpływem ruchu pojazdów.

5.2.3.  Pielęgnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia

 Podstawowym warunkiem pielęgnacji świeżo wykonanego powierzchniowego utrwalenia jest ograniczenie prędkości  ruchu do 40 km/h na okres do 3 dni, długość okresu, w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od warunków atmosferycznych i intensywności  odbywającego się ruchu pojazdów. Wykonane powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcześniej, aż wszystkie niezwiązane ziarna kruszywa zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami  mechanicznymi.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

Wykonawca w opracowanym programie zapewnienia jakości powinien określić szczegółowo ;

· sposób dokonywania odbioru jakościowego kruszywa i lepiszcza od producenta,

· przyjętą częstotliwość badań kontrolnych,

· laboratorium wykonujące badania (wyposażenia w sprzęt, obsada),

· sposób postępowania w przypadku stwierdzenia dostawy kruszywa i lepiszcza niezgodnego z  wymaganiami niniejszej SST. Inżynier  może niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę zażądać wykonania badań dodatkowych lub wykonać badania dodatkowe we własnym zakresie.

6.2. Badania i pomiary kontrolne

Fazy wykonywania badań i pomiarów :

A/ przed przystąpieniem do wykonania robót – pkt. 8.1. OST GDDP

B/ podczas prowadzenia robót                          - pkt. 8..2. OST GDDP

C/ po zakończeniu robót                                   - pkt. 8.3. OST GDDP

6.3. Dokumentowanie wyników badań i pomiarów kontrolnych

Badania i pomiary wymienione w OST pkty 8.1 – 8.3. dla poszczególnych  faz (A, B, C) powinny być rejestrowane w prowadzonym przez Wykonawca dzienniku badań udostępnionym  do wglądu i akceptacji Inżynierowi. Sposób rejestrowania badań w czasie prowadzenia robót opisuje pkt. 8.2. OST GDDP.

6.4. Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów

6.4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych kruszyw i prowadzi na swój  koszt kontrolę ilościową i jakościową ich dostaw. Badania powinny być wykonywane z taką częstotliwością, aby uzyskać wiarygodność i reprezentatywne dane dla całej gromadzonej (sprowadzonej) ilości kruszywa.

6.4.2.  Wykonawca opracowuje i uzgadnia z producentem lepiszczy umowne warunki odbioru  ilościowego i jakościowego oraz harmonogram dostaw. W programie odbioru jakościowego należy ustalić rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie dostaw.

6.4.2. Zaleca się wykonywanie badań kontrolnych z częstotliwością nie mniejszą niż:

A/ dla kruszyw: dla każdej partii kruszywa.

B/ dla emulsji –dla każdej dostawy

7. OBMIAR  ROBÓT

 7.1.    Jednostką obmiaru jest 1 m2 i uwzględnia wykonanie robot, które obejmują czynności              wymienione w p-kcie 1.3.1. niniejszej specyfikacji.

7.2. Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót objętych umową oraz 

Dodatkowych, których potrzebę uzgodniono w trakcie robót, pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

7.3. Obmiaru dokonuje nadzór Inwestora w obecności Wykonawcy po okresie pielęgnacji 

Powierzchniowego utrwalenia. Obmiaru dokonuje się tylko tej części jezdni, która charakteryzuje się dobrym osadzeniem ziaren kruszywa.

7.4. Obmiar obejmuje :

· szerokość jezdni,

· długość wykonanego odcinka.

8.         ODBIÓR   ROBÓT

8.1. Etapy odbioru:

8.1.1. Odbiór  końcowy – po zakończeniu robót, ale nie wcześniej niż po oddaniu  potrójnego powierzchniowego utrwalenia do  niekontrolowanego ruchu. Podstawą   dokonania odbioru częściowego powinny być następujące dane i dokumenty:

a/ pisemne zgłoszenie do odbioru wraz z potwierdzeniem przez Inżyniera zakończenia robót,

b/ dziennik budowy,

c/ księga obmiarów,

d/ wyniki badań materiałów,

e/ wyniki badań testujące sprzęt – jeśli zażąda Inspektor nadzoru ,

f/ wyniki badań i pomiarów prowadzonych przed wykonaniem  robót (sprawdzające stan przygotowania istniejącej nawierzchni, stan techniczny sprzętu, prawidłowość dozowania lepiszcza i kruszywa na odcinku doświadczalnym),

g/ oceny i opinie sporządzone przez nadzór zamawiającego.

8.1.2. Odbiór  ostateczny – po rocznej eksploatacji trzykrotnego powierzchniowego utrwalenia na podstawie szczegółowej oceny wizualnej jego wyglądu zewnętrznego dokonanej przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
9.1. Podstawę płatności stanowi cena jednostki obmiarowej, uwzględniająca  wszystkie 

czynności wyszczególnione w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji.

Przewidywana ilość jednostek wynosi    12.826   m2.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111  Kruszywa naturalne

2. PN-C-04014   Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej

3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszczy bitumicznych do kruszyw

10.2. Inne dokumenty
· „Ogólne Specyfikacje Techniczne” OST D. 05.03.08 – 05.03.10 GDDP wydane i rozpowszechnione  przez „Transprojekt” Warszawa sp. z o.o. 00-987 W-wa, ul. Wileńska 10.

· Wstępne zalecenia wykonania powierzchniowych utrwaleń – pismo GDDP – 11a/432/51/91 z dnia 1991.05.28.

· Powierzchniowe utrwalenie – oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa – zalecane przez GDDP do stosowania – pismo GDDP – 5a/551/95/92 z dnia 1992.02.03.

Wzór  umowy 

UMOWA NR       /2007

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik  postępowania  z dnia ……………….2007 r. 

o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę    drogi powiatowej nr 2122 w Rzewnie – Gruduski – Brzuze od km 7+890 do km 10+222, odcinek o długości 2,332 km.  Umowę zawarto w dniu  …………….2007 r.  w Makowie Mazowieckim pomiędzy Powiatem Makowski   ul. Rynek 1  zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez  pełnomocnika  : 

 Zdzisława Soból                              Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 

przy kontrasygnacie
Ireny Grabowskiej                             Skarbnika Powiatu 
 a  …………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym  przez :

1. …………………………………        …………………………………………..             

2.  ………………………………..        ………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”  zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca ,a  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  przebudowy drogi powiatowej nr 2122 w Rzewnie – Gruduski – Bzurze od km 7+890 do km 10+222 , odcinek o długości 2,332 km. 
2. Zakres robót – zgodnie z kosztorysem ofertowym.
3.Podwykonawstwo 

      Nie przewiduje się podwykonawców  .
4. W zamian za wykonanie tych robót określonych w ustępie 1§ Wykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne przez Zamawiającego w wysokości : 
    - wartość netto                         ………………………….

    - podatek VAT 22%                 ………………………….

    - całkowita wartość umowy  ………………………….
      słownie złotych  : ………………………………………………………………………………………………..      

5. W ramach wynagrodzenia określonego w § 1 pkt 2 Wykonawca będzie ponosił koszty  robót 

       przygotowawczych , porządkowych , utrzymania zaplecza budowy.

6. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego BS Krasnosielc  O/Maków Maz. Nr 18 8917 0001 0010  0120 2000 0010 na konto Wykonawcy  ……………………………………………………………………. .

§ 2

Na  roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ,  Wykonawca udziela gwarancji na okres 1 roku i rękojmi na okres trzech lat.

§ 3

Niezwłocznie po podpisaniu  umowy, Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy , dziennik budowy 
§ 4 
1 .  Zakres robót określony w § 1 winien być wykonany  do 15.09.2007 r. r. 
2.    W okresie obowiązywania umowy cena ustalona w przetargu nie będzie podlegać waloryzacji .
§ 5

1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru 

………………………………………….. .

2. Inspektor Nadzoru powinien uzyskać akceptację Zamawiającego przed wykonaniem swoich 

czynności w zakresie powodującym zwiększenie kosztów robót. 

3. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rzeczowych i finansowych rozliczeń robót 

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy „ Prawo Budowlane” . 

4.  Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie …………………………………… o numerze ewidencyjnym  …………………………
5. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru aprobaty techniczne na materiały ,które zamierza użyć do realizacji zamówienia .
§ 6 

 ODBIORY ROBÓT

1. Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym ewentualne korekty bez hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru . Informację z czynności  odbioru  i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

Odbiór robót ulegających zakryciu nie uprawnia do fakturowania tych robót

2. Odbioru  częściowego nie przewiduje się

3. Odbiór końcowy zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiającego o  zakończeniu całego zadania  i gotowości robót do odbioru. 

Do odbioru  Wykonawca przedłoży kompletny operat kolaudacyjny , który powinien zawierać:

· kosztorys powykonawczy  w układzie kosztorysu ofertowego (rozliczenie finansowe całego zadania)

· dziennik budowy  

· sprawozdanie techniczne Wykonawcy

· protokoły odbioru robót poprawkowych

· aprobaty techniczne na wbudowane materiały

· opinię techniczną Inspektora Nadzoru z adnotacją , że roboty zostały całkowicie          

zakończone i obiekt może  być przekazany do użytkowania. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

4.1. Jeśli wady nadają się do usunięcia , to odbiór końcowy wstrzymuje się do czasu usunięcia wad

        4.2 Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

a) jeśli nie uniemożliwiają  one użytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej  i technicznej. 

b) Jeżeli  z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 4.3.Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu     zakończenia robót.

5.  Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na 5 dni  przed  upływem  okresu gwarancji, który wynosi  1  rok, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru   końcowego.

6. Po upływie okresu gwarancji Zamawiający  będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi. Okres rękojmi wynosi  3 lata. Przed upływem okresu rękojmi Zamawiający dokona odbioru robót 

7.Z czynności odbioru końcowego , odbioru  pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi, będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie wad. 

§ 7

FAKTUROWANIE 

1. Przewiduje się fakturowanie po dokonaniu odbioru robót budowlanych

2. Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu obiektu do użytkowania

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez strony protokół odbioru końcowego .

4. faktura końcowa płatna będzie w ciągu 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury końcowej .

§ 8

Kary umowne.

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

· każdy dzień zwłoki w oddaniu robót  objętych umową w wysokości 0.05 % ceny umownej .
· każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,02%ceny umownej

· odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % ceny umownej.

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną  za:

·  nieterminowe przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości 0,02 %  ceny umownej za każdy dzień zwłoki.

·  odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, w wysokości         10 % ceny umownej. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

· odebrać wykonane roboty

· zapłacić za wykonane roboty

· zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§ 9 

Za szkody wyrządzone osobom trzecim  powstałe w związku  z  wykonywaniem przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o dobry stan techniczny zabezpieczenia i oznakowania przez cały czas realizacji obiektu.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy. 

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
· Informacja o wyborze oferty 

· oferta przetargowa  

· kosztorys ofertowy
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 12

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 13

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają  rozstrzygnięciu właściwego Sądu Gospodarczego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY
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