Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

**Parametry techniczne, wyposażenie (wymagania minimalne) i wykaz autobusów**

1. Wymagania podstawowe
	1. Usługi przewozowe wykonywane będą autobusem/autobusami w pełni sprawnymi technicznie (według wymogów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy), przystosowanym/przystosowanymi do przewozu osób w komunikacji podmiejskiej, posiadającymi aktualne „Świadectwo homologacji typu pojazdu” wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyposażonymi zgodnie z niniejszym załącznikiem, o następujących parametrach technicznych:

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Wymagania podstawowe  |
| 1 | Parametry techniczne autobusu |
| 1.1 | Liczba autobusów: * liniowych
* \*rezerwowy (oświadczenie przewoźnika, iż dysponuje takim pojazdem)
 | 1 pojazd1 pojazd |
| 1.2 | Wiek:* autobusu liniowy nie starszy niż 13 lat przez cały okres obowiązywania Umowy
 |
| 1.3 | Parametry autobusu liniowego:* liczba miejsc siedzących łącznie z kierowcą co najmniej:

(miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone jako pojedyncze)  | 19 |
| 1.4 | Klasa emisji spalin: autobus liniowy co najmniej EURO 4 |

**\*autobus rezerwowy o nie** gorszych parametrach niż **autobus linIowy,** przez cały okres obowiązywania Umowy

* 1. Autobusy muszą spełniać wymagania:
1. dotyczące homologacji pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1475),
2. dotyczące warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia – określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.),
3. określone w normie PN-S-47010:1999 Pojazdy drogowe - Autobusy - Wymagania podstawowe.

1.3 Nie dopuszcza się autobusów, zbudowanych poza wytwórnią jako „składak” lub „SAM” (przy wykorzystaniu elementów wymontowanych z autobusów starszych oraz elementów nowych, również konstrukcji własnej), zarejestrowanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

1. Minimalne wymagania dla autobusu liniowego

|  |  |
| --- | --- |
| L.p. | Minimalne wymagania dla autobusu liniowego |
| 2 | Minimalne wyposażenie autobusu liniowego |
| 2.1 | System monitorowania lokalizacji pojazdów (GPS):umożliwiający zamawiającemu:* geolokalizację i śledzenie ruchu pojazdów w czasie rzeczywistym,
* generowanie raportów z informacjami zawierającymi:

czas rozpoczęcia/ zakończenia kursu, zatrzymania na każdym przystanku,Wykonawca udostępni Zamawiającemu dostęp do programu/aplikacji/strony internetowej lub innej formy pozwalającej na dostęp do ww. danych w czasie rzeczywistym |
| 2.2 | Ogrzewanie - zapewniające równomierne i skuteczne ogrzewanie wnętrza autobusu |
| 2.3 | **Gaśnice** – w każdym autobusie po 2 sztuki: jedna gaśnica w kabinie kierowcy, druga wewnątrz przedziału pasażerskiego w pobliżu kabiny kierowcy |
| 3 | Oznaczenia autobusów(Zastosowane grafiki i znaki, ich wymiary i lokalizacja na pojeździe wymagają uzgodnienia i zaakceptowania przez Organizatora w formie wizualizacji przygotowanej przez Wykonawcę na min 3 dni przed podpisaniem umowy) |
| 3.1 | **Oznaczenia Organizatora:** * z przodu autobusu: herb (format nie mniejszy niż A4)
* na obu bokach autobusach: nazwa organizatora (Organizator transportu: Powiat Wołomiński, format nie mniejszy niż A4), herb (format nie mniejszy niż A4)

Herb powiatu Wołomińskiego:  [**https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski/herb**](https://samorzad.gov.pl/web/powiat-wolominski/herb) |
| 3.2 | Oznaczenia Wykonawcy:* dopuszcza się umieszczenie logo, nazwy Wykonawcy na zewnętrz autobusu
 |
| 3.3 | Oznakowanie elementów przestrzeni autobusu:* oznaczenie wyjścia awaryjnego, itp. w oparciu o ogólnie stosowane piktogramy

  |
| 4 | Informacja pasażerska |
| 4.1 | Cennik i regulamin umieszczone w miejscu widocznym dla wszystkich pasażerów wchodzących do pojazdu (wymiary cennika min format A4, wymiary regulaminu min format A4) wymiary i lokalizacja wymagają uzgodnienia z Organizatorem |
| 4.2 | Tablice kierunkowe zewnętrzneInformujące o kierunku jazdy, przystankach początkowym, pośrednich i końcowym.Tablica kierunkowa musi być umieszczona: * z przodu pojazdu,
* z prawej strony pojazdu przed obok głównych drzwi wejściowych.

Tablica kierunkowa umieszczona z przodu musi być widoczna po zmroku (oświetlona lub wyświetlana na wyświetlaczu)  |